**厨房设备采购项目采购需求**

|  |
| --- |
| **一、操作间** |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 单头大锅灶 | 1、尺寸：约1100\*1200\*800mm 2.灶面采用≥1.5mm厚304-2B不锈钢板，灶围、后背板及其他辅助板采用≥1.5mm厚304不锈钢板，内衬采用全不锈钢制作； 炉体骨架≥40\*40\*3.0国标角钢焊接而成，上刷一遍防锈漆和黑色面漆；节能炉头；炉灶均配备相应的摇摆水龙头，支角为不锈钢可调重力脚。设备均带有自动点火与熄火保护功能。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 双层工作台 | 1. 尺寸：约1800\*800\*800mm台面板采用国产304#≥1.2mmPVC拉丝复膜不锈钢板，配δ≥1.2mm做加力筋；2.层板采用国产304# δ≥1.2mmPVC拉丝复膜不锈钢板；3.台脚采用Ф≥38mmX1.2mm不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚；4 面板下面采用20mm木工板。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 木案工作台 | 1. 尺寸：约1800\*800\*800mm2.不锈钢材质制造；台面50mm高质无疤痕木板；台面下加不锈钢加强筋≥1.2mm；下置0.8mm矩形管围梁加强；配二层底隔板；立柱Φ≥38×1.0mm，配子弹调节脚。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 灶间拼台 | 1. 尺寸：约300\*1200\*800mm2.采用304#不锈钢磨砂板，面板≥1.2mm、侧板≥1.2mm；台面下垫15mm厚优质松木板，以万能胶水粘连；置高410mm不锈钢后挡炉背板；横通采用¢≥25\*1.2mm不锈钢管连接，立管采用¢≥38\*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| 5 | 四门冰柜 | 1. 双机双温-1.0m³2.不锈钢板材内外胆制成，节能压缩机，双机双温，冷藏温度5℃～-5℃，冷冻温度-6℃～-18℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。 | 2 | 台 |  |
| 6 | 单头燃气低汤炉 | 1. 尺寸：约600\*700\*500mm2.面板采用304材料，≥1.2mm不锈钢板材，侧板、炉身及炉背板为≥1.2mm不锈钢板，加厚铸铁炉花板，全铜气阀，不锈钢可调重力脚。设备带有自动点火与熄火保护功能。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 单炒单温燃气灶 | 1. 尺寸：约1100\*1200\*800mm2.炉面板采用304材质≥1.5mm不锈钢板材一次性冲压成型，侧板、炉身及炉背板为1.2mm不锈钢板；炉体骨架≥40\*40\*3.0国标角钢焊接而成，上刷一遍防锈漆和黑色面漆；节能炉头，全铜风机；炉灶均配备相应的摇摆水龙头，支角为不锈钢可调重力脚。设备均带有自动点火与熄火保护功能。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 燃气蒸车 | 1.24盘2.蒸柜面采用SUS-304-2B≥1.5㎜厚磨砂贴塑不锈钢板，侧板采用SUS-304-2B ≥1.5㎜厚磨砂贴塑不锈钢板； 3.水胆用6mm厚G16锅炉钢板制造,充分焊接,并涂防锈漆四度； 4.炉脚采用不锈钢管，内含钢柱，可调炉脚；设备带有熄火保护功能。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 大单星水池 | 1. 尺寸：约1000\*700\*800mm2.采用304不锈钢板材制作；台面厚≥1.2mm；加强处理；盆池≥1.2mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ≥38×1.2mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；  | 1 | 台 |  |
| 10 | 天然气自动灭火系统 | 1. 双瓶2.火灾自动探测，自动实施灭火；3.发出声光报警，并可向消控中心输送火灾信号；4.自动切断厨房设备燃料供给；5.设有紧急于动启动功能；6.喷射灭火剂后，自动切换喷射细粒状的冷却水，防止复燃；7.根据食用油特性，当油温达到燃点(363℃以上)，油锅便开始燃烧，短时间温度可迅速达到400C以上；燃烧所产生的热量，使烟罩内温度上升至182℃时，灭火装置的感温器动作触发机械式驱动器；8.驱动器工作打开驱动瓶，高压氮气经减压阀至灭火剂贮存瓶，药剂通过管网喷洒至油锅、烟罩、集烟管内，灭火剂与燃烧的食用油发生反应，迅速降低油湿，形成泡沫覆盖层，扑灭火灾；9.厨房灭火设备配有燃气电磁阀、燃气探测器；10.灭火的同时可自动关闭燃气联动阀，开启声光报警；11.灭火剂喷射完毕后，水流阀自动开启，喷洒冷却水，防止复燃；感温器动作至灭火，-般在5~8秒内便可自动完成 | 1 | 套 |  |
| 11 | 不锈钢油网烟罩 | 1. 尺寸：约8200\*1300\*500mm2.面板/侧板采用304#2B≥1.2㎜磨砂贴塑不锈钢板；2、 隔油网采用304#2B≥1.2㎜磨砂贴塑不锈钢板；3、 烟罩整体对角线误差+5㎜；4、配防爆灯/油盒； | 11 | ㎡ |  |
|  二、**面点间** |
| 1 | 电饼铛 | 1. 5KW2.外壳全不锈钢板，380v，5kw；智能化程序控制，并设有蜂鸣报警装置；采用优质高邦铁锅；具有上下铛双面加温，自动控温，并可上下铛面单独加热，单独调控功能。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 木案工作台 | 1. 尺寸：约1800\*800\*800mm2.不锈钢材质制造；台面50mm高质无疤痕木板；台面下加不锈钢加强筋≥1.2mm；下置0.8mm矩形管围梁加强；配二层底隔板；立柱Φ≥38×1.0mm，配子弹调节脚。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 和面机 | 1. 25型2.设备为不锈钢内胆卫生环保，应用电子独立调节系统，无极调控控制，刻模收缩双切成型原理，全铜芯电机，带有防护能力，能机器运行平稳，搅拌均匀；搅拌能力：≥25Kg/次，功率：≥3KW/380V。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 压面机 | 1. 75型2.优质钢棍，不锈钢面斗及托盘；尼龙轮传动，噪音低，运行平稳；面片宽度≥265mm，面条宽度2mm/3mm，转速≥37r/min,功率：≥2.2KW/380V，产量≥75KG/h。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 搅拌机 | 1.B30型2.全齿轮传动结构，新型弹性缓冲拔叉机构设计，高速，中速，低速三合一功能。 | 2 | 台 |  |
| 6 | 饼盘车 | 1. 尺寸：约460\*620\*1800mm2.SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制造，≥30\*30\*1.2mm不锈钢方管做骨架，L型盘撑≥1.5mm，脚轮。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 单门发酵箱 | 1. ≥12层2.设备由不锈钢材料制作，后板加固反冲击，湿度可调：30-85℃，功率≥2.5KW,热风循环喷雾型，顶部温控可调节旋钮，前面板可视防护钢化玻璃，水位槽恒温加湿，16CM加粗钢管架。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 三层六盘电烤箱 | 1. 三层六盘2.上中下三层独立控制，微电脑控制面板，跷板式开关，外形豪华美观；全自动温控仪，在50℃~400℃范围内任意选择；采用远红外电加热管辐射加热，热力分布均匀，面火、底火独立控制；人性化推拉门,分层玻璃视窗,即时掌控烘烤状况；万向脚轮,方便省力。功率≥18千瓦，AC380V电压 | 1 | 台 |  |
| 9 | 单星水池 | 1. 尺寸：约700\*700\*800mm2.采用304不锈钢板材制作；台面厚≥1.2mm；加强处理；盆池≥1.2mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ≥38×1.2mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；  | 1 | 台 |  |
| 10 | 不锈钢油网烟罩 | 1. 尺寸：约4500\*1200\*500mm2.面板/侧板采用304#2B≥1.2㎜磨砂贴塑不锈钢板；2、 隔油网采用304#2B≥1.5㎜磨砂贴塑不锈钢板；3、 烟罩整体对角线误差+5㎜；4、配防爆灯/油盒； | 5.8 | ㎡ |  |
| **三、备餐区** |
| 1 | 留样柜 | 1. 单门，尺寸：约600\*630\*1780mm2.设备聚酯玻璃钢外壳，采用304不锈钢内胆，封闭式压缩机，R134a环保制冷剂，自动化霜水蒸发设计，玻璃为双层中空带加热玻璃，选用微电脑控制系统。≥260L | 1 | 台 |  |
| 2 | 双层工作台 | 1.尺寸：约1800\*800\*800mm2.台面板采用国产304#≥1.2mmPVC拉丝复膜不锈钢板，配δ≥1.2mm做加力筋；2.层板采用国产304# δ≥1.2mmPVC拉丝复膜不锈钢板；3.台脚采用Ф≥38mmX1.2mm不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚；4 面板下面采用20mm木工板。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 送餐车 | 1. 双层2.设备尺寸≥550\*850MM，采用304不锈钢板制作，氩焊处满焊，推车面板厚度δ≥1.2mm，加橡胶防撞条，推杆采用≥38\*38\*1.2mm(需加固)，车轮选用≥4寸轮，后轮带刹车，承重300KG； | 6 | 辆 |  |
| 4 | 挂墙式开水器 | 1.≥3200W2.即开即热式，水电分离，出水断电、高温杀菌、双胆变频。 | 1 | 台 |  |
| **四、洗碗消毒间** |
| 1 | 热风循环消毒柜 | 1.尺寸：约1305\*700\*1980mm2.采用不锈钢板制造，多重保护装置。采用热风循环系统，全面无死角消毒，电脑版控制。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 三星水池 | 1.尺寸：约1800\*700\*800mm2.采用304不锈钢板材制作；台面厚≥1.2mm；加强处理；盆池≥1.2mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ≥38×1.2mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；  | 1 | 台 |  |
| 3 | 大单星水池 | 1.尺寸：约1000\*700\*800mm2.采用304不锈钢板材制作；台面厚≥1.2mm；加强处理；盆池≥1.2mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ≥38×1.2mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；  | 1 | 台 |  |
| 4 | 定制桶盆消毒柜 | 1.尺寸：约1500\*785\*1980mm2.采用不锈钢板制造，多重保护装置。采用热风循环系统，全面无死角消毒，电脑版控制。容积≥1.35L | 1 | 台 |  |
| **五、蔬菜加工区** |
| 1 | 大单星水池 | 1.尺寸：约1000\*700\*800mm2.采用304不锈钢板材制作；台面厚≥1.2mm；加强处理；盆池≥1.2mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ≥38×1.2mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；  | 2 | 台 |  |
| 2 | 双层工作台 | 1.尺寸：约1800\*800\*800mm2.台面板采用国产304#≥1.2mmPVC拉丝复膜不锈钢板，配δ≥1.2mm做加力筋；2.层板采用国产304# δ≥1.2mmPVC拉丝复膜不锈钢板；3.台脚采用Ф≥38mmX1.2mm不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚；4 面板下面采用20mm木工板。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 移动四层花格货架 | 1.尺寸：约1200\*500\*1550mm2.采用优质不锈钢制作；要求主材≥50×25×1.2mm不锈钢管，插入式格栅型层板；立柱≥Φ38×1.2mm，配静音定向轮2个，静音万向轮带刹车2个。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 刀具消毒柜 | 1.尺寸：约1200\*600\*1600mm2.设备可以同时消毒9块砧板，15把刀，毛巾若干条，消毒方式为紫外线消毒加热风循环。 | 1 | 台 |  |
| **六、肉类加工区** |
| 1 | 大单星水池 | 1.尺寸：约1000\*700\*800mm2.采用304不锈钢板材制作；台面厚≥1.2mm；加强处理；盆池≥1.2mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.2mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；  | 2 | 台 |  |
| 2 | 双层工作台 | 1.尺寸：约1800\*800\*800mm2.台面板采用国产304#≥1.2mmPVC拉丝复膜不锈钢板，配δ≥1.2mm做加力筋；2.层板采用国产304# δ≥1.2mmPVC拉丝复膜不锈钢板；3.台脚采用Ф38mmX1.2mm不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚；4 面板下面采用20mm木工板。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 绞切肉机 | 1. ≥0.75kw/380v2、机身全部采用食品级不锈钢材质打造，低噪音，坚固耐用的同时更加易于清理。3、机身框架全部采用加厚不锈钢角钢制作。4、2.2千瓦强劲双电机设计，绞肉、切肉可同时操作，提高使用效率。移动运输方便，使用安全。5、专业精致食品级不锈钢低速绞切刀片，出肉细腻；好清洗，耐腐蚀。6、加大加宽口径进料孔，满足安全防护的同时，保证进料顺畅。 7、带漏电保护断路器，防水开关，使用安全。 8、加厚材质静音脚轮，移动更轻松，带刹车功能，使机身随时可处于稳定状态 | 1 | 台 |  |
|  **七、主副食库** |
| 1 | 四层货架 | 1.尺寸：约1200\*500\*1550mm2.层架体选用304#≥.2mm方通;层网选用304#贴胶磨砂不锈钢板，厚度304≥ 1.2mm;可调子弹脚 | 1 | 台 |  |
| 2 | 主食低架 | 1.尺寸：约1000\*500\*300mm2.采用不锈钢板制作而成；不锈钢管厚≥1.2mm；主支撑架为40mm不锈钢方管；副支架管为32mm不锈钢方管；横担支架管为≥30mm×15mm不锈钢方管；配置豪华不锈钢方调节全钢脚。立柱采用φ≥38x1.2mm的不锈钢管制作 | 2 | 台 |  |
| 3 | 平板车 | 1.尺寸：约900\*600\*800mm2.材料采用304#不锈钢砂纹板制作，支撑板≥1.2mm厚;主管采用≥38\*1.2mm不锈钢结构管焊接；配承重型静音不锈钢脚轮四个(两定向两万向)。 | 1 | 台 |  |
| **八、更衣室** |
| 1 | 六门更衣柜 | 1.尺寸：约900\*400\*1800mm2.优质≥1.0厚冷轧钢板 | 1 | 台 |  |
| 2 | 感应洗手池 | 1. 自动感应2.红外感应芯片，采用304不锈钢板材制作；台面厚≥1.2mm；加强处理；盆池≥1.2mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.2mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；  | 1 | 个 |  |
| 3 | 手插式干手机 | 1. 挂墙式、自动感应2.挂墙式、红外感应芯片，冷暖风速可调节，瞬时出风。 | 1 | 个 |  |
| 4 | 鞋架 | 1. 四层2.设备采用防锈材质制作而成，具有加固隔层，承重力强，结实稳固。 | 1 | 个 |  |
|  **九、排烟系统** |
| 1 | 排烟管道 | 1.截面积≥0.65㎡2.风管与法兰一体压制成型，无焊接，不宜变形，连接紧密，漏风率低；管道≥1.2mm镀锌板硅酮密封胶密封。 | 256 | ㎡ |  |
| 2 | 镀锌弯头及变径 | 1. 截面积≥0.65㎡2.风管与法兰一体压制成型，无焊接，不宜变形，连接紧密，漏风率低；管道≥1.2mm镀锌板硅酮密封胶密封。 | 73 | ㎡ |  |
| 3 | 风管支架 | 1. 配套管道2.采用国标40角钢 | 10 | 套 |  |
| 4 | 低噪音离心风柜 | 1.≥18.5KW2.功率≥18.5KW。多翼式离心结构，双吸式蜗壳吸风；骨架Q235-L50\*5国际角铁，外壳为≥2.0mm厚静电喷漆SPCC冷轧板或镀锌板；低碳钢叶轮。B型三角带 | 1 | 台 |  |
| 5 | 风柜支架 | 1.配套风柜2.采用国标40角钢，现场制作，配风柜 | 1 | 个 |  |
| 6 | 风柜变频保护器 | 1.配套风柜≥18.5KW2.采用电动机转矩自适应控制，能自动使电动机的加速转矩和负载转矩相适应，使电动机起动平稳、快捷。2、具有短路、缺相、三相电流不平衡、过载、堵转及相序检测功能。 | 1 | 个 |  |
| 7 | 软连接 | 1.配套管道、截面积≥0.65㎡2.采用国标角铁，耐火、防火帆布. | 3 | 套 |  |
| 8 | 法兰 | 1. 配套管道、截面积≥0.65㎡2.镀锌材质 | 30 | 套 |  |
| 9 | 净化器支架 | 1. 配套净化器外观采用国标40角钢，现场制作，配净化器 | 1 | 个 |  |
| 10 | 油烟净化器 | 1. ≥40000风量2.蜂窝式结构，提高除油效率；电场模块化设计，便于拆装清洗；开门自动断电，安全系数高，具有过载、过压、断路、开路等保护功能。净化效率高于95%，除味率达70%，符合环保规范。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 三防灯 | 1. L=600mm2.防油、防水、防火，LED灯。 | 4 | 个 |  |
| 12 | 风柜减震器 | 1. 200KG2.弹簧采用自然频率值设计，烤漆处理，耐候性佳，防振效率高，底部防滑反螺栓设计，安全性高，荷振挠度25mm，承重200Kg。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 防火阀 | 1. 配套管道、截面积≥0.65㎡2.安装在排烟系统管路上，平时一般呈关闭状态，火灾时手动或电动开启，起排烟作用。当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起排烟作用的阀门. | 1 | 套 |  |
| 14 | 调风阀 | 1. 配套管道、截面积≥0.65㎡2.安装在排烟系统管路上，产品采用304不锈钢，内置叶片，起到调节风向的作用的阀门。 | 1 | 套 |  |
| 15 | 电缆线及辅材 | 1.≥16平方，3+2五芯电缆线2.国标电缆 | 1 | 项 |  |
| **十、天然气强制排烟系统** |
| 1 | 天然气强制排烟系统 | 1. 排风口≥3个2.排烟管道采用镀锌材料，厚度≥1.2mm内表面光滑，密封性能好，入墙排风口≥3个，配强排轴流风机，并做天然气报警系统联动 | 1 | 套 |  |
| **十一、厨房用品** |
| 1 | 菜刀 | 1.砍刀2. 2号刀 | 1 | 把 |  |
| 2 | 菜刀 | 1.片刀2. 1号刀 | 9 | 把 |  |
| 3 | 菜墩 | 1.约42\*7cm 2、PE材料 | 5 | 个 |  |
| 4 | 米饭铲 | 1.长度约30cm2、精品钢柄 | 8 | 个 |  |
| 5 | 打菜勺 | 1.长度约35cm2、精品钢柄 | 8 | 个 |  |
| 6 | 送餐盆 | 1.直径约30cm2、304不锈钢、厚度≥2.0 | 8 | 个 |  |
| 7 | 单环提桶 | 1.直径约30cm2. 304不锈钢、厚度≥2.0 | 60 | 个 |  |
| 8 | 单环提桶桶盖 | 1.直径约30cm2. 304不锈钢、厚度≥2.0 | 60 | 个 |  |
| 9 | 不锈钢桶 | 1.直径约40cm2. 304不锈钢、厚度≥2.0 | 1 | 个 |  |
| 10 | 不锈钢盆 | 1.直径约40cm2、304不锈钢、厚度≥2.0 | 5 | 个 |  |
| 11 | 不锈钢盆 | 1.直径约60cm2.304不锈钢、厚度≥2.0 | 3 | 个 |  |
| 12 | 长把笊篱 | 1.长度约1.2米2.盘丝 | 1 | 个 |  |
| 13 | 中把笊篱 | 1.直径约28cm2.网格 | 2 | 个 |  |
| 14 | 锅刷 | 1.宽片2.竹制 | 3 | 个 |  |
| 15 | 地刷 | 1.长度约1米 | 2 | 个 |  |
| 16 | 密漏 | 1.直径约30cm2.304不锈钢 | 2 | 个 |  |
| 17 | 炒菜铲 | 1.铲头直径约18cm2.木把配304不锈钢铲头 | 3 | 个 |  |
| 18 | 夹子 | 1.长度约28cm2.304不锈钢、厚度≥2.0 | 3 | 个 |  |
| 19 | 多用刮皮刀 | 1.不锈钢材质2.304不锈钢 | 2 | 个 |  |
| 20 | 大油石 | 1.120目2.超细 | 1 | 个 |  |
| 21 | 油漏 | 1.直径≈30cm2. 304不锈钢 | 3 | 个 |  |
| 22 | 杆杖 | 1.长度约1米2. 实木 | 1 | 个 |  |
| 23 | 杆杖 | 1.长度约30cm2. 实木 | 2 | 个 |  |
| 24 | 2号菜筐 | 1.约53.5\*38\*28cm2. 环保材料 | 8 | 个 |  |
| 25 | 油鼓 | 1.直径约9寸2. 304不锈钢、厚度≥2.0 | 3 | 个 |  |
| 26 | 调料罐 | 1.直径约16cm2. 304不锈钢、厚度≥2.0 | 10 | 个 |  |
| 27 | 汤勺 | 1.加厚2. 304不锈钢 | 6 | 个 |  |
| 28 | 马勺 | 1.4斤2. 304不锈钢、厚度≥2.0 | 2 | 个 |  |
| 29 | 案刷 | 1.长度约35cm2. 环保PP材料 | 1 | 个 |  |
| 30 | 不锈钢盆 | 1.直径约30cm2. 304不锈钢、厚度≥2.0 | 3 | 个 |  |
| 31 | 筷子 | 1.长度约18厘米2. 竹木结构 | 100 | 双 |  |
| 32 | 保鲜盒 | 1.约30cm\*22cm2. 环保材料 | 8 | 个 |  |
| 33 | 保鲜箱 | 1.约48cm\*34cm2. 环保材料 | 4 | 个 |  |
| 34 | 留样盒 | 1.容积约460ml 2. 304不锈钢带盖 | 30 | 个 |  |
| 35 | 电子称 | 1.电子显示2. 15kg | 1 | 个 |  |
| 36 | 电子称 | 1.电子显示2. 100KG | 1 | 个 |  |
| 37 | 不锈钢沥水盆 | 1.直径约45cm2. 304不锈钢、厚度≥2.0 | 2 | 个 |  |
| 38 | 剪刀 | 1.长度约21cm2. 不锈钢 | 2 | 把 |  |
| 39 | 锅盖 | 1.直径约85cm2. 304不锈钢、厚度≥1.0 | 1 | 个 |  |
| 40 | 翻檐锅 | 1.直径约80cm2. 铸铁锅、厚度≥2.5 | 2 | 个 |  |
| 41 | 广式炒锅 | 1.直径约53cm2. 铸铁锅、厚度≥2.0 | 1 | 个 |  |
| 42 | 烤箱专用手套 | 1.长度约28cm2. 加长加厚 | 1 | 个 |  |
| 43 | 不锈钢网框 | 1.约40cm\*30cm\*15cm2. 6mm304不锈钢条焊接而成 | 15 | 个 |  |