# 关于陕西省西安市消防救援支队国家级科普教育馆暨消防技能实训基地建设采购项目（设备采购部分）的成交结果公告

一、项目编号：XCZX2025-0042

备案编号：ZCSP-西安市-2025-00201

二、项目名称：陕西省西安市消防救援支队国家级科普教育馆暨消防技能实训基地建设采购项目（设备采购部分）

三、成交信息

服务商名称: 中航建业（陕西）工程有限公司

服务商地址：西安市经济技术开发区凤城二路22号海璟国际7栋1单元2层10201

成交金额：894465.00元

联系人：王丹

联系电话：17729295024

四、主要标的信息

|  |
| --- |
| 货物类 |
| **详见附件** |

五、评审专家名单：张军旗、梁珂、申春。

六、公告期限：自本公告发布之日起1个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采用综合评分法，现依据市财函【2024】817号文件规定，成交服务商评审总得分为90.17分，评审价格为894465.00元。

2、请成交服务商于本项目公告期届满之日起，在西安市公共资源交易中心网站——企业端下载该项目电子版成交通知书，同时须前往西安市公共资源交易中心八楼提交纸质响应文件一正两副，内容与电子响应文件完全一致。

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

 名称：西安市消防救援支队

地址：陕西省西安市雁塔区科技七路10号

联系方式：029-86750035

 2、项目联系方式

项目联系人：王老师

地址：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座

电话：029-86510029 86510365转分机80807

西安市市级单位政府采购中心

2025年9月8日

九、附件

分项报价表

|  |  |
| --- | --- |
| **一** | **产品购置费** |
| **序号** | **标的名称** | **品牌和型号** | **制造商** | **规格** | **数量** |  **单价**  |  **总价**  |
| **家具定制明细** |
| 1 | 休息区桌子 | 定制 | 中航建业（陕西）工程有限公司 | 1、桌子 1200\*4600mm2、材质选用E1 级环保刨花板， PVC 近色封边条，全自动封边艺，光滑且密封性良好。 | 2 |  5,000.00  |  10,000.00  |
| 2 | 休息区椅子 | 定制 | 中航建业（陕西）工程有限公司 | 1、椅子2、加厚碳钢框架木纹饰面，弧形靠背，布艺坐垫。 | 12 |  300.00  |  3,600.00  |
| 3 | 休息区水吧台 | 定制 | 中航建业（陕西）工程有限公司 | 1、定制水吧台 2600\*12002、材质选用E1 级环保刨花板， PVC 近色封边条，全自动封边艺，光滑且密封性良好；3、台面采用浅色人造大理石桌面，下翻 5cm。4、桌腿采用木质连体桌腿，材质与柜体一致。 | 1 |  6,500.00  |  6,500.00  |
| 4 | 吧台椅 | 定制 | 中航建业（陕西）工程有限公司 | 1、吧台椅2、原木架带靠背，布艺坐垫，坐高 70cm。 | 4 |  300.00  |  1,200.00  |
| 5 | 定制沙发书柜 | 定制 | 中航建业（陕西）工程有限公司 | 1、尺寸 2000\*800，高度 1200，下层书柜、沙发坐垫、上层书架。2、材质选用E1 级环保刨花板， PVC 近色封边条，全自动封边工艺，光滑且密封性良好。 | 4 |  3,000.00  |  12,000.00  |
| 6 | 休息室办公桌 | 定制 | 中航建业（陕西）工程有限公司 | 1、1500\*1400\*1200 屏风办公桌。2、材质选用E1 级环保刨花板， PVC 近色封边条，全自动封边工艺，光滑且密封性良好。3、含三门文件柜。 | 2 |  1,500.00  |  3,000.00  |
| 7 | 休息室椅子 | 定制 | 中航建业（陕西）工程有限公司 | 1、办公椅转椅2、带衣架可升降网头枕；3、黑色全新料加纤背框，扪华宇透气网布；4、黑色可升降活动腰靠；5、黑色全新料加纤固定扶手 | 4 |  750.00  |  3,000.00  |
| 8 | 铁皮文件柜 | 定制 | 中航建业（陕西）工程有限公司 | 1、900\*2100\*300 带抽屉2、材质一级冷轧钢板，厚度≥0.6mm,表面经去油除锈、酸洗磷化处理,静电粉末喷涂。 | 6 |  950.00  |  5,700.00  |
| 9 | 培训室翻板桌 | 铭沃800\*600\*750mm | 四川铭沃家具制制造有限公司 | 1、尺寸 800\*600\*750mm，桌面采用≥20mm 优质防火板，前鸭嘴造型，面材采用优质环保防火板饰面，表面耐酸碱、防火防潮、耐划伤、台面韧性好；桌面基材选用镀锌烤漆金属板。2、液晶屏翻转器说明：翻转器采用≥1mm 冷轧钢板材料，采用全自动激光切割机、数控机床裁板，二氧化碳保护焊工艺制作，表面经酸洗、磷化防腐防锈处理后静电喷塑。3、安装液晶屏尺寸：24 寸，表面尺寸：648\*471\*170mm，开孔尺寸：610\*440\*170mm，最大可装：570\*380\*60mm，木板尺寸：603\*420\*12，机箱最大可承载重量：15Kg。上面为弹舌拉手，下面为钥匙，实行双重制动。采用特制大阻力气压杆，阻尼缓冲效果，防止快速回弹，损坏显示器和给使用者造成伤害，能隐藏液晶屏显示器，笔记本电脑，一体机的同时还可以隐藏键盘和鼠标，并且配有单独放鼠标的鼠标槽，一体机翻起后直立于桌面，键盘鼠标同时升起与桌面平齐。桌腿采用≥1.0mm 厚优质冷轧钢板，门框和门板必须为双道折线，不可单边折线，全钢一体成型月牙弧形设计，内外双层钢板结构，底部配有隐形可敲漏 50mm 进线孔，配有尼龙可调节脚，耐用防滑。后置隐藏主机箱（可放置主机和云主机），坚固耐用，结构牢固美观，经过除油、酸洗、磷化、打磨、静电喷塑。桌体精致美观，同时增强主机通风散热效果。此款电脑桌为主机内置设计，主机箱前挡板预留主机开关孔（可以扩展开机按钮），可实现一键开机，主机箱背板可拆卸，方便主机安装及维修，前后挡板及左右桌腿均有精美散热孔，保障主机平稳运行。机箱底板预留走线孔，使用时轻轻敲落即可，在外面看不到任何线。 | 81 |  600.00  |  48,600.00  |
| 10 | 培训室弓形椅 | 铭沃43-48cm | 四川铭沃家具制制造有限公司 | 1、基础尺寸参数座高：43-48cm；座宽：48cm-55cm；背高：90-107cm；扶手高：固定式约 65cm；弓架宽度：52cm-60cm；2、承重与材质参数承重范围： ≥90kg；钢架厚度：壁厚≥1.5mm，采用一体注浇工艺；面料类型：特网网布（透气耐磨）或高弹海绵+网布复合材质； | 81 |  200.00  |  16,200.00  |
| 11 | 培训室升降主机桌 | 铭沃1200\*800\*1000mm | 四川铭沃家具制制造有限公司 | 1、升降主机桌尺寸：1200\*800\*1000mm，整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装。2、钢木结合材料一体成型，实木扶手，桌面木质耐划台面，全封闭结构，保障了多媒体设备的安全性。3、液晶显示器采用翻转设计，显示器角度可随意调节，可使视线和显示器接近垂直，可安装 17-22 寸显示器，关闭后所有设备都隐藏在讲台内。4、键盘采用翻转式操作，显示器、键盘互不影响独立操作。5、右侧采用隐藏抽拉式设计，无需钥匙开启。6、桌面预留集成笔记本接口模块（USB 两个/VGA 一个/网络接口一个/AUDIO 一个/电源接口一个/话筒接口一个）。7、桌体下层部分采用标准机柜设计，带层板。8、材料:上节采用 1.0 厚冷轧钢板，下节 0.8 厚冷轧钢板，抽屉采用优质三节滑轨，可抽拉 5 万次以上无损伤，扣手采用高耐磨加厚铝合金拉手，望通锁具。9、工艺：柜体部分经激光切割，磨具冲压、折弯，组焊，喷涂、装配而成。焊接部分采用高标准熔接焊,确保表面平整光滑，焊接点牢固、无虚焊。整体表面经酸洗、水洗、磷化、水洗、钝化等后全封闭新环保静电橘纹喷塑，塑粉采用环氧聚酯粉末，漆膜附着力强。 | 1 |  1,600.00  |  1,600.00  |
| 设备采购明细 |  |
| （一）全尺寸消防设施设备 |  |
| 12 | 固定式消防水炮 | 章鑫PS30-80 | 济南鑫垚钰消防设备有限公司 | 一、基础性能参数流量与射程额定流量：30~80 L/s射程半径：50L/s 型号： ≥65 m保护半径：设计射程按产品标称值的90%计算工作压力额定压力：0.8~1.2 MPa耐压上限： ≥1.5 倍额定压力覆盖角度水平调节：360 °全回转 35俯仰角度：-30 °至+90 °（喷口下俯 30 ° ,上仰 90 ° )二、结构设计参数材质与重量主体材质：不锈钢（耐腐蚀，强度为铝合金2-3 倍）、铜合金整机重量：30L/s 型号：约 24 kg（PSKD30）大口径型号（80L/s）：≤45 kg接口标准法兰规格：DN80（30L/s 型号标配）防爆设计：隔爆型结构 | 1 |  1,200.00  |  1,200.00  |
| 13 | 移动式消防水炮 | 鑫垚钰PS | 济南鑫垚钰消防设备有限公司 | 一、基础性能参数流量与射程额定流量：20~80 L/s射程范围：40L/s 型号： ≥60~67 m（含泡沫喷射≥62m）工作压力额定压力：0.7~1.2 MPa、耐压上限： ≥1.5倍额定压力喷射模式与角度直流/喷雾双模式：喷雾角最大 120 °（可覆盖扇形区域）自摆功能： 自摆角度 20 °~40 °（自动扫描火源）二、结构设计参数调节机构水平回转：≥90 °、俯仰角度：+30 °至+70 °高度调节：双向丝杆驱动升降，最大升降幅度 3.2 米材质与接口炮体材质：不锈钢或航空铝合金（耐腐蚀、轻量化）进水接口：双口设计：DN65 快速接口（标配）大口径型号：DN80/DN100 法兰接口整机重量：轻型（PSY30）：≤27 kg移动机构折叠支腿+万向轮底座（抗8 级风）炮座配备安全绳（长度≥10m）三、控制系统参数操作方式无线遥控：有效距离≥150 m电控/手控切换：操作力矩≤20N ·m智能功能：自摆角度可调（20 °/30 °/40 ° )热成像/紫外双波段火源追踪电源与防护工作电压：直流 24V（锂电池续航≥3~8 小时）防护等级：IP66（防尘防水 | 1 |  2,300.00  |  2,300.00  |
| 14 | 水型灭火器 | 致顺MS/Q3 | 陕西盛世致安消防科技有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MS/Q33.容量：3L | 2 |  60.00  |  120.00  |
| 15 | 水型灭火器 | 致顺MS/T3 | 陕西盛世致安消防科技有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MS/T33.容量：3L | 2 |  60.00  |  120.00  |
| 16 | 水型灭火器 | 致顺MS/Q6 | 陕西盛世致安消防科技有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MS/Q63.容量：6L | 2 |  80.00  |  160.00  |
| 17 | 水型灭火器 | 致顺MS/T6 | 陕西盛世致安消防科技有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MS/T63.容量：6L | 2 |  80.00  |  160.00  |
| 18 | 水型灭火器 | 致顺MS/Q9 | 陕西盛世致安消防科技有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MS/Q93.容量：9L | 2 |  85.00  |  170.00  |
| 19 | 水型灭火器 | 致顺MS/T9 | 陕西盛世致安消防科技有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MS/T93.容量：9L | 2 |  85.00  |  170.00  |
| 20 | 水型灭火器 | 致顺MS/T20 | 陕西盛世致安消防科技有限公司 | 1.类型：推车式2.型号：MST203.容量：20L | 1 |  580.00  |  580.00  |
| 21 | 水型灭火器 | 柳成MST40 | 河南柳成消防器材有限公司 | 1.类型：推车式2.型号：MST403.容量：45L | 1 |  700.00  |  700.00  |
| 22 | 水型灭火器 | 柳成MST60 | 河南柳成消防器材有限公司 | 1.类型：推车式2.型号：MST603.容量：60L | 1 |  1,100.00  |  1,100.00  |
| 23 | 水型灭火器 | 柳成MST125 | 河南柳成消防器材有限公司 | 1.类型：推车式2.型号：MST1253.容量：125L | 1 |  3,200.00  |  3,200.00  |
| 24 | 泡沫型(化学泡沫)灭火器 | 柳成MP3，MP/AR3 | 河南柳成消防器材有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MP3,MP/AR33.容量：3L | 3 |  80.00  |  240.00  |
| 25 | 泡沫型(化学泡沫)灭火器 | 柳成MP4，MP/AR4 | 河南柳成消防器材有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MP4,MP/AR43.容量：4L | 3 |  90.00  |  270.00  |
| 26 | 泡沫型(化学泡沫)灭火器 | 柳成MP6，MP/AR6 | 河南柳成消防器材有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MP6,MP/AR63.容量：6L | 3 |  100.00  |  300.00  |
| 27 | 泡沫型(化学泡沫)灭火器 | 柳成MP9，MP/AR9 | 河南柳成消防器材有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MP9,MP/AR93.容量：9L | 3 |  130.00  |  390.00  |
| 28 | 泡沫型(化学泡沫)灭火器 | 柳成MP20，MP/AR20 | 河南柳成消防器材有限公司 | 1.类型：推车式2.型号：MPT20,MPT/AR203.容量：20L | 1 |  520.00  |  520.00  |
| 29 | 泡沫型(化学泡沫)灭火器 | 柳成MP45，MP/AR45 | 河南柳成消防器材有限公司 | 1.类型：推车式2.型号：MPT45,MPT/AR453.容量：45L | 1 |  700.00  |  700.00  |
| 30 | 泡沫型(化学泡沫)灭火器 | 柳成MP60，MP/AR60 | 河南柳成消防器材有限公司 | 1.类型：推车式2.型号：MPT60,MPT/AR603.容量：60L | 1 |  900.00  |  900.00  |
| 31 | 泡沫型(化学泡沫)灭火器 | 柳成MP125，MP/AR125 | 河南柳成消防器材有限公司 | 1.类型：推车式2.型号：MPT125,MPT/AR1253.容量：125L | 1 |  2,600.00  |  2,600.00  |
| 32 | 干粉(碳酸氢钠)灭火器 | 致顺MF1 | 陕西盛世致安消防科技有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MF13.容量：1KG | 1 |  50.00  |  50.00  |
| 33 | 干粉(碳酸氢钠)灭火器 | 致顺MF2 | 陕西盛世致安消防科技有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MF23.容量：2KG | 1 |  60.00  |  60.00  |
| 34 | 干粉(碳酸氢钠)灭火器 | 致顺MF3 | 陕西盛世致安消防科技有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MF33.容量：3KG | 1 |  70.00  |  70.00  |
| 35 | 干粉(碳酸氢钠)灭火器 | 致顺MF4 | 陕西盛世致安消防科技有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MF43.容量：4KG | 1 |  80.00  |  80.00  |
| 36 | 干粉(碳酸氢钠)灭火器 | 致顺MF5 | 陕西盛世致安消防科技有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MF53.容量：5KG | 1 |  85.00  |  85.00  |
| 37 | 干粉(碳酸氢钠)灭火器 | 致顺MF6 | 陕西盛世致安消防科技有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MF63.容量：6KG | 1 |  100.00  |  100.00  |
| 38 | 干粉(碳酸氢钠)灭火器 | 致顺MF8 | 陕西盛世致安消防科技有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MF83.容量：8KG | 1 |  110.00  |  110.00  |
| 39 | 干粉(碳酸氢钠)灭火器 | 柳成MF10 | 河南柳成消防器材有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MF103.容量：10KG | 1 |  230.00  |  230.00  |
| 40 | 干粉(碳酸氢钠)灭火器 | 致顺MFT20 | 陕西盛世致安消防科技有限公司 | 1.类型：推车式2.型号：MFT203.容量：20KG | 1 |  450.00  |  450.00  |
| 41 | 干粉(碳酸氢钠)灭火器 | 柳成MFT100 | 河南柳成消防器材有限公司 | 1.类型：推车式2.型号：MFT1003.容量：100KG | 1 |  1,800.00  |  1,800.00  |
| 42 | 干粉(碳酸氢钠)灭火器 | 柳成MFT125 | 河南柳成消防器材有限公司 | 1.类型：推车式2.型号：MFT1253.容量：125KG | 1 |  2,600.00  |  2,600.00  |
| 43 | 干粉(碳酸氢钠)灭火器 | 致顺MF/ABC1 | 陕西盛世致安消防科技有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MF/ABC13.容量：1KG | 1 |  50.00  |  50.00  |
| 44 | 干粉(碳酸氢钠)灭火器 | 致顺MF/ABC2 | 陕西盛世致安消防科技有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MF/ABC23.容量：2KG | 1 |  60.00  |  60.00  |
| 45 | 干粉(碳酸氢钠)灭火器 | 致顺MF/ABC3 | 陕西盛世致安消防科技有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MF/ABC33.容量：3KG | 1 |  70.00  |  70.00  |
| 46 | 干粉(碳酸氢钠)灭火器 | 致顺MF/ABC4 | 陕西盛世致安消防科技有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MF/ABC43.容量：4KG | 1 |  80.00  |  80.00  |
| 47 | 干粉(碳酸氢钠)灭火器 | 致顺MF/ABC5 | 陕西盛世致安消防科技有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MF/ABC53.容量：5KG | 1 |  90.00  |  90.00  |
| 48 | 干粉(碳酸氢钠)灭火器 | 致顺MF/ABC6 | 陕西盛世致安消防科技有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MF/ABC63.容量：6KG | 1 |  100.00  |  100.00  |
| 49 | 干粉(碳酸氢钠)灭火器 | 致顺MF/ABC8 | 陕西盛世致安消防科技有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MF/ABC83.容量：8KG | 1 |  110.00  |  110.00  |
| 50 | 干粉(碳酸氢钠)灭火器 | 柳成MF/ABC10 | 河南柳成消防器材有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MF/ABC103.容量：10KG | 1 |  180.00  |  180.00  |
| 51 | 干粉(碳酸氢钠)灭火器 | 柳成MF/ABC20 | 河南柳成消防器材有限公司 | 1.类型：推车式2.型号：MFT/ABC203.容量：20KG | 1 |  450.00  |  450.00  |
| 52 | 干粉(碳酸氢钠)灭火器 | 柳成MF/ABC50 | 河南柳成消防器材有限公司 | 1.类型：推车式2.型号：MFT/ABC503.容量：50KG | 1 |  600.00  |  600.00  |
| 53 | 干粉(碳酸氢钠)灭火器 | 柳成MF/ABC100 | 河南柳成消防器材有限公司 | 1.类型：推车式2.型号：MFT/ABC1003.容量：100KG | 1 |  1,800.00  |  1,800.00  |
| 54 | 干粉(碳酸氢钠)灭火器 | 柳成MF/ABC125 | 河南柳成消防器材有限公司 | 1.类型：推车式2.型号：MFT/ABC1253.容量：125KG | 1 |  2,600.00  |  2,600.00  |
| 55 | 二氧化碳灭火器 | 柳成MT2 | 河南柳成消防器材有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MT23.容量：2KG | 3 |  80.00  |  240.00  |
| 56 | 二氧化碳灭火器 | 柳成MT3 | 河南柳成消防器材有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MT33.容量：3KG | 3 |  90.00  |  270.00  |
| 57 | 二氧化碳灭火器 | 柳成MT5 | 河南柳成消防器材有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MT53.容量：5KG | 3 |  160.00  |  480.00  |
| 58 | 二氧化碳灭火器 | 柳成MT7 | 河南柳成消防器材有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MT73.容量：7KG | 3 |  280.00  |  840.00  |
| 59 | 二氧化碳灭火器 | 柳成MT10 | 河南柳成消防器材有限公司 | 1.类型：推车式2.型号：MT103.容量：10KG | 1 |  1,100.00  |  1,100.00  |
| 60 | 二氧化碳灭火器 | 柳成MT20 | 河南柳成消防器材有限公司 | 1.类型：推车式2.型号：MT203.容量：20KG | 1 |  1,300.00  |  1,300.00  |
| 61 | 二氧化碳灭火器 | 致顺MT30 | 陕西盛世致安消防科技有限公司 | 1.类型：推车式2.型号：MT303.容量：30KG | 1 |  1,500.00  |  1,500.00  |
| 62 | 二氧化碳灭火器 | 柳成MT50 | 河南柳成消防器材有限公司 | 1.类型：推车式2.型号：MT503.容量：50KG | 1 |  2,100.00  |  2,100.00  |
| 63 | 1211 灭火器 | 新林MY0.5 | 广州新林消防设备股份有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MY0.53.容量：0.5KG | 3 |  180.00  |  540.00  |
| 64 | 1211 灭火器 | 新林MY1 | 广州新林消防设备股份有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MY13.容量：1KG | 3 |  120.00  |  360.00  |
| 65 | 1211 灭火器 | 新林MY1.5 | 广州新林消防设备股份有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MY1.53.容量：1.5KG | 3 |  180.00  |  540.00  |
| 66 | 1211 灭火器 | 新林MY2 | 广州新林消防设备股份有限公司 | 1.类型：手提式2.型号：MY23.容量：2KG | 3 |  200.00  |  600.00  |
| 67 | 1211 灭火器 | 新林MYT20 | 广州新林消防设备股份有限公司 | 1.类型：推车式2.型号：MYT203.容量：20KG | 2 |  2,100.00  |  4,200.00  |
| 68 | 1211 灭火器 | 新林MYT25 | 广州新林消防设备股份有限公司 | 1.类型：推车式2.型号：MYT253.容量：25KG | 2 |  2,600.00  |  5,200.00  |
| 69 | 1211 灭火器 | 新林MYT40 | 广州新林消防设备股份有限公司 | 1.类型：推车式2.型号：MYT403.容量：40KG | 2 |  3,000.00  |  6,000.00  |
| 70 | 干粉(碳酸氢钠)灭火器 | 柳成MYT50 | 河南柳成消防器材有限公司 | 1.类型：推车式2.型号：MYT503.容量：50KG | 1 |  3,800.00  |  3,800.00  |
| （二）火灾自动报警系统 |  |
| 71 | 点型探测器 | 海湾JTY-GD-G3X | 海湾安全技术有限公司 | 1、信号总线电压：总线 24V 允许范围 16V~ 28V；2、监视电流：≤0.3mA；3、报警电流：≤1.0mA；4、编码方式：电子编码（编码范围为 1~242）；5、线制：信号二总线无极性；6、使用环境温度：-10 °C～+55 °C；7、相对湿度：≤95%，不凝露；8、外壳防护等级：IP23；9、壳体材料和颜色：ABS，象牙白；10、外形尺寸：≤ Φ 103mm H55mm； | 1 |  200.00  |  200.00  |
| 72 | 点型探测器 | 海湾JTW-ZCD-G3N | 海湾安全技术有限公司 | 1、探测器类别：P；2、工作电压：总线 24V；3、监视电流：≤0.8mA；4、报警电流：≤1.8mA；5、报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮使用环境：温 度： A1R 类别：典型应用温度 25℃ , 范围-10℃~50℃；BS 类别：典型应用温度 40℃ , 范围-10℃~65℃;6、相对湿度：≤95%，不结露；7、编码方式：十进制电子编码；8、外壳防护等级：IP33；9、外形尺寸：约直径：100mm 高：58mm(带底座)； | 1 |  200.00  |  200.00  |
| （三）维保检测、维修仪器设备 |  |
| 73 | 声级计 | 万霖A119-SJJ | 万霖消防技术有限公司 | 1.量程 30-130dB、分辨率 0.1dB、准确度±1.5dB | 3 |  800.00  |  2,400.00  |
| 74 | 照度计 | 万霖A119-101B | 万霖消防技术有限公司 | 1.量程 0-199999LUX、精度±4%+8、分辨率1LUX、采样时间 0.5S | 3 |  600.00  |  1,800.00  |
| 75 | 风速计 | 万霖A119-891 | 万霖消防技术有限公司 | 1.量程 1.4-108Km\h、分辨率 0.01、精度± 5% | 3 |  750.00  |  2,250.00  |
| 76 | 秒表 | 万霖A119-MB | 万霖消防技术有限公司 | 1.量程≥ 15min；精度 0.1s | 3 |  80.00  |  240.00  |
| 77 | 激光测距仪 | 万霖A119-K50 | 万霖消防技术有限公司 | 1.测量范围≥50m；精度 3mm | 3 |  1,050.00  |  3,150.00  |
| （四）灭火器三级消防维护保养检测全套设备 |  |
| 78 | 秒表 | 万霖A119-MB | 万霖消防技术有限公司 | 1.量程≥15min；精度 0.1s | 2 |  80.00  |  160.00  |
| 79 | 卷尺 | 艾威博尔5米 | 深圳市艾威博尔工具有限公司 | 1.量程≥5m:精度：1 mm | 2 |  120.00  |  240.00  |
| 80 | 钢直尺 | 翰业c-0015 | 济宁市翰业机械设备有限公司 | 1.量程≥50 cm:精度：1mm | 2 |  60.00  |  120.00  |
| 81 | 游标卡尺 | 量工150mm | 成都量工量量具有限公司 | 1.量程≥150 mm:精度：0.02 mm | 2 |  120.00  |  240.00  |
| 82 | 电子秤 | 普量PT500-110 | 佛山市普量电子有限公司 | 1.用于手提式灭火器维修的量程：0 kg~15 kg:用于推车式灭火器维修的量程：0kg~100 kg。准确度均为Ⅲ级 | 2 |  850.00  |  1,700.00  |
| 83 | 清洗设备 | 宝长SYQXJ-4 | 上海宝长消防器材有限公司 | 1.名称：灭火器试压清洗一体机2.尺寸：约 1650×650×1340mm3.工作电压：220v4.功率：1.5kw5.水压试验每小时可处理30瓶8公斤干粉灭火6.满足对灭火器气瓶(或筒体)、贮气瓶以及器头、阀门和喷射软管组件等零部件的清洗 | 1 |  12,000.00  |  12,000.00  |
| 84 | 干燥设备 | 宝长MG-6 | 上海宝长消防器材有限公司 | .名称：2.体积：约长 1000×宽 462×高 1100 毫米3.工作电压：220 伏4.功率：2 千瓦5.风机功率：240 瓦颜色：蓝色6.满足对经水压试验后或经清洗后的零部件进行干燥：水基型灭火器的维修不作要求 | 1 |  4,000.00  |  4,000.00  |
| 85 | 灭火剂灌装设备 | 宝长GMF-B5、GMT-C、GMP-B | 上海宝长消防器材有限公司 | 1.名称：2.型号：国标3.功率：0.75kW4.电压：AC220V 50Hz5.灌装速度：6-12kg/min6.灌装精度：1kg ≦ ±0.0157.外形尺寸：约长 1130×宽 520×高 1350毫米8.满足所维修的不同种类灭火器的再充装要求：压力和质量计量仪器的量程和精度应满足 GB4351.1 和 GB8109 的要求 | 1 |  38,600.00  |  38,600.00  |
| 86 | 驱动气体灌装设备 | 宝长GMD-A | 上海宝长消防器材有限公司 | 1.型号：国标2.驱动方式：气动3.充气压力精度：高4.适用范围：消防器材生产和维修5.用于对不同种类灭火器添加驱动气体：压力计量仪器的量程应满足充装压力的要求，精度：1.6 级 | 1 |  4,000.00  |  4,000.00  |
| 87 | 报废处理设备 | 宝长-切割报废 | 上海宝长消防器材有限公司 | 1.型 号：国标2.电 压：AC 380V3.功 率：2.2kw4.压扁范围：50-200mm5.体 积：约长 730×宽 63×高 1600 毫米6.用于对报废灭火器瓶体(或筒体)和贮气瓶的破坏处理：可选用压扁、打孔或锯切设备 | 1 |  3,500.00  |  3,500.00  |
| 88 | 灭火剂回收设备 | 欧冠 灭火剂回收设备 | 陕西欧冠安防科技有限公司 | 1.名 称：2.电 压：220V3.功 率：1.1KW4.气 源：0.6--0.8mpa5.速 度：4-10kg/min6.容 积：40L7.外形尺寸：约长 1050×宽 600×高 1650毫米8.用于维修过程中 1211、1301 灭火剂的回收，配备范围限于该类产品的维修机构 | 1 |  20,000.00  |  20,000.00  |
| 89 | 水压试验装置 | 宝长QDSY-40 | 上海宝长消防器材有限公司 | 1.名称：手动水压检测装置（适用于干粉、水基型筒体）3.流量：45ml/每次2.工作压力：0-4MPa4.尺寸：约长 500×宽 180×高 550 毫米5.满足相应产品标准检测要求：压力计量仪器的量程应符合试验的要求：精度：1.6 级 | 1 |  12,000.00  |  12,000.00  |
| 90 | 气密试验装置 | 宝长GMQ-A | 上海宝长消防器材有限公司 | 1.名称：气密试验箱气密实验箱采用热恒温水检验灭火器气体密封性能的检验设备主要由控制台，恒温系统，水箱等组成，适用于各种灭火器灌充好灭火剂后进行气密性检验。技术参数电压：AC220V 功率：3.0kw尺寸：约长 700×宽 650×高 1000mm2.满足 GB4351.1 和 GB8109 的要求 | 1 |  4,000.00  |  4,000.00  |
| 91 | 灭火剂检验设备 | 宝长干粉灭火剂（ABC）含量化验设备 | 上海宝长消防器材有限公司 | 名称：灭火剂检验设备1、压力装置：压力表带有停针机构，具有瞬时记录功能2、灭火剂瓶组上设置的安全泄放装置，其泄放动作压力为 19Mpa±0.95Mpa；3、驱动气体瓶组上设置的安全泄放装置，其泄放动作压力设定值应≥1.25 倍的瓶组最大工作压力，但不大于其强度试验压力的95%，泄放动作压力为设定值的（1±5%）范围内；4、组合分配系统集流管上应设置安全泄放装置，其泄放动作压力为 15Mpa±0.75Mpa；5、满足所维修的不同种类灭火器所用灭火剂的检验，至少包括：干粉灭火剂的主要组份含量、松密度、含水率、吸湿率、抗结块性(针入度)、斥水性和粒度分布等检验设备，泡沫灭火剂的凝固点、抗冻结融化性、pH 值等检验设备，水系灭火剂的凝固点、抗冻结融化性、pH 值、表面张力等检验设备，洁净气体灭火剂的纯度检验设备等 | 1 |  32,000.00  |  32,000.00  |
| （五）医疗器材 |  |  |  |
| 92 | 救援头盔 | 诺安A-TK01 | 河北诺安科技有限公司 | 1、头盔经高温、低温、浸水、辐射热预处理后进行冲击吸收性能试验，头模所受到的冲击力≤3200N。头盔抗冲击加速度性能：帽顶部≤135gn，帽前部≤320gn，帽侧部≤320gn，帽后部≤320gn。2、GA 44-2015《消防头盔》：规定冲击吸收、阻燃、电绝缘等指标。GB 2811-2019《头部防护 安全帽》：部分通用要求。 | 6 |  700.00  |  4,200.00  |
| 93 | 防护手套 | 山丘14款 | 山丘科技（北京）有限公司 | 1.阻燃性能：经向损毁长度≤35mm、纬向损毁长度≤30mm，续燃时间 0s，且无熔融滴落现象；2.热稳定性能：在温度为 180±5℃ , 经 5min后，试样表面应无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象，其长度方向上的收缩率≤1.0%、宽度方向上的收缩率≤2.0%；3.耐磨性能：在 9kPa 的压力下，经 8100 次循环摩擦后未磨穿；4.抗切割性能：切割力≥13N；5.灵巧性能:徒手控制百分比≤105%；6.耐撕破性能：经向≥120N、纬向≥260N；7.抗机械刺穿性能：刺穿力≥85N；8.握紧性能：戴手套与未戴手套的拉重力比≥100%；9.穿戴性能：穿戴时间≤7s | 6 |  350.00  |  2,100.00  |
| 94 | 防护口罩 | 汛喆口罩 | 霸州市汛喆救援设备有限公司 | 防护口罩满足《应急救援员国家职业技能标准》要求一、基础防护参数过滤效率非油性颗粒物：需≥95%（符合 KN95 标准，测试 0.3 μm NaCl 气溶胶）合成血液穿透：10.7kPa 压力下无渗透（医用防护级别）呼吸阻力吸气阻力≤343.2 Pa（85L/min 流量）、呼气阻力≤245 Pa（配备呼气阀的工业款）二、结构设计规范材质与分层外层：防液体喷溅无纺布中层：熔喷布（静电驻极，纤维直径≤5 μm）内层：亲肤无纺布（减少皮肤刺激） | 6 |  60.00  |  360.00  |
| 95 | CPR 呼吸面膜 | CPR 呼吸面膜 | 苏州汇鸿医疗科技有限公司 | 1、一次性 CPR 训练屏障消毒面膜外圈采用PVC 制成，内圈采用双层无菌防尘布，具有唾液隔离、空气过滤防尘的性能特点；2、为心肺复苏模拟人专用耗材，培训心肺复苏技术进行人工呼吸训练时，必须采取一人一片一次性 CPR 训练屏障消毒面膜，防止病菌交叉感染。3、规格：50 片/盒；展开尺寸： ≥18.5cm×29.5cm； | 100 |  1.00  |  100.00  |
| 96 | 三角巾 | 汇鸿82型 | 苏州汇鸿医疗科技有限公司 | 规格： ≥96\*96\*136cm主要用于外伤性创面、手术切口、难愈性溃疡创面 ；1、 本品在与皮肤创面紧密结合后，能够象自体表皮一样呵护创面。2、 集促愈合、减少三种功效于一身。3、 快速止血、有效控制渗出液。4、亲和肌肤。生物制品，无副作用，无原性。5、透气性好。棉质材料 。 | 100 |  6.00  |  600.00  |
| 97 | 医用绷带 | 慈康弹性绷带 | 苏州慈康急救用品有限公司 | 1、细菌总数 ≤200cfu/g2、尺寸：宽度 7.5cm 弹力绷带；3、弹性伸长率 (Ⅲ型） ≥50%；4、扯断力 ≥10 N/cm；5、灭菌等级环氧乙烷/辐照灭菌；6、防水性能 二级拒水（防血液渗透）；7、有效期 5 年（未拆封） | 100 |  5.00  |  500.00  |
| 98 | 医用敷料 | 汇鸿医用敷料 | 苏州汇鸿医疗科技有限公司 | 规格尺寸： ≥10\*10cm性能指标：1、持粘性：2.5cm 宽胶布载荷 200g，30min后贴于不锈钢板上胶带的顶端下滑应不超过2.5cm。2、剥离强度：2.5cm 宽胶布的剥离强度应不低于 2.5N。3、经环氧乙烷灭菌应无菌。4、环氧乙烷残留量不大于 10 μ g / g 。 | 100 |  5.00  |  500.00  |
| 99 | 医用手套 | 丁腈手套 | 青岛全航劳保用品厂 | 1.阻燃性能：损毁长度≤15mm，续燃时间≤ 0s，且无熔融滴落现象；2.耐磨性能： ≥8000 次摩擦后未被磨穿；3.抗切割性能： ≥15N；4.灵巧性能:徒手控制百分比≤110%；5.耐撕破性能： ≥110N；6.抗机械刺穿性能： ≥300N；7.握紧性能：戴手套与未戴手套的拉重力比≥100%； | 100 |  3.00  |  300.00  |
| 100 | 救援绳 | 鼎创救援绳 | 滨州市鼎创化纤绳网有限公司 | 一、主绳关键参数基础性能直径与强度静力绳：直径 10.5-11.5mm，破断强度≥30kN高温承载：400℃环境持续 300 秒不断裂（负荷 1.33kN）结构标识绳体含连续反光标，每 4 米设长度标识包芯绳结构，表面无机械损伤，粗细均匀二、配套装备参数安全钩强度要求：闭口长轴破断强度≥27kN，短轴≥7kN盐雾测试48 小时无腐蚀失效设计： 自动三锁装置，开口≥21mm下降器破断强度≥22kN，适用绳径 7.5-13mm防恐慌功能（松手自锁），金属材质绳包系统阻燃材料，耐温 260℃长度 15m/根 | 60 |  80.00  |  4,800.00  |
| 101 | 救援器材 | 中垵SD2000 | 中安消防设备（山东）有限公司 | 多功能担架，一般由专用垂直吊绳、专用平行吊带、专用D 型环、担架包装带等组成。体积小、重量轻，可单人操作，便于携带，可水平或垂直吊运。用于消防紧急救援、深井及狭窄空间救助、高空救助、地面一般救助、化学事故现场救助等。1. 性能①材料：由特殊复合材料制成。②净重: ≤5.2kg。承重: ≥120kg。③耐温：-20℃~+45℃。 | 30 |  400.00  |  12,000.00  |
| 102 | 干粉灭火器 | 苏安4KG | 太仓苏安消防器材有限公司 | 1. 容量：规格 4kg。（参考 GB 4351.1-2005 《手提式灭火器》）。2. 工作压力：通常为 1.2-1.5MPa（兆帕），压力值标注于灭火器钢瓶的铭牌上，超压可能引发安全隐患。3.喷射时间：4-5kg 型号：12-15 秒（《消防器材技术规范》）。4. 灭火剂类型：ABC 类（磷酸铵盐）适用于固体、液体、气体火灾；BC 类（碳酸氢钠）仅适用于液体和气体火灾。 | 30 |  60.00  |  1,800.00  |
| 103 | CPR 训练模拟假人（全身） | 冠邦ZK/CPR920A | 北京冠邦医学科技有限公司 | 1.具备电子监测、语音提示、潮气量显示等反馈功能2.具备操作数据打印功能3.具备操作统计报告记录及回放功能4.具备练习及考核功能5.型号：全身 | 10 |  2,800.00  |  28,000.00  |
| 104 | CPR 训练模拟假人（半身） | 冠邦ZK/CPR920B | 北京冠邦医学科技有限公司 | 1.具备电子监测、语音提示、潮气量显示等反馈功能2.具备操作数据打印功能3.具备操作统计报告记录及回放功能4.具备练习及考核功能5.型号：半身 | 10 |  2,800.00  |  28,000.00  |
| 105 | 气道梗塞模拟训练马甲人（全身或半身） | 泰贵马甲人 | 上海泰贵科教设备有限公司 | 材质：耐磨潜水面料（拉伸强度≥500N/5cm）；重量：≤1.2kg；尺寸适配：胸围 80-120cm（魔术贴调节）；异物模拟塞 ：可拆卸球形塞（按压弹出反馈）；结构强度 ：缝制针距≥10 针/3cm，包边宽度≥0.5cm；使用寿命：≥100 次标准训练循环；耐清洗性：色牢度≥3 级（洗涤后标识清晰）。 | 10 |  1,600.00  |  16,000.00  |
| 二、消防模拟设备 |  |
| （一）器材展示区 |  |
| 106 | 119 模拟系统 | 火眼金晶模拟119电话报警系统软件V2.0 | 南京火眼金睛文化创意产业有限公司 | （专业厂家定制，符合鉴定站要求)1.含:落地式触屏一体机、软件、电话等，具有模拟电话报警、报警对话反馈等功能，由一架 21.5 寸定制触摸--体机为主体，净重： 50kg、适用人数：1 人、控制方式：Windows系统、电压：220V、功率：1500W。2.真实场景还原：通过高质量的视频素材，系统真实再现了各种火灾场景，使用户能够在接近真实环境的情况下进行演练。3.互动性强：借助语音识别技术和仿真电话功能，用户可以与系统进行自然流畅的对话，获得即时反馈。4.个性化评估：系统会根据用户的报警表现生成详细的评分报告，指出优点与不足，帮助用户针对性地改进。 | 1 |  10,000.00  |  10,000.00  |
| 107 | 消防安全标识墙、应急照明、疏散指示标志灯 | 思远鼎鑫消防标识标志互动体验系统V1.0 | 陕西思远鼎鑫电子科技有限公司 | 1.含:各类应急照明灯、疏散指示标志等2.满足维保教学使用。3.触控主机功能描述:消防安全标志结合软件和灯箱联动,包含常见的消防安全标志以及详解。通过查询安全标志的意义及使用场景，点亮箱，将学到的安全知识应用生活中，遇到紧急情况时自觉地根据安全标志的提示采取行动。 | 1 |  10,000.00  |  10,000.00  |
| （二）火灾自动报警系统设备 |  |
| 108 | 火灾报警控制器（琴台式） | 海湾JB-QT-GST5000H | 海湾安全技术有限公司 | （1）系统组成：由一线品牌火灾报警控制器标准柜体、CRT 图形显示装置、电话主机、广播主机、智能电源盘、多线制控制盘、总线制控制盘、回路板、联网卡、蓄电池等组成。（2）标准柜体采用冷轧钢板制作，产品系统组件均为火灾自动报警产品，由阻燃塑料、各类电子元件等组成。（3）与火灾报警控制器配接的触发器件、电话、声光警报、火灾显示盘等火灾报警系统组件，消防电话分机、电话插孔、消防应急广播扬声器等安装在展板上，容量满足技能考核要求。火灾报警控制器具有模拟主消防控制室的功能，主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号，并应能控制重要的消防设备，满足现场点位、实操培训与考核系统点位要求。尺寸：（1）火灾报警控制器：长≤1100mm、宽≤600mm、高≤1300mm。（2）图形显示装置 CRT：长≤550mm、宽≤ 600mm、高≤1300mm。 | 2 |  7,000.00  |  14,000.00  |
| （三）火灾自动报警系统设备 |  -  |
| 109 | 火灾报警控制器（琴台式） | 青鸟消防JB-TG/-JBF-11SF-C | 青鸟消防股份有限公司 | 1.系统组成:一线品牌组成火灾报警控制器主要构成:出的专线控制盘一线品牌(1~20块)，可多块总线联动控制盘(1~16 块），可多块气体灭火控制盘(1~8 块)，1 块打印盘。2.标准柜体采用冷轧钢板制作，产品系统组件均为火灾自动报警产品。3.与火灾报警控制器配接的触发器件、电话、声光警报、火灾显示盘等火灾报警系统组件消防电话分机、电话插孔、消防应急广播扬声器等安装在展板上，容量满足技能考核要求。两台火灾报警控制器具有模拟主消防控制室、分消防控制室的功能，主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号，并应能控制重要的消防设备，满足现场点位、实操培训与考核系统点位要求。 自动喷水灭火系统教室、防排烟系统、防火分隔设施、气体灭火系统分区设置，作为区域机与琴台式火灾报警控制器联动；4.各类火灾探测器模拟教学展板配套安装使用。5.尺寸：长度≤1100x 宽度≤800x 高度1300mm。 | 2 |  9,000.00  |  18,000.00  |
| 110 | 火灾报警控制器（立柜式） | 青鸟消防JB-TT/-JBF-11SF-C | 青鸟消防股份有限公司 | 1.系统组成:一线品牌火灾报警控制器主要构成:一块显示控制盘一线品牌，可多块回路监控板(2 回路~64 回路)，可多个 8 路多线联动输出的专线控制盘(1~20 块)，可多块总线联动控制盘(1~16 块），可多块气体灭火控制盘(1~8 块)，1 块打印盘 JBF-11S/P。2.标准柜体采用冷轧钢板制作，产品系统组件均为火灾自动报警产品。3.与火灾报警控制器配接的触发器件、电话、声光警报、火灾显示盘等火灾报警系统组件，消防电话分机、电话插孔、消防应急广播扬声器等安装在展板上，容量满足技能考核要求。两台火灾报警控制器具有模拟主消防控制室、分消防控制室的功能，主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号，并应能控制重要的消防设备，满足现场点位、实操培训与考核系统点位要求。 自动喷水灭火系统教室、防排烟系统、防火分隔设施、气体灭火系统分区设置，作为区域机与琴台式火灾报警控制器联动；4.各类火灾探测器模拟教学展板配套安装使用。5.尺寸：长度≤600×宽度≤500×高度1800mm | 2 |  9,000.00  |  18,000.00  |
| 111 | 火灾报警控制器（壁挂式） | 青鸟消防JB-TB-JBF-11SF-C4 | 青鸟消防股份有限公司 | 1.系统组成:由一线品牌火灾报警控制器标准柜体、多线制控制盘、总线制控制盘、回路板、联网卡、蓄电池等组成。2.标准柜体采用冷轧钢板制作，产品系统组件均为火灾自动报警产品。3.与火灾报警控制器配接的触发器件、电话、声光警报、火灾显示盘等火灾报警系统组件，消防电话分机、电话插孔、消防应急广播扬声器等安装在展板上，容量满足技能考核要求。两台火灾报警控制器具有模拟主消防控制室、分消防控制室的功能，主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号，并应能控制重要的消防设备，满足现场点位、实操培训与考核系统点位要求。 自动喷水灭火系统教室、防排烟系统、防火分隔设施、气体灭火系统分区设置，作为区域机与琴台式火灾报警控制器联动；4.各类火灾探测器模拟教学展板配套安装使用。5.尺寸、说明:长≤400mm、宽≤150mm、高≤ 600mm。 | 2 |  4,000.00  |  8,000.00  |
| （四）火灾自动报警系统设备 |  -  |
| 112 | 火灾报警控制器（琴台式） | 泰和安JB-TTL-TX3006C | 深圳市泰和安科技有限公司 | （1）系统组成:型号：一线品牌主电电源：交流 220V (187V～242V)备用电池：12V/38AH 铅酸电池 4 节液晶屏规格：7 寸 TFT 液晶屏 800×480 容量最大回路数：64 个每回路的部件数：242 点温度：0℃~+42℃相对湿度：≤95%RH，不凝露（2）标准柜体采用冷轧钢板制作，产品系统组件均为火灾自动报警产品。（3）与火灾报警控制器配接的触发器件、电话、声光警报、火灾显示盘等火灾报警系统组件，消防电话分机、电话插孔、消防应急广播扬声器等安装在展板上，容量满足技能考核要求。两台火灾报警控制器具有模拟主消防控制室、分消防控制室的功能，主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号，并应能控制重要的消防设备，满足现场点位、实操培训与考核系统点位要求。（4） 自动喷水灭火系统教室、防排烟系统、防火分隔设施、气体灭火系统分区设置，作为区域机与琴台式火灾报警控制器联动；（5）各类火灾探测器模拟教学展板配套安装使用。（6）尺寸、说明:长度≤1100mm×宽度≤ 950mm×高度≤1400mm | 1 |  8,000.00  |  8,000.00  |
| 113 | 火灾报警控制器（立柜式） | 泰和安JB-TGL-TX3006C | 深圳市泰和安科技有限公司 | （1）主电电源:交流 220V(187V~242V)液晶屏规格:7 寸 TFT 液晶屏 800X480 备用电池:12V/24AH 铅酸电池 4 节最大回路数:16 个环境温度:0 °C~+42 °C每回路的部件数:242 点相对湿度:<95%RH，不凝露（2）标准柜体采用冷轧钢板制作，产品系统组件均为火灾自动报警产品。（3）与火灾报警控制器配接的触发器件、电话、声光警报、火灾显示盘等火灾报警系统组件，消防电话分机、电话插孔、消防应急广播扬声器等安装在展板上，容量满足技能考核要求。两台火灾报警控制器具有模拟主消防控制室、分消防控制室的功能，主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号，并应能控制重要的消防设备，满足现场点位、实操培训与考核系统点位要求。（4） 自动喷水灭火系统教室、防排烟系统、防火分隔设施、气体灭火系统分区设置，作为区域机与琴台式火灾报警控制器联动；（5）各类火灾探测器模拟教学展板配套安装使用。（6）尺寸、说明:长≤550mm×宽≤480mm×高≤1750mm。 | 1 |  8,000.00  |  8,000.00  |
| 114 | 火灾报警控制器（壁挂式） | 泰和安JB-QBL-TX3000C/400 | 深圳市泰和安科技有限公司 | （1）环境温度:0℃C~+40 °C 相对湿度:<95%RH，不凝露主电电源:交流220V(187V~242V)备用电池:12V/12AH 铅酸电池2节 液晶屏规格:LCD液晶屏128x64 容量:壁挂机:回路数:1 个每回路的部件数:242 点（2）标准柜体采用冷轧钢板制作，产品系统组件均为火灾自动报警产品。（3）与火灾报警控制器配接的触发器件、电话、声光警报、火灾显示盘等火灾报警系统组件，消防电话分机、电话插孔、消防应急广播扬声器等安装在展板上，容量满足技能考核要求。两台火灾报警控制器具有模拟主消防控制室、分消防控制室的功能，主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号，并应能控制重要的消防设备，满足现场点位、实操培训与考核系统点位要求。（4） 自动喷水灭火系统教室、防排烟系统、防火分隔设施、气体灭火系统分区设置，作为区域机与琴台式火灾报警控制器联动；（5）各类火灾探测器模拟教学展板配套安装使用。（6）尺寸、说明:长度≤350mm×厚度≤150mm ×高度≤400mm | 1 |  3,000.00  |  3,000.00  |
| （五）消防安全管理员培训系统 |  -  |
| 115 | 技术管理和培训体系模拟系统 | 思远技术管理和培训体系模拟系统 | 陕西思远鼎鑫电子科技有限公司 | （专业厂家定制，符合消防职业技能鉴定站要求)内容：技术管理和培训要求：能对四级/中级工及以下级别人员进行消防安全管理理论知识培训；能对四级/中级工及以下级别人员进行消防安全管理操作技能培训1 ;能组织对本行业(区域)重大火灾险源辨识和火灾风险评估。注：此项为软件类项目，根据《消防安全管理员职业技能认定站管理办法》要求，制定符合要求的虚拟学习内容。 | 1 |  20,000.00  |  20,000.00  |
| 116 | 应急疏散预案模拟系统 | 思远应急疏散预案模拟系统 | 陕西思远鼎鑫电子科技有限公司 | （专业厂家定制，符合消防职业技能鉴定站要求)要求：能组织单位志愿消防队开展初起火灾处置演练；能按照一、二、三级灭火和应急疏散预案组织开展演练；能按照灭火和应急疏散分预案组织开展演练。注：此项为软件类项目，根据《消防安全管理员职业技能认定站管理办法》要求，制定符合要求的虚拟学习内容。 | 1 |  20,000.00  |  20,000.00  |
| 117 | 防火巡查及整改模拟系统 | 思远防火巡查及整改模拟系统 | 陕西思远鼎鑫电子科技有限公司 | （专业厂家定制，符合消防职业技能鉴定站要求)要求：能组织单位志愿消防队开展初起火灾处置演练；能按照一、二、三级灭火和应急疏散预案组织开展演练；能按照灭火和应急疏散分预案组织开展演练。注：此项为软件类项目，根据《消防安全管理员职业技能认定站管理办法》要求，制定符合要求的虚拟学习内容。 | 1 |  20,000.00  |  20,000.00  |
| 118 | （专职）消防队现场模拟系统 | 思远（专职）消防队现场模拟系统 | 陕西思远鼎鑫电子科技有限公司 | （专业厂家定制，符合消防职业技能鉴定站要求)内容：组织管理专职消防队要求：能组织建立单位专职消防队；能按标准组织营房建设；能按标准落实人员配备；能按标准配备器材装备;能组织灭火战术、技术训练和灭火演练；能建立正规的执勤秩序。注：此项为软件类项目，根据《消防安全管理员职业技能认定站管理办法》要求，制定符合要求的虚拟学习内容。 | 1 |  20,000.00  |  20,000.00  |
| 119 | 灭火和应急疏散总预案模拟系统 | 思远灭火和应急疏散总预案模拟系统 | 陕西思远鼎鑫电子科技有限公司 | （专业厂家定制，符合消防职业技能鉴定站要求)内容：组织灭火和应急疏散预案演练要求：能组织单位志愿消防队开展初起火灾处置演练；能按照一、二、三级灭火和应急疏散预案组织开展演练；能按照灭火和应急疏散分预案组织开展演练；注：此项为软件类项目，根据《消防安全管理员职业技能认定站管理办法》要求，制定符合要求的虚拟学习内容。 | 2 |  20,000.00  |  40,000.00  |
| 120 | 火灾模型系统 | 思远鼎鑫消防黄金十五分钟学习系统 | 陕西思远鼎鑫电子科技有限公司 | （专业厂家定制，符合消防职业技能鉴定站要求)内容：组织扑救初起火灾要求：能使用灭火器扑救初起火灾;能使用消火栓扑救初起火灾；能组织志愿消防队扑救初起火灾；能按照一级灭火和应急疏散预案组织扑救初起火灾；能按照灭火和应急疏散分预案组织扑救初起火灾；注：此项为软件类项目，根据《消防安全管理员职业技能认定站管理办法》要求，制定符合要求的虚拟学习内容。 | 1 |  20,000.00  |  20,000.00  |
| 121 | 避难间、避难层、避难走道、下沉式广场模拟系统 | 思远避难间、避难层、避难走道、下沉式广场模拟系统 | 陕西思远鼎鑫电子科技有限公司 | （专业厂家定制，符合消防职业技能鉴定站要求)一：结合既有建筑设置封闭、防烟楼梯间、疏散走道、安全出口，实现考核职业技能相关内容和要求，二：利用信息化系统模拟封闭楼梯间、防烟楼梯间、疏散走道、安全出口等疏散设施，实现考核职业技能相关内容和要求；注：此项为软件类项目，根据《消防安全管理员职业技能认定站管理办法》要求，制定符合要求的虚拟学习内容。 | 1 |  20,000.00  |  20,000.00  |
| 122 | 软件建设模拟系统 | 思远软件建设模拟系统 | 陕西思远鼎鑫电子科技有限公司 | （专业厂家定制，符合消防职业技能鉴定站要求)1.内容：制定消防安全工作计划要求：能确定单位的消防工作安排2.内容：组织实施日常消防安全管理要求：能核查单位建(构)筑物合法性；能界定单位消防管理规模属性3.内容：组织制定单位消防安全制度要求：能制定单位消防安全十三项管理制度4.内容：组织制定单位消防安全操作规程要求：能制定消火栓、灭火器等器材操作使用规程；能制定用火、用电、用油、用气消防安全操作规程5.内容：组织制定单位灭火和应急疏散预案要求：能制定一级灭火和应急疏散预案；能编写灭火和应急疏散分预案6.内容：编制消防安全资金投入方案要求：能编制消防安全宣传、教育、培训资金投入方案；能编制灭火和疏散应急预案演练资金投入方案；能编制当场整改类资金投入方案；能编制志愿消防队资金投入方案7.内容：编制消防安全组织保障方案要求：能编制单位消防工作领导小组组织保障方案；能编制志愿消防队组织建设方案。注：此项为软件类项目，根据《消防安全管理员职业技能认定站管理办法》要求，制定符合要求的虚拟学习内容。 | 1 |  20,000.00  |  20,000.00  |
| 123 | 档案管理系统★ | 思远档案管理系统 | 陕西思远鼎鑫电子科技有限公司 | （专业厂家定制，符合消防职业技能鉴定站要求)本系统旨在为消防安全管理员提供为消防安全管理员提供一个高效、互动的消防档案管理实训及考评平台。通过 PLC 触屏一体机控制，结合不同分类档案盒、档案和消防表格，以及灯光显示反馈机制，实现档案分类的互动练习和准确考评。组成：1、PLC 触屏一体机：作为系统的控制核心，具备直观的操作界面和强大的控制功能。用于发布任务、显示档案信息、接收用户操作指令以及进行考评结果反馈。2、档案盒与档案：设立不同分类的档案盒，如建筑消防档案、消防设施档案、消防安全管理档案等。每个档案盒内装有相应分类的档案文件，包括设计图纸、检测报告、管理制度等。录表等。3、灯光显示系统：与档案盒、档案和各类表格关联，当用户触发某个档案盒或表格时，相应的灯光会亮起，以直观的方式显示用户的操作对象。同时，根据档案分类是否正确，灯光会呈现不同的颜色反馈。4、传感器与控制器：用于检测用户对档案盒和表格的操作，并将信号传输给 PLC 触屏一体机进行处理。注：此项为软件类项目，根据《消防安全管理员职业技能认定站管理办法》要求，制定符合要求的虚拟学习内容。 | 1 |  20,000.00  |  20,000.00  |
| 124 | 消防宣传教育和培训系统 | 火眼金晶消防安全知识互动系统 | 陕西思远鼎鑫电子科技有限公司 | （专业厂家定制，符合消防职业技能鉴定站要求)1.内容：能够开展消防宣传教育和培训要求：能采取不同形式开展消防安全宣传教育培训；能开展消防法律法规、消防安全制度和消防安全操作规程培训；能开展本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施的培训;能开展消火栓、灭火器等常用消防设施器材使用方法的培训；能开展报火警、扑救初起火灾以及自救逃生知识和技能的培训。注：此项为软件类项目，根据《消防安全管理员职业技能认定站管理办法》要求，制定符合要求的虚拟学习内容。 | 1 |  20,000.00  |  20,000.00  |
| 125 | 室内外消火栓模拟系统★ | 思远室内外消火栓模拟系统 | 陕西思远鼎鑫电子科技有限公司 | （专业厂家定制，符合消防职业技能鉴定站要求)一、组成：铝型材框架、消防水池、喷淋泵组（一主一备）、稳压设施、控制柜、室内消火栓箱、消火栓栓阀、消防水枪、水带、消防软管卷盘、消火栓按钮等。配置万向轮、航空插头插座、工业插头插座等。可与其他设备快速组合安装。二、系统概述：系统装置主要有系统设备有泵组控制柜、消防供水池、消防火栓箱、消防栓、消防带、消防水泵、消火栓按钮、感烟探测器、感温探测器、明杆闸阀、暗杆闸阀、止回阀、过滤器、软连接、真空压力表、压力表、电接点压力表、末端试水装置等组成。管路采用镀锌管进行加工安装。系统采取方便移动设计（万向轮）、与其他系统快速连接方式设计（包含强电快速接口、弱电快速接口）。三、系统功能：（1）具有手动操作各泵运行火灾试验演示（2）具有试验性室内消火栓系统启动功能，当自动控制系统自动时的操作演示，（3）框架采用铝型材及万向轮设计、水箱等主要部件全部使用不锈钢器件，保证不生锈、不易老化（4）消火栓泵和气压罐等关键设备分别采用消防认证产品，稳定型强（5）单出口消火栓、消火栓箱各 1 个，DN50。锦纶水带：50mm，长度 25m，承压能力0.75MPa，水枪：16mm。，同时带标准消防卷盘及 20m 消防软管。（6）给水管网，由引入管消防干管、消防立管以及相关阀门阀件组成。给水管网及相关的阀门附件均采用消防系统给水规范要求的材料，满足消防给水系统规定的承压能力;四、基本配置及参数：（1）外形尺寸：≤2400mm ×≤450mm×≤1950mm（长× 宽×高）（2）电压：AC220±10％50Hz（3）保护：具有漏电保护装置（4）环境温度：+4℃~+45℃（5）装置容量：＜5.0kVA（6）流量：0-45（L/S）效率：79（%）（7）压力： 0-0.6（MPa） 转速 ：2800（r/min）。 | 1 |  20,000.00  |  20,000.00  |
| 126 | 水灭火模型*★* | 火眼金晶模拟真火灭火体验系统V1.0 | 南京火眼金睛文化创意产业有限公司 | （专业厂家定制，符合消防职业技能鉴定站要求)整机功耗 400-500W，尺寸长度≤ 1600x 宽度≤350x 高度≤500(mm)，背板高度1700-1800mm，灭火阶梯 100 级，启动水量 5L，持续工作时间约9 小时，配备 4 具模拟灭火器。涵盖了 A、B、C、D、E、F 六类初期火灾类型，设置了 10 种火灾场景。满足消防安全管理员培训要求。 | 2 |  20,000.00  |  40,000.00  |
| 127 | 智能疏散控制器主机壁挂式 | 青鸟消防JBF11S80B | 青鸟消防股份有限公司 | 1.与琴台式火灾报警控制器、模拟演示展板设计安装。一、基础参数物理规格尺寸、说明:长≤300mm、宽≤90mm、高≤ 350mm。重量：37±0.5kg（含电池）防护等级：IP33（防尘防溅水）电源系统主电输入：AC220V (±15%波动范围）备用电池：阀控密封铅酸蓄电池（12V/24Ah ×2）切换时间：≤0.1 秒应急续航： ≥180 分钟（满负荷）二、核心性能功能模块 参数要求通信接口 以太网（10/100Mbps）、RS485 总线（支持 1 进 1 出级联）控制容量 最大 792 个点位（4 回路×198 点/回路）联动控制 支持 8 路直控输出（含气体灭火分区控制）智能算法 动态路径规划（根据火点位置自动调整疏散方向） | 1 |  12,000.00  |  12,000.00  |
| （六）避难逃生、器材展示区 |  |
| 128 | 过滤式空气呼吸器 | 晨朗TZL30 | 霸州市晨朗防护用品有限公司 | 依据国家标准 GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第 7 部分：过滤式消防自救呼吸器》及相关产品规范。一、核心性能参数防护时间≥30 分钟（额定防护时间内，任何单个 5min过程中一氧化碳透过浓度的时间加权平均值≤200 ml/m³ ) 。部分型号（如 XHZLC40 型）可达 40 分钟。防护对象主要毒气防护：一氧化碳（CO）、氰化氢（HCN）、氯化氢（HCl）、二氧化硫（SO2 ）、毒烟、毒雾等火灾常见有害物质防护浓度范围：CO≤1.0%、HCN≤0.3%、SO2 ≤0.3%呼吸阻力吸气阻力：≤800Pa（流量 95L/min 时）呼气阻力：≤300Pa（流量 95L/min 时）过滤效率滤烟效率： ≥95% 、油雾透过系数：≤5%温升与密封性吸入气体温度：≤65℃（0.25% CO 环境下）、全面罩漏气系数：<0.005%二、物理结构参数重量与尺寸总佩戴质量：≤1000 g（含头罩、滤毒罐）、滤毒罐质量：≤300 g视野与适配性总视野：>70%，双目视野>55%，下方视野>35%头罩材质：阻燃隔热材料（可抵御 800℃高温），适配长发、胡须、戴眼镜者面罩材质：硅胶或柔软橡胶，适配各种脸型，实际死腔<180 ml环境适应性适用温度：-30 °C 至+60 °C适用氧气浓度：≥17%（低于此浓度需使用自给式呼吸器） | 20 |  80.00  |  1,600.00  |
| 129 | 化学氧空气呼吸器 | 文举HFZY30 | 文举消防器材有限公司 | 执行标准：XF411-2003（化学氧消防自救呼吸器）一、核心防护性能防护时间：≥30 分钟（额定防护时间内持续供氧）氧气供给氧气浓度：初始 2 分钟内≥17%，后续全程≥21% 、二氧化碳浓度：平均≤1.5%，峰值≤3.0% 5供氧触发：化学药剂自动反应产氧（如超氧化物药剂）呼吸系统参数呼吸阻力：总阻力（吸气+呼气）≤1600 Pa 、单次呼吸阻力≤1000 Pa吸气温度常规型号≤60℃ , 长效型号(≥20 型）≤55℃高温环境吸入气体≤60℃二、结构设计参数供氧装置生氧罐：化学药剂单元化设计，整填整取贮气袋容积： ≥8L手动补给阀：应急供氧量≥80 L/min面罩与密封性漏气系数：面罩≤5%，头罩眼区≤20% 、总视野保留率： ≥80%适配性：支持长发、眼镜佩戴，三点式头带固定整机物理参数重量：待机状态≤1.5 kg（含生氧罐），使用状态≤15 kg（含气瓶）尺寸：便携式设计（参考：580×395×70 mm）三、环境适应性温度范围存储/运输：-30℃至+50℃、使用环境：-5℃至+70℃适用场景缺氧环境（氧气浓度<17%）、密闭空间（地铁、船舶、地下工程）不适用：水下作业、极端高温火场（>70℃) | 12 |  400.00  |  4,800.00  |
| 130 | 微型消防站 | 世纪行SJ-XFG-01 | 江西世纪行安全设备有限公司 | 内容：组织管理微型消防站要求：能组建单位微型消防站；能配备和维护灭火、通信、个人防护等器材；能组织微型消防站人员进行岗前培训和业务训练规格：长度≤1600\*宽度≤1500\*厚度≤400mm配置包括消防服4、防毒面具4、灭火毯4、水带 4、水枪4、安全绳 3、安全钩 6、手电4、腰斧 3、扳手 2、破拆斧\*1，并有专业人员负责安检和整顿。配置包括一个防毒面具和两个灭火器。 | 1 |  1,800.00  |  1,800.00  |
| 131 | 实操考试摄像机 | 绿联CM678 | 深圳绿联科技有限公司 | 1.名称:实操考试摄像机2.分辨率不低于 1080P；3.USB 插口形式；4.自动对焦；5.每个考位 1 台；6.安装位置：机考电脑。 | 81 |  210.00  |  17,010.00  |
| 屏幕明细 |  |  |  -  |
| 132 | 显示装置 | TCL 100GA2 | TCL王牌电子科技有限公司 | 1.规格 :100 寸液晶显示器2.220V 功率 0.3KW3.屏幕尺寸与比例屏幕尺寸：100 英寸（对角线长度），屏幕比例均为16:9。4.分辨率与显示效果分辨率：3840×2160（4K UHD），支持 HDR 显示，色域覆盖 95% DCI-P3。5.刷新率与亮度 刷新率： ≥288Hz，6.亮度： ≥400cd/㎡。7.硬件配置处理器：四核 A73 架构。内存：4GB RAM+128GB ROM。8.接口与系统接口：HDMI2.1、USB 3.0/2.0。系统：Android 系统。9.安装位置：消防控制室 | 1 |  12,000.00  |  12,000.00  |
| 133 | 显示装置 | 万马WM100-CP01 | 深圳市万马电子科技有限公司 | 参数要求：屏幕尺寸：100 英寸（16:9 比例），对角线约2203.2mm×1239.3mm。分辨率：3840×2160（4K UHD），色域 72%-100%，响应时间 5-8ms。亮度与对比度：350-500cd/m²亮度，静态对比度普遍为 5000 :1。背光与视角：DLED 直下式背光，178 °广视角。技术类型：红外感应（主流 20 点触控），部分支持原笔迹书写（2048 级压感）。精度与响应：定位误差±1mm，响应速度≤15ms，支持手指、笔或非透明物体操作。附加功能：手势缩放/旋转、手背擦除、防眩光钢化玻璃保护。处理器：可选 Intel i3/i5/i7（Windows 系统）或Amlogic T982（安卓系统）。内存与存储：Windows 版 4G-8G DDR3 内存 128G-256G SSD；安卓版 3G-4G RAM 32G 存储。接口：标配 HDMI×2、USB×3（含前置）、RJ45 网 口，部分支持 OPS 插槽升级。安装位置：消防安全管理员培训区 | 1 |  15,000.00  |  15,000.00  |
| 134 | 显示装置 | 万马WM43-CP01 | 深圳市万马电子科技有限公司 | 1.名称：42 寸广告屏幕2.参数：触摸屏类型：红外触摸3.面板：42 寸4.显示面积： ≥941\*529mm5.底座尺寸： ≥1161\*460mm6.亮度： ≥450cd/m7.对比度： ≥3000 :18.最大功率： ≥120W9.显示色彩： ≥16.7M10.可视角度： ≥178 °水平/178 °垂直11.触摸屏特性：触摸无漂移、不随环境发生改变、全视点抗强光照耀12.网络连接：网线/WIFI13.电源：AC208V~240V/50Hz14.显卡：集成显卡15.外壳材质：铝合金型材/冷轧板16.工作环境：温度 0~40℃ 10%~90%RH17.语言： 中文/English18.触摸屏：红外/电容 6/10 点触控19.安装位置：应急救援考试区一台，前厅两台 | 3 |  6,000.00  |  18,000.00  |
| 135 | 消防实训课程导入、调试工作内容 | 定制 | 中航建业（陕西）工程有限公司 | 消防设施操作员、消防安全管理员、应急救援员线上培训试题及操作视频、培训课件导入电子设备内。 | 1 |  25,000.00  |  25,000.00  |
| **二** | **其他费用** |
| **序号** | **费用名称** | **费用描述** | **数量** |  **单价**  |  **总价**  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00  | 0.00  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | **合计** | 894465.00 |