综合办公楼及配套用房拆除更换原暖气管道及暖气片。拆除及烣复沿暖气管道的墙面天棚饰面，拆除产生的建筑垃圾外运；消除安会隐患，保障供暖设备无漏水无异常，有效改善供暖效果，保障机关大楼冬季正常供暖，恢复和完善使用功能。（严格按照工程量清单和图纸进行施工） 工程质量、安全要求达到现行国家规范要求。