**采购需求**

本次采购项目为神木市锦界镇人民政府汇达成农产品社区工厂改扩建项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

**工程量清单：**

**工程名称：大棚**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
|  | A.1 | 土(石)方工程 |  |  |
| 1 | 010101003001 | 挖基础土方1.计入费用汇总 | m3 | 232.51 |
| 2 | 010103001001 | 土(石)方回填1.计入费用汇总 | m3 | 161.04 |
|  | A.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 3 | 010401002001 | 独立基础1.混凝土强度等级:C202.混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 24.86 |
| 4 | 010401006001 | 垫层1.混凝土强度等级:C202.混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 6.69 |
| 5 | 010402001001 | 矩形柱1.混凝土强度等级:C202.混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 5.6 |
| 6 | 010407002001 | 散水1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层3003. 素土夯实向外坡4% | m2 | 102 |
| 7 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10) | t | 3.623 |
|  | A.6 | 金属结构工程 |  |  |
| 8 | 010603001001 | 实腹柱1.钢材品种、规格:Q345B2.探伤要求:满足设计及规范要求3.油漆品种、刷漆遍数:防锈、底漆、面漆 | t | 6.984 |
| 9 | 010604001001 | 钢梁1.钢材品种、规格:Q345B2.探伤要求:满足设计及规范要求3.油漆品种、刷漆遍数:防锈、底漆、面漆 | t | 8.311 |
| 10 | 010605002001 | 压型钢板墙板 1.0.6mm厚青灰色压型钢板外墙面板 | m2 | 482.1 |
| 11 | 010606002001 | 钢檩条1.钢材品种、规格:Q345B2.探伤要求:满足设计及规范要求3.油漆品种、刷漆遍数:防锈、底漆、面漆 | t | 3.856 |
|  | A.7 | 屋面及防水工程 |  |  |
| 12 | 010701002001 | 型材屋面1.型材品种、规格、品牌、颜色:0.6mm厚压型钢板 | m2 | 396 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 13 | 020406003001 | 金属固定窗1.聚碳酸酯采光带2.洞口尺寸:1500mm\*9850mm | m2 | 59.1 |
| 14 | 020403001001 | 金属卷闸门1.金属卷闸门2.尺寸:4200mm\*4500mm3.含包含辅材等 | 樘 | 3 |
| 15 | AB001 | M24锚栓1.M24锚栓\*780mm | 套 | 8 |
| 16 | AB002 | M36锚栓1.M36锚栓\*930mm | 套 | 60 |

**工程名称：室外**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 场区硬化 |  |  |
| 1 | 040203005002 | 水泥混凝土180厚C25混凝土，按4~6米分仓跳格浇筑180厚95:5水泥土路基压实，压实度≥93% | m2 | 1800 |
|  |  | 铁艺大门 5\*2.6，6副 |  |  |
| 2 | AB003 | 铁艺大门1.大门尺寸： 5m\*2.6m | 套 | 6 |
| 3 | AB004 | 大门轨道1.轨道长度：5.8m | 副 | 6 |
| 4 | 010301001003 | 砖基础1.砖品种、规格、强度等级:粘土砖2.基础类型:条形基础3.基础深度:1.654.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 8.46 |
| 5 | 010401006003 | 300厚3:7灰土1.300厚3:7灰土 | m3 | 7.64 |
| 6 | 010302005002 | 实心砖柱1.砖品种、规格、强度等级:粘土砖2.柱截面:600\*8003.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥石灰砂浆 | m3 | 15 |
| 7 | 020202001002 | 柱面一般抹灰1.柱体类型:砖2.底层厚度、砂浆配合比:14mm1:3水泥砂浆3.面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆4.装饰面材料种类:真石漆 | m2 | 87.36 |
|  |  | 围墙二 60m |  |  |
| 8 | 010401006004 | 垫层1.混凝土强度等级:c202.混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 3.96 |
| 9 | 010301001004 | 砖基础1.砖品种、规格、强度等级:普通黏土砖2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 | m3 | 9.6 |
| 10 | 010302001003 | 实心砖墙1.砖品种、规格、强度等级:普通黏土砖2.墙体厚度:600~800mm3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 | m3 | 28.8 |
| 11 | 010703003001 | 砂浆防水(潮)1.20厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂 | m2 | 14.4 |
| 12 | 010701001001 | 瓦屋面1.瓦品种:青灰色小曲瓦2.1:2粘胶砂浆3.1：3炉渣混凝土填充 | m2 | 40.2 |
| 13 | 020507001001 | 刷喷涂料1.丙烯酸饰面 | m2 | 264 |