**采购需求**

本次采购项目为神木市第二中学5号楼维修改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

**工程量清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **计量单位** | **工程数量** |
| 1 | 块料楼地面  1、铺300X300防滑地板砖。  2、素水泥砂浆粘接层。  3、35厚1:3干硬性水泥砂浆结合层。 | m2 | 195 |
| 2 | 块料墙面  1、600X300墙砖、留2mm，采用美缝胶美缝。  2、背涂瓷砖胶  3、8厚1:2建筑胶水泥砂浆（内掺瓷砖专用胶）粘贴层 | m2 | 610 |
| 3 | 天棚吊顶  1.吊顶形式:不上人  2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨  3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600X600铝扣板 | m2 | 175 |
| 4 | 蹲便台 | m3 | 9 |
| 5 | 大便器  1.型号、规格:蹲式大便器 | 套 | 30 |
| 6 | 卫生间隔断  1.厕所隔断选自陕09J05,页次32,3塑料贴面胶合板隔断。 | m2 | 151.2 |
| 7 | 洗漱台  1.盥洗台安装详图选自陕09J05,页次54 | m2 | 18 |
| 8 | 水龙头  1.规格:混合水龙头 DN15 | 个 | 20 |
| 9 | 小便器  1.型号、规格:小便器 | 套 | 10 |
| 10 | 卷材防水  1.SBS卷材防水4mm  2、涂抹防水一道 | m2 | 275 |
| 11 | 墙面一般抹灰：水泥砂浆抹面 | m2 | 805 |
| 12 | 凿除原有旧地板及墙砖 | m2 | 1035 |
| 13 | U-PVC排水实壁塑料管  1.安装部位（室内、外） :室内  2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水） :水  3.材质:U-PVC排水塑料管 DN50 | m | 260 |
| 14 | 钢塑复合管  1.安装部位（室内、外） :室内  2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水） :水  3.材质:钢塑复合管 DN50  4.连接形式:丝扣连接 | m | 280 |
| 15 | 焊接法兰阀门  1.类型:双活节球阀 | 个 | 15 |
| 16 | 柱(梁)面装饰：包圆柱 | m2 | 48 |
| 17 | 钢制柱式散热器  1.片数:压铸铝双金属散热器24片 | 组 | 100 |
| 18 | 钢管  1.安装部位（室内、外） :室内  2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水） :热媒体  3.材质:无缝钢管  4.规格:DN80  5.连接形式:焊接  6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:手工除轻锈后刷 防锈漆两遍 | m | 180 |
| 19 | 钢管  1.安装部位（室内、外） :室内  2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水） :热媒体  3.材质:无缝钢管  4.规格:DN65  5.连接形式:焊接  6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:手工除轻锈后刷 防锈漆两遍 | m | 85 |
| 20 | 钢管  1.安装部位（室内、外） :室内  2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水） :热媒体  3.材质:无缝钢管  4.规格:DN50  5.连接形式:焊接  6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:手工除轻锈后刷 防锈漆两遍 | m | 45 |
| 21 | 钢管  1.安装部位（室内、外） :室内  2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水） :热媒体  3.材质:无缝镀锌钢管  4.规格:DN25  5.连接形式:螺纹连接  6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:手工除轻锈后刷 防锈漆两遍 | m | 350 |
| 22 | 钢管  1.安装部位（室内、外） :室内  2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水） :热媒体  3.材质:镀锌钢管  4.规格:DN20  5.连接形式:螺纹连接  6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:手工除轻锈后刷 防锈漆两遍，再刷调和漆两遍 | m | 186 |
| 23 | 螺纹阀门  1.型号、规格:焊接弯头-DN80 | 个 | 20 |
| 24 | 螺纹阀门  1.类型:蝶阀 DN80 | 个 | 4 |
| 25 | 螺纹阀门  1.类型:铜阀 DN25 | 个 | 280 |
| 26 | 暖气挂钩 | 个 | 550 |
| 27 | 打孔 | 个 | 156 |
| 28 | 三角架 | 个 | 45 |
| 29 | 自动排气阀  1.类型 : 自动排气阀（含截止阀）DN25 | 个 | 8 |
| 30 | 拆除暖气片 | 片 | 2400 |
| 31 | 拆除旧管道  1.安装部位（室内、外） :室内  2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水） :水  3.材质:无缝钢管 DN50 | m | 840 |
| 32 | 柱(梁)面装饰：包圆柱 | m2 | 144 |
| 33 | 电气配管  [项目特征]  1.规格：JDG20  [工作内容]  1.电线管路敷设  2.接地 | m | 3090.5 |
| 34 | 电气配管  [项目特征]  1.规格：PVC20穿线管  [工作内容]  1.电线管路敷设  2.接地 | m | 5436.2 |
| 35 | 电气配管  [项目特征]  1.规格：PVC25穿线管  [工作内容]  1.电线管路敷设  2.接地 | m | 264.2 |
| 36 | 电气配管  [项目特征]  1.导线型号、材质、规格：绝缘导线铜芯2.5mm2  [工作内容]  1.配线  2.管内穿线 | m | 9236.2 |
| 37 | 电气配管  [项目特征]  1.导线型号、材质、规格：绝缘导线铜芯4mm2  [工作内容]  1.配线  2.管内穿线 |  | 16508.6 |
| 38 | 电气配管  [项目特征]  1.导线型号、材质、规格：NH-RVS-2\*2.5  [工作内容]  1.配线  2.管内穿线 | m | 378.4 |
| 39 | 电力电缆  1.型号:YJV22-4\*70+1\*35 | m | 140 |
| 40 | 拆除旧线路 | m2 | 8930.9 |
| 41 | 天棚吊顶  1.吊顶形式:不上人  2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨  3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600X600铝扣板 | m2 | 380 |
| 42 | 平板灯  1.名称:60平板灯 | 套 | 30 |
| 43 | 钢管  1.安装部位（室内、外） :室内  2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水） :消防水  3.材质:热浸镀锌钢管  4.规格:DN120  5.连接形式:螺纹连接  6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:刷银粉漆两遍 | m | 130 |
| 44 | 钢管  1.安装部位（室内、外） :室内  2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水） :消防水  3.材质:热浸镀锌钢管  4.规格:DN80  5.连接形式:螺纹连接  6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:刷银粉漆两遍 | m | 36 |
| 45 | 螺纹阀门  1.型号、规格:焊接弯头-DN120 | 个 | 12 |
| 46 | 螺纹阀门  1.型号、规格:三通-DN120 | 个 | 12 |
| 47 | 螺纹阀门  1.型号、规格:焊接弯头-DN80 | 个 | 12 |
| 48 | 螺纹阀门  1.型号、规格:蝶阀-DN120 | 个 | 2 |
| 49 | 消防箱 | 个 | 12 |
| 50 | 螺纹阀门  1.型号、规格:阀门-DN80 | 个 | 12 |
| 51 | 水带 | 盘 | 12 |
| 52 | 消防喷头 | 个 | 12 |
| 53 | 打孔 | 个 | 24 |
| 54 | 三角架 | 个 | 40 |
| 55 | 钢塑复合管  1.安装部位（室内、外） :室内  2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水） :水  3.材质:钢塑复合管道 DN50  4.连接形式:丝扣连接 | m | 56 |
| 56 | 螺纹阀门  1.型号、规格:J11W-10T铜质截止阀 DN50 | 个 | 2 |