|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 1 | 衣帽柜（小班组） | 组 | 3 | 小班组尺寸约为：420\*300\*60cm，橡木指接板，板材厚度12mm，面板E1级三聚轻氨板，进口夏特纸饰面,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度 ≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 2、封边：2mm同色PVC封边，进口热熔胶200度高粘合。 |
| 2 | 衣帽柜（中班组） | 组 | 3 | 中班组尺寸约为：350\*300\*45cm，橡木指接板，板材厚度12mm，面板E1级三聚轻氨板，进口夏特纸饰面,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度 ≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 2、封边：2mm同色PVC封边，进口热熔胶200度高粘合。  |
| 3 | 衣帽柜（大班组） | 套 | 3 | 大班组尺寸约为：260\*300\*45cm，橡木指接板，板材厚度12mm，面板E1级三聚轻氨板，进口夏特纸饰面,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度 ≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 2、封边：2mm同色PVC封边，进口热熔胶200度高粘合。  |
| 4 | ★米兰花园6人桌 | 张 | 30 | 桌面尺寸约为：120×60cm，高度约为55cm。1、桌面采用25mm厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。桌面背部使用塑料应力杆，有效应对桌面热胀冷缩，防止桌面开裂。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合GB/T 27811-2011标准要求。 4、桌脚采用直径48mm桦木，表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好，挥发性有机化合物(VOC)含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量等符合GB/T 35602-2017标准要求。桌面背面设置有4个三瓣花造型ABS连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸 。桌脚底部配置塑料脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。采用环保无毒塑料，优质不易开裂，黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉长霉等级为0级，符合GB/T 24128-2018标准要求。5、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求。 6、强度高，可承受200KG的静载2小时，100KG的静载24小时，长期使用不变形。 7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合国家标准的要求。**提供投标人或所投产品的制造厂商符合GB/T 43002-2023国家标准规范要求的实木幼教桌检测报告，检测项目包括但不限于：外观要求[木制件外观（贯通裂缝，虫蛀，腐朽材，树脂囊，节子，死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，其他轻微材质缺陷），木工要求，漆膜外观要求]、理化性能要求-木制件表面涂层/覆面材料[耐液性（碳酸钠不低于2级，乙酸不低于2级），附着力不低于2级，耐湿热（桌、台面）不低于2级，耐干热（桌、台面）不低于2级，耐冷热温差符合要求，抗冲击不低于2级，耐磨-涂层不低于2级)]、结构要求[外角，可触及的危险锐利边缘，可触及的危险锐利尖端，危险突出物，其他要求]、甲醛释放量-木家具等其他家具未检出、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机物TVOC-木家具等其他家具未检出、表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）未检出、力学性能要求-桌台类[稳定性试验-垂直加载稳定性试验，强度和耐久性试验（连接件试验，主桌面垂直静载荷试验，水平静载荷试验，桌面垂直冲击试验，桌腿跌落试验，桌面水平耐久性试验]、警示标识要求、标志、使用说明等检测指标，判定合格满足以上要求** |
| 5 | ★米兰花园幼教椅 | 把 | 150 | 尺寸约为：28.3×29.4×51cm，座高约为27cm。1、椅脚采用30\*30mm橡胶木，凳面及椅背采用15mm厚橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好，挥发性有机化合物(VOC)含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量等符合GB/T 35602-2017标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求。 4、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、铆接工艺，强度高，安全耐用。 6、左右两侧加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。 7、结构稳固，不易倾翻，符合国家标准的要求。**提供投标人或所投产品的制造厂商符合GB/T 43002-2023国家标准规范要求的实木幼教椅检测报告，检测项目包括但不限于：外观要求[木制件外观（贯通裂缝，虫蛀，腐朽材，树脂囊，节子，死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，其他轻微材质缺陷），木工要求，漆膜外观要求]、理化性能要求-木制件表面涂层/覆面材料[耐液性（碳酸钠不低于2级，乙酸不低于2级），附着力不低于2级，耐湿热（桌、台面）不低于2级，耐干热（桌、台面）不低于2级，耐冷热温差符合要求，抗冲击不低于2级，耐磨-涂层不低于2级]、结构要求[外角，可触及的危险锐利边缘，可触及的危险锐利尖端，危险突出物，其他要求]、甲醛释放量-木家具等其他家具未检出、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机物TVOC-木家具等其他家具≤0.5mg/m³、表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）未检出、力学性能要求-椅凳类[稳定性试验（向前倾翻、无扶手侧向倾翻及凳任意方向倾翻试验，向后倾翻试验），强度和耐久性试验（座面椅背联合静态载荷试验(不适用于转椅)，座面椅背联合耐久性试验(不适用于转椅)，椅腿向前静载荷试验，椅腿侧向静载荷试验，座面冲击试验，椅背冲击试验，跌落试验）]、警示标识要求、标志、使用说明等检测指标，判定合格满足以上要求** |
| 6 | ★外堆叠木制儿童床 | 张 | 150 | 尺寸约为：145×61×25.5 cm，可置入床垫尺寸约为：136×52.4cm1、床周边围板均采用15mm厚枫木纹双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求。床板采用9mm厚双贴面胶合板，床板支撑条采用18mm厚枫木纹双贴面胶合板，饰面胶合板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求。2、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合GB/T 27811-2011标准要求。3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求。4、床铺板设置不少于4个直径35mm安全透气孔；扶手上边沿离床板面最大高度85mm，最小高度65mm；床板底离地高度162mm。床脚尺寸为14×14×24cm，采用木色安全环保塑料，优质不易开裂，黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉长霉等级为0级，符合GB/T 24128-2018标准要求。产品可堆叠收纳，节约空间，方便摆放；每堆叠一张床高度增加17.5cm。5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。**提供投标人或所投产品的制造厂商符合GB/T 43002-2023国家标准规范要求的可堆叠儿童床检测报告，检测项目包括但不限于：外观要求[木制件外观（贯通裂缝，虫蛀，腐朽材，树脂囊，节子，死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，其他轻微材质缺陷），人造板外观(干花、湿花，污斑，表面划痕，表面压痕，色差，鼓泡、龟裂、分层)，塑料件外观，木工要求]、理化性能要求-木制件表面涂层/覆面材料[耐液性（碳酸钠不低于2级，乙酸不低于2级），耐湿热（桌、台面）不低于2级，耐干热（桌、台面）不低于2级，耐冷热温差符合要求，抗冲击不低于2级，耐磨-覆面/图案符合要求，软硬质覆面-耐污染不低于4级]、结构要求[外角，可触及的危险锐利边缘，可触及的危险锐利尖端，危险突出物，其他要求]、甲醛释放量-木家具等其他家具未检出、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机物TVOC-木家具等其他家具≤0.5mg/m³、表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）未检出、塑料[邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)总含量未检出，邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)总含量未检出]、力学性能要求-单层床[床铺面冲击试验、床铺面集中静载荷试验、床长边静载荷试验、床结构耐久性试验]、警示标识要求、标志、使用说明等检测指标，判定合格满足以上要求** |
| 7 | 外堆叠分体床架 | 套 | 15 | 尺寸约为：56x15.2x10.6cm。采用15mm厚胶合板+塑料滑轮（其中2个带锁定），用于儿童床的堆叠存放及移动。 |
| 8 | 儿童衣帽柜 | 张 | 9 | 尺寸约为120\*40\*120cm，材质：橡木，板材厚度2CM,烤漆优良，做工精美，环保清漆，无毒无味，纯实木，经久耐用不变型。油漆采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亚光工艺；边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 |
| 9 | 水杯架 | 个 | 9 | 尺寸约为71\*50\*82CM材质：橡木，板材厚度2CM,烤漆优良，做工精美，环保清漆，无毒无味，纯实木，经久耐用不变型。油漆采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亚光工艺；边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 |
| 10 | 置物架 | 组 | 20 | 优质冷轧钢，尺寸约为：尺寸约为200\*60\*200cm，四层，层板约为0.4mm厚，立柱约为30\*50\*0.8mm,横梁约为30\*50\*0.8mm。每层承重不低于300kg. |
| 11 | 置物架 | 组 | 4 | 优质冷轧钢，尺寸约为：150\*60\*200cm，四层，层板约为0.4mm厚，立柱约为30\*50\*0.8mm,横梁约为30\*50\*0.8mm。每层承重不低于300kg. |
| 12 | 置物架 | 个 | 1 | 优质冷轧钢，尺寸约为：150\*60\*200cm，四层，层板约为0.4mm厚，立柱约为30\*50\*0.8mm,横梁约为30\*50\*0.8mm。每层承重不低于300kg. |
| 13 | 吊式小消毒柜 | 个 | 3 | 尺寸约为：80\*37\*44cm，壁挂式，臭氧杀菌中温保洁+高温消毒 |
| 14 | 立式空调 | 台 | 5 | 3p，3级能效，额定制冷7356w，功率2300w，额定制热功率9250w，功率3050w，电辅热1000w，电源220v。内外机重量：35kg/42kg。循环风量1210m³/h。 |
| 15 | 空调挂机 | 台 | 6 | 1.5p，3级能效，额定制冷3500w，功率980w，额定制热功率4600w，功率1390w，电辅热1000w，电源220v。内外机重量：9.5kg/24kg。循环风量690m³/h。 |
| 16 | 空调挂机 | 台 | 3 | 2p，2级能效，额定制冷5020w，功率1480w，额定制热功率6680w，功率2100w，电辅热10200w，电源220v。内外机重量：14kg/35kg。循环风量1000m³/h。 |
| 17 | 卫生间吊柜 | 组 | 6 | 尺寸约为：2500\*500\*800mm。橡木指接板，板材厚度12mm，面板E1级三聚轻氨板，进口夏特纸饰面,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度 ≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 2、封边：2mm同色PVC封边，进口热熔胶200度高粘合。 |
| 18 | 户外炭烧积木 | 套 | 1 | 52件套空心积木，采用进口新西兰松木，纯天然取材，健康无有害化学成份；产品光滑打磨，360度全方位倒角，做工细致，无毛刺，不伤手；采用进口环保水性漆，无毒无害，健康环保，漆面平整光滑，无皱皮；融合STEAM教育理念，配置32个案例教学，让老师上课不再困难；可搭配传统炭烧积木，增加丰富多元化配件，拥有更丰富的设计和实施空间；松木，纯天然取材，健康无有害化学成份 |
| 19 | 户外玩具架封闭防护罩 | 个 | 10 | 尺寸约为150\*80\*135cm，材质：帆布。防雨防风，耐磨防刮。 |
| 20 | 曲轴四缸联动戏水台套装 | 套 | 1 | 组合尺寸约为：550\*350\*73cm 。水箱：高密度聚乙烯 手压泵：201不锈钢、304不锈钢吊芯，优质橡胶 水泵底座：高密度聚乙烯 。1套不锈钢六人戏水台、1套不锈钢四人戏水台、一套不锈钢惠民款戏水箱，一套曲轴四缸联动戏水箱、一套抽水器和一套铝合金百变建构沙水槽。 |
| 21 | 立柱版玩沙设备 | 套 | 1 | 尺寸约为670\*60\*220cm ，木料包含：10\*10\*220cm立柱8根，5\*7\*109cm榫头横梁12根，5\*7\*100cm横梁6根，10\*15\*100cm转轮横梁1根。五金件包含：旋转吊装机2套、旋转单组动滑轮吊装机1套，旋转双组动滑轮吊装机1套、V字转轮1套、漏斗转轮1套、支架沙筛1套、连体加长弯漏斗1套、连体开关弯漏斗1套、连体倾斜沙盘1套、横梁沙筛1套。 |
| 22 | 玩沙滚轮+ 滑板 | 套 | 1 | 尺寸约为：35×26×62cm主体采用15mm厚防腐松木，表面刷涂环保木蜡油两遍。1.滚轮，滑板高度均可调整，倒入沙后，比较不同高度对流沙轨迹的影响。感知流水物不同形态。2.两个沙箱同时倒入一桶沙，感知物体守恒定制。 |
| 23 | 趣味天枰 | 套 | 1 | 材质：木制+安全塑料， 尺寸约为：88×11.5×80cm 1.2个小桶等于1个大桶，在操作中学习量的分解与组合。感知量的分与合。 2.在桶中放罝物品，探索杠杆原理。体验体积守恒定律。 |
| 24 | 玩沙墙板 | 套 | 1 | 材质：木制、PC板、安全塑料，尺寸约为：162×79×120cm 学科领域：科学，核心经验：感知流沙的不同形态，感知体积守恒。1.斜板设计,可探究沙子在斜板上的运行状态。2.黄色齿轮设计，探究在沙流的带动下，齿轮可以转动起来。3.管道设计，可以探究沙子在管道中运行的状态。4.三种不同介质的设计，可以让幼儿多方位探究沙子的运行状态。5.底部储沙箱子可以玩找宝藏等游戏。 |
| 25 | 户外冲水画架 | 套 | 1 | 尺寸约为：134x59x128.7cm。框体采用22mm厚防腐松木，局部采用40mm厚防腐松木，表面刷涂环保木蜡油两遍。内嵌5mm户外透明抗紫外透明PC板。开孔水管采用内径32mm户外PVC材质。接水管采用内径63mmPP塑料制成、蓄水盒为PP材质。整个产品设置有一套完善的循环冲洗装置，通过压水器将水流引到开孔水管中，并顺着透明画板流下至接水管中，并最终流入蓄水盒中，循环使用，方便清洗画板。结构安全稳固，圆角设计，不易倾倒，符合国家标准规范的要求。可供两人同时进行涂鸦活动。独特引水设计，水可从画架上端流下形成“瀑布”冲刷颜料，充满趣味。收集水槽设计方便清理，收纳空间设计方便操作。 |
| 26 | 户外储物棚 | 组 | 1 | 尺寸约为：390×100×200cm材质：主体框架采用22方管和25方管镀锌金属管组合而成，抗拉强度、规定塑性延伸强度等性能优良，层板采用优质PE板材料，表面采用烤漆工艺，遮雨布采用户外PVC防雨皮制成，防雨性能优良。底板搭配户外防腐松木。储物棚顶部斜度设计，不易积水，防雨皮采用户外专用环保耐磨皮，耐磨，耐热，强度高，不掉色。整体双层平台设计，下部空间用来储存大小箱体，轮胎、金属梯，等较大部件，上部空间用来储存单梯、网梯、树叶步道等较小部件。储物棚顶部斜度设计，不易积水，防雨皮采用户外专用环保耐磨皮，耐磨，耐热，强度高，不掉色。 |
| 27 | 户外收纳架 | 组 | 1 | 尺寸约为：212×74×140cm材质：材质:PE+PVC+布，主体框架采用直径50mm的PVC优质塑料管拼装而成，抗拉强度、规定塑性延伸强度等性能优良，层板采用优质PE板材料，遮雨布采用户外PVC防雨皮制成，防雨性能优良。收纳架整体采用户外专用环保防雨皮包覆，表面耐磨，耐热，强度高，不掉色。整体双层平台设计。 |
| 28 | 收纳小屋 | 套 | 1 | 材质：防腐木 尺寸约为：160×60×150 cm |
| 29 | 戏水玩沙连体服装 | 套 | 30 | 雨裤、雨鞋一体。 |
| 30 | 带坡度小型户外玩具 | 套 | 1 | 尺寸约为：2400\*1200mm,骨架采用聚酯塑料，表面种植人造草皮。 |
| 31 | 树梯 | 个 | 6 | 长2m，尼龙绳+花梨防腐木，圆木长43cm，直径3cm。 |
| 32 | 涂鸦储物柜 | 套 | 1 | 材质：木制尺寸约为：150×160×80 cm |
| 33 | 户外作品展示架 | 个 | 1 | 材质：PC+ 防腐木尺寸约为：393×82.6×250cm |
| 34 | 户外科学探究工具 | 套 | 10 | 其中包含，孔虫观察罐、指南针+挂钩套装、放大镜+口哨探索套装、拉环蓄能手电筒、八倍望远镜、潜望镜。 |
| 35 | 三轮大脚踏车 | 辆 | 5 | 尺寸约为：：80\*54\*63cm.1、材质：镀锌钢管厚度1.5mm，经整体加工成形后除喷砂抛光处理，表面经双层户级喷涂处理，抗紫外光，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新2、表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。3.实心橡胶轮胎. |
| 36 | 双人出租车 | 辆 | 1 | 尺寸约为：96\*68\*621、材质：镀锌钢管厚度1.5mm，经整体加工成形后除喷砂抛光处理，表面经双层户级喷涂处理，抗紫外光，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新2、表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。3.实心橡胶轮胎. |
| 37 | 运货车 | 辆 | 1 | 尺寸约为：110\*59\*621、材质：镀锌钢管厚度1.5mm，经整体加工成形后除喷砂抛光处理，表面经双层户级喷涂处理，抗紫外光，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新2、表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。3.实心橡胶轮胎. |
| 38 | 消防车 | 辆 | 1 | 尺寸约为：100\*58\*611、材质：镀锌钢管厚度1.5mm，经整体加工成形后除喷砂抛光处理，表面经双层户级喷涂处理，抗紫外光，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新2、表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。3.实心橡胶轮胎. |
| 39 | 双人脚踏车 | 辆 | 1 | 尺寸约为：135\*55\*621、材质：镀锌钢管厚度1.5mm，经整体加工成形后除喷砂抛光处理，表面经双层户级喷涂处理，抗紫外光，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新2、表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。3.实心橡胶轮胎. |
| 40 | 休闲车 | 辆 | 1 | 尺寸约为：108\*55\*651、材质：镀锌钢管厚度1.5mm，经整体加工成形后除喷砂抛光处理，表面经双层户级喷涂处理，抗紫外光，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新2、表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。3.实心橡胶轮胎. |
| 41 | 三轮车 | 辆 | 5 | 尺寸约为：84\*43\*851、材质：镀锌钢管厚度1.5mm，经整体加工成形后除喷砂抛光处理，表面经双层户级喷涂处理，抗紫外光，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新2、表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。3.实心橡胶轮胎. |
| 42 | 滑板车 | 辆 | 3 | 尺寸约为：87.5\*45.5\*711、材质：镀锌钢管厚度1.5mm，经整体加工成形后除喷砂抛光处理，表面经双层户级喷涂处理，抗紫外光，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新2、表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。3.实心橡胶轮胎. |
| 43 | 反踩踏车 | 辆 | 1 | 尺寸约为：88\*56\*601、材质：镀锌钢管厚度1.5mm，经整体加工成形后除喷砂抛光处理，表面经双层户级喷涂处理，抗紫外光，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新2、表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。3.实心橡胶轮胎. |
| 44 | 手拉车 | 辆 | 1 | 尺寸约为：136\*57\*341、材质：镀锌钢管厚度1.5mm，经整体加工成形后除喷砂抛光处理，表面经双层户级喷涂处理，抗紫外光，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新2、表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。3.实心橡胶轮胎. |
| 45 | 热水器 | 台 | 3 | 50\*130cm,电源380V,功率12KW.120L |
| 46 | 录像机主机 | 台 | 4 | 输入带宽：256Mbps输出带宽：160Mbps接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入解码能力：最大支持24×1080P显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 |
| 47 | 树屋维护保养 | 批 | 1 | 约50平方，砂纸打磨，刷木油。维护，保养。 |
| 48 | 沙门帘 | 个 | 30 | 尺寸约为：2000\*100mm，纱布 |
| 49 | 移动音响 | 台 | 1 | 15寸，功率500w，尺寸约为：430\*435\*710mm、含手持话筒两只。 |
| 50 | 足球对抗服 | 件 | 30 | 红绿各15件。丝光棉+聚酯纤维。 |
| 51 | 种植工具 | 套 | 20 | 方铲、尖铲、平铲、耙子、1.2L水壶。 |
| 52 | 门禁测温刷卡一体机 | 台 | 1 | 21.5英寸立式、尺寸约为：1400\*420mm。（不含卡片），内置扬声器，200万像素，高清彩色摄像头，cpu：64位四核，RAMROM：8GB。系统：Android6.0及以上。 |
| 53 | 手部消毒机 | 台 | 1 | 落地式，喷雾款。可调节高度，90-140cm. |