**技术、服务标准和要求**

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,830,000.00

采购包最高限价（元）: 1,827,308.41

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 |
| 1 | 工程 | 1.00 | 1,830,000.00 | 批 | 建筑业 |

一、技术、服务标准和要求：

采购包1：

标的名称：工程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  序号 |  参数性质 |  技术参数与性能指标 |
| 1 |  |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：建筑工程 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 010101002001 | 挖土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土平均厚度:0.9M [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 | m3 | 361.8 |
| 2 | 010103001001 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:素土 [工作内容] 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 | m3 | 293.06 |
| 3 | 010103001002 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:3：7灰土 [工作内容] 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 | m3 | 30.15 |
| 4 | 010401002001 | 独立基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 | m3 | 38.59 |
| 5 | 050306005001 | 隔离网 [项目特征] 1.隔离网高度:3000mm 2.防护材料种类:热镀锌喷塑 [工作内容] 1围网安装 2.刷防护材料 | m | 668.86 |
| 6 | 050306005002 | 隔离网 [项目特征] 1.隔离网高度:4000mm 2.防护材料种类:热镀锌喷塑 [工作内容] 1围网安装 2.刷防护材料 | m | 168.87 |
| 7 | 050306005003 | 异形隔离网 [项目特征] 1.隔离网:异形 2.防护材料种类:热镀锌喷塑 [工作内容] 1围网安装 | m | 170.27 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：建筑工程 | 专业：土建工程 | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 2.刷防护材料 |  |  |
| 8 | 010603003001 | 钢管柱 [项目特征] 1.钢管规格:100\*100\*3 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 | t | 11.47 |
| 9 | 010606001001 | 钢支撑 [项目特征] 1.钢材品种、规格:4040\*2方管 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 | t | 0.96 |
| 10 | B:001 | 拆除地面 1.路面厚度：20CM | m2 | 64.32 |
| 11 | 020101001001 | 水泥砂浆楼地面 [项目特征] 1.材料种类:水泥砂浆 2.找平层厚度:20CM [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.抹找平层 4.抹面层 5.材料运输 | m2 | 450 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：门及刷脸系统 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 020402001001 | 金属平开门 [项目特征] 1.门类型：平移门 2.框材质:高密网，带地轨,带门禁 3.外围尺寸:5.7m [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 |
| 2 | 020402001002 | 金属平开门 [项目特征] 1.门类型：平移门 2.框材质:高密网，带地轨,带门禁（门禁需并入原有系统） 3.外围尺寸:5.8m [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 |
| 3 | 020402001003 | 金属平开门 [项目特征] 1.门类型：金属大门 2.框材质:高密网，带地轨,带门禁（门禁需并入原有系统） 3.外围尺寸:4.3m [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 10 |
| 4 | 020402001004 | 金属平开门 [项目特征] 1.门类型：金属门 2.框材质:0.9小门 3.外围尺寸:4.3m [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 23 |

 |
| 2 |  |

|  |
| --- |
| **暂列金额明细表** |
| 工程名称：建筑工程 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |
| 1 | 拆除及垃圾外运（含垃圾台旁原建筑物基础拆除，新建垃圾台），及新修部分混凝土路面；路灯及线缆敷设。 | 项 | 148000 |
| 2 | 预备费 | 项 | 90000 |

 |

二、供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：

采购包1：

符合现行国家规范、行业标准和技术要求，达到质量合格等级，并满足发包人对工程施工与质量验收等管理的要求。

三、针对本项目的其他技术服务要求：

工期：60日历天

四、工程量清单（详见附件）

 （说明：工程量清单应当结合《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第六条第二款规定，明确相关性能、材料、结构、外观、安全、标准等。）

**商务要求（说明：由采购人依据项目具体需求制定）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 要求 |
| 1 | 项目负责人（项目经理） | 具体要求详见资格审查条款 |

**说明：**

1.对于不允许偏离的实质性要求和条件，采购人或者代理机构应当在磋商文件中规定，并以醒目的方式标明。

 2.除相关法律或行政法规或规章要求供应商在响应或磋商阶段提供检测报告的，不得要求供应商在响应、磋商阶段提供检测报告，如确实需要检测报告，可要求供应商承诺在签订合同阶段或项目实施阶段提供。

 3.若要求供应商提供相关人员的职业资格的，不得要求提供除现行《国家职业资格目录》以外的职业资格，不得以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视性待遇。

**其他要求**

1. 供应商报价不允许超过标的及最高限价金额
2. 具体建设内容详见设计图纸和工程量清单。

3.清单计价软件采用广联达云计价GCCP6.0，版本号：6.4100.23.122。