**采购需求**

一、工程名称

渭南市富平县2023年高标准农田补建项目

二、工程概况

本工程主要建设措施为农田基础设施建设工程，包括灌溉工程和田间道路工程，各措施主要建设内容有： (1) 灌溉工程衬砌项目区现状土渠和老旧破损渠道拆除重建，改善灌溉面积1500亩。主要措施为：衬砌灌溉渠道9787.5m(土渠衬砌1872.6m，拆除重建7914.9m)，其中D40U形渠道8287.7m(土渠衬砌1872.6m，拆除重建6415.1m)，D60U形渠道1499.8m(拆除重建1499.8m)，布设渠系建筑物分水闸42座、水位标尺43处、跌水2座、田间进水口591座、跨渠农桥40座。（2）铺筑田间道路35条，11833.6m(折合41417.6m²),路面全部为3.5m宽混凝土结构。

1. 商务要求

1.工期：合同签订后360日历天。

2.建设地点：到贤镇忠惠村、庄镇村、纪贤村、忽家村。

3.质量标准：合同工程验收质量必须达到合格验收标准。

4.付款方式： 按进度付款。

5.服务要求：满足本次采购项目所有内容。

6.质保期：质量缺陷责任期为一年，自合同工程完工验收之日起算。

四、工程清单说明

1、工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸等一起阅读和理解；

2、工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）规定，按施工图纸计算的有效工程量；

3、工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）的规定；

4、施工临时工程费包括所有可能发生的临时工程：临时道路、施工供电、施工房屋建筑工程及抽排水、工棚、仓库、水电系统、砂浆搅拌系统、砼拌合系统等费用；

5、工程量清单按照水利工程工程量清单规范GB50501-2007；

6、渭南市富平县2023年高标准农田补建项目工程施工图纸。

五、其他说明

1、采用易投软件编制；

2、其他临时工程按照2%计入；

3、暂列金按照4%计入。