**磋商内容及采购需求**

本次采购项目为神木市第五中学办公楼、实验楼断桥窗及操场东围墙改造项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

**工程量清单：**

|  |
| --- |
| **工程名称：办公楼、实验楼断桥窗改造工程** |
| 序号 | 项目名称 | 计单量位 | 工程数量 |
| 1 | 刷喷涂料1.铲除旧腻子及涂料 | ㎡ | 1050 |
| 2 | 刷喷涂料1.刮腻子要求:刮腻子两遍2.涂料品种、刷喷遍数:外墙涂料 | ㎡ | 1050 |
| 3 | 金属平开窗1.窗类型:断桥铝合金窗 | ㎡ | 1123 |
| 4 | 二次搬运费 | 项 | 1 |
| **工程名称：东围墙改造工程** |
| 序号 | 项目名称 | 计单量位 | 工程数量 |
| 1 | 垫层1.混凝土强度等级:C202.混凝土拌和料要求:商砼 | m³ | 27.9 |
| 2 | 带形基础1.混凝土强度等级:C302.混凝土拌和料要求:商砼 | m³ | 111.6 |
| 3 | 圈梁1.混凝土强度等级:C252.混凝土拌和料要求:商砼 | m³ | 38.75 |
| 4 | 现浇混凝土钢筋1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10) | t | 17.74 |
| 5 | 实心砖墙1.砖品种、规格、强度等级:红机砖2.墙体类型:围墙3.墙体厚度:370mm4.墙体高度:3m5.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5 水泥32.5 | m³ | 140.97 |
| 6 | 零星砌砖1.零星砌砖名称、部位:砖帽2.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5 水泥32.5 | m³ | 7.75 |
| 7 | 实心砖柱1.砖品种、规格、强度等级:红机砖2.柱类型:矩形3.柱截面:500mm\*500mm4.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M10 水泥32.5 | m³ | 11 |
| 8 | 卷材防水1.防水部位:墙面2.防水做法:4mm厚改性沥青卷材 | ㎡ | 653.33 |
| 9 | 墙面一般抹灰1. 8厚1：2.5水泥砂浆抹面2. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 | ㎡ | 691.6 |
| 10 | 柱面一般抹灰1.6厚1：2.5水泥砂浆抹面2. 14厚1：3水泥砂浆打底扫毛 | ㎡ | 144.14 |
| 11 | 刷喷涂料1.涂料品种、刷喷遍数:外墙涂料 | ㎡ | 835.74 |
| 12 | 挖基础土方1.土壤类别:综合土壤 | m³ | 349.91 |
| 13 | 土(石)方回填1.土质要求:综合土壤2.松填:夯填 | m³ | 210.41 |
| 14 | 拆除围墙 | m³ | 157.4 |
| 15 | 拆除石头基础 | m³ | 148.8 |