**采购需求**

本次采购项目为神木市特殊教育学校操场改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

**工程量清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | 项目编码 | | 项目名称 | | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 1 | | 040801001001 | | 拆除路面  1.材质:混凝土基础破除  2.厚度:15cm | | m2 | 2470 |
| 2 | | 040103002001 | | 余方弃置  1.废弃料品种:绿化带垃圾外运  2.运距:8km | | m3 | 42 |
| 3 | | 010306002001 | | 砖砌排水沟  1.沟截面尺寸:50cm\*80cm  2.垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土垫层  3.墙体:240砖砌墙体，水泥砂浆抹面  4.盖板:预制混凝土盖板 | | m | 240 |
| 4 | | 010407001001 | | 其他构件  1.构件的类型:路灯基础  2.构件规格:800\*800\*600mm  3.混凝土强度等级:C25  4.混凝土拌和料要求:商砼  5.预埋钢板 | | m3 | 1.54 |
| 5 | | 030213006001 | | 一般路灯  1.原有路灯拆除 | | 套 | 4 |
| 6 | | 030213006002 | | 一般路灯  1.名称:8m路灯 200W | | 套 | 4 |
| 7 | | 030212003001 | | 电气配线  1.导线型号、材质、规格:BV- 6mm2 | | m | 100 |
| 8 | | 050201001001 | | 塑胶路面  [项目特征]  1.13mm透气型塑胶跑道  2.底胶一遍  3.15cmC25水泥混凝土基层4.30cm砂砾石基层 | | m2 | 750 |
| 9 | | 050201001002 | | 篮球场  [项目特征]  1.6mm硅PU篮球场  2.底胶一遍  3.15cmC25水泥混凝土基层4.30cm砂砾石基层 | | m2 | 420 |
| 10 | | 050201001003 | | 篮球场  [项目特征]  1.6mm硅PU羽毛球场  2.底胶一遍  3.15cmC25水泥混凝土基层4.30cm砂砾石基层 | | m2 | 164 |
| 11 | 050201001004 | | 跑道  [项目特征]  1.免注砂沙草坪  2.底胶一遍  3.15cmC25水泥混凝土基层4.30cm砂砾石基层 | | m2 | | 1276 |
| 12 | 050201001005 | | 跑道  [项目特征]  1.免注砂沙草坪  2.底胶一遍 | | m2 | | 452 |
| 13 | 010302006001 | | 零星砌砖-旗台 | | m3 | | 15.65 |
| 14 | 010401004001 | | 设备基础 升旗台基础  1.混凝土强度等级:C30  2.混凝土拌和料要求:商品砼 | | m3 | | 0.05 |
| 15 | 010416001001 | | 现浇混凝土钢筋  1.钢筋种类、规格: ≤10 | | t | | 0.206 |
| 16 | 010417002001 | | 预埋铁件 | | t | | 0.592 |
| 17 | 020108001001 | | 石材台阶面  1.50厚600X350烧面中国红花岗岩(踏面)  2.1:2.5水泥砂浆结合层 | | m2 | | 27.8 |
| 18 | 020108001002 | | 石材台阶面  1.20厚600X100光面中国红花岗岩(踢面）  2.1:2.5水泥砂浆结合层 | | m2 | | 14 |
| 19 |  | | 挖除原有树木及移栽原有树木 | | m2 | | 104 |
| 20 |  | | 机械破除混凝土基层 | | m3 | | 370.5 |
| 21 |  | | 绿化带垃圾外运 | | m3 | | 42 |
| 22 |  | | 新做5\*2.75\*0.5m沙坑 | | 项 | | 1 |
| 23 |  | | 铲除旗台 | | m2 | | 29.43 |
| 24 |  | | 30cm砂砾石垫层 | | m3 | | 783 |
| 25 |  | | 6mm硅PU篮球场 | | m2 | | 420 |
| 26 |  | | 13mm透气型塑胶跑道 | | m2 | | 750 |
| 27 |  | | 6mm硅PU羽毛球场地 | | m2 | | 164 |
| 28 |  | | 免注砂沙草坪 | | m2 | | 1728 |
| 29 |  | | 铲除基层土方 | | m3 | | 1305 |
| 30 |  | | 旗杆11m | | 项 | | 1 |