**采购需求**

本次采购项目为神木市特殊教育学校操场改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

**工程量清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 040801001001 | 拆除路面1.材质:混凝土基础破除2.厚度:15cm | m2 | 2470 |
| 2 | 040103002001 | 余方弃置1.废弃料品种:绿化带垃圾外运2.运距:8km | m3 | 42 |
| 3 | 010306002001 | 砖砌排水沟1.沟截面尺寸:50cm\*80cm2.垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土垫层3.墙体:240砖砌墙体，水泥砂浆抹面4.盖板:预制混凝土盖板 | m | 240 |
| 4 | 010407001001 | 其他构件1.构件的类型:路灯基础2.构件规格:800\*800\*600mm3.混凝土强度等级:C254.混凝土拌和料要求:商砼5.预埋钢板 | m3 | 1.54 |
| 5 | 030213006001 | 一般路灯1.原有路灯拆除 | 套 | 4 |
| 6 | 030213006002 | 一般路灯1.名称:8m路灯 200W | 套 | 4 |
| 7 | 030212003001 | 电气配线1.导线型号、材质、规格:BV- 6mm2 | m | 100 |
| 8 | 050201001001 | 塑胶路面[项目特征]1.13mm透气型塑胶跑道2.底胶一遍3.15cmC25水泥混凝土基层4.30cm砂砾石基层 | m2 | 750 |
| 9 | 050201001002 | 篮球场[项目特征]1.6mm硅PU篮球场2.底胶一遍3.15cmC25水泥混凝土基层4.30cm砂砾石基层 | m2 | 420 |
| 10 | 050201001003 | 篮球场[项目特征]1.6mm硅PU羽毛球场2.底胶一遍3.15cmC25水泥混凝土基层4.30cm砂砾石基层 | m2 | 164 |
| 11 | 050201001004 | 跑道[项目特征]1.免注砂沙草坪2.底胶一遍3.15cmC25水泥混凝土基层4.30cm砂砾石基层 | m2 | 1276 |
| 12 | 050201001005 | 跑道[项目特征]1.免注砂沙草坪2.底胶一遍 | m2 | 452 |
| 13 | 010302006001 | 零星砌砖-旗台 | m3 | 15.65 |
| 14 | 010401004001 | 设备基础 升旗台基础1.混凝土强度等级:C302.混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 0.05 |
| 15 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋1.钢筋种类、规格: ≤10 | t | 0.206 |
| 16 | 010417002001 | 预埋铁件 | t | 0.592 |
| 17 | 020108001001 | 石材台阶面1.50厚600X350烧面中国红花岗岩(踏面)2.1:2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 27.8 |
| 18 | 020108001002 | 石材台阶面1.20厚600X100光面中国红花岗岩(踢面）2.1:2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 14 |
| 19 |  | 挖除原有树木及移栽原有树木 | m2 | 104 |
| 20 |  | 机械破除混凝土基层 | m3 | 370.5 |
| 21 |  | 绿化带垃圾外运 | m3 | 42 |
| 22 |  | 新做5\*2.75\*0.5m沙坑 | 项 | 1 |
| 23 |  | 铲除旗台 | m2 | 29.43 |
| 24 |  | 30cm砂砾石垫层 | m3 | 783 |
| 25 |  | 6mm硅PU篮球场 | m2 | 420 |
| 26 |  | 13mm透气型塑胶跑道 | m2 | 750 |
| 27 |  | 6mm硅PU羽毛球场地 | m2 | 164 |
| 28 |  | 免注砂沙草坪 | m2 | 1728 |
| 29 |  | 铲除基层土方 | m3 | 1305 |
| 30 |  | 旗杆11m | 项 | 1 |