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[bookmark: _Toc19765]第一部分  招标公告
项目概况
[bookmark: _GoBack]2026年二期双高护理专业群急救实训基地设备采购项目（二次）的潜在供应商应在西安市雁塔区科技路30号合力紫郡B座21层获取招标文件，并于 2026年03月25日 09时30分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：ZMZB2025XYZY-518R
项目名称：2026年二期双高护理专业群急救实训基地设备采购项目（二次）
采购方式：公开招标
预算金额：2076399.00元
采购需求：
合同包1(2026年二期双高护理专业群急救实训基地设备采购项目):
合同包预算金额：2076399.00元
合同包最高限价：2076399.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	急救和生命支持设备
	2026年二期双高护理专业群急救实训基地设备采购项目
	1(项)
	详见采购文件
	2,076,399.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：自合同签订后至该项目质保期结束（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(2026年二期双高护理专业群急救实训基地设备采购项目)特定资格要求如下:
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）； 
（2）财务状况证明：供应商提供2024年度经审计完整的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明；
（3）社会保障资金缴纳证明：提供2025年1月以来任意时间段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明或有社会保障资金的良好记录（提供书面声明），依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；
（4）税收缴纳证明：提供2025年1月以来任意时间段的纳税证明或完税证明（时间以税款所属时期为准）或有税收缴纳的良好记录（提供书面声明），依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；
（7）非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人委托授权书和被授权人身份证，法定代表人参加投标时,只须提供法定代表人身份证；
（8）供应商若为生产厂家，需提供有效期内且生产范围包含所投产品的医疗器械注册证和《医疗器械生产许可证》；供应商若为经销商，需提供有效期内且经营范围包含所投产品的《医疗器械经营许可证》，及有效期内且生产范围包含该产品的医疗器械注册证和《医疗器械生产许可证》；
（9）本项目不接受联合体投标。
三、获取采购文件
时间：2026年1月5日 至 2026年1月12日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午13:30:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）
地点：西安市雁塔区科技路30号合力紫郡B座21层
方式：现场获取
售价：0.00元
四、响应文件提交
截止时间：2026年03月25日 09时30分00秒（北京时间）
地点：西安市雁塔区科技路30号合力紫郡B座21层第一会议室
五、开启
时间：2026年03月25日 09时30分00秒（北京时间）
地点：西安市雁塔区科技路30号合力紫郡B座21层第一会议室
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1.（1）标书费售价：免费获取；（2）时间：上午 09:00 --12:00，下午 13:30--17:00（工 作 日）；（3）供应商可通过以下任意一种方式进行报名：现场获取：获取采购文件时请携带单位介绍信原件、身份证原件及复印件加盖公章，谢绝邮递。获取地址：西安市雁塔区科技路30号合力紫郡B座21层。线上获取： 在采购文件获取时间内，供应商通过电子邮箱发送电子版报名资料（单位介绍信和身份证扫描件加盖公章）到招标代理公司邮箱shanxizhuoming_zb@163.com（邮件标题命名格式为“供应商名称+联系人+联系电话+项目名称”），招标代理公司向报名供应商提供文件登记信息表，供应商将填写完整的文件登记信息表发送至招标代理公司邮箱，代理公司工作人员核对信息后将采购文件发送至供应商。
2.请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：咸阳职业技术学院
地址：陕西省西安市西咸新区沣西新城统一大道
联系方式：029-33680059
2.采购代理机构信息
名称：陕西卓佲项目管理有限公司
地址：西安市雁塔区科技路 30号合力紫郡B座21层
联系方式：17778966063
3.项目联系方式
项目联系人：魏萌 马魏臣
电话：17778966063


陕西卓佲项目管理有限公司
2026年1月5日


[bookmark: _Toc14540][bookmark: _Toc3591]第二部分  供应商须知前附表
	序号
	内容
	说明和要求

	1
	资格要求
	（一）基本资格条件：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
（二）特定资格条件：
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）； 
（2）财务状况证明：供应商提供2024年度经审计完整的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明；
（3）社会保障资金缴纳证明：提供2025年1月以来任意时间段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明或有社会保障资金的良好记录（提供书面声明），依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；
（4）税收缴纳证明：提供2025年1月以来任意时间段的纳税证明或完税证明（时间以税款所属时期为准）或有税收缴纳的良好记录（提供书面声明），依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；
（7）非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人委托授权书和被授权人身份证，法定代表人参加投标时,只须提供法定代表人身份证；
（8）供应商若为生产厂家，需提供有效期内且生产范围包含所投产品的医疗器械注册证和《医疗器械生产许可证》；供应商若为经销商，需提供有效期内且经营范围包含所投产品的《医疗器械经营许可证》，及有效期内且生产范围包含该产品的医疗器械注册证和《医疗器械生产许可证》；
（9）本项目不接受联合体投标。
以上项为资格审查必备资质。投标文件的正本和全部副本必须附上述资格证明文件，缺少其中一项或某项达不到公开招标要求，其投标文件按无效文件处理。（开标现场携带相关原件及供应商代表身份证备查）

	2
	符合性审查
	有下列情形之一的，应在符合性审查时按照无效投标处理。
（1）投标报价超过招标文件要求的采购预算或最高限价； 
（2）交货期和质保期不满足招标文件要求；
（3）投标文件的数量、签署、盖章不符合招标文件要求；
（4）投标文件无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；
（5）供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；
（6）响应文件中标的数量或要求不满足招标文件要求的；
（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	3
	商务条款
	1.交货期：合同签订生效后90个日历日内完成全部设备的供货、安装、调试，并达到验收标准。
2.交货地点：采购人指定地点（咸阳职业技术学院教学楼② A区五楼）。
3.质保期：自项目最终验收合格之日起算，质保期3年。质保范围为全保（含设备本身、所有零部件及软件，并承担维修的人工、材料、差旅等一切费用），出现问题6小时内电话响应，24小时内提出解决方案，5个工作日内上门 。
4.付款方式：所有货物到达甲方指定地点，安装、调试完毕并验收合格后付100%，付款前需提供全额发票。
5.其他商务要求（包装和运输、保险等）：商品全部包装、运搬、安装、调试费用由中标商承担。                                                                                                                                                     
6.采购项目的其他要求：提供针对所有设备的现场培训与后续技术支持，确保教师能独立操作、维护。
备注：商务条款为实质性条款，不允许负偏离。

	4
	投标保证金
缴纳
	/

	5
	备选方案
	不允许

	6
	投标
有效期
	投标文件有效期为从开标之日起有效期至少为90日历日。

	7
	投标货币及报价
	1.供应商应当根据招标文件的要求和范围，以人民币为货币，以元为报价单位。
2.投标人应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务、工程且验收合格的所有费用，包括产品费、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、检测费、施工费、运输费、人工费、税金等。
3.供应商应在投标文件中的报价一览表上按招标文件规定要求填写，并由法定代表人或被授权人代表签署；任何有选择的报价不予接受。
4.采用综合评分法的，最低报价不是中标的唯一依据。

	8
	投标文件份数及装订要求
	1.投标文件正本壹份、副本肆份、报价一览表壹份、电子文档壹份；
2.正、副本分别胶装装订成册，推荐双面打印，建议在书脊处标明项目名称、项目编号、供应商名称（机打或手写均可），逐页标注连页码，且封面须清楚地标明“正本”或“副本”；若正本和副本不符，以正本书面文件为准；同时提供与正本内容一致的电子版（U盘、电子文档应为PDF与WORD格式各一份，PDF版本需为正本签署盖章扫描件）、报价一览表（用于开标唱标单独提交的“报价一览表”应为原件）。
3.所有的副本可以为正本的复印件。

	9
	投标文件的签署
	1.供应商在投标文件中指定的页面的落款处，按招标文件要求由供应商的法定代表人或其授权代表在规定的签章处签字或盖章。
2.投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权的供应商代表签字。
因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

	10
	投标文件的密封
	1.密封要求：
开标一览表单独密封递交，
电子文档单独密封递交。
所有正本单独密封递交，也可分册密封递交；
所有副本单独密封递交，也可分册密封递交；
2.在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版”“开标一览表”字样。封袋应密封完整（密封以不泄露供应商商业机密、投标文件内容为标准，封面标识见招标文件附件一），如果未按上述规定进行密封，供应商的投标文件有权被拒绝。
3.如果供应商未按上述要求密封及加写标记，误投或过早启封的投标文件，将自行承担其投标文件被视为无效投标文件的风险。
4.本次招标只接受简体中文文字的投标文件；如投标文件中出现外文资料，需配以中文译文。否则，由此引发的一切责任由供应商自负。
5.拒绝接受以电话、传真、电子邮件形式的投标。

	11
	评分标准
	综合评分法（详见第四部分）

	12
	是否采购进口产品
	不允许采购进口产品

	13
	现场勘查
	不组织

	14
	代理服务费
	中标金额10万（不含本数）以下，按照定额3000元收取服务费；中标金额10-35万（不含本数），按照定额5000元收取服务费；中标金额35-100万（不含本数），参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和发改办价格[2003]857号文件等法律法规规定的计价标准收取（含税）；中标金额100万以上，参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和发改办价格[2003]857号文件等法律法规规定的计价标准下浮20%收取（含税）。
供应商将招标代理服务费计入响应报价但不单独列明，成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费；代理服务费以转账、电汇或现金等形式交纳。

	15
	项目属性
	货物招标

	16
	所属行业
	工业

	17
	是否专门面向中小企业
	否

	18
	是否允许大中企业
向小微企业
	否


	19
	分包
	供应商不得将其自行分解或只对本次项目中的品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。

	20
	供应商
提出质疑的时间、形式
	时间：供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，超过期限的采购人或采购代理机构不再受理
形式：书面；
环节：供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

	21
	对供应商提出质疑
答复时间、形式
	时间：自收到供应商质疑函之日起7个工作日内
形式：书面

	22
	供应商信用信息查询截止时点
	投标文件递交截止日，由采购人和采购代理机构共同查询。

	23
	非实质性偏离
	允许

	24
	其他
	采购文件与媒体发布的采购公告不一致时，以公告为准；正文与前附表表述不一致时，以供应商须知前附表为准。

	[bookmark: _Toc10023][bookmark: _Toc19272]25
	弃标须知
	根据市财函〔2021〕431号文第16条规定：供应商登记免费领取采购文件的，如不参与项目投标，应在递交投标（或响应）文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反应情况并提供佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。
确认通知格式下附，供应商无论是否参与本项目投标，均需在递交响应文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。

	26
	确认通知
	确认通知（格式）
                         （采购人/采购代理机构）
我方确认（参加/不参加）咸阳职业技术学院2026年二期双高护理专业群急救实训基地设备采购项目（二次）投标。
特此确认。
                           供应商名称：（加盖公章）
                           法定代表人：（签字或盖章）
                            日期：   年   月   日
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[bookmark: _Toc20193][bookmark: _Toc30494][bookmark: _Toc22530]第三部分  供应商须知
[bookmark: _Toc11704][bookmark: _Toc31213][bookmark: _Toc32490][bookmark: _Toc12014][bookmark: _Toc26739][bookmark: _Toc8204]一、总 则
[bookmark: _Toc24287][bookmark: _Toc380336725][bookmark: _Toc3754][bookmark: _Toc358364319][bookmark: _Toc11090][bookmark: _Toc6742][bookmark: _Toc6153][bookmark: _Toc19108][bookmark: _Toc10085][bookmark: _Toc28159][bookmark: _Toc28660][bookmark: _Toc9257][bookmark: _Toc32038]1.适用范围
1.1 本招标文件适用于本次招标活动的全过程。
1.2 本次采购采购人、采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
[bookmark: _Toc23781][bookmark: _Toc17676][bookmark: _Toc358364321][bookmark: _Toc380336727][bookmark: _Toc20749][bookmark: _Toc7326][bookmark: _Toc15145][bookmark: _Toc45][bookmark: _Toc17332][bookmark: _Toc7512][bookmark: _Toc20057][bookmark: _Toc15534][bookmark: _Toc20554]2.合格的供应商
2.1供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：
（1） 具有独立承担民事责任的能力；
（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4） 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5） 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6） 法律、行政法规规定的其他条件。
2.2供应商应独立于采购人，不得直接或间接地与采购人为采购本次招标的服务进行设计、编制技术规格和其它文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。
2.3供应商存在下列情形之一，其投标文件按无效文件处理。
（1）与采购人采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；
（2）与参与同一合同项下的其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系；
（3）受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动（期限届满的，可以参加政府采购活动）。
（4）在投标截止日前被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）（以信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准。
[bookmark: _Toc22444][bookmark: _Toc9345][bookmark: _Toc4659][bookmark: _Toc358364322][bookmark: _Toc21898][bookmark: _Toc19][bookmark: _Toc540][bookmark: _Toc6337][bookmark: _Toc26003][bookmark: _Toc32726][bookmark: _Toc380336728][bookmark: _Toc5368][bookmark: _Toc19413]3.费用
[bookmark: _Toc5801][bookmark: _Toc17817]供应商必须从代理机构购买招标文件，供应商自行转让或复制招标文件视为无效。招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次公开招标使用。
无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。
[bookmark: _Toc6084][bookmark: _Toc6707][bookmark: _Toc28038][bookmark: _Toc9260][bookmark: _Toc12069][bookmark: _Toc14030][bookmark: _Toc31143][bookmark: _Toc15417][bookmark: _Toc14372]4.实质性偏离
投标文件应当对招标文件实质性要求和条件作出满足性或有利于采购人的响应，否则，供应商的投标无效。
偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。
[bookmark: _Toc7641][bookmark: _Toc21415][bookmark: _Toc217446047][bookmark: _Toc24283][bookmark: _Toc16643][bookmark: _Toc13780][bookmark: _Toc31295][bookmark: _Toc13528][bookmark: _Toc18993][bookmark: _Toc531]5.知识产权
供应商应当保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。
如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。
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[bookmark: _Toc32529][bookmark: _Toc15616][bookmark: _Toc4794][bookmark: _Toc2233][bookmark: _Toc6952]二、招标文件
[bookmark: _Toc18933][bookmark: _Toc25968][bookmark: _Toc27133][bookmark: _Toc3989][bookmark: _Toc4077][bookmark: _Toc13558][bookmark: _Toc2258][bookmark: _Toc16804][bookmark: _Toc550]1.招标文件的构成
1.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。本招标文件包括以下内容：
（1） 公开招标公告；
（2） 供应商须知前附表；
（3） 供应商须知；
（4） 评标方法；
（5） 采购要求；
（6） 商务条款
（7） 合同条款；
（8） 投标文件格式。
1.2供应商应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，将导致其投标被拒绝或被认定为无效投标。
[bookmark: _Toc1945][bookmark: _Toc19174][bookmark: _Toc9190][bookmark: _Toc3827][bookmark: _Toc7486][bookmark: _Toc6554][bookmark: _Toc14603][bookmark: _Toc18986][bookmark: _Toc3817][bookmark: _Toc19797]2.招标文件的澄清
2.1 供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项，如有问题或疑义请及时函告。否则，视为同意招标文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自行承担。
2.2 任何对招标文件进行询问或要求进行澄清的供应商，均应在收到招标文件后七个工作日内按公开招标文件中的通讯地址以书面形式递交代理机构，采购人或代理机构对收到的任何询问或澄清要求将作出书面答复。
[bookmark: _Toc26460][bookmark: _Toc14621][bookmark: _Toc4238][bookmark: _Toc6390][bookmark: _Toc21032][bookmark: _Toc7956][bookmark: _Toc14087][bookmark: _Toc6711][bookmark: _Toc4878][bookmark: _Toc12674]3.招标文件的修改
3.1 在投标截止时间十五日前，无论出于何种原因，代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时，对招标文件进行修改。招标文件的澄清和修改将以书面形式通知所有供应商，并作为招标文件的补充，与其具有同等法律效力。
3.2 为方便供应商对招标文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，代理机构可适当延长投标截止时间和开标时间，在招标文件要求提交投标文件的截止日期前，将变更时间书面通知所有购买招标文件的供应商。
[bookmark: _Toc29467][bookmark: _Toc17070][bookmark: _Toc10451][bookmark: _Toc29089][bookmark: _Toc18148][bookmark: _Toc359][bookmark: _Toc1861][bookmark: _Toc8379][bookmark: _Toc24911][bookmark: _Toc5095]4.招标文件的解释权归代理机构
[bookmark: _Toc25947][bookmark: _Toc16405][bookmark: _Toc2169][bookmark: _Toc25634][bookmark: _Toc5060][bookmark: _Toc18976][bookmark: _Toc23677][bookmark: _Toc31438][bookmark: _Toc29911]5.落实的政府采购政策
5.1采购政策
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
（4）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；
（5）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
（7）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
（8）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》 （财库〔2021〕19号）；
（9）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。
5.2节能产品、环境标志产品
供应商所投产品依据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
供应商所投产品依据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》和认证证书实施政府优先采购。
供应商可以提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。
5.3中小企业
如项目专门面向中小企业，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，无论供应商本身是否属于中小企业，视为中小企业；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，视为中小企业。符合中小企业政策条件的供应商参加政府采购活动，应当提供《中小企业声明函》（见附件二）。
如项目非专门面向中小企业，在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标，无论供应商本身是否属于小微企业，符合小微企业政策条件。在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业，符合小微企业政策条件；在服务采购项目中，服务由小微企业承接，视为小微企业。符合中小企业政策条件的供应商参加政府采购活动，应当提供《中小企业声明函》（见附件二），不提供的在评标时不享受价格扣除优惠政策。货物和服务项目，对小型和微型企业的价格给予10%～20%的扣除。工程项目，对小型和微型企业的价格给予3%～5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 
5.4依据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业参加政府采购活动，视同小微企业。应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，在评审时享受小微企业政策。未提供或出具证明文件的单位不符合相关要求的，不视为小微企业。
5.5依据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位参加政府采购活动，视同小微企业，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，在评审时享受小微企业政策。未提供的不视为小微企业。
残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。
供应商提供的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》存在明显错误的，评标委员会可以要求供应商作出澄清；澄清后，符合小微企业条件的，供应商可以享受价格扣除优惠政策；否则，不享受价格扣除优惠政策。
享受中小企业扶持政策的供应商可以同时享受节能产品、环境标志产品优先采购政策。
政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。
5.6 《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》 （财库〔2021〕19号）。
5.7供应商有融资、担保需求的：《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。
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[bookmark: _Toc19722][bookmark: _Toc21498][bookmark: _Toc18665][bookmark: _Toc6928][bookmark: _Toc15601][bookmark: _Toc1526]三、投标文件
[bookmark: _Toc28281][bookmark: _Toc32598][bookmark: _Toc26457][bookmark: _Toc11558][bookmark: _Toc30090][bookmark: _Toc17549][bookmark: _Toc30972][bookmark: _Toc6252][bookmark: _Toc5947][bookmark: _Toc12599]1.投标文件的编制
 供应商需依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件，具体内容参见“第七部分 投标文件格式”。
投标文件规格幅面（A4），推荐采用双面打印，按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。装订必须采用胶装形式，不得采用活页装订，必须编排页码。
[bookmark: _Toc27646][bookmark: _Toc13311][bookmark: _Toc21225][bookmark: _Toc20901][bookmark: _Toc222][bookmark: _Toc18078][bookmark: _Toc9544][bookmark: _Toc279][bookmark: _Toc2792][bookmark: _Toc13053][bookmark: _Toc1311]2.投标报价
详见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc6329][bookmark: _Toc29658][bookmark: _Toc21745][bookmark: _Toc18270][bookmark: _Toc15772][bookmark: _Toc9753][bookmark: _Toc29200][bookmark: _Toc9570][bookmark: _Toc9443][bookmark: _Toc26749]3.投标货币
详见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc31754][bookmark: _Toc288][bookmark: _Toc31597][bookmark: _Toc28815][bookmark: _Toc3950][bookmark: _Toc4515][bookmark: _Toc12182][bookmark: _Toc18251][bookmark: _Toc6148]4.投标保证金（不适用）
[bookmark: _Toc3888][bookmark: _Toc8443][bookmark: _Toc11798][bookmark: _Toc27617][bookmark: _Toc27991][bookmark: _Toc2201][bookmark: _Toc16750][bookmark: _Toc19668][bookmark: _Toc14869][bookmark: _Toc28145]5.投标有效期
投标有效期见供应商须知前附表，无投标有效期或投标有效期短于此规定期限的投标文件，视为无效文件，其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc24827][bookmark: _Toc24204][bookmark: _Toc13314][bookmark: _Toc2319][bookmark: _Toc30853][bookmark: _Toc31499][bookmark: _Toc13615][bookmark: _Toc26958][bookmark: _Toc24578][bookmark: _Toc240]6.投标文件的装订、签署和密封
[bookmark: _Toc22752]6.1 投标文件的装订
详见供应商须知前附表。
6.2 投标文件的签署
详见供应商须知前附表。
6.3 投标文件的密封
详见供应商须知前附表。
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[bookmark: _Toc6182][bookmark: _Toc27808][bookmark: _Toc21432][bookmark: _Toc20233][bookmark: _Toc16080][bookmark: _Toc3565]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc32299][bookmark: _Toc3685][bookmark: _Toc5384][bookmark: _Toc4490][bookmark: _Toc22287][bookmark: _Toc163][bookmark: _Toc6756][bookmark: _Toc17120][bookmark: _Toc28839]1.投标文件递交
1.1 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。代理机构项目承办人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请供应商代表签字确认，对其有效性不负任何责任。
1.2逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构应当拒收。
1.3代理机构不接受邮寄的投标文件。
1.4 无论供应商中标与否，其投标文件恕不退还。
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2.1 供应商可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购代理机构（或采购人)。
2.2 供应商撤回投标的要求应由供应商法定代表人或供应商代表签署，补充、修改投标文件的书面材料，应当按照招标文件要求签署、盖章、密封，作为投标文件的组成部分，在投标截止时间前密封送达开标地点，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”字样。
2.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。
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1.1 采购代理机构按招标公告中规定的时间和地点接收供应商递交的投标文件，主持开标会议，邀请供应商参加，评标委员会成员不得参加开标活动。
1.2开标时，由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。代理机构指定专人负责将供应商的名称、投标项目名称、投标价格等进行记录，并存档备案；所有投标唱标完毕，如供应商代表对宣读的“报价一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会议主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错误，经供应商代表核实后，当场予以更正，不属于唱标人员宣读错误的，以单独密封的报价一览表为准。
1.3开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：
（1） 投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；
（2） 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3） 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；
（4） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；  
（5） 投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；
（6） 投标文件单独密封递交的报价一览表与正本不一致的，以单独密封递交的报价一览表为准；
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
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2.1为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：
2.1.1遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；
2.1.2要求供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；
2.1.3按照招标文件的要求和评审办法进行评标，推荐中标候选单位名单，对评审意见承担个人责任；
2.1.4对评标过程和结果以及供应商的商业秘密保密；
2.1.5参与评标结果报告的起草；
2.1.6配合采购人、代理机构答复供应商提出的质疑；
2.1.7配合财政部门处理投诉工作；
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 3.1 供应商的资格性审查
依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或代理机构对供应商的资格证明文件进行审查，以确保供应商是否具备相应资格，资格审查内容详见供应商须知前附表。
3.2 投标文件符合性审查
评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查内容详见供应商须知前附表。
3.3有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：
　　（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
　　（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
　　（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
　　（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
　　（五）不同供应商的投标文件相互混装；
（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
3.4对通过审查的，被认为其投标文件完整、合格，投标有效，可进入下阶段的评标。
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4.1 在评标期间,采购代理机构可根据评标委员会对其投标文件有疑义不清楚的内容，要求供应商对其投标文件进行澄清。
4.2 供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间作出书面答复，该答复经法定代表人或供应商代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，供应商将自行承担评标委员会视其投标无效的风险。 
4.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求该供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
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5.1评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。
5.2采用综合评分法：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的供应商由评标委员会按照公开招标文件中第四部分评分标准规定的各项因素进行比较、自主打分、综合评审。评标委员会将评审得分汇总后，按评标总得分由高到低汇总排序，推荐1～3名中标候选人；若有两个或两个以上供应商得分相同，供应商名次按报价得分高低排序；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并填报评标报告。
根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家供应商提供的核心产品品牌完全相同的且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价得分最高的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格。
5.3评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则和中标条件详见招标文件第四部分“评标办法”。
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6.1代理机构在评标结束后1个工作日内将评标报告送达采购单位，采购单位在收到评标报告后4个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确认第一中标候选人为中标单位，同时书面复函代理机构；
6.2代理机构收到采购单位“定标复函”后1个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，并向中标人发出“中标通知书”。
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采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起二十五日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。
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质疑或投诉的接收和处理应当按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。
1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日，是指：
1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
2.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.质疑函应当包括下列主要内容：
1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
  2）质疑项目的名称、编号；
3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4）事实依据；
5）必要的法律依据；
6）提出质疑的日期。
4.供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。
代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
5.质疑函内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构应当依法驳回。
6.质疑函接收方式：由自然人本人或法定代表人或者其授权代表携带书面原件及身份证明原件到现场递交，否则不予受理 。 
7.质疑受理部门：陕西卓佲项目管理有限公司。
  质疑受理电话：029-81875979。
8.提交质疑函地点：西安市雁塔区科技路 30号合力紫郡B座21层。
9.本次采购活动中，采购代理机构对质疑函回复的书面文件的送达方式为现场取件。
如所质疑的问题比较复杂，采购人或者采购代理机构在规定的答复时间内无法回复，应事先告知提出质疑的供应商，同时向同级采购监督管理部门报告。
10.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级采购监督管理部门投诉。
11.质疑函应当使用中文。质疑函范本详见财政部制定的范本即招标文件附件六。
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本次评标方法采用综合评分法，综合评分因素的主要因素为报价、技术、商务部分以及对招标文件的响应程度。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算数平均值四舍五入后保留到小数点后两位。
	序号
	[bookmark: OLE_LINK11]评分因素
	分值
	评分标准

	1
	报价
	30
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评标基准价／投标报价)×30；计算分数时四舍五入取小数点后两位

	
2
	技术参数
	30
	根据供应商提供所投产品的技术偏离表及相应的证明材料，经评审专家审定得分。 基本分（30分）：完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离计30分。 
1.采购需求中标“▲”项为重要技术参数要求，每负偏离一项扣1分。（招标文件中要求提供相关证明材料的参数须提供证明材料，未提供或提供的证明材料不符合要求按负偏离处理）
2.其他未标“▲”项和“●”项的其它参数为一般参数要求，每负偏离一项扣0.1分，扣完为止。

	3
	质保期
	2
	投标人提供的质保期在满足招标文件要求的基础上，每增加1年计1分，共2分。

	4
	实施方案
	8
	供应商针对本项目提供具体可行的总体实施方案，包括①计划进度安排；②项目实施过程中质量保证；③系统信息安全保障措施；④部署和测试方案；⑤管理和协调方案；⑥项目验收方案；⑦应急预案；⑧工作重点与难点分析及对应措施。每提供一项最高计1分，每项未提供不得分，本项最高计8分。

	5
	演示
	6
	演示内容：投标人需对第五部分“采购要求”中的●项录制的视频进行演示(以U盘形式提供），每演示一项计2分，满分6分。 不接受以PPT文档等演示形式。演示时间不超过10分钟。
演示项如下：
1.高精度手势跟踪器（可跟踪十指）内置微型位置传感器单元，可以实现≥6自由度跟踪操作。可用双手控制操作，能灵活使用任意一个手指的活动。采用激光动作捕捉技术：运动跟踪捕捉功能：可在虚拟医疗环境中任意移动、观察。软件需随操作者的运动状态实时跟踪。
2.在模拟人身上操作可以和虚拟仿真软件同步，并可以透视看到虚拟病人内部器官的变化。实时显示按压次数、按压时间、深度、频率、吹气量等的变化情况。
3.胸外按压可以设置不同体征的病人（肥胖病人、瘦弱病人、老年人等），软件设置不同病人，则模拟人上胸外按压的力度不同，操作者可以体验到不同的手感。比如肥胖病人，按压力度需要很大，瘦弱病人则按压力度较小。而且如果超过正常按压范围，超过6CM以上，模拟人可以模拟出胸骨断裂的手感，胸骨无法正常回弹。

	6
	质量保证
	8
	供应商提供针对本项目的质量保证方案，内容包含：①整体配置具有合理性、一致性；②产品品牌、型号、产地明确，备品配件供应有保障；③产品性能、使用寿命及效果；④质量保证措施。从方案全面性、科学合理性、可操作性等方面综合评价，每项内容最高得2分，未提供不得分，满分8分。

	7
	售后服务
	6
	1.投标人售后服务机构健全，能够提供及时有效的售后服务。提供办公场所的证明材料或售后服务合作合同计1分，未提供不得分。
2.供应商提供针对本项目的售后服务方案,内容包含：①质量保证期限及质量保证的范围承诺；②生产厂商售后服务承诺；③售后服务保障措施；④售后人员配置安排计划；⑤故障处理响应时间。从方案全面性、科学合理性、可操作性等方面综合评价，每项内容最高得1分，未提供不得分，满分5分。

	8
	培训方案
	4
	根供应商提供针对本项目的培训方案进行评审，该方案包含但不限于：①培训目标；②培训内容；③培训计划安排；④师资力量安排；每提供一项最高计1分，每项未提供不得分，本项最高计4分。
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	业绩
	6
	提供供应商2022年1月1日至今同类项目合同（以合同签订日期为准），每提供1个得1分，最高得6分。 备注：响应文件中提供合同复印件。


评审标准备注：
[bookmark: _Toc2536][bookmark: _Toc15647][bookmark: _Toc6835]1.对于非专门面向中小企业的项目、残疾人福利性单位的项目，对小型和微型企业，残疾人福利性单位的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2.监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加本次采购活动时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位参加本次采购活动时，须出具三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库〔2017〕141号规定的残疾人福利性单位声明函。
4.技术参数正偏离须在技术响应表中注明正偏离的理由和佐证材料的页码；
5.评审指标出现漏项的最低得分为零分。
[bookmark: _Toc11195][bookmark: _Toc1550][bookmark: _Toc24448]第五部分 采购要求
	序号
	名称
	主要功能和技术要求
	数量
（项）

	1
	自动体外除颤器（AED
	一、物理规格
1.整机含电池，电极片，具备便携把手
2.主机可承受≥1.6米高度跌落后保持正常使用
3.主机防尘防水级别≥IP55
4.主机工作温度范围-5ºC～55ºC，从室温环境进入到-20°C环境后，可以工作≥70分钟
5.主机气压海拔510hPa~1062hPa
▲6.主机使用寿命≥10年（需提供功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
除颤功能
7.除颤技术：采用双相波技术，阻抗自动调节
8.除颤能量：成人输出能量≥360J
9.支持至少300次200J或200次360J除颤放电（带屏），支持至少350次200J或210次360J除颤放电（不带屏）。
10.正确粘贴电极片后，能自动进行心律分析，心律分析到放电准备时间≤5秒
▲11.支持≥9种心律分析数据库（VFDB：MIT-BIH恶性心室异位数据库。CUDB：CU室速数据库。MITDB：MIT-BIH心律失常数据库。EDB：欧洲ST-T数据库。SVDB：MIT-BIH室上性心律失常数据库。AFDB：MIT-BIH房颤数据库。LTAFDB：长时程房颤数据库。SDDB：心脏猝死动态心电数据库。SHAOXING：用于心律失常研究的9导联心电图数据库。AHA：用于评价室性心律失常检测性能的数据库。NST：MIT-BIH噪声压力数据库。PDB：除颤心律数据库）（需提供功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
二、显示屏
1.≥7英寸彩色液晶显示屏。
2.分辨率：≥800×480
3.具有自动、室内、室外三种显示模式，自动模式下，显示屏会根据环境光线亮度自动调节亮度
4.除颤后波形恢复时间≤2s
5.心电波形显示时间不小于6s
6.电池电量支持多档位分格显示和百分比显示
7.屏幕上具有电极片粘贴位置提示
8.可对操作者进行动画指导
9.主机屏幕支持通过不同颜色，显示按压频率和深度
三、设备操作
1.设备支持切换语言，支持≥2种语音（默认中文）
2.可切换成人/儿童模式
3.具备语音/动画/图文指导用户执行急救操作
4.支持用户扫码在线视频和远程服务
5.可根据环境噪声自动调节音量，音量≥90分贝
四、数据传输和存储
1.支持内置≥4G及WIFI无线数据传输功能
2.设备标配内部存储容量≥3GB
3.设备可存储记录数据：自检记录、ECG波形记录、事件数据、现场录音记录等
4.设备可存储ECG波形≥10小时，自检数据≥3500份，日志数≥10000份，保存≥120分钟抢救现场录音
5.支持USB接口
6.具备自检功能：具有开机自检、每天、每周、每月、每季度、每半年自检功能。
五、电池与耗材配件
1.主机配备锂电池，电池加密识别，待机寿命≥6年
2.低电量报警后可保持≥30分钟工作时间和不少于10次200J除颤放电或6次360J除颤放电
3.电极片有效期≥5年
4.配一体化CPR按压反馈电极片
5.设备配置5合1急救附件包，包含一次性丁腈手套，人工呼吸面膜，剪刀、剃毛刀，吸水毛巾
六、AED管理平台
1.实时查看AED在线状态，支持列表查看维护所有AED设备信息，包括设备电池电量、电极片有效期、剩余保修年限、设备序列号、设备位置信息、设备状态、电子围栏偏移情况等相关信息。
2.支持列表显示设备开机，临期或异常等多项记录，包括故障记录，警告记录，离线记录，偏移记录，急救记录，自检日志、临期记录和开机记录等，通过序列号，设备管理员，客户名称等条件，可便捷查询对应事件记录。
3.电极片和保修时间柱状图中，点击不同的区域，能够直接跳转到设备列表并查询出对应状态的设备，实现常见记录一键查询。
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	2
	机箱
	1.长宽高≥340m*130mm*430mm
2.机箱采用≥0.8mm钢板制作，带有可视窗，采用防老化PC耐力板，整体机箱喷涂处理，正常环境使用≥5年（不生锈），机箱开门时触发声光一体灯报警。
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	3
	心肺复苏AI教考一
体机
	交互反馈及AI技术，提供心肺复苏与AED的智能训练与考核。
一、硬件模块：
1.机台参考规格：950*1000*1700mm±5mm，按压台面参考高度：600mm±5mm。
2.显示器：下屏≥27英寸触摸屏，分辨率：≥1920*1080。上屏≥27英寸显示屏，分辨率：≥1920*1080，上下屏可同步显示软件界面，上屏还可独立进行视频轮播。
3.内存：≥4G。储存：≥32G。支持蓝牙、WIFI
4.带头半身模型：1套，可进行开放气道和人工呼吸。
5.放置箱：侧边配有折叠式置物台参考尺寸为500*600*350mm±5mm，可存放AED训练机、急救包等。
6.摄像头：像素≥2592*1944（500万像素），成像距离≥30cm。
7.AED训练机：真机完全仿真机型，具备成人/儿童一键切换键，具备语言切换键，可切换≥2种语言，训练机带有蓝牙模块，可与小程序连接，具备开盖和按键两种开机方式。
二、软件功能模块：
1.支持二维码登录、游客登录和注册用户登录。
2.支持新手学习、实操练习、考试三个模块
▲3.具备智能AI语音识别、肢体动作识别，自主判断流程是否正确。（需提供功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
4.具有位置显示和音量设置功能，具有软件锁功能，系统设置包含：亮度调节、声音大小、字体大小、屏幕锁定、截屏等功能，设备支持远程控制操作。
5.新手学习包括不少于16个心肺复苏、AED、动画教学、20个真人教学。
▲6.实操练习共包含不少于五个步骤：评估与启动，胸外按压，AED，人工呼吸，全流程。（需提供功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
▲7.实操练习的评估与启动支持教学动画和动作实操，包含确认现场环境安全、判断是否有反应、呼救、判断是否有呼吸，实操动作采用摄像头的姿态识别和拾音器的语音识别，进行正确错误反馈。（需提供功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
8.实操练习胸外按压支持教学动画和动作实操，包含松解衣裤和告知按压，按压系统对按压手势、按压频率、按压深度、按压时间进行纠错反馈。实操动作采用摄像头的姿态识别和拾音器的语音识别，进行正确错误反馈，实操过程中支持查看教学动画，实操环节支持退出当前页面和下一步。
▲9.实操练习AED环节包括开机、正确粘贴电极片、人员进行分析、人员以实施反馈点击、按下除颤键，打开AED训练机盖，设备自动连接AED训练机并显示，设备除颤键信息反馈，进行正确错误反馈。（需提供功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
10.实操练习人工呼吸包含：第一次吹气、第二次吹气，仰头抬额、捏鼻、吹气进行动作识别反馈，进行正确错误反馈，实操过程中支持查看教学动画，实操环节支持退出当前页面和下一步。
11.实操练习全流程训练包括六项：评估与启动、胸外按压、人工呼吸、AED、第二次胸外按压、第二次人工呼吸。
12.实操练习每个环节生成个人报告，报告包含是否通过、得分分值、不通过原因、信息反馈，不通过原因包含至少五项信息反馈，错误显示红色，正确显示绿色，且支持查看快照查阅。
13.系统考试通过扫码登录，登录后显示考生信息，考试提示显示倒计时信息、考试流程、语音流程指导。
14.考核结束后自动生成个人考核报告，报告显示是否通过、个人得分、不通过原因、考核时间，不通过原因至少包含十一项动作反馈。
三、数据平台
1.数据管理平台可实时采集并存储教考设备上传的使用数据，为管理者提供的可视化动态数据看板。
2.数据看板内容包含使用总人数、流量情况、功能使用情况、设备使用情况，具备流量曲线图、功能使用曲线图、设备使用曲线图。
3.数据看板可实现日、月、季度、年度查看，可实现曲线图、折线图、饼状图查看。
4.数据管理平台可对当前设备的使用情况进行点位排行、设备排行，可以为管理者在教学内容及教学点位的决策提供依据。
5.数据管理平台可以查询每台设备的具体信息，包含但不限于设备投放时间、地点、名称、编号、设备型号等相关信息。
6.数据管理平台可实时查询每台设备的实操练习情况，并能够看到姓名、操作项目、采用模式、成绩、分数以及设备和点位信息。
四、学习平台
1.学习小程序包含有心肺复苏、海姆立克、止血包扎、溺水急救等相关知识学习，配备有相关的急救课程模块，可实时开展理论测评，通过平台可实现CPRD扫码考核的实操考评功能，有独立的登录账号可进行小程序登录，随时学习考评。
2.用于学习专业的CPRD等应急救护相关知识小程序，有相应的急救学习账号，账号可以在手机端使用。
3.小程序内具备基本急救、家庭生活、突发急症等其他应急科普学习的文字图片及相关急救内容学习。
4.支持CPRD扫码功能，可对线下操作CPR教考设备进行测评打分功能，测试可以显示按压深度、按压频率、按压位置、吹气时长、吹气过量等检测屏显。测评结束后，可实时显示测评打分结果。
5.可进行理论测评，自带不少于600道以上考题，答题后可显示是否答题正确，可统计答对及答错试题数量以及显示答题时间。
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	4
	心肺复苏训练机
	一、硬件模块
1.机台参考规格：≥860*650*1180mm±5mm。
2.显示器：≥21.5英寸触摸屏1套，分辨率：≥1920*1080。
3.内存：≥2G。储存：≥32G。支持蓝牙、WIFI。
4.接口：至少包括网线口*1，HDMI*1，com口*1。
5.成人半身模拟人：1套，≥700*350*230mm。
6.操作垫：1张，≥900*700mm。
7.AED训练机：真机完全仿真机型，具备成人/儿童一键切换键，具备语言切换键，可切换≥2种语言，训练机带有蓝牙模块，可与小程序连接，具备开盖和按键两种开机方式。
二、软件功能模块
1.支持教学视频、练习、考核三种模式，支持断电和屏幕关机两种方式。
2.设备可调节音量大小，支持隐藏、上一步、音量大小调节、支持程序切换、返回桌面等功能。
3.登录方式支持扫码登录和游客登录。
4.界面显示当前学员，教学视频包含教学动画与真人教学，动画教学包含≥12个，真人教学包含≥20个。
5.教学内容涵盖真人教学视频和动漫教学视频，包含CPRD、海姆立克、鼻出血、校园暴力、防溺水、交通安全、烫伤
6.真人教学包括火灾、低温、低血糖、癫痫、腹泻、骨折、过敏、肌肉拉伤、鼻血、酒精中毒、煤气中毒、晒伤、烫伤、哮喘、食物中毒、中暑、异物入耳入眼等。
7.练习模式包含胸外按压、人工呼吸、AED及胸外按压+人工呼吸。
8.胸外按压、人工呼吸可蓝牙或wifi连接外部模拟人；模拟人可蓝牙连接外部AED训练机。
9.考核模式包含AED、胸外按压和人工呼吸。
10.胸外按压练习包括教学动画与实操练习，实操练习结束后生成个人报告，个人报告包含练习时间、是否通过、按压位置、回弹情况、按压深度、按压频率、按压时长、按压平均频率、按压平均深度、按压正确次数、按压正确率、对每项结果生成练习成绩。
11.练习界面可显示按压深度，可通过声音提示按压频率、按压深度用柱状图提示、按压频率有指针式频率表提示按压频率、每次按压对错由标识信息提醒。
12.考核模式界面包含胸外按压和人工呼吸，考核采用倒计时模式，结束后形成考核总结，总结包含考核时间、考核结果是否通过、生成胸外按压分项列表和人工呼吸列表。
13.AED教学包含开机、正确粘贴电极片、按下除颤键，AED教学结束后生成个人总结，个人总结包含练习时间、考核结果是否通过。
14.AED考核包含开机、正确粘贴电极片、按下除颤键，考核结果后显示是否通过，并判定正确或错误。
三、数据平台
1.数据管理平台可实时采集并存储教考设备上传的使用数据，为管理者提供的可视化动态数据看板。
2.数据看板内容包含使用总人数、流量情况、功能使用情况、设备使用情况，具备流量曲线图、功能使用曲线图、设备使用曲线图。
3.数据看板可实现日、月、季度、年度查看，可实现曲线图、折线图、饼状图查看。
4.数据管理平台可对当前设备的使用情况进行点位排行、设备排行，可以为管理者在教学内容及教学点位的决策提供依据。
5.数据管理平台可以查询每台设备的具体信息，包含但不限于设备投放时间、地点、名称、编号、设备型号等相关信息。
6.数据管理平台可实时查询每台设备的实操练习情况，并能够看到姓名、操作项目、采用模式、成绩、分数以及设备和点位信息。
四、学习平台
1.学习小程序包含但不限于有心肺复苏、海姆立克、止血包扎、溺水急救等相关知识学习，配备有相关的急救课程模块，可实时开展理论测评，通过平台可实现CPRD扫码考核的实操考评功能，有独立的登录账号可进行小程序登录，随时学习考评。
2.用于学习专业的CPRD等应急救护相关知识小程序，有相应的急救学习账号，账号可以在手机端使用。
3.小程序内具备基本急救、家庭生活、突发急症等其他应急科普学习的文字图片及相关急救内容学习。
4.支持CPRD扫码功能，可对线下操作CPR教考设备进行测评打分功能，测试可以显示按压深度、按压频率、按压位置、吹气时长、吹气过量等检测屏显。测评结束后，可实时显示测评打分结果。
5.可进行理论测评，自带不少于600道以上考题，答题后可显示是否答题正确，可统计答对及答错试题数量以及显示答题时间。
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	5
	情景化综合急救虚实结合训练系统
	一、沉浸式3D立体虚拟现实交互系统
弧形沉浸式虚拟医疗环境，能够提供给用户大范围视野的高分辨率、高质量立体影像。在主动式3D沉浸式立体显示的基础上结合动作捕捉系统进行交互。
（一）3D LED显示屏 1块
1.屏幕显示尺寸≥5.76m×1.92m，直面屏.
2.像素间距：≤2mm。
3.点密度：≤250000点/m²。
4.LED灯种类：SMD1515。
5.模组尺寸：≥320mm×160mm×14mm。
6.模组分辨率（宽×高）：≥160像素×80像素。
7.电流增益调节级别：≥8位。
8.亮度支持0-255级灰度调节。
9.视角：不劣于170°/170°（水平视角/垂直）
10.对比度≥9000:1。
11.刷新率：≥3840Hz。
12.像素中心距相对偏差等级：A 级，像素中心距相对偏差 JX≤5%，符合 SJ/T 11141 国家标准要求。
13.按GB/T2423.7-2018，样品处于自由状态下：检测面跌落、角跌落。倾跌与翻倒、自由跌落、弹跳跌落，检测结果合格。▲14.按照GB20943-2013附录A的规定进行，在室温下，LED显示屏供电电源的功率因数≥95%，转换效率≥86%，LED显示屏满足能效一级。（需提供功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
15.掉电存储功能：支持掉电存储功能，不丢失数据，上电自动恢复，产品具有宽动态处理技术。
▲16.画面信噪比≥60db。产品色域空间LED显示屏ColorSpace覆盖率≥120%YIQ，LED显示屏ColorSpace覆盖率≥170%YUV。（需提供功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
▲17.具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，支持开机后自动识别连接；（需提供功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
18.电流增益调节级别≥8位，电流增益调节范围1%～199%，LED显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试。
19.PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用双层板OSP工艺：多层印刷电路板支持2层，4层，6层，8层，10层设计。
（二）数据发送系统3台
1.具有一路DVI输入，一路HDMI输入，四个千兆网口输出，具有液晶显示，操作按键，与3D控制器搭配支持3D效果。
2.支持DVI、HDMI两路视频信号源。支持信号备份，若一路信号源中断，可自动切换到另一路信号源。支持手动切换信号源。DVI/HDMI状态自动识别，并实时显示到液晶屏。
3.旋钮亮度调节：通过旋钮便捷设置亮度，支持255级亮度调节。旋钮色温调节：通过旋钮便捷设置色温，支持3500K～8000K的色温任意调节。
4.单卡具有4个输出端口，每个端口带载点数≥60万。四个输出口可以独立使用，也可以设置为相同输出，进行冗余备份。可任意设置所控制的行列数。
5.自定义分辨率：支持多种预设分辨率，支持自定义分辨率。支持1280*1024，1366*768，1600*1200，1920*1080，2560*1440等显示器标准分辨率。
6.支持3D显示：支持3D画面120Hz视频源输入。
7.大屏参数恢复：用户完成对大
屏参数设置后，可固化参数到设备硬件。
8.1U标准机箱外置安装方式，易固定，自带开关电源。
（三）动作捕捉追踪系统1套。
1.头部跟踪器1套
帽式目标跟踪器内置不少于20个微型传感器单元。
2.高精度手势跟踪器（可跟踪十指） 2个 
●3.高精度手势跟踪器（可跟踪十指）内置微型位置传感器单元，可以实现≥6自由度跟踪操作。可用双手控制操作，能灵活使用任意一个手指的活动。采用激光动作捕捉技术：运动跟踪捕捉功能：可在虚拟医疗环境中任意移动、观察。软件需随操作者的运动状态实时跟踪。（需提供视频演示）
4.手部跟踪目的设计：允许模仿手部操作进行（抓、握住、推、捏等操作）。
5.手指跟踪： 可以跟踪所有手指位置（十指），并进行交互。
6.人体差异兼容性：可以兼容所有正常人手指（十指）。
▲7.可输入项：具备以下几种输入方式（触发器，拇指操纵杆，带有力传感器的跟踪按钮，握力传感器，手指跟踪，IMU）。需提供十指跟踪操作视频，体现可以在虚拟产房或病房中用双手控制操作，并灵活使用任意一个手指的活动。必须表现使用手势跟踪器可以分别控制每一个指头进行操作，允许模仿手部操作进行（抓、握、推、捏等操作）。可以体现在弧形3D立体交互屏前，直接用手抓取医疗器械并在病人身上进行操作。（需提供功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
8.高精度激光动作捕捉跟踪摄像头≥4个
9.系统全尺寸的位置追踪，可实现360度无缝追踪。
10.动补追踪范围≥7.5*7.5米
11.同时多个跟踪目标。追踪精度≤0.1度。
12.延迟：≤4.5ms 
（四）3D主控系统1套
1.2U机箱，输入≥1路DP，输出≥4路DVI（3D）
2.支持不少于HDMI2.0、HDMI1.3、VGA、DVI、IP H.265、CVBS、SDI信号输入。
3.支持不少于DVI、HDMI、DP1.2、HDMI2.0 信号输出。
4.启动电源至输出最终画面的时间间隔≤30s
5.可显示设备型号、IP地址、序列号、软件版本基础信息，可以通过前面板数字按键调取场景。
6.支持图像开窗、窗口叠加、窗口漫游、窗口缩放、字符叠加、保存场景、读取场景、图像截取功能。
7.支持通过浏览器浏览所有输入信号的实时预览画面。可在控制端WEB界面显示整面拼接墙的显示图像。可以通过控制软件实现分成≥4组不同分辨率显示。
8.支持PC端、移动端以及中控命令控制，PC端支持 win7、win8.1等 操作系统。移动端可以对设备进行直接控制。
9.支持实时监测设备运行状态，对设备异常情况进行报警。
10.支持单个输出口进行亮度调节，支持全部输出口同时进行亮度调节。
11.可以外接3D同步发射器。
12.支持左右格式、上下格式、帧连续格式输入信号片源，支持相位调节，输出信号转换为3D输出。
13.支持多台设备级联拼接输出同步、无撕裂。
14.支持B/S、C/S架构，可跨系统进行访问及控制，通过定制专属软件管理系统内的所有设备，动态视频信号、拼接布局本地回显预览，实时显示信号源及大屏显示状态，移动端支持触控式操控。
15.支持将HDMI、DVI配置为输出监视，单个DVI或HDMI输出口可同时显示不少于16路输入信号。
16.支持EDID编辑功能，支持输入分辨率、输出分辨率和帧率自定义。
17.支持上位机软件、数字按键、手机 APP、中控命令等方式调取场景操作。开放中控命令，中控命令支持UART,UDP,TCP,HTTP。
18.单路输入支持3840×2160P@60Hz。
19.支持单个DVI输出口开不低于6个窗口，支持2D信号、3D信号同时开窗。
20.可以支持主动立体式3DLED大屏幕显示，也可以支持偏振光式3DLED大屏幕显示。
21.支持输入信号热备份
22. 支持多个不同分辨率的显示器错位拼接、不规则拼接、多个拼接屏任意布局。
（五）3D发射器1个
1.支持VESA3D信号输出接口
2.空旷条件下3D信号覆盖范围≥80米
3.支持发射器级联覆盖更大区域
4.具备SMA天线接口
5.3D同步信号输入接口（可转接）
6.3D同步信号指示灯，3D 同步信号正常指示灯常亮，异常熄灭
7.左右眼时序交换开关，切换开关匹配正确左右眼时序
8.同步输入：发射器级联输入网线接口
9.同步输出：发射器级联输出网线接口
10.对于采用BNC/DB-9作为同步信号输入，单独给发射器供电，此电源输入接口，接入5V，大于1A的电源适配器
11.采用输入接口
（六）3D眼镜30副
1.3D眼镜时序参数无线修正技术
2.采用WIFI 3D技术
3.采用同步信号数字编码技术
4.按键操作
5.无电磁干扰
6.自动关机功能
7.帧频：Multi-frequency 48/96，50/100，60/120，240Hz display ready
8.电池：可充电电池
9.连续工作时间：≥35小时
10.充电时间：≤4小时（充满）
11.RF 传输范围：≥45m
12.温度范围：不劣于0℃~40℃
13.电源：DC 5V 
（七）3D眼镜消毒柜：可同时消毒不少于100副3D眼镜
（八）3D眼镜充电桩：可同时充电不少于60副3D眼镜
（九）3D图形工作站：1台 
最低配置：
1.处理器：不低于I7-10700。
2.内存：≥16GB。 
3.显示内存：≥8GB。显存位宽：≥256/243GBps。
4.处理单元：参照或相当于GUDA 核心1792 Pascal GPU。
5.硬盘：≥256SSD+≥1TB 7200 RPM SATA。
（十）机柜 1个
参考尺寸：长600*宽600*高1200mm
材质：钢制
包含可调托盘和顶部风扇
（十一）其他配件
配件名称数量单位
1.5米DP1.4线2条
USB3.0（3口）86型面板2个
HDMI2.0（2口）86型面板1个
USB延长线3米6条
5米HDMI线2条
6孔插排3个
无线键鼠套装1套
无线网卡1个
三进一出视频分配器1个
可移动升降桌1个
桌面材质：刨花板三聚氰胺面
桌面参考尺寸：80x40x105cm
升降高度：660~1070mm
支架材质：铁
万向轮：隐形
功放1个
额定功率：≥60W
谐波失真：＜0.1%
信噪比：≥76dB
频率响应：20~20KHz
机身参考尺寸：300*20*65mm
音箱2个
功率：≥30W
额定电压：100-120V
频率响应：120-18KHz
灵敏度：91+3db
外壳：铝合金
网罩：不锈钢
扬声器：4.5寸单元
1.5米3.5音频转双莲花头（公头）1个
1.5米双莲花头（公头）2条
音频切换器（二进一出）1条
二、综合急救虚拟仿真虚实结合三维训练系统
综合急救虚拟仿真虚实结合三维训练系统利用虚拟现实、力反馈等技术，覆盖了完整的院外急救流程，模拟真实的急救操作环境和操作步骤。完整的院外急救流程可满足医学院护理类学生、医院实习护士等做临床实习之前的技能培训和考核。本系统包括两部分：一个高级自动心肺复苏模拟人和综合急救虚拟仿真虚实结合三维训练软件。
（一）高级自动心肺复苏模拟人（教师机）1套
1.模型为成年男性整体人，采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高。
2.解剖标志明显，具有仿真的头颈部，头可左右摆动，可水平转动180度，有利于清除异物。胸部体表标志明显（胸骨角、乳头、肋骨、剑突等）。
3.模拟生命体征：意识判断、口腔异物、颈动脉搏动、开放气道、瞳孔对光反射等操作，模型人均可感应。
4.模型拍打肩部可进行意识判断且能监测。
5.可进行清除口腔异物操作检测：口腔内置清除异物传感器，可检测操作者是否按照规范要求操作。
6.瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化而自动发生变化（有缩小、正常、散大3种状态，双侧都可直接/间接对光反射）。抢救成功后，瞳孔对光反射恢复正常。
7. 可触及颈动脉搏动，抢救状态下，颈动脉搏动消失。抢救成功后，颈动脉搏动恢复。模型人也可通过手动达到双侧感知颈动脉搏动。复苏成功后，模拟人胸廓会自动起伏产生呼吸。
8.模型是否打开气道可感知并监测。按压过程中，颈动脉可产生被动搏动，频率与按压频率一致。
9.心肺复苏术：可行胸外按压，可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道，可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。复苏成功后胸廓会自动起伏，并可以产生脉搏。
10.出血：软件可以设置出血血量，并且模型具备多点出血，通过软件设置不同出血量，模型上的出血位置同时会相应出血量，可以设置动脉大出血，静脉出血等不同出血情况。学生需要根据模型的出血情况判断是动脉出血还是静脉出血而采用不同的止血方法。如果未采用正确的止血方法，则出血部位不会完全止血。
11.软件可以模拟创伤过程人体生理过程的动态变化。生命体征监视器：可以实时监控患者的心电图、动脉压、肺动脉压、心率、血氧饱和度、呼吸率、体温等。其中心血管系统具体以下参数指标：动脉压力、血容量、心脏指数、心排血量、中央静脉压力、脑血流量、脑灌注压力、心脏舒张动脉压力、心脏射血分数、心率、心脏的节奏、心搏量、颅内压力、平均动脉压、平均动脉压二氧化碳分压、平均动脉二氧化碳分压Delta、平均中心静脉压、平均皮肤流、肺动脉压力、肺动脉毛细血管楔压力、肺动脉舒张压力、肺平均动脉压力、肺平均分流量、肺动脉收缩压力、肺血管阻力、肺血管阻力指数、脉压、全身血管阻力、收缩期动脉压力、总出血率、总出血量。
▲12.固定：系统可以在骨折的位置识别止血带包扎。正确操作完成系统会反馈“固定已完成”。（需附软件操作画面截图）
13.模拟人手臂关节灵活，可进行搬运练习。
14.模拟人上臂可练习肌内注射。
▲15.模拟人硅胶材料要求安全无毒，SVHC浓度≤0.1%(w/w)。（需提供第三方检测机构出具的硅胶材料的检测报告）
▲16.模拟人采用的硅胶材质要求拉伸强度≥5Mpa，拉断伸长率≥500%（需提供合格有效的第三方检测机构出具的检测报告）
●17.胸外按压可以设置不同体征的病人（肥胖病人、瘦弱病人、老年人等），软件设置不同病人，则模拟人上胸外按压的力度不同，操作者可以体验到不同的手感。比如肥胖病人，按压力度需要很大，瘦弱病人则按压力度较小。而且如果超过正常按压范围，超过6CM以上，模拟人可以模拟出胸骨断裂的手感，胸骨无法正常回弹。（需提供视频演示）
▲18.模拟人采用的硅胶材质要求耐紫外线老化，辐照度（340nm）0.76W/m²·nm，光照8h，外观无明显变化。（需提供合格有效的第三方检测机构出具的检测报告）
▲19.膝关节正常屈膝，正常弯曲90°，复位≥10000次，表面无裂纹、破损。（需提供合格有效的第三方检测机构出具的检测报告）
20.模拟人有两种供电方式，电源线或内置锂电池供电，电池连续工作≥20小时。
21.模拟人可用于模拟AED练习。
22.面皮与肺袋均可更换。
23.模型配有带轮拉杆箱。
24.配备专用瑜伽垫
（二）系统要求：
1.虚拟仿真系统完全采用三维仿真技术，将急救操作步骤通过三维透视和剖视以任何角度实时表达出来，所有的三维场景和动作均可以被操作者接入进行交互式操作。系统主要由“溺水、车祸、大型商场、地铁站火灾、抢救室、诊室、ICU、转运、地震、火灾、泥石流、水灾”等多个不同案例情景的院前、院内、转运复苏模块组成，各模块融合评估伤情、检伤分类、建立静脉通路、胸外按压、开放气道、人工呼吸、AED、电除颤等重要知识内容。
2.胸外按压：可以完整、清楚、准确地展示胸外按压的操作细节：按压位置定位、按压力度、频率、次数、时间、按压姿势等，操作者在操作时，系统从多个模式、多个方位对操作步骤逐一进行观看和交互操作，例如，按压时手臂的摆放角度、双手的摆放姿势、按压的深度等进行细节的教学。
3.开放气道：可以完整、清楚、准确地展示开放气道的操作细节：包括口腔清理异物和打开气道的手势、气道开放角度等知识点教学，系统根据学生操作，做出操作精确率判断。
4.人工呼吸：可以完整、清楚、准确地展示人工呼吸的操作细节及人工呼吸过程的解剖特点，并通过设置部分关键知识点的问题，促进学生掌握相关内容。
5.AED、电除颤：可以完整、清楚、准确地展示给AED电除颤的操作细节：包括心搏骤停时呈现不同心电图，学生需根据心电特点进行分析判断。还包括定位、贴电极片、实施除颤等操作，系统根据学生操作，做出正确率判断。
6.情景模拟案例导入
系统“溺水、车祸、大型商场、地铁站火灾、抢救室、诊室、ICU、转运、地震、火灾、泥石流、水灾、海啸”13个不同的心搏骤停院前复苏案例。选择案例后，进入相应的场景，并展开病程进展，系统能够辅助学生针对各种情景及病情变化进行分析判断，采取相应的救护方法。系统要求通过学习，学生可掌握以下知识点：
（1）针对不同创伤场景心搏骤停患者实施院前复苏的方法。
（2）心肺复苏过程中病情变化的处置方法。
（3）成人患者徒手心肺复苏术的操作流程。
（4）成人患者徒手心肺复苏术操作的重点技术指标。
（5）心肺复苏时正确、错误操作所产生的不同影响及结局。
（6）提高院前复苏时分析问题、解决问题的临床思维能力。
7.系统功能
（1）可选择案例：系统具备案例选择，根据设置案例进行操作。
（2）操作自由性和可重复性：系统可自由切换到任意步骤或重复操作任何步骤。
（3）自由视角：可通过鼠标右键实现360°旋转功能。
（4）目录：通过点击目录中的按钮来执行相对应的内容。
（5）标记功能：如心肺复苏时，深度、角度的标记。
（6）系统必须通过三维仿真技术手段详细全方位体现心搏骤停后的每个案例的急救过程。
（7）系统设置了操作过程的质量对复苏效果和结局产生影响的技术，根据不同的操作实验将产生“复苏成功”和“复苏失败”两个不同的实验结果。
8.院外急救模块：车祸现场急救、溺水急救、大型商场急救、地铁站火灾急救
9.车祸现场急救功能：
（1）正常交通场景，伤员骑电动车过马路，与汽车相撞，电动车倒地。中年男性，右前臂擦伤，有少量出血。左小腿明显肿胀，畸形，但无伤口及出血。
（2）环境评估：系统自动识别学生是否进行发动机熄火、安装三角架的操作，并同步显示。
（3）评估伤员意识：系统自动识别学生双手拍打伤员肩部的操作，并同步显示。
（4）启动应急反应系统：教师可在平板上对学生的呼救操作进行评分，系统自动识别学生是否进行拨打120、手机微信定位AED的位置操作，并同步显示。
（5）评估伤员脉搏、呼吸：系统自动识别学生是否进行评估伤员脉搏的操作，并同步显示，教师在平板上对学生判断伤员呼吸情况的完成质量进行评分。
（6）胸外按压：系统自动识别学生对伤员进行胸外按压的深度、频率等，并实时显示按压操作。
（7）检查口腔异物：教师可设置口腔有异物、口腔无异物两种情况进行考核，系统可以识别学生将伤员头部向右或向左偏，取出伤员口腔异物的操作，并同步显示。
（8）开放气道：系统可以识别伤员头部后仰的角度，并同步实时显示，正确的角度为下颌角、耳垂连线与地面垂直。
（9）人工呼吸：系统可以识别学生对伤员进行人工呼吸的操作，并同步实时显示，吹气量充足大于400ml，伤员胸廓起伏。若吹气量不足小于400ml，伤员胸廓无起伏。
（10）AED：配备专用的AED机，系统自动识别学生贴AED的操作，并同步显示，引导学生按下除颤按钮，进行电除颤。
（11）评估心肺复苏的效果：复苏效果有两个结局，系统自动识别学生进行评估伤员脉搏的操作，随后显示复苏结果。
①复苏成功：伤员意识不清，侧屏显示脉搏60次/min，呼吸≥12次/分，实验继续运行。
②复苏失败：实验失败，查看实验报告。小窗口可以看到伤员瞳孔散大。
（12）检伤：系统可以识别使用手电筒查看伤员瞳孔的操作，模型瞳孔显示由5mm变成2mm。
（13）右前臂包扎：系统自动识别对伤员右前臂进行螺旋反折包扎的操作，并同步显示。
（14）左小腿骨折固定：系统自动识别对伤员左小腿骨折处进行固定的操作，并同步显示。
（15）搬运：系统自动识别将伤员抬起的操作，并同步显示。
（16）实验报告：内容需要融合系统反馈与教师打分情况，包括操作用时、总分等。
10.溺水急救功能
（1）情景为溺水，路人帮忙救起并拨打120。医护人员到场，对患者进行评估抢救。
（2）确认现场安全：护士确认现场安全。语音讲解过程并可360°旋转、缩放场景。
（3）判断意识，现场护士拍打双肩呼叫患者，判断意识状态。
（4）查看心跳呼吸，现场护士检查溺水者呼吸脉搏，评估颈动脉有无搏动。
（5）查看时间，保持呼吸道通畅，撤去围脖，解开衣裤，检查口腔，清除口腔分泌物。
（6）取体位，帮助溺水者侧卧，头朝下。帮助溺水者呕吐。并快速擦干溺水者身体。
（7）开放气道，快速清理溺水者呼吸道，把水草、杂质、泥沙等杂物清除，让呼吸道通畅。
（8）人工通气，现场护士对患者进行人工通气抢救。
（9）胸外按压，现场护士进行胸外按压前定位，确认按压位置。进行胸外按压。采用交互的方式，操作者自主进行点击按压。
①定位：方法一，根据语音讲解和虚线提示找到胸外按压的位置，即在两乳头连线中点处。方法二，根据语音讲解和局部透视胸部内部情况找到胸外按压的位置，即在剑突上两指处。语音讲解过程并可360°旋转、缩放场景。
②按压：用主场景视角和局部重点的小窗口视角三维虚拟仿真展示护士胸外按压的过程。过程中自动局部透视胸腔，能实时看清胸部内部心脏跳动变化，并提示实时展示按压深度和角度。也可以通过三维剖视视角和透视视角360°旋转查看患者体内状态，清楚地展现人体内部解剖状态的基本信息和内部三维结构的变化情况。语音讲解过程并可360°旋转、缩放场景。
（10）人工呼吸：用主场景视角和局部重点的小窗口视角三维虚拟仿真展示人工呼吸内容，护士用无菌纱布盖在患者口上捏住伤员鼻子人工呼吸，并根据提示在每次人工呼吸完的同时观察患者胸廓是否有起伏。过程中可以透视或剖视来查看胸部内部变化。
（11）除颤选择正确位置粘贴电极片，判断除颤仪上在波形图，除颤操作。
（12）评估复苏结果，进行首要判断，检查呼吸脉搏，判断颈动脉是否搏动。颈动脉搏动，复苏成功。继续进行其他指征评估：检查瞳孔、口唇面色、指端回暖。颈动脉无搏动，复苏失败。
（13）转入进一步生命支持，分两种情况：复苏成功，复苏失败。复苏成功：整理患者衣裤，调整体位，吸氧、连接监护仪、保暖等，转入进一步生命支持。复苏失败：继续进行五个按压循环，等待救护车，转入进一步生命支持。
（14）CPR操作成绩单，显示操作者的答题情况，每道题的具体得分情况。操作时长判定，操作分数判断。
11.大型商场急救、地铁站急救、地震急救、火灾急救、泥石流急救、水灾急救功能
12.转运急救功能
（1）转运患者：
①转运指征：文字面板说明转送指征、暂缓转送指征。
②转运注意事项：检伤分类卡（姓名、性别、年龄、伤情描述、说明转送顺序）。保持通讯畅通、转运安全性评估。三维虚拟仿真模拟护士检查患者意识状态、检查呼吸脉搏、检查瞳孔反射。格拉斯哥昏迷量评定表。
（2）转运途中转运要点：
①担架转运：安置合理体位、知情同意书、搬运患者（采用交互操作实现搬运患者）、防止坠床、注意舒适护理、加强病情观察、调整头部、足部朝向。
②卫生车辆：装备车辆和器材、准备用物选择、伤病员的准备、妥善安排登车、安置合理体位、三维虚拟仿真模拟使用仰头提颏法、保持静脉通路畅通、低血容量患者准备、常见引流管种类、引流管固定方法、救护车出发、加强观察，保证途中治疗、交互操作实现检查呼吸管道、交互操作实现检查输液管道、交互操作实现出血包扎、查看心电监护（正常体征：伤员生命体征平稳。心搏骤停：三维虚拟仿真检查意识状态、检查呼吸脉搏、
胸外按压、人工呼吸、交互操作实现除颤）、下车时护理（展示交互操作单人搬运法、双人搬运法）
（3）评分：操作过程中的所有试题汇总评分，其中包括编号、模块、操作内容、答题情况、正确答案、得分、总分。
13.院内急救模块：抢救室急救、诊室急救、ICU急救
抢救室急救情景为院内心搏骤停，需要进行心肺复苏术，转移至抢救室进行心肺复苏。
14.诊室急救情景为诊室内包含医生及患者面对面进行问诊，看诊过程中患者突发心搏骤停，需要进行心肺复苏术问诊室进行心肺复苏的操作。
ICU急救情景为患者躺在ICU内，手指夹着心电监护仪器和输液管。ICU恢复期间，患者突发心搏骤停，需要进行心肺复苏
（1）突发呼吸心跳骤停，判断意识状态现场护士呼叫患者，判断意识状态。
（2）调整复苏体位现场护士调整复苏体位，解开患者衣服暴露胸部。
（3）胸外按压，现场护士进行胸外按压前定位，确认按压位置。进行胸外按压。采用交互的方式，操作者自主进行点击按压。
（4）开放气道，检查患者口腔是否有异物，有分泌物与无分泌物两种随机出现，有分泌物应清除后再进行开放气道。
（5）人工通气现场，护士对患者进行人工通气抢救。
（6）评估复苏结果进行首要判断，检查呼吸脉搏，判断颈动脉是否搏动。颈动脉搏动，复苏成功。继续进行其他指征评估：检查瞳孔、口唇面色、指端回暖。颈动脉无搏动，复苏失败。
（7）CPR操作成绩单，显示操作者的答题情况，每道题的具体得分情况。
●15.模拟人身上操作与虚拟仿真软件同步，并可以透视看到虚拟病人内部器官的变化。实时显示按压次数、按压时间、深度、频率、吹气量等的变化情况。（需提供视频演示）
（三）数据分析
1.提供学生形成性评价报告：能够展示学生历次操作评价的图表展示。提供学生多维度胜任力的形成性评价：支持学生历次操作多维度胜任力评价的图表展示。
▲2.移动端评价系统：
（1）账户登录及退出，展示当前评分者及评分表项目数据。
（2）在评分PAD端查看实时摄像头拍摄画面，便于实时调整拍摄的位置和角度。
（4）实时评分上传：根据学生实际操作进行评价，评分分值在范围内可自由加减，评分结束后实时评分上传平台。
（需提供功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
▲3.实验报告：
（1）双重评价：结合移动端评价系统产生的教师主观评分数据和虚实结合系统所产生的客观数据系统评价智能生成实验报告，并上传至急救管理平台。
（2）训练模式、考核模式均能生成实验报告。
（3）实验报告连接急救管理平台，进行数据上传和分析，形成各项教学质量监测指标，包括基本技能、护理临床思维、人文关怀与沟通等多维度评价。
（需提供功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
4.平板配置：
1. 屏幕
类型：LCD
尺寸：≥11英寸
屏幕比例：16:10
2. 摄像头
前置摄像头像素：≥500万
后置摄像头像素：≥800万
3. 存储配置
运行内存（RAM）：≥6GB
存储容量（ROM）：≥128G
（四）配置清单
1.CPR高级模拟人（教师机）1套
2.综合急救虚拟仿真虚实结合三维训练系统软件1套
3.数据平板1台
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	心肺复苏模拟人
	1、 硬件模块
1.成人半身模拟人（参考规格）：750*250*350mm±10mm。
2.内存：≥3G。储存：≥32G。支持蓝牙。
3.电源：锂电池≥7500mA，可外接电源充电。
4.操作垫：1条，约90*70CM±10mm。
5.备用配件：备用≥脸皮1个。备用肺袋≥5个（含体内1个）。
二、软件功能模块
1.系统支持学员和导师两种模式
▲2.系统至少支持可实现扫码训练、扫码竞技、扫码考核、AED训练的四种场景。（需提供功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
3.二维码扫描模拟人即可实现蓝牙连接。
4.按压过程中，移动端能实时语音反馈按压位置、按压深度、按压频率、按压时长、回弹情况、吹气量、开放气道、吹气时长。
5.可实现学员操作和导师考核功能，导师可以创建本校的考核场次，学员通过导师移动端和模拟人可以进行实操考核，考核结果可显示导师移动端。
6.可快速发起培训，管理培训学员，实时监控培训进程，自动统计培训成绩。
7.扫码训练：学员只需扫码模拟人，即可在移动端上同步观察到模拟人实操的数据反馈，并能接收到语音的智能纠错，培训导师可在移动端实时看到所有连入学员的训练实况。
8.扫码竞技：支持多名学员各自通过小程序扫码链接进行心肺复苏竞技，学员竞技页面显示多台模拟人数据，并进行竞技排行榜显示，可显示名次、姓名、得分。导师竞技页面可发布开始通知、竞技排行，竞技排行可显示名次、姓名、得分。
9.扫码考核：学员只需扫码模拟人进行心肺复苏考核，培训导师可在移动端实时看到所有连入考核学员的考核实况，并自动得出考核结果。
10.AED训练：打开AED训练机后，自动连接小程序并能接收到打开训练机信息，提醒学员进行电极片粘贴，提示音对粘贴位置是否正确进行纠错，按步骤进行除颤键按键操作识别功能。
11.训练模式界面包含评分是否合格、项目得分、单项评价、评价标准。详情包含按压位置、是否回弹、按压深度、按压频率、按压时长、开放气道、吹气时长、吹气量。
12.考核结果生成报告，报告包含项目得分、单项评价、评价标准。详情包含按压位置、是否回弹、按压深度、按压频率、按压时长、开放气道、吹气时长、吹气量。
三、数据平台
1.数据管理平台可实时采集并存储教考设备上传的使用数据，为管理者提供的可视化动态数据看板。
2.数据看板内容包含使用总人数、流量情况、功能使用情况、设备使用情况，具备流量曲线图、功能使用曲线图、设备使用曲线图。
3.数据看板可实现日、月、季度、年度查看，可实现曲线图、折线图、饼状图查看。
4.数据管理平台可对当前设备的使用情况进行点位排行、设备排行，可以为管理者在教学内容及教学点位的决策提供依据。
5.数据管理平台可以查询每台设备的具体信息，包含但不限于设备投放时间、地点、名称、编号、设备型号等相关信息。
6.数据管理平台可实时查询每台设备的实操练习情况，并能够看到姓名、操作项目、采用模式、成绩、分数以及设备和点位信息。
四、学习平台
1.学习小程序包含有心肺复苏、海姆立克、止血包扎、溺水急救等相关知识学习，配备有相关的急救课程模块，可实时开展理论测评，通过平台可实现CPRD扫码考核的实操考评功能，有独立的登录账号可进行小程序登录，随时学习考评。
2.用于学习专业的CPRD等应急救护相关知识小程序，有相应的急救学习账号，账号可以在手机端使用。
3.小程序内具备基本急救、家庭生活、突发急症等其他应急科普学习的文字图片及相关急救内容学习。
4.支持CPRD扫码功能，可对线下操作CPR教考设备进行测评打分功能，测试可以显示按压深度、按压频率、按压位置、吹气时长、吹气过量等检测屏显。测评结束后，可实时展示测评打分结果。
5.可进行理论测评，自带超过500道以上考题，答题后可显示是否答题正确，可统计答对及答错试题数量以及显示答题时间。
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	高级电子半身心肺复苏训练模拟人
	1.执行标准：中国心肺复苏指南。
2.软件支持Pad/手机版，支持Android系统。
3.模型连接方式：采用蓝牙≥5.0无线通信技术。空旷条件下，传输距离≥50m。
4.模型功能：
4.1.模型采用半身成人外观，结构精准。
4.2.气道和排气管具有单向阀门，模型面皮和气袋可进行更换。
4.3.模型配备充电器，可拆卸式电池，工作时间≥24小时，不受任何场地限制。
4.4.头部能左右水平转动180°，模拟清理口腔异物操作。
4.5.瞳孔示教：一只散大与另一只正常的比较认识。
4.6.模型处于中位时，气道可自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气道。
4.7.具有准确的解剖标志和真实的按压手感。内置电子传感器可为操作者监测和反馈按压深度（正确、过大、不足）、按压位置（1个正确位置、4个错误位置）、按压频率、按压回弹、气道开放（打开、未打开）、潮气量（正确、不足、过大、进胃）。
5.系统软件：
5.1.配备APP应用软件系统。软件具有中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书，支持多种心肺复苏操作流程设置。
5.2.软件界面设计简洁，监测数据采用2D图表展示。可动态实时反馈练习时胸外按压和人工呼吸的质量，应用图形、曲线、数值三种方式展示和监测按压、气道开放和潮气量。
5.3.系统支持导出PDF操作报告，可打印成绩。
5.4.学员操作记录可保存在APP内，可随时回顾。
5.5.系统分为CPR训练系统、统计系统、设置系统三大部分。
5.5.1.CPR训练系统：练习模式、考核模式和实战模式。胸外按压时，有按压错误总数/按压总数之比和按压中断时间、按压位置，气道有潮气量错误总数/潮气量总数之比、潮气量（未打开为红色、不足为黄色、正确为绿色、过大和进胃为红色），三种模式可通过数据反馈，调整操作，针对性练习，提升心肺复苏质量。
5.5.2.统计系统：三种模式操作数据明细进行统计。用户可通过统计系统管理端的数据管理平台，实现考核学员的账号进行管理删除和成绩排序设置。
（1）练习模式操作数据统计：姓名、操作模式、操作时间、按压错误和按压总数按压之比、循环次数、胸外按压（位置错误、不足、过大、未回弹）、平均按压频率、按压频率合格率、总按压暂停时间、回弹正确率、深度正确率、平均按压深度、按压比、通气错误和通气总数之比、气道（未打开、吹气不足/过大/进胃）、平均通气率、通气频率合格率、通气量正确率、平均通气量。
（2）考核模式操作数据统计：此模式不仅含有练习模式的数据统计，还另外新增CPR分数设定显示（流程、按压、扣分、通气）、按压得分、中断扣分、通气得分、按压超次、按压少次、通气超次、通气少次、流程得分（检查环境/呼吸/体位/意识/脉搏、清理口腔、寻求帮助、完成评估、体外除颤、急救电话等进行打√记录）、最终得分。
（3）实战模式操作数据统计：与考核模式数据统计一样。
5.5.3、设置系统：考核标准可根据心肺复苏指南自由设置，也可根据用户自身的训练要求，新增不同的训练模式，可修改按压深度、按压频率、按压中断/允许中断、潮气量、潮气频率、考核设置（操作时长、循环次数、按压通气比例）、实战设置（操作时长、循环次数、按压通气比例）、总分100分（流程占分设置、胸外按压占分设置、人工通气设置、中断扣分设置）、操作合格分数线设置。
5.6.软件支持多模型连接。
6.配备多功能手提收纳包。
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	高级婴儿气道梗塞及CPR模型
	可进行小儿海氏急救法操作。模拟人根据小儿解剖特征和生理特点设计，适用于气管异物，常见于婴幼儿身上，因婴幼儿会厌软骨发育不成熟，功能不健全，在婴幼儿口中含物说话、哭笑、打闹和剧烈活动时，容易将口含物吸入气管内引起气管阻塞而导致窒息。
1.正常的气道阻塞模拟。
2.可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压。
3.气道贯通时的胸部扩张。
4.窒息、异物阻塞气道的模拟。
5.标准婴儿真人比例设计及准确的标准布局。
6.精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨。
	4

	9
	海姆立克马甲（成人）
	基础参数：成人/儿童均码，可调节腰围；材质多为潜水面料+ABS喉颈+糖胶气囊。
核心组件：马甲主体、可更换异物塞、快速释放插扣；含收纳背包、说明书 。
功能：可模拟气道梗阻，按压正确时能排出异物塞；支持站姿/坐姿/自救练习；使用寿命≥1年，按压耐受≥1000次。
适配人群：成人（体重40-120kg）。
	6

	10
	海姆立克马甲（儿童）

	适配人群：儿童（2-12岁，体重20-40kg）。
尺寸：均码，腰围/胸围可调节（调节范围约50-80cm），适配不同体型。
材质：马甲主体潜水面料；喉颈部件ABS；异物塞糖胶/泡沫；绑带高强度尼龙 。
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	AED训练机
	一、主机
1.▲与市场在售的任意一款AED真机完全仿真机型，无高压放电，安全可靠。（需提供功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
2.主机功能按键及外观结构与市场在售任意真机1:1仿真。
3.具备成人/儿童一键切换键。
4.具备语言切换键，可切换至少2种语言，默认中英。
5.训练机带有蓝牙模块，可与小程序连接
6.工作环境：温度5℃-40℃，相对湿度≤80%非凝结，大气压：86Kpa-106Kpa。
7.设备具备把手，方便携带。
8.至少具备开盖开机方式。
二、电池
1.可充电电池并可徒手从主机上拆卸安装。
2.电池单次续航时间≥20小时。
3.开机后，具备电池低于20%电量即刻提醒功能。
三、电极片
1.成人/儿童电极片一体化设计。
2.电极片预插模式。
3.可搭配配套的心肺复苏模拟人训练使用，操作错误有语音提示。
四、遥控器
1.电源：DC3.0V（2节7号电池）。
2.操作界面具备30:2和15:2切换按键。
3.遥控器可调节主机声音大小。
五、配置清单
主机*1电极片*1电池*1说明书*1合格证*1
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	储物柜
	1.参考规格：长×深×高 ≥2000mm450mm1000mm。
2.材质：201不锈钢，厚度：≥0.5mm。
3.工艺设计：设置活动隔板，分上部、下部，各两层，隔板边缘折成U字形加厚成25mm，柜体内有加强筋加固。
4.柜内可分格分类放置，柜门为玻璃对开门，厚度≥5mm，带锁。隔板均能上下移动，可以根据需要拆除。
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	急救小包
	小包：≥18*5*14cm，牛津布材质
急救小包*1，三角巾（含红十字）*1，弹性绷带（红蓝边）*1，一次性CPR屏障面膜*1，医用纱布片*1）
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	折叠担架
	技术特点：采用高强度铝合金材料和牛津革面制成，接头为铁材质。
展开参考尺寸：≥185*50*24cm。折叠尺寸：≥92*50*11cm
	4

	15
	简易呼吸器
	气囊材料为PVC，由球囊、面罩、氧气管、储氧袋、开口器、口咽通气道组成，成人球囊是1.5L，分婴儿，儿童，成人三款
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	触控一体机
	1.整机尺寸≥86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160；
2.屏幕采⽤≤3mm钢化玻璃保护，表⾯硬度≥石墨硬度9H或莫氏硬度7级，支持防眩光功能。
3.整机采用≥12核国产化嵌入式芯片，CPU≥8核，整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB。
4.整机采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥20点触控及书写划线。
5.整机PC通道及安卓通道具备WiFi6芯片，PC和安卓通道均可通过大屏发送WiFi6热点以及连接WiFi6的路由器。
6.整机设备内置2.2声道扬声器，最大功率≥60W。
7.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥10m。
8.整机具有非独立式摄像头。摄像头对角线视场角≥120度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持画面畸变矫正功能。
9.整机摄像头支持人脸识别，支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。
10.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4或以上标准。
11.整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。
12.整机设备支持多种身份登录方式。
二、插拔式电脑模块：
1.电脑模块CPU要求：性能不低于酷睿12代；配置要求：≥DDR4 8GB内存，256GB SSD固态硬盘配置；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。
2.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。
三、内置教学软件
1.软件互动教学：通过软件端可实现学生手机、平板等与教师端授课工具进行连接，实现线上、线下混合互动教学。
2.直播授课：老师可利用教学软件一键开启直播，声音、影像实时同步；学生可通过网页端或者移动端APP实时加入课堂，课后支持学生在课堂报告查看直播回放。
3.云盘存储：为每位教师提供个人云空间，可上传图片、视频、音频、文档等类型文件，并且可以创建文件夹，实现资料个性化分类整理。
4.无线传屏：教师端工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏则打开传屏码，老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏。
5.随堂测验：支持老师在课堂中通过教师端一键调取预先准备的测验题目，并分发给学生进行作答，支持设置答题时长以及自动统计答题结果；答题过程中，支持老师提前结束答题。
四、设备管控软件  
1.支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁。支持无网络情况下，通过手机微信扫一扫验证身份后进行解锁使用。
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	创伤救护AI技能实训机器人
	一、硬件模块：
1.由实训台、显示屏、全身模拟人、摄像头组成。实训台坚固平敞，包含上下二层，上层摆放当前实时操作的模拟人，下层用于放置创伤救护教学包。
2.显示屏为≥32寸触摸屏，位于实训台中部，通过机械悬臂与实训台连接，可调节高度和方向，满足训练、考试与教学需求。
4.实训台底部安装有万向轮，方便移动。
5.内存：≥4G。硬盘：≥32G。无线上网卡。
6.产品包含1套成人男士全身模拟人。
7.台面自带固定式教学耗材储存盒。
8.设备自带电源保护装置。
二、软件模块
1.系统支持训练与考试两个模块①练习模式：能反复观看教学视频和查看技能考核点。能跟着视频对着全身模拟人进行技能实操练习，系统根据实时接收的全身模拟人操作数据智能判定学员是否通过技能考核点。②考核模式：在无提示情况下对全身模拟人进行技能实操考核，系统根据实时接收的全身模拟人操作数据智能判定学员是否通过技能考核点，考试全程有摄像头录像。
2.内容包含：止血、包扎、固定、搬运四大模块。
3.系统自带拍照功能，可进行实时拍照。
4.系统支持二维码、游客、注册账号登录。
5.设备可进行音量调节，显示字体大小，蓝牙连接，屏幕锁定、截屏等信息，包含机器编号。
6.系统支持在全身的头部、前额、眼部、下颏、肩部、胸部、腹部、腰部、背部、上臂、前臂、手腕、手掌、大腿、小腿、脚踝、足跟、足底的部位按压反馈。
7.系统支持设备能实时采集操作数据并智能反馈给实训系统，实现技能的智能训练与考核。
▲8.系统包含止血、包扎、固定、搬运四大模块详细内容①止血：卡式止血带止血法、橡皮管止血带止血法、旋压式止血带止血法、②包扎：绷带包肩部包扎法、绷带包前臂包扎法、绷带包胸部包扎、绷带包肘部包扎法、绷带包头/下颌部包扎、三角巾腹部包扎法、三角巾肩部包扎法、三角巾前臂包扎法、三角巾双眼包扎、三角巾胸部包扎法、三角巾肘部包扎法、头部风帽式包扎法③骨折固定：颈托固定、卷式夹板大腿骨折固定、卷式夹板前臂骨折固定、卷式夹板上臂骨折固定、卷式夹板小腿骨折固定、真空夹板大腿骨折固定、真空夹板前臂骨折固定、真空夹板上肢骨折固定、真空夹板弯曲固定。④无反馈式训练的技能包括：头肩锁固定、头锁固定、头胸锁固定、真空夹板躯干固定、加压包扎止血法、背驮式搬运、铲式担架使用、拉车式搬运、真空担架使用法。（需提供功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
9.练习包含动画教学部分的倍速播放，以及知识点显示，练习包含练习准备、模拟人坐立检测显示，选择器材、练习重点、操作时间、操作重点，练习后生成的个人报告包含练习时间、操作重点、操作正确率、是否通过进行评价，对显示绿色打√错误为红色打X并可重复练习。
10.考试包含知识点、动画教学的倍速播放。开始考核包含考试准备、模拟人坐立、选择器材、操作时间、操作重点，完成考核后显示操作时间、操作重点、是否通过，并判定正确或错误。
三、数据平台
1.数据管理平台可实时采集并存储教考设备上传的使用数据，为管理者提供的可视化动态数据看板。
2.数据看板内容包含使用总人数、流量情况、功能使用情况、设备使用情况，具备流量曲线图、功能使用曲线图、设备使用曲线图。
3.数据看板可实现日、月、季度、年度查看，可实现曲线图、折线图、饼状图查看。
4.数据管理平台可对当前设备的使用情况进行点位排行、设备排行，可以为管理者在教学内容及教学点位的决策提供依据。
5.数据管理平台可以查询每台设备的具体信息，包含但不限于设备投放时间、地点、名称、编号、设备型号等相关信息。
6.数据管理平台可实时查询每台设备的实操练习情况，并能够看到姓名、操作项目、采用模式、成绩、分数以及设备和点位信息。
四、学习平台
1.学习小程序包含有心肺复苏、海姆立克、止血包扎、溺水急救等相关知识学习，配备有相关的急救课程模块，可实时开展理论测评，通过平台可实现CPRD扫码考核的实操考评功能，有独立的登录账号可进行小程序登录，随时学习考评。
2.配备专业的CPRD等应急救护相关知识小程序，有相应的急救学习账号，账号可以在手机端使用。
3.小程序内具备基本急救、家庭生活、突发急症等其他应急科普学习的文字图片及相关急救内容学习。
4.可进行理论测评，自带超过600道以上考题，答题后可显示是否答题正确，可统计答对及答错试题数量以及显示答题时间。
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	海姆立克AI技能实训机器人
	一、硬件模块
1.设备参考规格：670*540*1800mm±5mm
2.显示器：≥43英寸，触摸屏1套，940*530mm，分辨率：≥1920*1080
3.婴儿模拟人：1套，参考规格550*300*120mm±5mm
4.半身成人模拟人：1套，参考规格700*350*230mm±5mm
5.机械悬臂：1套，用于支撑半身成人模拟人，可任意调节高度和方向，折叠在机器侧面，使用时学员拉出机械臂，可满足不同身高的学员进行训练。
二、软件功能模块
1.系统支持成人海姆立克和婴儿海姆立克实操练习、实操考核、教学动画的功能。
2.教学动画：包含了孕妇救助、成人自我救助、婴儿预防异物梗阻等内容。成人海姆立克包含自救和互救两个部分。
3.实操练习和实操考核登录方式包含二维码登录、游客登录和注册用户登录。数据可上传后台管理平台。
4.成人海姆立克的实操练习部分支持动画教学和利用模拟人进行成人急救法实操练习两部分，教学与实操同步，支持≥10次的成人海姆立克实操练习。
5.成人海姆立克能实时反馈海姆立克冲击位置、方向、力度是否准确，并通过语音智能提醒，实现自主训练。
6.海姆立克成人急救法实操考核支持≥10次的实操考核，考核结束后生成个人报告，个人报告包含实操成绩得分、是否合格及单位名称。
7.海姆立克成人急救法实操考核采用列表显示，列表内容包含评价项目、得分、单项评价、评价标准。
▲8.婴儿海姆立克实操练习采用婴儿模拟人与3D虚拟形象两者姿态的实时同步，实时采集婴儿模拟人的姿态及实操数据通过语音进行智能纠错，实现自主训练。（需提供功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
9.婴儿海姆立克的练习和考核采用包括头低脚高姿态、胸部朝上姿态、背部朝上姿态。采集的实操数据包括背部叩击的位置和力度是否准确、胸部按压的位置和力度是否准确，并给予纠错反馈，正确显示绿色。
10.海姆立克婴儿急救法实操考核支持≥10次的实操考核，考核结束后生成个人报告，个人报告包含实操成绩得分、是否合格及单位名称。
11.海姆立克婴儿急救法实操考核采用列表显示，列表内容包含评价项目、得分、单项评价、评价标准。
12.婴儿海姆立克支持有线或无线充电模式，可显示电量并提示电量多少。
三、数据平台：
1.数据管理平台可实时采集并存储教考设备上传的使用数据，为管理者提供的可视化动态数据看板。
2.数据看板内容包含使用总人数、流量情况、功能使用情况、设备使用情况，具备流量曲线图、功能使用曲线图、设备使用曲线图。
3.数据看板可实现日、月、季度、年度查看，可实现曲线图、折线图、饼状图查看。
4.数据管理平台可对设备使用情况进行点位排行、设备排行。可以查询设备的具体信息，包含但不限于设备投放时间、地点、名称、编号、设备型号等相关信息。可实时查询设备的实操练习情况，并能够看到姓名、操作项目、采用模式、成绩、分数以及设备和点位信息。
四、学习平台
1.学习小程序包含有心肺复苏、海姆立克、止血包扎、溺水急救等相关知识学习，配备有相关的急救课程模块，可实时开展理论测评，通过平台可实现CPRD扫码考核的实操考评功能，有独立的登录账号可进行小程序登录，随时学习考评。
2.配备专业的CPRD等应急救护相关知识小程序，有相应的急救学习账号，账号可以在手机端使用。具备基本急救、家庭生活、突发急症等其他应急科普学习的文字图片及相关急救内容学习。
3.支持扫码功能，
4.可进行理论测评。
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	成人指压止血模型
	模拟人体头面部出血和止血功能
1.由半身模型人和触摸式报告仪构成，模型通过闪烁红光能模拟头部出血。能模拟头部五个部位（面动脉、颞浅动脉、耳后动脉、枕动脉、颈动脉）出血。按压力度能进行独立标定，能设置止血时间与出血量。能选择出血部位并同步看到不同按压力度血流快慢的闪烁信号。
2.能模拟出血及动脉搏动，并显示按压力度，脉搏频率随失血量的变化而变化。
3.具有实时的失血量与操作时间的显示，自动判断止血是否成功并有可视化提示。
	1
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	58部件佩戴式创伤模拟组件
	基本技能：伤口识别、止血、清洗、消毒、包扎、固定、搬运。
采用硅胶材料，环保无污染，仿真度高。
可固定在“伤者”身上，模拟真实的伤口出血环境，血流量大小可调节。
1.贯通伤---圆型
2.贯通伤---直线型
3.眼睑肿胀---轻微
4.眼睑肿胀---重度
5.枪弹伤组件---轻度
6.枪弹伤组件---中度
7.枪弹伤组件---重度
8.枪弹伤组件---多点位
9.枪弹伤组件---圆型大面积
10.枪弹伤组件---椭圆型大面积
11.枪弹伤组件---轻度大面积
12.枪弹伤组件---中度大面积
13.枪弹伤组件---重度大面积
14.枪弹伤组件---直线型
15.刃器伤---弯线型
16.刃器伤---中度直线型
17.刃器伤---多划痕伤口
18.刃器伤---轻度直线型
19.刃器伤---重度直线型
20.刃器伤---不规则划伤
21.刘易斯毒气灼烧组件
22.擦伤
23.烧伤组件---重度
24.烧伤组件---中度
25.烧伤组件---大面积溃烂
26.烧伤组件---轻度
27.烧伤组件---重度溃烂
28.撕脱伤组件
29.胸部开放性损伤---轻度
30.胸部开放性损伤---重度
31.离断伤组件---重度
32.离断伤组件---轻度
33.开放性骨折---重度
34.开放性骨折---轻度
35.颈部炸伤组件
36.肠膨出组件---贴片式
37.肠膨出组件---穿戴式
38.面部炸伤组件
39.断肢
40.深部撕裂伤---小面积伤口
41.深部撕裂伤---直线型伤口
42.深部撕裂伤---重度
43.深部撕裂伤---轻度
44.深部撕裂伤---中度
45.化胧伤口组件---轻度
46.化胧伤口组件---重度
47.撕裂伤组件---重度
48.撕裂伤组件---轻度
49.撕裂伤组件---中度
50.闭合性骨折---重度
51.闭合性骨折---中度
52.闭合性骨折---轻度
53.面部撕脱伤组件
54.眼球脱出组件
55.钝器伤---轻度
56.钝器伤---重度
57.脑膨出组件
58.切线伤
	1
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1.交货期：合同签订生效后90个日历日内完成全部设备的供货、安装、调试，并达到验收标准。
2.交货地点：采购人指定地点（咸阳职业技术学院教学楼② A区五楼）。
3.质保期：自项目最终验收合格之日起算，质保期3年。质保范围为全保（含设备本身、所有零部件及软件，并承担维修的人工、材料、差旅等一切费用），出现问题6小时内电话响应，24小时内提出解决方案，5个工作日内上门 。
4.付款方式：所有货物到达甲方指定地点，安装、调试完毕并验收合格后付100%，付款前需提供全额发票。
5.其他商务要求（包装和运输、保险等）：商品全部包装、运搬、安装、调试费用由中标商承担。                                                                                                                                                     
6.采购项目的其他要求：提供针对所有设备的现场培训与后续技术支持，确保教师能独立操作、维护。
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甲 方：咸阳职业技术学院
      乙 方：
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签订日期：     年    月    日
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甲 方：咸阳职业技术学院
乙 方：
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及该项目招标文件、乙方投标文件、中标通知书，甲方选定乙方为甲方项目的中标单位。甲、乙双方经平等协商，就该项目采购事宜自愿达成如下合同条款。
一、采购内容清单
	序号
	设备名称、型号
	单位
	数量
	单价
	总 价

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc19329][bookmark: _Toc6404]建设部门工程师或专业技术人员签字确认：                  

二、规格、型号
本合同上述“采购内容清单”所列货物的生产及销售厂家、规格、型号、品牌、样式、价款等技术参数，以甲方招标文件、乙方响应文件中“技术规格响应偏离表”中所响应的参数完全一致，不得有任何形式偏离。招标文件、投标文件、中标通知书为本合同附件。
三、产品交付日期及地点
3.1乙方负责按上述“采购内容清单”及本合同附件所确定的货物名称、品牌、规格型号、生产厂家、数量、价格等内容向甲方供货，并在合同签订后     个日历日内按甲方指定地点并完成安装、调试及试运行等全部工作内容，确保所有产品符合合同目的及甲方要求。试运行为期     天。
3.2乙方不能按工期完成供货、安装、及试运行任务时，视为违约，甲方有权按合同总额收取每天0.1%的违约金。
3.3供货地点：咸阳职业技术学院院内指定地点。
四、质保期
4.1 质保期    个月。
4.2 本合同所有商品质保期从全部设施安装完成甲方书面验收合格之日起计算质保期。
4.3              设施设备自安装、调试完毕甲方初步验收并满足设备试运行       内无任何硬件及软件问题并经甲方书面确认后起算质保期（质保期：硬件设备     年，软件终身免费升级维护。）。
4.4质保期内，乙方必须负责维修、保养及更换、软件升级等全部售后及质保工作，若乙方交付产品存在任何质量问题，乙方应在收到甲方通知（电话、短信、微信、邮件、口头等任何方式）要求履行维修义务的，乙方应当在4小时内予以相应，12小时内维修完毕，重大问题，经甲方同意，24小时完成维修工作。质保期内，乙方拒绝维修或迟延维修的，甲方有权委托其他第三方维修、更换，因此产生的费用由乙方承担，且可从甲方应付乙方款项中直接扣除。
4.5 乙方所供应的设施设备及任何软件，经两次维修仍无法达到正常使用状态的，乙方应当无条件更换，所产生的费用由乙方全部承担。
五、合同价款及付款方式
5.1合同总价为：人民币大写：              ；小写：¥              元；价款包括该项目过程中的所有费用（包括产品、设备、软件、人工、管理、办公、交通、运输费、邮寄费及会务、物耗、利润、税费、风险及其它的有关费用等）。
5.2合同总价一次包死，总价不因任何市场价格波动及国家政策性调价、原材料价格、人工费、疫情等任何等因素影响发生变化，最终决算以咸阳市财政投资评审中心评审结果为准。
5.3项目完成设备的安装与系统调试，并经试运行完成后，乙方向甲方申请验收，甲方经验收合格后向乙方出具书面验收报告，乙方持验收报告10个工作日内向甲方提出付款申请；
甲方付款前，乙方应当向甲方开具符合税务要求的等额增值税普通发票，乙方迟延提供发票的，甲方付款期限相应顺延，且不承担任何责任。
5.4结算方式 
5.4.1 （1）合同签订后，设备安装调试完成经验收合格后，无质量问题，支付合同总金额       %；（2）付款方式为银行转账。
5.4.2 凡因乙方投标漏项、误报等导致的费用差异均由乙方自行承担，且必须按合同约定及甲方合同目的继续履行此部分合同内容，结算时不予调整。
5.4.5付款方式：银行转账，乙方收款账户具体信息为：
收款人：
开户行：
账号：
乙方应当保证向甲方提供账号信息准确无误，因乙方提供账号错误或其他原因导致收款不能的，因此产生的责任全部由乙方承担，与甲方无关。
六、服务要求
6.1乙方应按该项目投标文件的服务承诺向甲方提供售后服务。
6.2乙方在接到甲方电话、短信、微信、邮件及书面等任何方式通知后在4小时响应，并在 12 小时内解决相关的技术服务及资料提供。
6.3如果乙方在收到通知后 2 天内没有提供技术服务及相关的资料，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响，由此产生的费用由乙方承担，甲方可从应付乙方款项中扣除。
6.4伴随服务的费用已含在合同价中，不单独计费。
6.5按约定时间履行交付全部产品的义务且交付产品必须经甲方验收合格。
6.6定期为软件产品进行升级。
6.7 定期为甲方工作人员进行操作培训。
七、验收
7.1本合同生效后，甲方按照合同约定向甲方交付产品，送至甲方指定地点后，甲方对乙方交付货物品名、数量、规格、型号及外包装进行初步验收，若发现产品规格，型号、外包装等有任何问题，乙方应当立即更换，否则，甲方有权拒收，且不承担任何责任。同时，甲方对产品外包装、数量、规格、型号的初步验收不作为甲方对乙方产品质量的认可及支付货款的依据。
7.2本合同签订后，乙方按照甲方要求在约定期限内将货品全部交付甲方并完成全部货品的安装调试工作后，向甲方提出书面试运行申请，甲方收到试运行申请后试运行，连续试运行且无任何质量问题后，甲方依据该项目的招标文件、投标文件、采购合同及国家相关的验收标准，在该项目完成试运行后组织专家进行验收，验收合格后向乙方出具验收合格证。
7.3乙方向甲方申请书面验收的，除应将收集的从该项目从投标开始至竣工验收期间所产生的所有经济、技术资料，并按时间顺序分类编辑，胶装成册，一正两副作为申请验收附件，提价甲方，若提交资料不全视为验收不合格。
八、反贿赂条款
乙方保证并承诺，在本货物提供过程中，乙方提供本货物的工作团队成员严格遵守中国相关的反贿赂、反行贿及反不正当竞争法的相关法律法规规定，不得从事违反相关法律法规的行为。乙方自身不得并应促使其员工、代表、合作伙伴或分包商不得，为获得和保留本货物或谋求与本货物相关的不正当的商业优势，直接或间接向甲方或账外暗中向甲方工作人员给付或承诺给付任何违反中国相关的反贿赂、反行贿或反不正当竞争法律法规的报酬、礼物以及其他有价值的物品或利益。
九、违约责任
9.1未按照合同约定期限向甲方提供符合合同约定品名、数量、规格、型号的产品，每逾期一日，按照合同总金额千分之一向甲方支付违约金；逾期超过三十日的，甲方有权解除合同，且不向乙方承担任何责任，甲方解除合同的，已支付费用向甲方返还，给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任；
9.2在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时完工或提供服务的情况，应及时以书面形式告知甲方，甲方进行审核，经甲方书面审核同意后，可酌情延长工期，甲方同意延长工期的，乙方应当按照合同总金额千分之一向乙方支付违约金；若乙方无正当理由延长工期超过30天，甲方有权停止付款，并可委托其他第三方协助完成乙方项下工作内容，由此产生的费用由乙方承担，甲方从应当支付乙方款项中直接扣除。
9.3本合同签订后，乙方不得就合同项下义务转任何第三方完成，一经发现，甲方有权解除合同。乙方应当按照合同总金额两倍向甲方支付赔偿金；
9.4乙方向甲方提供的产品不符合合同及甲方要求且拒绝更换的，乙方应当按照合同总金额20%向甲方承担违约金，同时，甲方可直接从其他第三方采购，因此产生的费用，由乙方承担，并从应付款中直接扣除；
9.5乙方违反贿赂条款、保密义务的，按照合同总金额20%向甲方承担违约金，造成损失的，承担赔偿责任；
9.6乙方不能按照合同约定向甲方定期培训，按照合同总金额20%向甲方承担违约金，造成损失的，承担赔偿责任；
9.7乙方拒绝对提供的设施设备所附带的软件升级，或交付的软件为盗版的，按照合同总价两倍将甲方支付违约金，若因此导致甲方向其他第三方赔偿，因此产生的赔偿款、行政罚款、律师费、诉讼费、保全费以及其他一切可能产生的费用全部由乙方承担。
9.8乙方应当审慎履行安全义务，乙方因履行本合同产生的人身、财产安全的，责任全部由乙方承担，若因此导致甲方向其他第三方赔偿，因此产生的赔偿款、行政罚款、律师费、诉讼费、保全费以及其他一切可能产生的费用全部由乙方承担。
十、安全协议
10.1生产、运输、安装及调试等全部履行合同过程中，乙方应当为其员工办理社保及人身意外保险，若因乙方在合同履行过程中如发生人身安全事故，责任由乙方自行承担，与甲方无关，因此给甲方造成损失的，承担赔偿责任。
10.2乙方负责施工过程的疫情防控工作和所有人员的健康监督监控，须无条件服从甲方的各项防疫部署和措施，若出现确诊、疑似或密切接触病例及人群，须承担全部责任并尽快妥善处置，与甲方无关。
十一、双方义务
（一）甲方义务
1、甲方有权要求乙方供货的项目内容符合国家、行业相关规范，符合国家验收标准，能够通过国家验收。
2、甲方有权要求乙方配合甲方完成所采购项目内容的预验收工作以及正式验收工作、试运行工作。
3、甲方有权要求乙方提供的产品所涉及的第三方权利进行免责。
4、甲方有义务保证按合同所规定的内容及时间支付乙方相关费用。
5、甲方项目负责人为           。
6、协调乙方供货时与其他施工单位的关系。
7、乙方不能按甲方要求及时供货，甲方有单方解除合同的权利。解除合同的同时，甲方有权利与评标报告中排名第二的供应商签订新的供货合同。
8、因乙方原因供货延误，给甲方造成损失或被第三方要求索赔的，乙方承担所有损失（包括但不限于甲方向其他第三方赔偿、因处理纠纷产生的律师费、诉讼费、保全费、交通费等全部费用）。
（二）乙方义务
1、乙方应按本合同的规定供货，并保证产品质量符合国家标准。
2、乙方有义务配合甲方参与项目的预验收、正式竣工验收及试运行工作，并确保所供货物符合本项目国家现行标准。
3、乙方项目负责人为 
4、乙方产品进场时应充分了解甲方的现场各项管理标准文件，并在进场后全面服从甲方的管理制度、管理细则、工作流程等。
5、遵守招标文件及国家行业标准对产品有关规定，做好项目现场安全管理；协助甲方做好现场的安全保卫、防火防盗工作，确保项目顺利进行，如因乙方原因造成安全问题，因此所产生的所有责任和费用均由乙方承担；接受甲方现场管理人员的监督和检查，保证产品按时按质交付使用。
6、在货物验收时，向买方提供《货物使用说明书》等技术文件，如有必要乙方应向甲方提供现场的操作指导
十二、质量要求、技术标准和交货要求
1、质量要求：产品在设计、制造、包装、运输及安装等全部程序过程中，严格执行国家及行业标准规范。
2、详见产品执行的技术标准（见附件3）。
3.乙方应保证所提供的产品均为崭新的、合法的正品，其质量、规格和性能应完全满足合同约定要求。
十三、保密条款
双方承诺，除非法律另有规定或双方一致同意，任何一方不得将本协议的内容向第三方透露，否则，应向对方承担相应的违约责任。
双方同意在本协议期限内或之后，（1）只为本协议目的而使用属于对方的保密资料；（2）在未得到对方书面同意之前，不将对方的保密资料披露给第三方；（3）如果披露方要求，接受方应立即将任何被要求退还的保密资料退还给披露方。
本协议中，保密资料是指任何一方所有的与披露方现有的潜在的业务、运营或财务状况直接或间接有关的书面、演示、电子、或其他形式的资料（包括：价格、市场营销计划、客户名单、相关数据等），但不包括以下资料：（1）为公众所知的；（2）接受方通过没有保密义务的独立渠道合法获得的资料；（3）接受方在本协议保密条款签订之前已经知道的资料；（4）因法律行为（包括诉讼、仲裁等行为）和执行国家政策的需要进行披露的资料。
十三、本合同未尽事宜，由双方届时商定。
12.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；如不能协商解决，由甲方所在地法院管辖解决。
12.2本合同一式 六 份，甲方持伍份，乙方持壹份，甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方：咸阳职业技术学院（公章）          乙方：                （公章）

法定代表人或授权代理人（签字）：        法定代表人或授权代理人（签字）：

联系电话：                           联系电话：

合同签订时间：      年  月   日      

合同签订地点：

附件1：法定代表人授权委托书为本合同附件之一（若有）
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咸阳职业技术学院
2026年二期双高护理专业群急救实训基地设备采购项目（二次）

投标文件
供应商（单位名称）：___________
日  期：__________________ 
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[bookmark: _Toc23062][bookmark: _Toc23980][bookmark: _Toc15015]第一部分  投标函
陕西卓佲项目管理有限公司：
我单位收到编号为： ZMZB2025XYZY-518R的招标文件，经详细研究，我公司决定参加本次招标活动。为此，我方郑重承诺以下诸点，并负法律责任。
1.愿意按照招标文件中的全部要求，提供合格的产品及完善的技术服务，履行合同的责任和义务。
2.我方提交的投标文件正本______份、副本_______份，电子文档_____份、报价一览表_____份。
3.我们已详细阅读了招标文件，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。
4.如果我方在投标后到规定的投标有效期内撤回投标文件及承诺，我们的保证金将被对方没收。
5.同意向贵方提供贵方可能要求的、与本次投标有关的任何证据资料。
6.我方承诺投标有效期为开标后________日历日内有效。
7.所有关于本次投标的函电，请按下列地址联系：
供应商（单位名称及公章）：____________________
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：____________________
地    址：____________________
开户银行：____________________
帐    号：____________________
电    话：____________________
传    真：____________________
邮    编：____________________
日    期： _____ 年 _____  月_____日
第2部分 [bookmark: _Toc28494]
第3部分 [bookmark: _Toc6261][bookmark: _Toc12164][bookmark: _Toc9811] 报价一览表
项目名称：咸阳职业技术学院2026年二期双高护理专业群急救实训基地设备采购项目（二次）                      
单    位：元                           
	报价内容

投标内容
	投标报价
	交货期
	质保期

	咸阳职业技术学院2026年二期双高护理专业群急救实训基地设备采购项目
	大写：

小写：
	
	

	备注：保留小数点后两位。



[bookmark: _Toc25619]注：此表再制作一份原件单独密封递交，供唱标时使用。
[bookmark: _Toc31361]    请写明大写、小写。

[bookmark: _Toc27684]供应商（单位名称及公章）：____________________
[bookmark: _Toc24420]法定代表人或被授权人（签字或盖章）：____________________
[bookmark: _Toc14425]日    期：  _____年_____  月_____
[bookmark: _Toc3356][bookmark: _Toc29603][bookmark: _Toc5195][bookmark: _Toc9034][bookmark: _Toc10126]分项报价表

项目名称：咸阳职业技术学院2026年二期双高护理专业群急救实训基地设备采购项目（二次）
项目编号：ZMZB2025XYZY-518R
	产品
费用


	序号
	名称
	品牌
	型号或规格
	原产地及制造厂名
	数量
	单价
（元）
	总价
（元）

	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	大写：                       小写：元

	备注
	保留小数点后两位。




供应商（单位名称及公章）：
日期：_______年________月_______日


陕西卓佲项目管理有限公司第 58 页

[bookmark: _Toc23107]第三部分 商务及技术响应说明

[bookmark: _Toc27395][bookmark: _Toc14733][bookmark: _Toc9958][bookmark: _Toc27579]商务偏离表
	序号
	商务条款
	商务要求
内容
	投标文件
响应商务内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1.本表须按“供应商须知前附表”中所列商务条款进行比较和响应；
2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据情况在“偏离情况”项填写正偏离或负偏离或无偏离，在“说明”项填写正偏离或负偏离原因。
3.该表可扩展。
商务条款不允许负偏离；

供应商（单位名称及公章）：______________________
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________
日    期： _____年_____ 月_____
[bookmark: _Toc7319][bookmark: _Toc19689][bookmark: _Toc20049][bookmark: _Toc23359]技术偏离表


	序号
	招标文件要求
技术指标
	投标文件响应
技术指标
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1.本表须按“第五部分采购要求”中所列要求进行比较和响应；
2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据情况在“偏离情况”项填写正偏离或负偏离或无偏离，在“说明”项填写正偏离或负偏离原因。
3.该表可扩展。

供应商（单位名称及公章）：______________________
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________
日    期： _____年_____ 月_____
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc31390]
[bookmark: _Toc10114][bookmark: _Toc20558][bookmark: _Toc6356][bookmark: _Toc26996][bookmark: _Toc8621]第四部分  供应商资格要求

供应商根据招标文件公告资质要求内容附资质证明文件。

                       
（一）基本资格条件

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的
资格承诺（格式）
(采购人名称）_______________________：
我单位参与陕西卓佲项目管理有限公司组织________________________(项目名称)公开招标，我公司符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件：
（1） 具有独立承担民事责任的能力；
（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4） 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5） 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6） 法律、行政法规规定的其他条件。

我方对此声明负全部法律责任。


供应商（单位名称及公章）：______________________
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________
日    期：______________________





（二）特定资格条件
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）；
（2）财务状况证明：供应商提供2024年度经审计完整的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明；





（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(采购人名称）_______________________：
我单位参与陕西卓佲项目管理有限公司组织的____________________(项目名称)，我单位郑重声明：我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
特此声明。


供应商（单位名称及公章）：______________________
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________
日    期：______________________

（4）社会保障资金缴纳证明：提供2025年1月以来任意时间段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明或有社会保障资金的良好记录（提供书面声明），依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；
（5）税收缴纳证明：提供2025年1月以来任意时间段的纳税证明或完税证明（时间以税款所属时期为准）或有税收缴纳的良好记录（提供书面声明），依法免税的单位应提供相关证明材料；










	

	





（6）无重大违法记录声明

(采购人名称）_______________________：
我单位参与陕西卓佲项目管理有限公司组织的______________________(项目名称)公开招标，我单位郑重声明：我方参加本项目公开招标工作前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
特此声明。


供应商（单位名称及公章）：______________________
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________
日    期：______________________









7-1法定代表人证明书（格式）
	致：陕西卓佲项目管理有限公司

	企
业
法
人
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	邮政编码
	

	
	工商登记机关
	

	
	统一社会信用代码
	

	法
定
代
表
人
	姓名
	
	性别
	

	
	职务
	
	联系电话
	

	
	传真
	

	法
定
代
表
人
身
份
证
复
印
件
	（正反面）
	法定代表人（签字或盖章）

	
	
	（公章）



_________年______月 _____日



7-2法定代表人授权书（格式）
陕西卓佲项目管理有限公司：
本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）   系注册于  （供应商地址）     的（供应商名称）  的法定代表人，现代表公司授权（被授权人的姓名、职务）   为我公司合法代理人，代表本公司参加  （项目名称） （项目编号）的采购活动。以我方名义全权处理该项目有关招标、签订合同以及执行合同等一切事宜。
本授权书自投标文件递交截止之日起生效，有效期与投标文件有效期一致，特此声明。
供应商（单位名称及公章）：__________________
法定代表人（签字或盖章）： __________________
被授权人：_____________性别：____________职务：_________
联系地址：  ________________
联系电话：________________
法定代表人及被授权人身份证复印件/扫描件
	法定代表人身份证复印件（正反面）

	被授权人身份证复印件（正反面）



[bookmark: _Toc19138][bookmark: _Toc18964][bookmark: _Toc23165][bookmark: _Toc1803]

（8）供应商若为生产厂家，需提供有效期内且生产范围包含所投产品的医疗器械注册证和《医疗器械生产许可证》；供应商若为经销商，需提供有效期内且经营范围包含所投产品的《医疗器械经营许可证》，及有效期内且生产范围包含该产品的医疗器械注册证和《医疗器械生产许可证》；


（9）非联合体响应声明
(采购人名称）_______________________：
我单位参与陕西卓佲项目管理有限公司组织的____________________(项目名称)公开招标，我单位郑重声明：我方非联合体响应，如有虚假，承担相应责任。
特此声明！







供应商（单位名称及公章）：______________________
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________
日    期：______________________

[bookmark: _Toc23526]

[bookmark: _Toc9217][bookmark: _Toc23110]第五部分 技术与服务方案
由供应商自行编写，无具体格式。
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[bookmark: _Toc16328][bookmark: _Toc27522][bookmark: _Toc26563][bookmark: _Toc32537][bookmark: _Toc7311][bookmark: _Toc9493][bookmark: _Toc10667][bookmark: _Toc21288]第六部分  服务承诺
服务承诺由供应商自行编写，无具体格式。
[bookmark: _Toc3945][bookmark: _Toc2376][bookmark: _Toc17158][bookmark: _Toc23276][bookmark: _Toc2785]
第七部分  业绩一览表
	年份
	用户名称
	项目名称
	合同签订时间
	合同金额
	  备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



提供合同复印件


第8部分 [bookmark: _Toc19279][bookmark: _Toc31275][bookmark: _Toc22353][bookmark: _Toc17740][bookmark: _Toc7794]
 供应商认为有必要说明的其他问题


[bookmark: _Toc22177][bookmark: _Toc6951]附件一、封袋正面标识式样
投标文件正本封袋正面标识式样
致：陕西卓佲项目管理有限公司      项目编号：ZMZB2025XYZY-518R
项目名称：咸阳职业技术学院2026年二期双高护理专业群急救实训基地设备采购项目（二次）
投标文件（正本）
（非开标会议不得启封）
供应商（公章）：______________________
时          间：        年       月      日













投标文件副本封袋正面标识式样

致：陕西卓佲项目管理有限公司       项目编号：ZMZB2025XYZY-518R
项目名称：咸阳职业技术学院2026年二期双高护理专业群急救实训基地设备采购项目（二次）
投标文件（副本）
（非开标会议不得启封）
供应商（公章）：______________________
时          间：        年       月      日
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报价一览表封袋正面标识式样
致：陕西卓佲项目管理有限公司     项目编号：ZMZB2025XYZY-518R
项目名称：咸阳职业技术学院2026年二期双高护理专业群急救实训基地设备采购项目（二次）
报价一览表
（非开标会议不得启封）
供应商（公章）：______________________
时          间：        年       月      日













电子文档封袋正面标识式样
致：陕西卓佲项目管理有限公司    项目编号：ZMZB2025XYZY-518R
项目名称：咸阳职业技术学院2026年二期双高护理专业群急救实训基地设备采购项目（二次）
电子文档
（非开标会议不得启封）
供应商（公章）：______________________
时          间：        年       月      日
















[bookmark: _Toc8177][bookmark: _Toc20374][bookmark: _Toc18633][bookmark: _Toc3008][bookmark: _Toc11632][bookmark: _Toc20088][bookmark: _Toc2630][bookmark: _Toc30485][bookmark: _Toc1641][bookmark: _Toc27136][bookmark: _Toc10934][bookmark: _Toc30870][bookmark: _Toc30536][bookmark: _Toc15467]附件二、中小企业申明（货物）
[bookmark: _Toc32438][bookmark: _Toc6022][bookmark: _Toc12531][bookmark: _Toc11896][bookmark: _Toc5814][bookmark: _Toc21117][bookmark: _Toc10807]本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称） ，属于                （采购文件中明确的所属行业）            
行业；制造商为 （企业名称）      ，从业人员      人，营业收入为   万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.     （标的名称） ，属于                （采购文件中明确的所属行业）            
行业；制造商为 （企业名称）      ，从业人员      人，营业收入为   万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：
[image: ]1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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[bookmark: _Toc7189][bookmark: _Toc29052][bookmark: _Toc1971][bookmark: _Toc23305]关于印发中小企业划型标准规定的通知
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年六月十八日
 
中小企业划型标准规定
　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
[bookmark: _Toc21327][bookmark: _Toc4938]附件三、残疾人福利性单位声明
根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，由供应商自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

[bookmark: _Toc26509][bookmark: _Toc23159][bookmark: _Toc3053][bookmark: _Toc2723]附件四、监狱企业证明文件

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc28193][bookmark: _Toc3267][bookmark: _Toc563][bookmark: _Toc2126][bookmark: _Toc11969][bookmark: _Toc13122][bookmark: _Toc13303][bookmark: _Toc19198]附件五、“节能产品”，“环境标志产品”证明材料
 1、供应商提供的产品属于“节能产品”，“环境标志产品”，应提供产品列入“节能产品”，“环境标志产品”相应产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书。
2、未按照上述要求提供的，评审时不予以考虑。



[bookmark: _Toc29632][bookmark: _Toc24855][bookmark: _Toc4414][bookmark: _Toc23799][bookmark: _Toc26351][bookmark: _Toc19997][bookmark: _Toc10027][bookmark: _Toc5338][bookmark: _Toc11924]附件六、质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：            包号：                          
质疑项目的编号：                    
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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[bookmark: _Toc25994]
公平       公正



[bookmark: _Toc9946]专业       高效






[bookmark: _Toc32384]企业名称：陕西卓佲项目管理有限公司
[bookmark: _Toc25918]地址：西安市雁塔区科技路 30号合力紫郡B座21层
[bookmark: _Toc26276]邮政编码：710065
[bookmark: _Toc1409]电话：029-81875979
[bookmark: _Toc13292]传真：029-81875979
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