**政府采购项目**

**项目编号：AKSH2024-ZGK-165**

**安康市中心医院**

**病床等医疗辅助设施采购项目**

****

 **招 标 文 件**

**采 购 人：安康市中心医院**

**采购代理机构：安康尚昊招标代理有限公司**

**日 期：二〇二四年十二月**

#

#

# 目 录

第一章 招标公告 2

第二章 投标人须知前附表 7

第三章 投标人须知 10

第四章 采购内容 27

第五章 商务要求 52

第六章 合同格式（仅供参考） 54

第七章 投标文件（格式） 58

# 第一章 招标公告

安康市中心医院病床等医疗辅助设施采购项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省 安康市）获取采购文件，并于2025年1月10日09:00时（北京时间）前提交响应文件。

1. **项目基本情况**

1.项目编号：AKSH2024-ZGK-165

2.项目名称：安康市中心医院病床等医疗辅助设施采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：100万元

5.采购需求：安康市中心医院病床等医疗辅助设施采购项目，1批；预算金额：100万元，项目概况：为确保医院日常工作的正常运行，现需对病床等医疗辅助设施供货服务组织招标，选取一家合格供应商为医院提供供货服务，需满足的要求:满足医院工作需求； 简要技术要求、用途：自用，技术要求详见招标文件“采购内容”；

6.合同履行期：自合同签订之日起壹年（根据医院实际使用数量和合同成交约定的单价完成合同约定总金额，最终结算金额不超过合同总金额）。

7.本项目是否接受联合体投标：否

**二、投标人的资格要求**

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（二）特定资格条件：

1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2.法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接投标只须提交其身份证明资料）

3.信用记录：投标人通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询结果为准（投标文件中提供查询结果网页截图并加盖投标人公章，查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前，评标现场通过网站对信用记录进行核实）。

4.书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5.财务状况报告：提供2023年度经审计的财务审计报告或投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）。

6.税收缴纳证明：提供2024年1月至今任意三个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税或缓缴的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。

7.社会保障资金缴纳证明：提供2024年1月至今任意三个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。

8.供应商如为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》）及制造商的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》，投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证或备案凭证；供应商如为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》，投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证或备案凭证。

9.本项目专门面向中小企业采购，投标人须为中小企业并提供《中小企业声明函》。（三）采购项目需要落实的政府采购政策

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策：

1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

2.《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

3.《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

4.《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

5.《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号；

6.《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕 财办采〔2020〕15 号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办 法》（陕财办采〔2018〕23 号）；

7.其他需要落实的政府采购政策。

三、招标文件获取

1.获取时间：2024年12月21日至2024年12月27日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00（节假日除外）。

2.获取地点：全国公共资源交易平台（陕西省 安康市）。

3.获取方式：在线获取。

4.文件售价： 免费获取。

备注：（1）获取须知：投标供应商使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统企业端进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行网上报名。（2）采购代理公司确认：供应商须在采购文件获取时间内将报名回执单、介绍信（备注经办人联系电话及电子邮箱）、身份证复印件加盖公章递交至安康尚昊招标代理有限公司，代理公司确认报名资料无误后方可下载文件，（3）未完成网上投标成功的或未经采购代理公司确认或未在规定时间内在平台上下载文件的，导致无法完成后续流程或因供应商未提交报名资料无法接收后续相关信息的责任自负。 （4）本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。开标前，供应商需登录网络开标大厅。开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法签到或解密投标文件，按无效投标对待。（5）电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000。（6）请各供应商获取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

四、投标文件递交：

1.投标文件递交截止时间：2025年1月10日09:00时前

2.投标文件递交地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省 安康市）

3.开标地点：安康不见面开标大厅系统

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：安康市中心医院

地 址：陕西省安康市汉滨区金州南路85号

联 系 人：张彦昊

联系方式：19909150521

2.采购代理机构信息

名 称：安康尚昊招标代理有限公司

地 址：安康市高新区高新观澜8栋二单元801室

联系方式：15991480332

3.项目联系方式

项目联系人：陈工

电 话：15991480332

安康尚昊招标代理有限公司

 2024年12月20日

**特别提醒：**

**1.本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式（无需提供纸质版文件，无需到开标现场），开标时请务必携带数字认证证书，如因供应商自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。“不见面大厅”登录网址为：**

**http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login（请各投标人下载最新驱动，详细操作请关注《关于陕西省公共资源交易平台多CA互认系统正式上线运行的通知》）电子开标、评标无法进行时，按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法（试行）》规定执行。**

**2.制作电子投标文件**

**投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该采购人端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。**

**3.递交电子投标文件**

**登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台——陕西政府采购交易系统——企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。**

**项目如有变更文件，则应点击“项目流程——答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（\*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。**

**4.电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000**

**5.投标供应商报名成功，如自愿放弃投标，应在开标前一个工作日以电子邮件或书面形式告知采购代理机构。供应商若未按此要求告知，采购代理机构将登记供应商不诚信信用记录，在一个自然年度进行综合考评，报采购监督管理部门。由此产生的一切后果由供应商自行承担。**

# 第二章 投标人须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** |  |
|  | 采购人 | 安康市中心医院 |
|  | 采购代理机构 | 安康尚昊招标代理有限公司 |
|  | 项目名称 | 安康市中心医院病床等医疗辅助设施采购项目 |
|  | 项目编号 | AKSH2024-ZGK-165 |
|  | 投标报价 | 1.投标人所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用。2.投标人必须对所投项目进行完整报价，不接受（将拒绝）只对部分服务进行报价的投标。 |
| 1.
 | 合同履行期 | 自合同签订之日起壹年（根据医院实际使用数量和合同成交约定的单价完成合同约定总金额，最终结算金额不超过合同总金额）。 |
|  | 付款方式 | 货物到达现场并经甲方验收合格双方签字入库，乙方每月提供全额正规发票，甲方按乙方开出的发票金额，通过银行转帐到乙方账户。 |
|  | 投标保证金 | 本项目不设置投标保证金 |
|  | 投标有效期 | 投标文件递交截止时间起算，投标有效期为90日历天。 |
|  | 资格证明文件 | 1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。2.法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接投标只须提交其身份证明资料）3.信用记录：投标人通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询结果为准（投标文件中提供查询结果网页截图并加盖投标人公章，查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前，评标现场通过网站对信用记录进行核实）。4.书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 5.财务状况报告：提供2023年度经审计的财务审计报告或投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）。6.税收缴纳证明：提供2024年1月至今任意三个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税或缓缴的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。7.社会保障资金缴纳证明：提供2024年1月至今任意三个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。8.供应商如为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》）及制造商的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》，投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证或备案凭证；供应商如为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》，投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证或备案凭证。9.本项目专门面向中小企业采购，投标人须为中小企业并提供《中小企业声明函》。 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 特殊情况处理 | 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当报告财政管理部门，由财政管理部门按照以下原则处理：（1）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；（2）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成招标采购单位依法重新招标。（3）在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，可以比照前款规定执行。 |
|  | 中小企业划分说明 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以 上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以 下的为微型企业。 |
| 1.
 | **核心产品** | **（1）双摇床（中控刹车）****（2）单摇床（中控刹车）****（3）304不锈钢双层器械车（特大号）****（4）304不锈钢双层治疗车大号****（5）钢制文件柜，二门、三门、四门、六门更衣柜** |
|  | **样品** | **（1）双摇床（中控刹车）****（2）单摇床（中控刹车）****（3）304不锈钢双层器械车（特大号）****（4）304不锈钢双层治疗车大号****（5）钢制文件柜：二门** |
|  | 开标时间、地点 | 开标时间：2025年1月10日09:00时 开标地点：安康不见面开标大厅系统（如有变动，另行通知）。 |
|  | 投标文件递交截止时间 | 2025年1月10日09:00时止 |
|  | 评标小组构成 | 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国采购法实施条例》等有关法律规定组建评标小组。 |
|  |  勘查 | 1.采购代理机构不组织统一现场勘察，由供应商自行安排。2.供应商勘察现场发生的一切费用自理，并自行负责在勘察现场发生的人员伤亡和财产损失。 |
|  | 答疑 | 如有疑问，投标人需书面提出，经采购人收集问题后，统一答疑。  |
|  | **报****价要求说明** | **1.实际供货单价=协议期间公布的物资单价限价X（乘于）投标单位的****折扣率。****2.本次报价要求为****投标折扣率，例如：投标折扣率为80%，则投标函及投标一览表内填写0.8，即表示为八折。** |

# 第三章 投标人须知

## 一、总则

**1.项目概况**

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和规章，本项目已具备招标条件，现进行招标。

1.2 采购人：安康市中心医院。

1.3 采购代理机构：安康尚昊招标代理有限公司。

1.4 采购项目名称：安康市中心医院病床等医疗辅助设施采购项目。

**2.招标范围、服务期、项目地点**

2.1 招标范围：安康市中心医院病床等医疗辅助设施采购项目，1批；预算金额：100万元，项目概况：为确保医院日常工作的正常运行，现需对病床等医疗辅助设施供货服务组织招标，选取一家合格供应商为医院提供供货服务，需满足的要求:满足医院工作需求； 简要技术要求、用途：自用，技术要求详见招标文件“采购内容”；

2.2.合同履行期：自合同签订之日起壹年（根据医院实际使用数量和合同成交约定的单价完成合同约定总金额，最终结算金额不超过合同总金额）。

2.3 项目地点：采购人指定地点。

**3. 投标人资格要求**

3.1 投标人应具备的资格条件：见投标人须知前附表。

**4．合格的投标人**

4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次招标采购货物和服务的制造商或授权投标人。

4.2投标人如有下列情形之一的按废标处理：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目提供采购代理服务的；

（3）与本招标项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本招标项目采购代理机构相互控股或参股的；

（5）与本招标项目采购代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）被省级或招标项目备案地司法部门或财政监管部门作行政处罚（或不良行为记录），但不在其行政处罚期（或不良行为记录期）内的除外。

**5.费用承担**

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

**6.保密**

参与政府采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

**7.语言文字**

招标文件和投标文件使用的语言文字为中文。专业术语使用外文的，应附有中文注释。

**8.计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

**9.响应和偏差**

9.1 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则投标人的投标按无效处理。

9.2 投标人应根据招标文件的要求提供详细的技术支持资料、服务计划等内容对招标文件作出响应。

9.3 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

## 二、招标文件

**10.招标文件的构成**

10.1招标文件用以阐明所需提供的货物及服务、采购、投标程序和合同条件。招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知前附表

（3）投标人须知

（4）采购内容

（5）商务要求

（6）合同文本

（7）投标文件格式

10.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利于投标人的评标结果，其风险由投标人承担。

10.3招标文件的获取：招标采购公告发布后，有意向的投标人应从采购代理机构获取招标文件，仅作为本次招标使用。

10.4本招标文件的解释权归安康尚昊招标代理有限公司。

**11.招标文件的澄清**

11.1任何要求对招标文件澄清的投标人，应在本项目招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布变更公告。在此之后提出的询问或者质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

11.2对于在规定时间内收到的投标人依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序及时作出答复，若对招标文件做出实质性变动，则按照相关规定延长投标截止时间。

11.3投标人提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

**12.招标文件的修改**

12.1招标采购单位如果对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间，在发布招标公告的财政部门指定媒体上由采购代理机构发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的单位。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.2招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对采购人和投标人都具有约束力。

12.3采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。延长投标截止时间和开标时间将在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有获取招标文件的单位。

## 三、投标文件

**13.投标文件编制的原则**

13.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式编制并逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中留有空项的或没有按格式制作的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标将有可能被拒绝。

13.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

13.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则其投标将被视为无效投标。

13.4供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律纠纷和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

13.5采购人享有本项目在实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.6供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.7 如供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

**14.投标文件构成和格式**

14.1文件的制作和签名

14.1.1为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子投标文件。投标人在投标前须提供电子投标文件。

14.1.2编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。投标文件中需要加盖法定代表人私章的地方，请使用“法人CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一 CA，否则将会导致解密失败。因供应商自身原因未使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制，导致电子文件上传失败，由供应商自行承担全部责任。

14.2投标人应按照本须知第14.1条的内容及第七部分提供的格式编写投标文件，不得缺少招标文件要求填写的表格或提交的资料。

**15.投标报价**

15.1“报价表”填写时应注意下列要求：

（1）本项目的投标报价应结合市场自主报价并承担风险；

（2）投标报价依据现行及省级有关规定并结合市场情况填报投标报价；

（3） 各投标人应在投标文件中标明分项报价；

（4）凡因投标人对招标阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各投标人自负；

15.2 最低报价不作为中标的唯一条件。

**16.投标货币**

投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标均按照无效投标处理。

**17.投标人资格的证明文件**

17.1投标人须按招标文件要求，提供资格证明文件，未按要求提供或提供不全的，其投标按照无效投标处理。

17.2如果招标文件有要求统一格式的，必须按统一格式提供，未按要求提供的，其投标按照无效投标处理。

17.3资格证明文件有效期从开标之日起算不得少于投标文件有效期。

**18.投标保证金**

本项目不设置投标保证金

**19.投标有效期**

19.1投标文件递交截止时间起算，投标有效期为90日历天。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将按照无效投标处理。

19.2在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

19.3 中标供应商投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

**20.投标文件的格式**

20.1供应商须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件；并编制目录和对应的页码。

20.2本次招标只接受简体中文文字的投标文件；如投标文件中出现外文资料，必须配以中文译文。否则，由此引发的一切责任由供应商自负。

20.3拒绝接受以电话、传真、电子邮件形式的投标。

## 四、响应文件的递交

**21.投标文件递交**

21.1电子投标文件递交与解密

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台－企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页〉电子交易平台〉企业端〉我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（\* .SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

22.2代理机构不接受邮寄的投标文件；

22.3无论供应商成交与否，其投标文件恕不退还。

**22.投标文件的修改和撤回**

22.1供应商在上传投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以对已递交的投标文件进行修改、撤回。补充、修改的内容应当按招标文件要求签章、加密上传。

22.4投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件。

## 五、开标、评标、定标

**23.开标**

23.1采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

23.2开标仪式由采购代理机构主持，采购人代表及有关人员参加。

23.3本项目采用远程不见面开标方式进行开标、采购代理机构在规定的时间和地点组织开标，投标单位授权代表不到现场参加开标，须自行在各自办公场所，自备电脑在投标截止时间前登录不见面开标大厅，进行远程开标。

23.3.1投标供应商在获取招标文件后应在全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）网站[新闻咨询→通知公告]中下载并详细阅读安康公共资源交易中心不见面开标系统（投标人）操作 http://www.sxggzyjy.cn/xwzx/002002/subPage.html，下载并详细阅读《关于陕西省公共资源交易平台多CA互认系统正式上线运行的通知》并下载最新版本驱动。

23.3.2为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。

23.3.3投标人需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA 锁为制作投标文件的 CA 锁。

不见面开标方式因投标人不来开标现场，资格审查如需提供复印件，请按文件中要求， 在响应文件中上传电子版。

23.3.4开标时间到了之后就不能签到，建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅， 并及时签到（开标前 60 分钟即可签到），遇到问题及时联系客服029-88661292、88661267、88661241。

23.3.5开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书CA 锁在自备电脑上自行远程解密电子投标文件，由电子交易系统进行自动唱标。

系统默认解密时长为 60分钟，投标单位需在解密时间规定内完成投标文件解密，如因投标单位自身原因未在规定时间内完成解密的，采购代理机构将在系统中退回未解密的投标文件，被退回的投标文件将不再参与后续的开标活动。所有投标单位解密完成后由开标人员将响应文件导入开评标系统。

23.4特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等原因导致电子 化开、评标无法正常进行时，将按照采购监管机构及公共资源交易中心统一安排部署开展后续采购活动。

**24.采购人或采购代理机构**

24.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

24.2宣布评标纪律；

24.3公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

24.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

24.5根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

24.6依法对投标人的资格进行审查；

24.7依法维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

24.8核对评标结果，有分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的、经评标委员会认定评分畸高、畸低的，要求评标委员会复核或者书面说明理由。评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

24.9与评标有关的其他事项。

**25.评标委员会**

25.1 采购人将根据本次招标项目的特点，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定组建评标委员会；

25.2 评标委员会成员由采购人及评审专家组成，负责评标活动。专家人选在专家库中随机抽取，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

25.3评审专家从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家；

25.4 评标委员会成员对各投标人投标文件进行审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

25.5要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

25.6对投标文件进行比较和评价；

25.7确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人；

25.8向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为（如果有）；

25.9评标委员会有权对整个招标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标管理办法》的规定，本着公开、公平、公正的原则，进行处理。

**26.投标文件的初审**

26.1投标文件的资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，按照招标文件中投标人须知前附表资格要求对投标人进行资格审查，以确保投标人是否具备相应的投标资格，任意一条不符合要求的，按无效投标处理。

26.2投标文件符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的完整性、有效性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。审查应包含以下内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **符合性审查项** | **通过条件** | **结论** | **未通过原因** |
| 1 | 投标文件封面、投标函、法定代表人委托授权书三处的项目名称、项目编号、标段（未分标段除外） | 三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段（未分标段除外）完全一致。 |  |  |
| 2 | 投标文件签署、盖章 | 均按招标文件要求签字、盖章。（《评标要素及分值一览表》中要求提供的证明材料除外）。 |  |  |
| 3 | 投标文件组成 | 投标文件应包含以下内容：一、投标函二、投标一览表三、资格证明文件四、技术商务响应偏离表五、投标方案六、采购服务机构拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 |  |  |
| 4 | 投标文件的计量单位、语言、报价货币、投标有效期 | 计量单位、语言、报价货币、投标有效期均符合招标文件的要求。 |  |  |
| 5 | 投标报价 | （1）投标报价符合唯一性要求：（2）开标一览表填写符合要求；（3）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价； |  |  |
| 6 | 招标文件要求的实质性条款 | 完全响应招标文件要求的各项实质性条款。 |  |  |
| 7 | 合同主要条款响应 | 完整响应招标文件合同主要条款。 |  |  |
| **评标委员会成员：（签字）** |

26.2.3开标时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中明细内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）多处内容交叉不符时，以评标小组评审结果为准；

（6）文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，供应商同意后，调整后的报价和内容对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价和内容，则其投标文件无效。

26.3通过对投标人及投标文件符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效投标处理：

（1）投标人投标报价超出采购预算金额或者最高限价的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）投标内容出现漏项或数量与要求不符的，出现重大负偏离；

（4）投标人串通投标的；

（5）投标人有违法违规行为的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件不符合招标文件其他要求的；

（8）其他法律法规规定的废标情况。

**27.投标文件的澄清**

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**28.评标原则及主要方法**

28.1评标委员会将遵循公平、公正和择优的原则，对所有投标人的投标文件评审，都采用相同的程序和标准；

28.2评审过程的保密：在投标文件的评审、比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝；

28.3评标原则和办法：

综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

|  |
| --- |
|  |
|  |

具体评审因素量化指标和分值如下：

**评分明细表**

| **赋分项** | **得分** | **赋分标准** |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30分 | 以满足招标文件要求且有效投标报价最低的投标价格为评标基准价，其价格分为满分30分。公式计算：报价得分=（基准报价/评审报价）×30评审报价=最终报价折扣率-政策功能价格 |
| 商务响应 | 3分 | 经过有效性和符合性审核合格的单位，对付款，交货，验收，售后服务等方面进行响应，完全响应且逐项详细说明的计3分，未做详细响应的，按响应程度计1—2分。 |
| 技术评审 | 20分 | 投标产品的技术指标评审：完全响应或优于招标技术参数要求，技术资料齐全得计20分；其中加 “★”项技术参数一项不满足扣2分；非“★”项技术参数，一项不满足扣1分，扣完为止。注：投标人应提供充足的佐证材料（如：经厂家确认的产品彩页、检测/检验报告、（产品）说明书、技术白皮书等证明材料）予以佐证，佐证材料应编制在投标文件中，供应商自行承担因证明材料不全面被视为技术参数偏离的风险。 |
| 质量保证 | 10分 | 1.产品进货渠道正规，确保生产供应的产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，提供所投产品的合法来源渠道证明文件，详细完善的计4—5分，较详细完善的计2—3分，一般的计0—1分，未提供不得分。（供应商应提供详细的证明材料，不限于投标产品注册证及附件、（产品）彩页（如有）、（产品）说明书、检测/检验报告等。 )2.所投产品性能稳定，具有较好的使用效果，质量保证完善，符合采购内容及技术要求，并提供相关证明材料及质量保证承诺，详细完善的计4—5分，较详细完善的计2—3分，一般的计0—1分，未提供不得分。 |
| 样品评审 | 10分 | 根据样品的质量、制造工艺、技术标准、所选择本项目材质、规格标准等情况综合判定赋分；样品的质量、制造工艺、技术标准、材质、规格标准等优得6—10分；样品的质量、制造工艺、技术标准、材质、规格标准等一般得0—5分；未提供的不得分。（样品提供单件即可） |
| 实施方案 | 6分 | 根据投标人针对本项目提供的总体实施方案（不限于供货配送方案、运输保管方案、质量标准、人员配备、产品调换方案以及出现紧急情况下的应急方案等实施方案）进行综合评分。方案合理、完善：5—6分，较完善：3—4分，一般：1—2分，未提供不得分。  |
| 业绩 | 6分 | 提供投标人2021年12月1日至今所投核心产品的项目业绩，每提供1项有效业绩证明材料的得1分，满分6分。注：证明材料以投标文件中提供清晰可辨项目合同业绩复印件，否则此项业绩不计分。 |
| 售后 服务 | 15分 | 1.售后服务机构健全，针对本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的售后服务措施、承诺。依据其响应承诺和证明材料及实际能力打分，承诺0.5小时到达现场的计8分，1—3小时计4分，超过4小时计1分，须提供相应的承诺及证明材料，未提供的计0 分。2.根据各供应商提供的详细的售后服务内容、服务方式、质保期外服务措施及优惠承诺措施等，优计4—5分，良计2—3分，一般计0—1分。3.培训：负责为使用单位培训操作及维护人员，并有完整的培训方案，列出详细的培训内容、培训计划说明详细的计2分；培训方案一般，有培训内容、培训计划但不够详细的计1分；无培训方案不得分。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|   |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 备注：

1) 以上各项打分均由评标委员会独立评分，评分相邻两挡之间的得分，归属于较低一档，两档之间可取小数点进行打分，按评审后综合得分由高到低推荐一至三名中标候选人。

2) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3）若出现综合得分并列时，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

4）数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

5）针对核心产品投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由专家组确定价格得分最高的一个供应商获得成交人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

6) 评审时，投标人符合投标人须知33条采购政策的按照采购政策执行。

评标委员会根据评标情况编制评审报告，评标委员会成员对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理，并将其评审情况如实计入考核表。

**29.定标**

29.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内，将评标报告送采购人定标。

29.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，复函采购代理机构。

29.3采购代理机构在采购人确定中标单位2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

29.4采购代理机构向中标供应商发出《中标通知书》。

**30.签订合同**

30.1成交后，成交供应商在收到成交通知书后三十（30）个日历日内，应按招标文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订供货合同，同时送监督机构备案，招标文件及成交供应商的投标文件均作为合同的组成部分。

30.2采购人不得向成交供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购服务要求实质性内容的协议。

30.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排序在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

30.4政府采购合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。

30.5 招标文件、投标文件、澄清等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

30.6政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

## 六、代理服务费

**31.代理服务费**

31.1 中标人：需先缴纳足额服务费，凭借转账凭证前来领取中标通知书。

31.2 中标服务费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）规定标准计取。（采购代理机构开户名称：安康尚昊招标代理有限公司 开户行名称：中国建设银行股份有限公司安康分行营业部 帐 号：61050166371100000492）

## 七、质疑、投诉

**32.质疑、投诉**

质疑或投诉的接收和处理应当按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。

32.1供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

32.2供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.3质疑函应当包括下列主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

32.4供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

32.5质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用职权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构应当依法驳回。

32.6质疑函接收方式：由自然人本人或法定代表人或者其授权代表携带书面原件及身份证明原件到现场递交，否则不予受理 。

32.7质疑受理部门：安康尚昊招标代理有限公司

 质疑受理电话：15991480332

32.8提交质疑函地点：安康市高新区高新观澜8栋二单元801室

32.9本次采购活动中，采购代理机构对质疑函回复的书面文件的送达方式为现场取件。如所质疑的问题比较复杂，采购人或者采购代理机构在规定的答复时间内无法回复，应事先告知提出质疑的供应商，同时向同级政府采购监督管理部门报告。

32.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门投诉。

32.11 质疑函应当使用中文。

## 八、采购政策

**33.采购政策**

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策：

（1）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，在政府采购活动中投标人为小型和微型企业的，对价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标（所投的货物/承建的工程/承接的服务由小型和微型提供）；

（2）根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。评标时，对监狱企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）对专门面向中小企业采购项目，不再执行价格扣除政策。

（5）对非专门面向中小企业采购项目，执行以上价格扣除政策。

**注：**参加政府采购活动的中小企业/残疾人单位应提供《中小企业声明函》原件或《残疾人福利性单位声明函》原件。投标产品中有监狱企业生产的产品的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件。未提供上述声明函原件/证明文件复印件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性，对既属于监狱企业、福利企业，同时又满足中小微企业规定的投标单位，其价格扣除仅适用一次。

①根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）所投产品属于节能产品政府采购清单所列产品，在技术、服务同等的条件下，应当优先采用清单中的节能产品；

②所投产品为“环境标志产品政府采购清单”所列产品，在性能、技术、服务等指标同等的条件下，应当优先采用；

③节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发〔2007〕51号的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准；

④环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准；

⑤若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策；

（6）关于信用记录的查询和使用

①采购人将在资格审查阶段通过【[信用中国](http://www.creditchina.gov.cn)（www.creditchina.gov.cn）】、【[中国政府采购网](http://www.ccgp.gov.cn/cr/list)（www.ccgp.gov.cn）】网站对投标文件正本中的《投标人书面声明函》的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的第二条第（三）款规定，其投标或中标资格将被取消；

②投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但投标人应提供相关证明材料；

③信用记录查询的截止时点为“招标文件发售之日起至投标截止日前”。信用记录查询的结果，将以截图保存至电子介质的形式留存。投标人未如实填报《投标人书面声明函》的，视为“投标人提供虚假材料谋取中标、成交的”行为。

（7）融资政策

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）文件精神，有融资需求的中标（成交）人可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。陕西省政府采购信用融资平台网址：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/s

## 九、其他事项

**34.其它事项**

34.1投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当报告财政管理部门，由财政管理部门按照以下原则处理：

（1）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；

（2）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成招标采购单位依法重新招标。

在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，可以比照前款规定执行。

34.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选单位名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

# **第四章**采购内容

**一、采购内容**

本次采购内容为安康市中心医院病床等医疗辅助设施采购。

**二、项目概况**

为确保医院日常工作的正常运行，现需对医院病床等医疗辅助设施供货服务组织招标。采购人（安康市中心医院）通过公开招标方式，选取一家合格供应商为医院提供供货服务。实际供货单价=协议期间公布的物资单价限价X（乘于）投标单位的折扣率，协议期间不以市场价格影响而调整单价以及折扣率。

**三、采****购****清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项内容 | 规格/型号/材质(mm)（尺寸为参考尺寸） | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 备注 |
|  | 五功能电动床 | 2330\*1050x530/710mm | 张 | 1 | 31840.2 |  |
|  | 四功能电动床 | 2050\*1050\*500/750mm | 张 | 1 | 15920.1 |  |
|  | 双摇床（中控刹车） | 2000\*900\*500 | 张 | 1 | 3537.8 |  |
|  | 双摇床（四角刹车） | 2000\*900\*500 | 张 | 1 | 2918.4 | 此项为核心产品，需提供样品 |
|  | 单摇床（中控刹车） | 2000\*900\*500 | 张 | 1 | 2918.4 | 此项为核心产品，需提供样品 |
|  | 单摇床（四角刹车） | 2000\*900\*500 | 张 | 1 | 2565 |  |
|  | 骨科牵引床 | 2050\*900\*1850 | 张 | 1 | 7522.1 |  |
|  | 半不锈钢双层架子床 | 1900\*850\*1800 | 套 | 1 | 1592.2 |  |
|  | 半不锈钢单摇床 | 2000\*900\*500 | 张 | 1 | 1749.9 |  |
|  | 半不锈钢平床 | 2000\*900\*500 | 张 | 1 | 1470.6 |  |
|  | 八档护栏 | 长1500\*高480 | 支 | 1 | 279.3 |  |
|  | 五档护栏 | 长1200\*高400 | 支 | 1 | 186.2 |  |
|  | 半不锈钢加床 | 1950\*720\*450 | 张 | 1 | 799.9 |  |
|  | 304不锈钢带柜检查床 | 1850\*650\*650 | 台 | 1 | 2653.35 |  |
|  | 不锈钢妇科检查床 | 1900\*600\*780 | 台 | 1 | 4468.8 |  |
|  | 防褥疮充气床垫 | 2000\*900 | 张 | 1 | 2475.7 |  |
|  | 平床垫 | 1950\*860\*80 | 张 | 1 | 223.25 |  |
|  | 单摇床垫 | 1950\*850\*80 | 床 | 1 | 260.3 |  |
|  | 双摇床垫 | 1950\*850\*80 | 床 | 1 | 306.85 |  |
|  | 304不锈钢检查床 | 1900\*650\*650 | 张 | 1 | 865.45 |  |
|  | 多功能抢救床 | 1900\*680\*550/900 | 张 | 1 | 7522.1 |  |
|  | 塑钢床头柜 | 480\*480\*700 | 个 | 1 | 399.95 |  |
|  | 双面病案柜 | 1500\*680\*2100 | 台 | 1 | 3537.8 |  |
|  | 304不锈钢(二门）四门器械柜 | 900\*400\*1800 | 台 | 1 | 4934.3 |  |
|  | 手术对接车 | 4000\*600\*500/850 | 台 | 1 | 16758 |  |
|  | 不锈钢担架推车 | 2000\*600\*700 | 台 | 1 | 3192.95 |  |
|  | 304不锈钢双层器械车（小、中号） | （450-780）\*480\*850 | 台 | 1 | 1261.6 |  |
|  | 304不锈钢双层器械车（大号） | （780-900）\*550\*850 | 台 | 1 | 1512.4 |  |
|  | 304不锈钢双层器械车（特大号） | （900-1000）\*600\*850 | 台 | 1 | 2183.1 | 此项为核心产品，需提供样品 |
|  | 304不锈钢双层治疗车中号 | (450-750）\*480\*850 | 台 | 1 | 1526.65 |  |
|  | 304不锈钢双层治疗车大号 | (750-850）\*500\*850 | 台 | 1 | 1805.95 | 此项为核心产品，需提供样品 |
|  | 塑钢双层治疗车 | 650\*420\*920 | 台 | 1 | 4282.6 |  |
|  | 304不锈钢清疮冲洗车 | 780\*580\*820 | 台 | 1 | 1675.8 |  |
|  | 304不锈钢晨间护理车 | 950\*450\*900 | 台 | 1 | 2183.1 |  |
|  | 钢制回收车 | 900\*600\*900 | 台 | 1 | 2183.1 |  |
|  | 塑钢组合式保洁车 | 1100\*450\*950 | 台 | 1 | 912 |  |
|  | 304不锈钢婴儿注射车 | 800\*500\*950 | 台 | 1 | 1936.1 |  |
|  | 移动式紫外线车 | 500\*400\*1300 | 台 | 1 | 837.9 |  |
|  | 单联污物回收车 | 500\*400\*900 | 台 | 1 | 837.9 |  |
|  | 双联污物回收车 | 800\*400\*900 | 台 | 1 | 1210.3 |  |
|  | 304不锈钢急救车 | 950\*480\*1010 | 台 | 1 | 4538.15 |  |
|  | 塑钢急救车 | 750\*480\*910 | 台 | 1 | 4538.15 |  |
|  | 塑钢输液车 | 750\*480\*910 | 台 | 1 | 4538.15 |  |
|  | 42位塑钢病例柜（带病历夹） | 660\*470\*1030 | 台 | 1 | 4538.15 |  |
|  | 30位不锈钢病历柜 | 650\*420\*850 | 台 | 1 | 3607.15 |  |
|  | 40位不锈钢病历柜 | 650\*420\*950 | 台 | 1 | 4538.15 |  |
|  | 50位不锈钢病历柜 | 650\*420\*950 | 台 | 1 | 5469.15 |  |
|  | 60位不锈钢病历柜 | 650\*420\*1000 | 台 | 1 | 6400.15 |  |
|  | 病历夹 | 340\*230 | 个 | 1 | 42.75 |  |
|  | 钢制药品柜（无门） | （900-1000）\*350\*1800 | 台 | 1 | 1042.15 |  |
|  | 半不锈钢治疗台、药架 | (900-1000)\*440\*1900 | 台 | 1 | 2894.65 |  |
|  | 304不锈钢货架 | 1000\*450\*1600 | 米 | 1 | 4273.1 |  |
|  | 不锈钢拖把架 | 900\*350\*1750 | 台 | 1 | 837.9 |  |
|  | 不锈钢挂衣架 | 450\*300\*1650 | 台 | 1 | 837.9 |  |
|  | 移动式落地输液架 | 高度调节范围1.1米-2.0米 | 台 | 1 | 260.3 |  |
|  | 输液架（床插式） | 1.0米-1.6米 | 个 | 1 | 74.1 |  |
|  | 输液泵架 | 高度调节范围1.1-2.1M | 台 | 1 | 698.25 |  |
|  | 钢制轮椅 | 700\*800\*900 | 台 | 1 | 762.85 |  |
|  | 304不锈钢输液椅 | 600\*600\*1100 | 台 | 1 | 1415.5 |  |
|  | 候诊椅（三座） | 1800\*600\*700 | 台 | 1 | 1415.5 |  |
|  | 陪护凳 | 320\*220\*450 | 个 | 1 | 102.6 |  |
|  | 不锈钢升降转凳 | 转盘Φ300mm、底座Φ420mm | 个 | 1 | 512.05 |  |
|  | 定做不锈钢换鞋凳 | 1000\*350\*500 | 米 | 1 | 2606.8 |  |
|  | 钢制文件柜， 二门、三门、四门 、六门更衣柜 | 900x390x1850mm 900\*450\*1850mm | 台 | 1 | 1042.15 | 此项为核心产品，需提供样品，样品提供二门 |
|  | 钢制九门更衣柜 | 950\*450\*1850mm | 台 | 1 | 1508.6 |  |
|  | 钢制文件更衣柜 | 970\*450\*1850 | 台 | 1 | 1768.9 |  |
|  | 钢制十八门鞋柜 | 900\*400\*1850 | 台 | 1 | 1862 |  |
|  | 钢制二十四门鞋柜 | 900\*400\*1850 | 台 | 1 | 2234.4 |  |
|  | 304不锈钢组合垃圾台（车） | 1050\*500\*800 | 台 | 1 | 6632.9 |  |
|  | 塑钢婴儿车 | 800\*500\*780/980 | 台 | 1 | 2476.65 |  |
|  | 304不锈钢单联洗手池 | 500\*450\*700mm | 台 | 1 | 3724 |  |
|  | 304不锈钢双联洗手池 | 1200\*600\*800 | 台 | 1 | 6237.7 |  |
|  | 不锈钢导管柜 | 900\*400\*1900mm | 台 | 1 | 9123.8 |  |
|  | 304不锈钢综合治疗台 （检验台） | 1000\*700\*800 | 米 | 1 | 5780.75 |  |
|  | 304不锈钢治疗架 （药柜） | 1000\*400\*1100 | 米 | 1 | 3398.15 |  |
|  | 304不锈钢陪护椅 | 1800\*500\*700 | 台 | 1 | 1591.25 |  |
|  | 不锈钢药品柜 | 900\*400\*1800 | 台 | 1 | 4282.6 |  |
|  | 铅屏风（门） | 1200\*1200\*20 | 张 | 1 | 10613.4 |  |
|  | 304不锈钢密封下送车 | 1000\*600\*900 | 台 | 1 | 5753.2 |  |
|  | 304不锈钢打包台 | 1000\*600\*800 | 米 | 1 | 4522 |  |
|  | 304不锈钢打包台（带光源） | 1000\*600\*800 | 米 | 1 | 6821.95 |  |
|  | 不锈钢布衣袋车 | 600\*400\*900 | 台 | 1 | 1470.6 |  |
|  | 布衣袋 | 600\*400\*900 | 个 | 1 | 186.2 |  |
|  | 不锈钢送物车 | 900\*550\*460 | 台 | 1 | 1470.6 |  |
|  | 氧气推车 | 400\*450\*700 | 台 | 1 | 837.9 |  |
|  | 304不锈钢屏风 | 2000\*500\*1800 | 台 | 1 | 799.9 |  |
|  | 单联观片灯 | 465×545×28 | 台 | 1 | 1675.8 |  |
|  | 双联观片灯 | 825×545×28 | 台 | 1 | 2606.8 |  |
|  | 三联观片灯 | 1185×545×28 | 台 | 1 | 3537.8 |  |
|  | 四联观片灯 | 1545×545×28 | 台 | 1 | 5399.8 |  |
|  | 工作灯 | 1.2-1.6M高低调节 | 台 | 1 | 837.9 |  |
|  | 伸缩餐桌板 | 800\*320\*30 | 个 | 1 | 176.7 |  |
|  | 塑钢移动餐桌 | 900\*450\*600/950 | 台 | 1 | 837.9 |  |
|  | 塑钢标本箱 | 450\*400\*480 | 台 | 1 | 465.5 |  |
|  | 急救药箱 | 350\*230\*230 | 个 | 1 | 744.8 |  |
|  | 单层踏步台 | 400\*300\*200mm | 个 | 1 | 558.6 |  |
|  | 双层踏步台 | 600\*300\*400mm | 个 | 1 | 744.8 |  |
|  | 体重秤 | 910\*340\*290 | 台 | 1 | 539.6 |  |
|  | 视力表 | 280\*100\*660 | 个 | 1 | 632.7 |  |
|  | 直行输液轨道 | ‘一’字型 | 套 | 1 | 353.4 |  |
|  | U型输液轨道 | ‘U’字型 | 套 | 1 | 446.5 |  |
|  | 不锈钢托盘架 | 850\*600\*700/1400mm | 台 | 1 | 837.9 |  |
|  | 七功能电动床 | 2260\*1070\*420/770mm | 台 | 1 | 37050 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 342777.1 |  |

**四、技术要求**

**1.五功能电动床技术参数**

**规格：**外围参考尺寸2330\*1050x530/710mm +1mm

**★功能要求：**

可背部升降、腿部升降、背腿联动、垂直升降、正倾斜、反倾斜，一键展平、键盘锁、电动刹车及解刹车、床尾板上带高清液晶触摸屏控制完成以上姿态动作，同时具有称重功能。

升降范围：背板折起角度0°-65°±5°；腿板折起角度0°-40°±5°；

整体升降高度范围535㎜-720㎜；倾斜和反倾斜（10°）

产品配备有蓄电池，在无外接交流电源时，产品依然可以工作。

**★性能要求：**

床体姿态由电动操作实现，配有指示灯，以显示功能的执行状态。

可以对床体各个姿态的数据进行储存，并且可以调用已保存的床体姿态以便迅速达到要求的姿态

具有称重功能，精密度（±50克），并可对重量数据进行储存，同时医护人员可以设置允许重量变化的范围，显示重量变化的曲线图，超限后系统产生报警离床警报功能

承重≥250Kg

**材质参数**：整床采用镀锌钢管、板制造，工程塑料部分采用优质ABS以及PP材质；不锈钢部位采用304不锈钢材料，关键部位厚度≥3.0mm。

1. 床头尾板采用全ABS强化工程塑料，一次性注塑成型，床头配置透明床头卡；床头板颜色为灰白色/蓝色。
2. 带CPR快速复位功能，方便紧急救护，运行安全、无噪音；
3. 床面板配有软连接，床体变换位置时，床面板呈自然弧度，使病人可以选择舒适躺姿。
4. 床面连接件全部使用钢件，受压力强、转动时无噪音。
5. 1×4片式护栏采用ABS材料一次性注塑成型，锁紧装置采用铝合金型材和钢制件，带气动缓释支撑杆使护栏升降。
6. 双面三轴承中控静音万向轮，通过电动控制中控轮系统的解刹和制刹，制动稳定可靠，可防杂物缠绕，病床转动灵活无噪音；

**电气参数:参考值**

最大功率：≧130W

电源：交流220V 50Hz (或者110V 60Hz）

蓄电池：容量 ≧12V    ≧1.3AH

**2.四功能电动床技术参数**

**规格参数：**参考尺寸2050\*1050\*500/750mm +1mm

**★功能要求：**背部升降、腿部升降、背腿联动、垂直升降。

升降范围：背板折起角度0°-65°；腿板折起角度0°-43°；整体升降高度范围500㎜-800㎜，承重≥250Kg。

产品配备蓄电池，在无外接交流电源时，产品依然可以工作。

**材质参数：**整床采用镀锌钢管、板制造，工程塑料部分采用ABS以及PP材质。不锈钢部位采用304不锈钢材料，管材厚度≥1.5mm；关键部位厚度≥3.0mm。

1. 可拆卸PE/ABS床头、床尾板，一次性注塑成型，床头配置透明床头卡；
2. 1×4片式护栏采用ABS材料一次性注塑成型，锁紧装置采用铝合金型材和钢制件，带气动缓释支撑杆使护栏升降更轻松，靠床头护栏两侧配置有控制姿态的键盘、方便医务人员操作。
3. 配置中控双面静音脚轮。

**电气参数：参考值**

最大功率：≧130W

电源：交流220V 50Hz (或者110V 60Hz）

蓄电池：容量 ≧12V    ≧1.3AH

**3.双摇床（中控刹车）**

**规格：参考尺寸**2000x900x500mm +1mm

**★功能要求：**背部升降、腿部升降，升降功能采用滑轮轨道滚动式机械结构，升降平稳，不易损坏；中控刹车、静音轮。

**材质参数：**整床体采用镀锌钢材制造，管材厚度≥1.5mm；关键部位厚度≥3.0mm。环保静电喷塑。

(1)拆卸床头尾板：半金属光亮塑钢材质，颜色可根据采购人指定，金属柱固定在不锈钢插座的床框上，活动可随意拆装。

★(2)床板部分：床框需采用≧80x 40 x 1.2mm（参考尺寸）镀锌管，床板采用≧50 x 10 x 1mm（参考尺寸）镀锌管。

(3)床腿：双层钢结构支撑加固

(4)中控刹车、双面三轴承静音轮、防杂物缠绕。

(5)货物架：整体货物架固定在床腿双层支架上。

(6)五档金属活动护栏：钢件固定部位内属金属结构。

★(7)金属摇机：全金属结构活动丝杆，不锈钢摇把、可伸缩可折叠。

(8)床垫： 床垫套需使用防雨布、内40密以上高弹海绵，带拉链，可拆卸翻洗。

(9)床头柜：ABS材质，淡蓝色、带不锈钢隔热桌面、可存放药品、杂物等。

(10)配置伸缩餐桌板

**4.双摇床 （四轮刹车）技术参数**

**规格：**参考尺寸2000x900x500mm +1mm

**★功能要求：**背部升降、腿部升降，升降功能采用滑轮轨道滚动式机械结构，静音轮、四角刹车。

**材质参数：**整床体采用镀锌钢材制造，管材厚度≥1.5mm；关键部位厚度达到≥3.0mm。环保静电喷塑。

1. 拆卸床头尾板：半金属光亮塑钢材质，颜色各根据采购人要求指定，金属柱固定在不锈钢插座的床框上，活动可随意拆装。
2. 床板部分：床框需采用≧80x 40 x 1.2mm（参考尺寸）镀锌管，床板采用≧50 x 10 x 1mm（参考尺寸）镀锌管。
3. 床腿：双层钢结构支撑加固
4. 四轮刹车、双面三轴承静音轮、防杂物缠绕。
5. 货物架：整体货物架固定在床腿双层支架上。
6. 五档金属活动护栏：钢件固定部位内属金属结构。
7. 金属摇机：全金属结构活动丝杆，不锈钢摇把、可伸缩可折叠。
8. 床垫： 床垫套需使用防雨布、内40密以上高弹海绵，带拉链，可拆卸翻洗。
9. 床头柜：ABS材质，淡蓝色、带不锈钢隔热桌面、可存放药品、杂物等。
10. 配置伸缩餐桌板

**5.单摇床（中控刹车）技术参数**

**规格：**参考尺寸2000x900x500mm +1mm

**★功能要求**：背部升降，升降功能采用滑轮轨道滚动式机械结构，中控刹车、静音轮。

**材质参数：**整床体采用镀锌钢材制造，管材厚度≥1.5mm；关键部位厚度达到≥3.0mm。环保静电喷塑

1. 拆卸床头尾板：半金属光亮塑钢材质，颜色可根据采购人指定，金属柱固定在不锈钢插座的床框上，活动可随意拆装。
2. 床板部分：床框需采用≧80x 40 x 1.2mm（参考尺寸）镀锌管，床板采用≧50 x 10 x 1mm（参考尺寸）镀锌管。
3. 床腿：双层钢结构支撑加固
4. 中控刹车、双面三轴承静音轮、防杂物缠绕。
5. 货物架：整体货物架固定在床腿双层支架上。
6. 五档金属活动护栏：钢件固定部位内属金属结构。
7. 金属摇机：全金属结构活动丝杆，不锈钢摇把、可伸缩可折叠。
8. 床垫：床垫套需使用防雨布、内40密以上高弹海绵，带拉链，可拆卸翻洗。
9. 床头柜：ABS材质，淡蓝色、带不锈钢隔热桌面、可存放药品、杂物等。
10. 配置伸缩餐桌板

**6.单摇床（四轮刹车）技术参数**

**规格：**参考尺寸2000x900x500mm +1mm

**★功能要求**：背部升降，升降功能采用滑轮轨道滚动式机械结构，升降平稳，不易损坏；中控刹车、静音轮。

**材质参数：**整床体采用镀锌钢材制造，管材厚度≥1.5mm；关键部位厚度≧达到3.0mm。环保静电喷塑。

1. 拆卸床头尾板：半金属光亮塑钢材质，颜色可根据采购人指定，金属柱固定在不锈钢插座的床框上，活动可随意拆装。
2. 床板部分：床框需采用≧80x 40 x 1.2mm（参考尺寸）镀锌管，床板采用≧50 x 10 x 1mm（参考尺寸）镀锌管。
3. 床腿：双层钢结构支撑加固
4. 四轮刹车、双面三轴承静音轮、防杂物缠绕。
5. 货物架：整体货物架固定在床腿双层支架上。
6. 五档金属活动护栏：钢件固定部位内属金属结构。
7. 金属摇机：全金属结构活动丝杆，不锈钢摇把、可伸缩可折叠。
8. 床垫：床垫套需使用防雨布、内40密以上高弹海绵，带拉链，可拆卸翻洗。
9. 床头柜：ABS材质，淡蓝色、带不锈钢隔热桌面、可存放药品、杂物等。
10. 配置伸缩餐桌板

**7.骨科牵引床技术参数**

**规格：**参考尺寸2050x900x1850mm +1mm

**功能要求**：三摇升降、铝合金牵引架、多功能牵引、静音轮、中控刹车、固定货物架、床下两侧带引流挂钩、可选餐桌板。

**材质参数：**整床体采用镀锌钢材制造，管材厚度≥1.5mm；关键部位厚度≥3.0mm。环保静电喷塑。

1. 拆卸床头尾板：半金属光亮塑钢材质，颜色可根据采购人指定，金属柱固定在不锈钢插座的床框上，活动可随意拆装。
2. 床板部分：床框需采用≧80x 40 x 1.2mm（参考尺寸）镀锌管，床板采用≧50 x 10 x 1mm（参考尺寸）镀锌管。
3. 床腿：双层钢结构支撑加固
4. 四轮刹车、双面三轴承静音轮、防杂物缠绕。
5. 货物架：整体货物架固定在床腿双层支架上。
6. 五档金属活动护栏：钢件固定部位内属金属结构。
7. 金属摇机：全金属结构活动丝杆，不锈钢摇把、可伸缩可折叠。
8. 床垫： 床垫套需使用防雨布、内40密以上高弹海绵，带拉链，可拆卸翻洗。
9. 床头柜：ABS材质，淡蓝色、带不锈钢隔热桌面、可存放药品、杂物等。
10. 配置伸缩餐桌板

**8.半不锈钢双层架子床技术参数**

**规格：**参考尺寸1900x800x1800mm +1mm

**材质参数**：不锈钢床头、304不锈钢管制造，管材厚度≥1.5mm；关键部位厚度≥3.0mm。钢制护栏；床框管材需采用≥60x 40 x 1.0mm（参考尺寸）镀锌管，床板采用≧50 x 10 x 1.0mm（参考尺寸）镀锌管。

**9.半不锈钢单摇床（带护栏）**

**规格：**参考尺寸2000\*900\*500mm +1mm

**功能要求：**背部可升降、不锈钢床头可拆卸、不锈钢护栏、床下两侧带引流挂钩、可选餐桌板、镀锌材床板、床框、环保静电喷塑。管材厚度≥1.5mm；关键部位厚度≥3.0mm。

**10.半不锈钢平床（带护栏）**

**规格：**参考尺寸2000\*900\*500mm +1mm

**功能要求：：**可拆卸式不锈钢床头、不锈钢护栏、床下两侧带引流挂钩、可选餐桌板、镀锌材床板、床框、环保静电喷塑。管材厚度≥1.5mm；关键部位厚度≥3.0mm。

**11.八档护栏**

**规格：**参考尺寸 长1500\*高480mm +1mm

**功能要求：：**八档可折叠、加长加密、带不锈钢落地支架。

**材质：**加厚钢材底座、不锈钢立柱、铝合金上管、金属连接件、保证不易损坏。

**12.五档护栏**

**规格：**参考尺寸 长1200\*高400mm +1mm

**功能要求：：**五档可折叠、方便上下床。

**材质：**加厚钢材底座、不锈钢立柱、铝合金上管、金属连接件、保证不易损坏。

**13.半不锈钢加床**

**规格：**参考尺寸1950x720x450mm +1mm

**功能要求：**：可折叠、整体结构合理、轻便实用。

**材质：**不锈钢床头； 床板、床框、床架采用镀锌方管及角钢，带对角输液架孔，全不锈钢伸缩输液架。管材厚度≥1.5mm；关键部位厚度≥3.0mm。

**14.304不锈钢带柜检查床（带不锈钢转凳）**

**规格**：参考尺寸1850x650x650mm +1mm

**功能要求：：**带柜、带货物架、带不锈钢转凳。

**材质：**304不锈钢材质、管材厚度≥1.5mm、带皮革垫。

**15.不锈钢妇科检查床**

**规格：**参考尺寸1900\*600\*780mm +1mm

**功能要求：**组合式两用、后背和腿部可分离使用、机械升降。

**材质：**304不锈钢材质、管材厚度≥1.5mm、皮革海绵垫。

**16.防褥疮冲气床垫**

**规格：**参考尺寸2000x900mm +1mm

**功能要求：**循环波动、交替式充/放气、增加接触面空气流通、防止褥疮。

**材质：**医用级PVC/尼龙面料，无刺激性异味，防水耐脏、易清理、低噪音。

**17.平床垫**

**规格：**参考尺寸1950\*860\*80mm +1mm

**功能要求：**防水、带透气孔、带拉链、可拆卸翻洗。

**材质：**军绿色防雨布、≧40密以上高弹海绵。

**18.单摇床垫**

**规格：**参考尺寸**1950\*850\*80mm +1mm**

**功能要求：**两折、防水、带透气孔、带拉链、可拆卸翻洗。

**材质参数：**军绿色防雨布、≧40密以上高弹海绵。

**19.双摇床垫**

**规格：**参考尺寸**1950\*850\*80mm +1mm**

**功能要求：**三折、防水、带透气孔、带拉链、可拆卸翻洗。

**材质：**军绿色防雨布、≧40密以上高弹海绵。

**20.304不锈钢检查床**

**规格：**参考尺寸1900x650x650mm +1mm

**材质：**不锈钢材质、管材厚度≥1.5mm、皮革海绵垫。

**21.多功能抢救床**

**规格：**参考尺寸1900×680×550/900mm(±50mm); +1mm

**★功能要求：**背部可升降角度：0-45°±5°；整车升降至：550-900（±50）mm；配整车升降助力气弹簧；配定向第五轮、移动时掌控进退方向。

**材质：**

1. 车面及护栏均采用全新纯正原材料一次吹塑成型。
2. 双面三轴承中控静音轮，内置全封闭自润滑轴承，中控制式操作，一脚制动；
3. 下隐藏式安全护栏，长度≥980mm，气弹簧辅助升降，提拉助力，缓释缓放，操作方便，不占空间，利于转移病人护理操作；
4. 整床升降采用“双向到位无极限保护”螺杆；
5. 摇手采用全钢结构，可伸缩可折叠；
6. 配两个点滴插座，一支不锈钢可伸缩四爪头点滴架；

**22.塑钢床头柜**

**规格：**参考尺寸480\*480\*700mm +1mm

**功能要求：**带抽屉、可收纳杂物托板，外部两侧带毛巾雨伞架。

**材质**：ABS材质，不锈钢隔热桌面。

**23.双面病案柜**

**规格：**参考尺寸1500\*680\*2100mm +1mm

**功能要求：**可双面摆放病例、尺寸、层数可根据需求定做。

**材质：**镀锌板材质、环保静电喷塑、板材厚度≥1.5mm。

**24.304不锈钢（二门）四门器械柜**

**规格：**参考尺寸900\*400\*1800mm +1mm

**功能要求：**双开门、内带隔层、四层五空；四门器械柜上玻璃门、下板门、上下各带一层隔板。

**材质：**304不锈钢板材、板材厚度≥1.2mm；平板不锈钢拉手。

**25.手术对接车**

**规格：**参考尺寸4000x600x500/850mm +1mm

**配置：**活动担架、、活动塑钢护栏、进口双面三轴承防杂物缠绕静音轮、中控制动轮、导向轮

**技术参数和说明：**机械升降、机械分离对接、中控刹车、活动担架、活动塑钢护栏、活动输液架。

**材质：**304不锈钢、塑钢、合金结构、双面三轴承防杂物缠绕静音轮

**特殊功能：**配置中控制动轮，稳定性高；导向轮、方便一人轻松操作。

**26.不锈钢担架推车**

**规格**：参考尺寸2000x600x700mm +1mm

**功能要求：带**活动担架、护栏；固定货物架；

**材质：**304不锈钢材质、管材厚度≥1.5mm、轮胎、静音轮。

**标准附件：**输液架、高弹海绵皮革垫；

**27.304不锈钢双层器械车（小、中号）**

**规格：**参考尺寸（450-780）\*480\*850mm +1mm

**功能要求：**双层，带围栏；静音轮带刹车。

**材质：**304不锈钢材质，管材厚度≥1.2mm、板材厚度≥1.0mm；

**28.304不锈钢双层器械车（大号）**

**规格：**参考尺寸（780-900）\*550\*850mm +1mm

**功能要求：**双层，带围栏；静音脚轮，对角刹车

**材质：**304不锈钢材质，管材厚度≥1.2mm、板材厚度≥1.0mm；

**29.304不锈钢双层器械车（特大号）**

**规格：**参考尺寸（900-1000）\*600\*850mm +1mm

**功能要求：**双层，带围栏；静音脚轮，对角刹车

**材质：**304不锈钢材质，管材厚度≥1.2mm、板材厚度≥1.0mm；

**30.304不锈钢双层治疗车（中号）**

**规格：**参考尺寸（450-750）\*480\*850mm +1mm

**功能要求：**双层，带围栏、一屉一桶；配高档静音耐磨脚轮，对角刹车。

**材质：**304不锈钢材质，管材厚度≥1.2mm、板材厚度≥1.0mm；

**31.304不锈钢双层治疗车（大号）**

**规格：**参考尺寸（750-850）\*500\*850mm +1mm

**功能要求：**双层，带围栏、一屉一桶；配高档静音耐磨脚轮，对角刹车。

**材质：**304不锈钢材质，管材厚度≥1.2mm、板材厚度≥1.0mm；

**32.塑钢双层治疗车（二屉二桶）**

**规格：**参考尺寸650\*420\*920mm +1mm

**功能要求：**二屉二桶、静音轮、两带刹车。

**材质：**亚克力台板、不锈钢护栏。

**33.304不锈钢清创冲洗车**

**规格：**参考尺寸780\*580\*820mm +1mm

**功能要求：**翻盖设计、带推拉扶手。

**材质：**304不锈钢材质，管材厚度≥1.2mm、板材厚度≥1.0mm；

**34.304不锈钢晨间护理车**

**规格：**参考尺寸950\*450\*900mm +1mm

**功能要求：**一侧双层或三层被服洁净区台面、带围栏、一侧污物袋架、结构设计合理、优质进口静音轮、对角刹车。

**材质：**304不锈钢材质，管材厚度≥1.2mm、板材厚度≥1.0mm；高密度帆布污物袋

**35.钢制回收车**

**规格：**参考尺寸900\*600\*900mm +1mm

**功能要求：**大容积污物回收箱、万向耐磨橡胶轮。

**材质：**冷轧钢板材质、不锈钢推手

**36.塑钢组合式保洁车**

**规格**：参考尺寸1100\*450\*950mm +1mm

**功能要求：**大容量防水杂物袋、三层置物隔板、柞水车、万向前轮、稳固后轮。

**材质**：塑钢材质。

**37.304不锈钢婴儿注射车**

**规格：**参考尺寸800\*500\*950mm +1mm

**功能要求：**双层，一屉一桶、输液架、配高档静音耐磨脚轮，对角刹车。

**材质：**304不锈钢材质，管材厚度≥1.2mm、板材厚度≥1.0mm；

**38.移动式紫外线车**

**规格：**参考尺寸500\*400\*1300mm +1mm

**功能要求：**静音轮、移动轻便灵活。

**材质：**镀锌材车架、环保静电喷塑。

**39.单联污物回收车（带桶）**

**规格：**参考尺寸500\*400\*900mm +1mm

**功能要求：**配置一个污物桶、静音轮带刹车、轻便灵活、便于清洗。

**材质：**不锈钢车架、管材厚度≥1.2mm、板材厚度≥1.0mm、ABS材质污物桶

**40.双联污物回收车（带桶）**

**规格：**参考尺寸800\*400\*900mm +1mm

**功能要求：**配置两个污物桶、可分类回收、静音轮带刹车。

**材质：**不锈钢车架、管材厚度≥1.2mm、板材厚度≥1.0mm、ABS材质污物桶。

**41.304不锈钢急救车**

**规格：**参考尺寸950\*480\*1010mm +1mm

**功能要求：**五屉、两桶、锐利盒、输液架。

**材质：**304不锈钢材质、管材厚度≥1.2mm、板材厚度≥1.0mm、静音轮、四角刹车

**42.塑钢急救车**

**规格：**参考尺寸**750\*480\*910mm** +1mm

**功能要求：**配置杂物箱、中控锁、单支输液杆、除颤板、垃圾桶、防撞圈。

**材质：**塑钢集合材质，不锈钢护栏；ABS工作台面加保护软玻璃；钢塑柱、静音脚轮、四角刹车；

**附带配置：**1、输液架，2、锐利盒，3、伸缩式副工作台，4、两个垃圾桶，5、按摩板。

**43.塑钢输液车**

**规格**：参考尺寸750\*480\*910mm +1mm

**功能要求：**四屉十勾（双排）、锐利盒、写字板、两个垃圾桶。

**材质**：ABS材质、静音轮带刹车

**44.42位塑钢病例柜（带病例夹）**

**规格：**参考尺寸660\*470\*1030mm +1mm

**功能要求：**可存放42个病例夹、一屉、带锁、静音轮对角刹车。

**材质：**环保塑钢材料，大型模具一次性成型，静音轮。

**45.30位不锈钢病例柜**

**规格：**参考尺寸650\*420\*850mm +1mm

**功能要求：**一屉、带锁、可存放30个病例夹、带病例夹。

**材质：**304不锈钢材质、管材厚度≥1.2mm、板材厚度≥1.0mm、静音轮、对角刹车。

**46.40位不锈钢病例柜**

**规格：**参考尺寸650\*420\*950mm +1mm

**功能要求：**一屉、带锁、可存放40个病例夹、带病例夹。

**材质：**304不锈钢材质、管材厚度≥1.2mm、板材厚度≥1.0mm、静音轮、对角刹车。

**47.50位不锈钢病例柜**

**规格：**参考尺寸650\*420\*950mm +1mm

**功能要求：**带锁、可存放50个病例夹、带病例夹。

**材质：**304不锈钢材质、管材厚度≥1.2mm、板材厚度≥1.0mm、静音轮、对角刹车。

**48.60位不锈钢病例柜**

**规格：**参考尺寸650\*420\*1000mm +1mm

**功能要求：**带锁、可存放60个病例夹、带病例夹。

**材质：**304不锈钢材质、管材厚度≥1.2mm、板材厚度≥1.0mm、静音轮、对角刹车。

**49.病例夹**

**规格：**参考尺寸340\*230mm +1mm

**功能要求：**内牙设计、增强与纸张的摩擦力、防止纸张脱落。

**材质：**ABS材质

**50.钢制药品柜（无门）**

**规格：**参考尺寸（900-1000）\*350\*1800mm +1mm

**功能要求：**六层五空、带不锈钢底座

**材质**：镀锌钢材制造、板材厚度≥1.5mm、环保静电喷塑、不锈钢底座。

**51.半不锈钢治疗台、药架**

**规格：**参考尺寸（900-1000）\*440\*1900mm +1mm

**功能要求：**两门两屉、带轮、带不锈钢底座；四层药品上架。

**材质：**镀锌钢材制造、板材厚度≥1.5mm、环保静电喷塑、带不锈钢柜面、不锈钢底座；静音轮带刹车。

**52.304不锈钢货架**

**规格：**参考尺寸1000\*450\*1600mm +1mm

**功能要求：**五层四空、板式或则镂空透风、可带轮。

**材质：**304不锈钢材质、板材厚度≥1.0mm 、管材厚度≥1.2mm

**53.不锈钢拖把架**

**规格：**参考尺寸900\*350\*1750mm +1mm

**功能要求：**带6-8个不锈钢挂钩、不锈钢接水槽带排水孔、中间两根凉抹布杆、静音轮带刹车。

**材质：**304不锈钢材质、板材厚度≥1.0mm 、管材厚度≥1.2mm

**54.不锈钢挂衣架**

**规格：**参考尺寸450\*300\*1650mm +1mm

**功能要求：**带4-6不锈钢挂衣钩、两层鞋架。

**材质：**304不锈钢材质 板材厚度≥1.0mm 、管材厚度≥1.2mm

**55.移动式落地输液架**

**升降范围：**1.1米-2.0米

**承重能力：**≥20千克

**主要材质：**不锈钢

**底座材质：**铸铁五角梅花底座、带轮可移动。

**56.输液架（床插式）**

可伸缩、高度可调节、四爪挂钩、不锈钢材质

**57.输液泵架**

**规格：**托盘≧160\*105mm，高度1.1-2.1M（参考尺寸）

**功能要求：**配置专用托盘、气压缓冲装置

**材质：**ABS拉手、托盘。

**58.钢制轮椅**

**规格：**参考尺寸700x800x900mm+1mm，镀锌材制造、环保静电喷塑、不打气轮胎。

**59.304不锈钢输液椅**

**规格：**参考尺寸600x600x1100mm +1mm

**功能要求：**后背可调节、带输液杆一只。

**材质：**不锈钢材质、管材厚度为≥1.2mm、实木扶手、皮革海绵坐垫。

**60.候诊椅（三座）**

**规格：**参考尺寸1800\*600\*700mm +1mm

**材质：**不锈钢底座、不锈钢网板靠背、厚度≧2.0mm、表面及扶手厚度≧1.2mm；

**61.陪护凳（木质）**

**规格：**参考尺寸320\*220\*450mm +1mm，实木方凳

**62.不锈钢升降转凳**

**规格：**转盘≧**Φ**300mm、底座≧**Φ**420mm

**功能要求：**可旋转升降、升降范围：500-750mm

**材质：**304不锈钢材质

**63.定做不锈钢换鞋凳**

**规格：**参考尺寸1000\*350\*500mm +1mm

**功能要求：**带两层鞋架、可根据尺寸定制

**材质：**304不锈钢材质、皮革海绵坐垫。

**64.钢制文件柜（二门、三门、四门、六门更衣柜）**

**规格：**参考尺寸900x390x1850mm / 900\*450\*1850mm +1mm

**功能要求：**

文件柜：上为玻璃门、中间带两屉、每门内带一层隔板、每门带拉手，带锁。

二门更衣柜：上隔下隔≧300mm空间，最下层带鞋柜、内设挂衣杆，门背面有小镜一面、每门带不锈钢拉手，带锁。

三门更衣柜：上隔下隔≧300mm空间，内设挂衣杆，门背面有小镜一面、每门带不锈钢拉手、带锁。

四门更衣柜：内设挂衣杆，门背面有小镜一面、每门带不锈钢拉手，带锁。

六门更衣柜：内设挂衣杆，门背面有小镜一面、每门带不锈钢拉手，带锁。

**材质：**（1）≥ 0.8mm镀锌钢板制造，环保静电喷塑。

 （2）参考值 25x50mm厚度为≥1.2mm不锈钢底座。

 （3）地角四角带橡胶底座

**65.钢制九门更衣柜**

**规格：**参考尺寸950\*450\*1850mm +1mm

**功能要求：**九门、门背面有小镜一面、每门带不锈钢拉手，带锁。

**材质：**（1） ≥ 0.8mm镀锌钢板制造，环保静电喷塑。

 （2）参考值 25x50mm厚度为≧1.2mm不锈钢底座。

 （3）地角四角带橡胶底座。

**66.钢制文件更衣柜**

**规格：**参考尺寸970\*450\*1850 +1mm

**功能要求：**文件柜、更衣柜组合一体、方便适用。

**材质：**（1）≥ 0.8mm镀锌钢板制造，环保静电喷塑。

 （2）参考值 25x50mm厚度为≧1.2mm不锈钢底座。

 （3）地角四角带橡胶底座

**67.钢制十八门鞋柜**

**规格：**参考尺寸900\*400\*1850mm +1mm

**功能要求：**18鞋位，每门带锁。

**材质：**（1） ≥ 0.8mm镀锌钢板制造，环保静电喷塑。

 （2）参考尺寸25x50mm厚度为≧1.2mm不锈钢底座。

 （3）地角四角带橡胶底座

**68.钢制二十四门鞋柜**

**规格：**参考尺寸900\*400\*1850mm +1mm

**功能要求：**24鞋位，每门带锁。

**材质：**（1） ≥ 0.8mm镀锌钢板制造，环保静电喷塑。

（2）参考尺寸25x50mm厚度为≥1.2mm不锈钢底座。

（3）地角四角带橡胶底座

**69.304不锈钢组合垃圾台（车）**

**规格**：参考尺寸1050\*500\*800mm +1mm

**功能要求：**柜体分为两层，上层三个分类垃圾桶，1至3个锐利合，下层为两个物品存放抽屉，下端设有一个脚踏，通过脚踏控制柜盖自动翻盖，柜盖带缓冲装置、每打开一次柜门、可自动消毒3分钟，消毒方式:臭氧消毒。

**材质：**304不锈钢材质、静音万向轮。

**70.塑钢婴儿车**

**规格：**整床尺寸800\*500\*780/980mm 睡盆底部尺寸:730×370mm（参考尺寸） +1mm

**功能要求：** 液压升降、升降范围：780-980mm；气弹簧控制睡盆前倾角度≈0-30°，防止婴儿溢奶。

**材质:** ABS材质，一次性注塑成型；尼龙静音脚轮带刹。

**71.304不锈钢单联洗手池**

**规格：**参考尺寸500\*450\*700mm +1mm

**功能要求：**单池单龙头。

**材质：**304不锈钢材质 板材厚度≥1.3mm。

**72.304不锈钢双联洗手池**

**规格：**参考尺寸1200\*600\*800mm +1mm

**功能要求：**双池双供水龙头。

**材质：**304不锈钢材质 板材厚度≥1.3mm。

**73.不锈钢导管柜**

**规格：**参考尺寸900\*400\*1900mm +1mm

**功能要求：**可挂镜挂导丝、储存相关消毒用品。

**材质：**304不锈钢材质、板材厚度≥1.2mm。

**74.304不锈钢综合治疗台（检验台）**

**规格：**参考尺寸1000\*700\*800mm +1mm

**功能要求：**带柜、带抽屉、可根据尺寸定做。

**材质：**304不锈钢材质（或镀锌板材柜体）板材厚度≥1.2mm。

**75.304不锈钢治疗架（药柜）**

**规格：**参考尺寸1000\*400\*1100mm +1mm

**功能要求：**与治疗台配套使用、玻璃门、内带隔层药架、层数可根据需求定。

**材质：**304不锈钢材质 板材厚度≥1.2mm。

**76.304不锈钢陪护椅**

**规格：**参考尺寸1800x500x700mm +1mm

**功能要求：**可拉伸可折叠、床、椅两用、万向轮。

**材质：**不锈钢材质、管材厚度≥1.5mm 皮革高弹海绵垫、实木扶手。

**77.不锈钢药品柜（无门）**

**规格：**参考尺寸900\*400\*1800mm +1mm

**功能要求：**六层五空、可定做。

**材质：**304不锈钢材质 板材厚度≥1.2mm。

**78.铅屏风（门）**

**规格：参考尺寸**200\*1200\*20mm +1mm

**材质：**304不锈钢材质框架、板材厚度≥1.2mm， DR铅当量范围≥（3）Pb CT铅当量范围≥（4）Pb 。

**79.304不锈钢密封下送车**

**规格：参考尺寸**1000\*600\*900mm +1mm

**功能要求：**上开门、密封柜体。

**材质：**304不锈钢材质、板材厚度≥1.2mm、管材厚度≥1.5mm、两耐磨橡胶轮、两万向轮。

**80.304不锈钢打包台**

**规格：**参考尺寸1000\*600\*800mm +1mm

**功能要求：**带货物架与四腿连接一体、增强打包的稳定性和牢固性。

**材质：**304不锈钢材质 板材厚度≥1.2mm。

**81.304不锈钢打包台（带光源）**

**规格：**参考尺寸1000\*600\*800mm +1mm LED光源 功率：≥15VA

**功能要求：**带货物架与四腿连接一体、增强打包的稳定性和牢固性、带光源系统。

**材质：**304不锈钢材质 板材厚度≥1.2mm。

**82.不锈钢布衣袋车**

**规格：**参考尺寸600\*400\*900mm +1mm

**功能要求：**静音轮带刹、防水布、耐脏易清洗。

**材质：**304不锈钢材质、防水布 板材厚度≥1.2mm、管材厚度≥1.5mm。

**83.布衣袋**

**规格：**与布衣袋车架符合，600\*400\*900mm（参考尺寸） +1mm，高密度防水帆布

**84.不锈钢送物车**

**规格：**箱体参考尺寸900\*550\*460mm +1mm，304不锈钢材质、板材厚度≥1.2mm、管材厚度≥1.5mm、前橡胶耐磨轮胎、后万向轮带刹。

**85.氧气推车**

**规格：**参考尺寸400x450x700mm +1mm

**★功能要求：**立式氧气瓶架、可半自动上车、静音轮带刹车

**材质：**钢制磷化处理、环保喷塑。

**86.304不锈钢屏风**

**规格：**参考尺寸2000\*500\*1800 +1mm

**功能要求：**四折带轮、带刹。

**材质：**304不锈钢结构、管材厚度≥1.5mm、尼龙绸面料、万向滑轮。

**87.单联观片灯**

**规格：**单联、框架参考尺寸465×545×28mm 屏幕参考尺寸360×440mm 色温≥9500K 寿命≥50000h 功率参考值100VA +1mm

**功能要求：**

1. 智能节电模式
2. 液晶显示屏，动态显示亮度数值（具有触感调节亮度功能）
3. 屏幕中心亮度≥4000cd/m2（可调）
4. 观察屏上的光的散射＞0.9
5. 观察屏各部分均匀照明，其均匀系数＞92﹪
6. 观察屏的光源色温≥9500K
7. 观察灯能在1S内发光，且无闪烁现象，无异常响声，无延迟现象
8. 电源电压参考值 AC220V 50Hz

**88.双联观片灯**

**规格：**框架参考尺寸825×545×28mm 屏幕参考尺寸720×440mm色温≥9500K 寿命≥50000h 功率参考值140VA +1mm

**功能要求：**

1. 智能节电模式（观片灯不使用时自动关闭光源）
2. 液晶显示屏，动态显示亮度数值（具有触感调节亮度功能）
3. 观察屏幕表面无闪烁现象，屏幕中心亮度≥4000cd/m2（可调）
4. 观察屏上的光的散射＞0.9
5. 观察屏各部分均匀照明，其均匀系数＞92﹪
6. 观察屏的光源色温≥9500K
7. 观察灯能在1S内发光，且无闪烁现象，无异常响声，无延迟现象
8. 电源电压参考值为AC220V 50Hz

**89.三联观片灯**

**规格：**框架参考尺寸1185×545×28mm 屏幕参考尺寸1080×440mm色温≥9500K 寿命≥50000h 功率参考值160VA +1mm

**功能要求：**

1. 智能节电模式（观片灯不使用时自动关闭光源）
2. 液晶显示屏，动态显示亮度数值（具有触感调节亮度功能）
3. 观察屏幕表面无闪烁现象，屏幕中心亮度≥4000cd/m2（可调）
4. 观察屏上的光的散射＞0.9
5. 观察屏各部分均匀照明，其均匀系数＞92﹪
6. 观察屏的光源色温≥9500K
7. 观察灯能在1S内发光，且无闪烁现象，无异常响声，无延迟现象
8. 电源电压参考值为AC220V 50Hz

**90.四联观片灯**

**规格：**框架参考尺寸1545×545×28mm 屏幕参考尺寸1440×440mm色温≥9500K 寿命≥50000h 功率参考值200VA +1mm

**功能要求：**

1. 智能节电模式（观片灯不使用时自动关闭光源）
2. 液晶显示屏，动态显示亮度数值（具有触感调节亮度功能）
3. 观察屏幕表面无闪烁现象，屏幕中心亮度≥4000cd/m2（可调）
4. 观察屏上的光的散射＞0.9
5. 观察屏各部分均匀照明，其均匀系数＞92﹪
6. 观察屏的光源色温≥9500K
7. 观察灯能在1S内发光，且无闪烁现象，无异常响声，无延迟现象
8. 电源电压参考值为AC220V50Hz

**91.工作灯**

**规格：**1.2-1.6M高低调节，LED光源、功率参考值：48VA

**功能：**辅助手术照明、灯头通过球形关节能做前后、左右75°正斜调节。

**材质：**灯管选用不锈钢管制造。

**92.伸缩餐桌板**

**规格**：参考尺寸800x320x30mm拉到最长可达1070mm 缩到最短可达800mm

**功能要求：**有杯槽、 可伸缩架在病床护栏，使用方便。

**材质**：ABS塑料一次注塑成型

**93.塑钢移动餐桌**

**规格**：参考尺寸900x450x600/950mm +1mm

**功能要求：**桌体可根据需要调节高度，液压升降，底座可随意推入病床，当病床餐桌使用，也可放置床尾、床旁供医护人员搁置设备及书写。

**材质：**ABS材质、塑钢静音轮，转动灵活无噪音，整体易清洗、耐磨损。

**94.塑钢标本箱**

**规格：**参考尺寸450\*400\*480mm +1mm

**功能要求：**上下两抽

**材质：**ABS材质。

**95.急救药箱**

**规格：**参考尺寸350\*230\*230mm +1mm

**材质：**铝塑面板、铝合金框架。

**96.单层踏步台**

**规格：参考尺寸**400\*300\*200mm +1mm

**功能要求：**方便患者检查使用。

**材质：**304不锈钢材质、板材厚度≥1.2mm、面板固定防滑塑料垫。

**97.双层踏步台**

**规格：**参考尺寸600\*300\*400mm +1mm

**功能要求：**方便患者检查使用。

**材质：**304不锈钢材质、板材厚度≥1.2mm、台面固定防滑塑料垫。

**98.体重秤**

**规格：**参考尺寸910\*340\*290mm +1mm

**功能要求：**身高测量范围700-1900mm 量程：120/160/220KG。

**材质：**底座加厚钢板材质、铝合金身高标尺

**99.视力表灯箱**

**规格：**参考尺寸280\*100\*660mm +1mm， LED光源 功率：50VA 屏幕亮度：≥1000cd/m2

**功能要求：**2.5M/5M标准对数视力表。

**材质：**框架采用铝合金型材整体成型、灯箱正面采用有机玻璃面板、背面采用高密度面板防走光、四角采用ABS连接、可拆卸易维修。

**100.直行输液轨道（包安装）**

**规格：**（一 字形 ）直行轨道

**材质：**铝合金材料、截面参考尺寸：≥32\*26mm 、厚度国标≥1.2mm。

**101.U型输液轨道（包安装）**

**规格：**（U 字形 ）

**材质：**铝合金材料、截面尺寸：≥32\*26mm 、厚度国标≥1.2mm。

**102.不锈钢托盘架（带托盘）**

**规格：参考尺寸：≥**850\*600\*700/1400mm 托盘参考尺寸：参考尺寸：≥700\*500mm

**功能要求：**双臂、U型底座架设计带轮，可推入手术床底、高度可调。

**材质：**304不锈钢材质托盘架、托盘

**103.七功能电动床**

**规格：**参考尺寸 2260\*1070\*420/770mm +1mm

 背部折起角度:≥70°

 腿部折起角度:≥30°

 床体升降调整范围≥400--780MM

 床体可前后倾斜角度:≥12°

**功能要求：**整体升降、背部升降、腿部升降、背腿联动，称重和离床报警功能，电动和手动CPR。

**护栏:** HDPE材质，抑菌，吹塑工艺，一大一小护栏，小护栏长度≥960mm，长护栏长度:≥1000mm，护栏间隙≤60mm，护栏控制内外侧按键位于背部护栏上，内侧按键≥9个，外侧按键≥14个，内外侧具备单独开关，护栏距离床面高度≥400mm，背部具备角度显示，腿部护栏具备整床倾斜角度显示。

**★床头尾:**HDPE材质，吹塑工艺，内置铝管加固，扣式锁定，插拔式设计，可快速拆卸，可做心肺复苏板使用，并配有四角防撞轮。

★床面板:床板HDPE材质，≤3块，与背板软骨连接，具备防侧滑功能。同时具有四个防滑挡板，并带有角度显示器。称重和离床报警功能，液晶独立显示，误差≤0.1KG。配插拔式辅助台，2根压铸铝支架直接插拔于床头床尾板上，床头尾板上有限位装置，可270°翻转，不占用空间，台面材质HDPE 材质，尺寸≥480\*360mm。

★两种操作模式:手控器，护栏内外侧控制器(具有锁定功能)，保障在床的任何位置都可以体位操控。

采用直径≥125mm中控双面脚轮

床体左右两侧≥2组可移动引流袋挂钩组，束缚带孔≥2组。

标配蓄电池，急停开关，具备一键紧急暂停功能。

最大功率：≧130W

电源：交流220V 50Hz (或者110V 60Hz）

蓄电池：容量 ≧12V    ≧1.3AH

# **第五章** 商务要求

1.服务期限：自合同签订之日起壹年（根据医院实际使用数量和合同成交约定的单价完成合同约定总金额，最终结算金额不超过合同总金额）。

2.项目实施地点：安康市中心医院

3.付款方式：

3.1合同价为整个项目达到正常使用条件下的价格，包括设备费、运杂费、保险费、装卸费、组装调试费、检测验收费等一切税费及其它一切费用。

3.2本合同为产品单价合同。

3.3支付方式：银行转帐。

3.4货物到达现场并经甲方验收合格双方签字入库，乙方每月提供全额正规发票，甲方按乙方开出的发票金额，通过银行转帐到乙方账户。

4.质量保证

4.1质保期：≥六年

4.2所有投标产品主体质保6年、零配件质保一年，质保期满，终身技术维修，只收配件费，质保期内，如发生质量问题（人为损坏除外，人为损坏费用由甲方承担），接到甲方通知后，派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由乙方承担，若需送回生产厂，乙方承担往返费用；

4.2定期（一年不少于4次）派技术人员到现场走访，给予检查维护；

4.3排除故障，乙方接到甲方报修电话后，应在30分钟内做出响应，4小时内给以修复，特殊情况要及时说明，期限不得超过24小时（工作日），否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。

4.4质保期结束前，进行产品测试，全面保养维护，确保正常使用。

 4.5乙方在供货服务期间，要做好员工安全教育工作，规范操作，杜

绝安全隐患。否则在供货服务期间发生的一切人员、财产安全事故，责任由乙方负责，与甲方无关。

4.6保证技术指标先进、质量性能可靠、原材料进货渠道正常，配置合理，全面满足招投标文件和合同要求。

4.7符合国家有关规范要求，确保达到最佳使用和运行状态。

4.8具有良好的外观，适合安装场所的使用。

4.9合同期内，乙方供给甲方的物资如有质量问题，无条件应及时给以更换，并保证甲方临时应急使用需求，不得影响甲方的正常诊疗工作。

5.验收标准和方法

5.1货物按甲方指点地点和时间到货、安装完毕后，甲方、乙方双方共同验收，验收合格后，填写货物清单入库。

5.1验收依据：招投标文件、投标承诺书、合同及附件文本。

**6.样品要求：**

6.1样品为招标文件要求的产品样品；

6.2样品接收时间：2025年 1 月 10 日 09:00 时（北京时间）前，截止时间过后递交的样品将被拒绝；

6.3样品送达地点：陕西省安康市公共资源交易中心 307 开标室。

6.4招标代理机构联系人：陈工，联系方式：15991480332 ；

6.5样品的运输和处理：供应商应自行负责样品的运输、保管等，招标采购单位不承担任何费用。评标结束后，招标代理机构组织前3名成交候选人封样并按照代理机构相关安排办理签收手续。未进入成交候选人的投标人在接到代理机构通知后4小时内自行运走样品，如超过规定时间未取走的样品，招标采购单位将作废品处理。供应商应自行准备相关封样的材料和交通工具，一旦成为成交候选人，按采购人要求运至指定地点。最终未成交的2名成交候选人的样品，在采购人与成交人签订合同后退还，具体时间以采购人通知为准。成交供应商的样品封存至交货验收后自行运走。

6.6样品摆放要求：

（1）严格按照招标文件要求递交样品：所有样品外包装不能有任何和投标人有关的明显的信息标记，样品清单及投标人信息随产品封装在箱内。

（2）严格服从现场工作人员的指挥摆放样品。

（3）所有投标人不得以任何理由损坏他人的样品，样品摆放处设有监控系统，一旦发现，招标采购单位将通过相关法律规定进行处理。

#  **第六章 合同格式（仅供参考）**

合同编号：XXK-2024-XX

**安康市中心医院**

**xxxxx**

**项目合同书**

甲 方：安康市中心医院

乙 方：

签订地点：安康市中心医院

签订时间： 年 月 日

**（说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲方有权在签订合同时对合同的相关条款及内容做进一步的细化和修改。）**

**甲方：安康市中心医院 （以下简称甲方）**

**乙方： （以下简称乙方）**

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及国家有关法律和行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经政府招标采购，确定供货企业，为了明确双方责任、权利和义务，双方就 供货服务达成协议，订立供货合同，双方共同遵守。

**第一条：合同内容及金额**

一、项目名称：安康市中心医院病床等医疗辅助设施采购项目

二、合同内容：品种明细单价表另附（单位：元）

三、购买合同目录外的货物，需甲乙双方市场询价后，由甲方与乙方另行协商确认后，共同执行。

四、上述合同内容单价，不受市场和工作量变化的影响。

**第二条：货物技术规格、数量：即交付的货物规格参数、材质、数量与招投标文件所指明的，或者与本合同所指明的货物规格参数及型号相一致。**

**第三条：知识产权：**我院郑重承诺采购人在使用中标货物（服务）时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。

**第四条：合同期：**本协议履行时间是 年，本年度合同时间从 **202 年 月 日起，至 202 年 月 日止**，履行期限届满后，协议自行终结。

**第五条：合同价款及支付方式**

一、合同价为整个项目达到正常使用条件下的价格，包括设备费、运杂费、保险费、装卸费、组装调试费、检测验收费等一切税费及其它一切费用。

二、本合同为产品单价合同。

三、支付方式：银行转帐。

四、货物到达现场并经甲方验收合格双方签字入库，乙方每月提供全额正规发票，甲方按乙方开出的发票金额，通过银行转帐到乙方账户。

**第六条 技术保障，乙方所供货物提供以下技术保障：**

一、质保期：六年

1.所有投标产品主体质保6年、零配件质保一年，质保期满，终身技术维修，只收配件费，质保期内，如发生质量问题（人为损坏除外，人为损坏费用由甲方承担），接到甲方通知后，派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由乙方承担，若需送回生产厂，乙方承担往返费用；

2.定期（一年不少于4次）派技术人员到现场走访，给予检查维护；

3.排除故障，乙方接到甲方报修电话后，应在30分钟内做出响应，4小时内给以修复，特殊情况要及时说明，期限不得超过24小时（工作日），否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。

二、质保期结束前，进行产品测试，全面保养维护，确保正常使用。

三、乙方在供货服务期间，要做好员工安全教育工作，规范操作，杜绝安全隐患。否则在供货服务期间发生的一切人员、财产安全事故，责任由乙方负责，与甲方无关。

**第七条 质量保证，乙方所供货物必须执行下列条款：**

一、保证技术指标先进、质量性能可靠、原材料进货渠道正常，配置合理，全面满足招投标文件和合同要求。

二、符合国家有关规范要求，确保达到最佳使用和运行状态。

三、具有良好的外观，适合安装场所的使用。

合同期内，乙方供给甲方的物资如有质量问题，无条件应及时给以更换，并保证甲方临时应急使用需求，不得影响甲方的正常诊疗工作。

**第八条 验收标准和方法**

一、货物按甲方指点地点和时间到货、安装完毕后，甲方、乙方双方共同验收，验收合格后，填写货物清单入库。

二、验收依据：招投标文件、投标承诺书、合同及附件文本。

**第九条 违约责任**

一、按《政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。

二、未按合同要求提供货物或质量不能满足招投标文件技术参数要求，乙方必须无条件更换，提高技术参数，完善质量。

**第十条 合同争议解决的方式**

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的提交 陕西省安康市 仲裁委员会仲裁；

**第十一条 合同生效，**本合同一式 份，甲乙双方各执 份。

**第十二条 其他事项**

一、安康市中心医院采购管理科和相关科室在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

二、招投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

三、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经鉴证方鉴证后，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

四、合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

五、本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

单位名称：安康市中心医院 单位名称：

法定代表人： 法定代表人：

 开户银行：

 帐 号：

地 址：

联 系 人：

电 话：

**附件：品种明细单价表**

合同签订时间：202 年 月 日

# **第七章** 投标文件（格式）

**政府采购项目**

**项目编号：**

 **项目**

投标文件

供应商（单位名称及公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

目 录

一、投标函

二、投标一览表

## 三、资格证明文件

## 四、技术商务响应偏离表

## 五、投标方案

六、采购服务机构拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

## 一、投标函

致：安康尚昊招标代理有限公司

我方确认收到贵方提供的项目及其相关服务的招标文件的全部内容。我方（投标人名称）作为本项目投标人正式授权（被授权代表全名、职务）代表我方进行有关投标的一切事宜。在此提交的投标文件。我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并声明如下：

1.我方决定参加：项目名称（项目编号： ） 的报价，我公司的投标折扣率为： ；

2.本投标文件的有效期为投标文件递交截止日起 （有效期不得少于90天） 日历天有效，如被确定为中标单位，有效期将延至合同终止日为止，投标文件始终有效并不撤回已递交的投标文件。

3.我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关格式并完全明白，我方同意放弃对这些文件所提出异议的权利。

4.我方同意按照贵方可能提出的要求提供与报价有关的任何其他材料或信息。

5.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到最低报价并非意味着必定获得中标资格。

6.我方如被确定为中标单位，除不可抗力原因外，将在规定时间内与采购人签订合同，并保证履行投标文件以及投标文件修改书（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同》中的全部任务。

7.我方自行承担因投标文件错误、缺漏、不清晰而导致的一切后果。

8.我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实、有效、完整和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，如有违法、违规、弄虚作假行为，造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方自行承担。

9. 我方如被确定为中标单位，我方同意按照招标文件规定及时向采购代理机构缴纳代理服务费。

10.所有关于本投标文件的函电，请按下列地址联系。

投标人名称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

地 址：

开 户 行：

帐 号：

电 话： 传 真：

邮 编：

日 期： 年 月 日

## 二、投标一览表

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标折扣率 | 合同履行期 | 质保期 | 备注 |
|  |  |  |  |
| 投标折扣率大写：  |
| 备注：表内报价为投标折扣率，例如：投标折扣率为80%，则表内填写0.8，即表示为八折。 |

说明：

1. 任何有选择的报价将不予接受（不可修正或者另行备注此报价表），否则按无效文件处理。
2. 投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，以及履行合同产生的一切相关费用。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日 期：

## 投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 产地 | 品牌 | 单位 | 数量 | 最高限价单价（元） | 投标单价（元） | 折扣率 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人可根据实际情况自行扩展表格细项。

2.如果分项报价合计与投标总报价不一致，以分项报价合计为准进行结算。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.如中标，本表内容将作为采购人验收、查找内容之一。

 投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日 期：

## 三 、资格证明文件

1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2.法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接投标只须提交其身份证明资料）

3.信用记录：投标人通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询结果为准（投标文件中提供查询结果网页截图并加盖投标人公章，查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前，评标现场通过网站对信用记录进行核实）。

4.书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5.财务状况报告：提供2023年度经审计的财务审计报告或投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）。

6.税收缴纳证明：提供2024年1月至今任意三个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税或缓缴的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。

7.社会保障资金缴纳证明：提供2024年1月至今任意三个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。

8.供应商如为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》）及制造商的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》，投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证或备案凭证；供应商如为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》，投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证或备案凭证。

9.本项目专门面向中小企业采购，投标人须为中小企业并提供《中小企业声明函》。

**法定代表人证明书**

|  |
| --- |
| 致：安康尚昊招标代理有限公司 |
| 企业法人 | 企业名称 |  |
| 法定地址 |  |
| 邮政编码 |  |
| 工商登记机关 |  |
| 税务登记机关 |  |
| 机构代码证号 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 性别 |  |
| 职务 |  | 联系电话 |  |
| 传真 |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （粘贴处） | 法定代表人签字或盖章 |
| （公章）年 月 日  |

## 法人授权委托书

致：安康尚昊招标代理有限公司

本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（招标项目名称 ）（项目编号： ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标大会之日起计算有效期为 天。

委托单位： （公章） 法定代表人（签字或盖章）：

签发日期： 年 月 日

附：被授权人姓名： 性别： 职务：

联系地址： 联系电话：

传真：

法定代表人/被授权人身份证复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（正面） | 被授权人身份证复印件（正面） |
| 法定代表人身份证复印件（反面） | 被授权人身份证复印件（反面） |

说明：

1．本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

## 无重大违法记录声明

安康尚昊招标代理有限公司：

 我方愿响应贵方 年 月 日发布的 项目（项目编号： ）公告内容，参与投标，提供采购人需求中规定的全部内容。作为参加本次政府采购活动的投标人，郑重承诺：

 1.我方参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录及其他违法采购活动记录，未被列入失信被执行人名单，未被列入重大税收违法案件记录名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

 2.我方参与本次政府采购活动近三年内：没有处于被责令停业的状态；没有处于被行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在近三年内没有行政主管部门已书面认定的重大质量问题；没有在近三年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

 本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，我方自行承担一切后果及法律责任。

 **注：在对投标文件中此声明函真实性和有效性进行审查、验证时，如有造假/情况不一致/未按要求提供的，按无效文件处理。**

 投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日 期：

**投标人非联合体投标声明**

安康尚昊招标代理有限公司：

 我方愿响应贵方 年 月 日发布的 项目（项目编号： ）招标内容，参与投标，提供采购人需求中规定的全部内容。本公司就参加投标工作，做出郑重声明：

 1.本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向采购人、采购代理机构和评标委员会成员行贿。

 2.本公司保证本项目并非联合体投标，本项目服务由本公司独立承担。

 本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，我方自行承担一切后果及法律责任。

 特此声明。

 投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日 期：

**中小微企业声明函（货物）（如是）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的 项目名称：（项目编号：） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库﹝2020﹞46 号）相关规定。

**中小企业声明函（工程、服务）（如是）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业 收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库﹝2020﹞46 号）相关规定。

**投标产品属节能、环境标志产品列表（如有）**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计： | 大写： 小写： |
| 备注 | 保留小数点后两位。 |

说明：1.供应商提供的产品属于《节能产品政府采购清单》中节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品，应按招标文件要求提供相关证明材料。

2.未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

供应商名称（公章）

年 月 日

**残疾人福利性单位声明函（如是）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

年 月 日

注：1.非残疾人福利性单位不提供此声明函

2.提供此声明函的，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## 四、技术商务响应偏离表

## 技术响应偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件技术要求** | **投标文件技术参数应答** | **偏离****（无/正/负）** | **偏离简述** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **……** |  |  |  |  |

注：1.如有漏报、瞒报招标文件所要求的性能指标等，将视为没有实质性响应招标文件。招标文件第四章技术参数必须逐条响应，如有缺漏将视为无效响应；

 2.“投标文件响应条款”必须与投标文件中提供的证明材料的响应情况相一致。若在评审环节发现该项与响应文件证明材料的实质性响应情况不一致，供应商自行承担因证明材料不全或不一致被视为技术参数偏离的风险。

 投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日 期：

##

## 商务响应偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件商务要求** | **投标文件商务应答** | **偏离****（无/正/负）** | **偏离简述** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **...** |  |  |  |  |

**注：对招标文件中要求的商务条款响应并详细说明。**

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日 期：

## 五、投标方案

**供应商按照招标文件的要求编制的投标方案说明书，投标方案由供应商自行编写，无具体格式，参照招标文件中的《综合评分明细表》各条款的要求及《采购内容》进行编制投标方案。包含但不限于以下内容：**

（1）实施方案

（2）质量保证

（3）商务响应

（4）业绩

（5）售后服务及合理化建议

（6）供应商认为有必要提供的其他证明材料及情况说明；

（7）投标供应商认为有必要说明的其他问题

……

 **本项目拟投入人员汇总表**

| **序号** | **姓 名** | **性别** | **年龄** | **学历** | **工作****年限** | **拟担任的职务** | **岗位****情况** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**业绩情况一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **合同标的产品** | **合同签订****时间** | **采购单位名称** | **联系人及电话** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请被拒绝。

2.投标人应提供双方签订的合同（合同复印件加盖公章附在投标文件中）。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日 期：

## 六 、采购服务机构拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

　　1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

　　2.不向采购人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

  3.不向政府采购招标代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。

  4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

  5.不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

  6.不再提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

  7.不与采购人、招标代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

  8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

　　9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　 　（盖章）

  全权代表：　　　　　 　　　　（签字）

 地　　址：

 邮 编：

 电　　话：

年　　月　　日

承诺书Ⅱ

致：安康尚昊招标代理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

1.参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

2.尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

3.依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序。近三年因项目质量问题的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4.作为参加贵公司组织的采购项目的响应单位，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

5.近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

6.参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

7.积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

8.认真履行成交单位应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对响应单位的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

承诺单位： （盖章）

全权代表： （签字）

 日 期： 年 月 日

安康尚昊招标代理有限公司 ****

地 址：安康市高新区高新观澜8栋二单元801室

邮 编：725000

电 话：15991480332

公司名称：安康尚昊招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司安康分行营业部

账 号：61050166371100000492