**技术参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| 1 | 多联机外机W1 | ★1、匹数42HP（顶出风）.2、电源380V.3、制冷量≥117KW.4、制热量≥130KW.5、额定制冷输入功率≤35KW.6、额定制热输入功率≤33KW.7、噪音值dB(A)≤68.★8、冷媒R410A.9、运行范围：-20℃～55℃.★10、能效比：二级及以上.11、全变频多联机外机. | 1 |
| 2 | 多联机外机W2 | ★1、匹数40HP（顶出风）.2、电源380V.3、制冷量≥112KW. 4、制热量≥123KW.5、额定制冷输入功率≤33KW.6、额定制热输入功率≤32KW.7、噪音值dB(A)≤67. ★8、冷媒R410A.9、运行范围：-20℃～55℃. ★10、能效比：二级及以上.11、全变频多联机外机. | 1 |
| 3 | 多联机外机W3 | ★1、匹数36HP（顶出风）.2、电源380V.3、制冷量≥101KW. 4、制热量≥112KW.5、额定制冷输入功率≤28KW.6、额定制热输入功率≤28KW. 7、噪音值dB(A)≤68. ★8、冷媒R410A.9、运行范围：-20℃～55℃. ★10、能效比：二级及以上.11、全变频多联机外机. | 4 |
| 4 | 多联机外机W4 | ★1、匹数32HP（顶出风）.2、电源380V.3、制冷量≥90KW.4、制热量≥100KW.5、额定制冷输入功率≤25KW.6、额定制热输入功率≤25KW.7、噪音值dB(A)≤64.★8、冷媒R410A.1. 运行范围：-20℃～55℃.

★10、能效比：二级及以上.11、全变频多联机外机. | 1 |
| 5 | 多联机外机W5 | ★1、匹数30HP（顶出风）.2、电源380V.3、制冷量≥85KW.4、制热量≥95KW.5、额定制冷输入功率≤23KW.6、额定制热输入功率≤23KW.7、噪音值dB(A)≤64.★8、冷媒R410A.9、运行范围：-20℃～55℃.★10、能效比：二级及以上.11、全变频多联机外机. | 2 |
| 6 | 多联机外机W6 | ★1、匹数28HP（顶出风）.2、电源380V.3、制冷量≥78KW.4、制热量≥87KW.5、额定制冷输入功率≤21KW.6、额定制热输入功率≤21KW.7、噪音值dB(A)≤63.★8、冷媒R410A.9、运行范围：-20℃～55℃.★10、能效比：二级及以上.11、全变频多联机外机. | 1 |
| 7 | 多联机外机W7 | ★1、匹数22HP（顶出风）.2、电源380V.3、制冷量≥61KW.4、制热量≥69KW.5、额定制冷输入功率≤18KW.6、额定制热输入功率≤17KW.7、噪音值dB(A)≤62.★8、冷媒R410A.9、运行范围：-20℃～55℃.★10、能效比：二级及以上.11、全变频多联机外机. | 1 |
| 8 | 多联机外机W8 | ★1、匹数20HP（顶出风）.2、电源380V.3、制冷量≥56KW.4、制热量≥63KW.5、额定制冷输入功率≤16KW.6、额定制热输入功率≤16KW.7、噪音值dB(A)≤62.★8、冷媒R410A.9、运行范围：-20℃～55℃.★10、能效比：二级及以上.11、全变频多联机外机. | 1 |
| 9 | 多联机内机N1 | 1、电源220V.2、制冷量≥11KW. 3、制热量≥12KW.4、额定功率≤76W. 5、噪音值dB（A）≤41. 6、循环风量≥1600（m3/h）.★7、能效比：二级及以上. | 8 |
| 10 | 多联机内机N2 | 1、电源220V.2、制冷量≥10KW. 3、制热量≥11KW.4、额定功率≤74W. 5、噪音值dB（A）≤43. 6、循环风量≥1470（m3/h）. ★7、能效比：二级及以上. | 4 |
| 11 | 多联机内机N3 | 1、电源220V.2、制冷量≥9KW. 3、制热量≥10KW.4、额定功率≤43W. 5、噪音值dB（A）≤38. 6、循环风量≥1330（m3/h）.★7、能效比：二级及以上. | 1 |
| 12 | 多联机内机N4 | 1、电源220V.2、制冷量≥8KW. 3、制热量≥9KW.4、额定功率≤41W. 5、噪音值dB（A）≤43. 6、循环风量≥1100（m3/h）.★7、能效比：二级及以上. | 1 |
| 13 | 多联机内机N5 | 1、电源220V.2、制冷量≥7KW. 3、制热量≥8KW.4、额定功率≤39W. 5、噪音值dB（A）≤37. 6、循环风量≥1000（m3/h）.★7、能效比：二级及以上. | 103 |
| 14 | 多联机内机N6 | 1、电源220V.2、制冷量≥6KW. 3、制热量≥7KW.4、额定功率≤39W. 5、噪音值dB（A）≤37. 6、循环风量≥1000（m3/h）.★7、能效比：二级及以上.  | 12 |
| 15 | 多联机内机N7 | 1、电源220V.2、制冷量≥5KW. 3、制热量≥5KW.4、额定功率≤36W. 5、噪音值dB（A）≤35. 6、循环风量≥840（m3/h）.★7、能效比：二级及以上. | 16 |
| 16 | 多联机内机N8 | 1、电源220V.2、制冷量≥4KW. 3、制热量≥5KW.4、额定功率≤36W. 5、噪音值dB（A）≤37. 6、循环风量≥910（m3/h）.★7、能效比：二级及以上. | 1 |
| 17 | 多联机内机N9 | 1、电源220V.2、制冷量≥3KW. 3、制热量≥4KW.4、额定功率≤17W. 5、噪音值dB（A）≤35. 6、循环风量≥790（m3/h）.★7、能效比：二级及以上. | 7 |
| 18 | 多联机内机N10 | 1、电源220V.2、制冷量≥2KW. 3、制热量≥3KW.4、额定功率≤17W. 5、噪音值dB（A）≤35. 6、循环风量≥790（m3/h）.★7、能效比：二级及以上. | 5 |
| 19  | 液晶面板线控 |  | 158 |