# 采购内容及要求

**一、项目概况**

项目名称：2025年大王街道大气污染治理洒水车辆运维

项目地点：采购人指定地点

服务期限： 自合同签订之日起一年

**二、服务内容**

（一）作业范围：

1、提供 1台洒水车、1 台雾炮车，负责白天大庞路、咸户路等大王辖区内 路段的洒水降尘。

2、遇检查或重大接待活动需增加洒水、冲洗道路， 由采购人临时通知。

3、提供 1 台洒水车、1 台雾炮车，负责夜间大王辖区内咸户路等路段的洒水降尘。

4、遇检查或重大接待活动需增加洒水、冲洗道路， 由采购人临时通知。

5、 以上车辆均由采购人提供，车辆的商业险及交强险须有成交供应商购买 及日常车辆加油、保养、维修维护、清洗均由成交供应商负责。

（二）洒水冲洗作业要求及流程：

1、道路冲洗

①时间要求:

白天：作业时间要求早上 8:00-下午 18:00；每天白天洒水车和雾炮车洒水作业各不少于 8 次，合计当天白天作业不少于16次。

夜间：作业时间要求晚上当日 20:00-次日 6:00；每天夜间洒水车和雾炮车洒水作业各不少于 8 次，合计当天夜间作业不少于16次。

②作业要求：洒水作业时，需鸣报信号，主路冲洗时用三档两边冲洒作业， 洒水宽度达路面的90%，水至路肩以下；单边作业，洒水宽度≥2.5M；洒水车辆 前方左、右水嘴能同时打开，有足够的水量将路面湿润通透。

③安全要求：严格遵守《道路交通法》，作业时需鸣报信号。

④根据大气污染道路扬尘现状，大王街办应急办按照重污染天气预警要求， 现场统一调度。

⑤接突发事件调度任务后，20 分钟之内加好水赶到现场。

**三、质量标准**

（一）道路冲洗

道路冲洗完后无污垢和泥沙，窨井口通畅；道路路面、路槽清洗后见底色， 无泥砂、积水；交通标志线清洗后需洁净如新；边沟、拐角、喇叭 口、十字路 口 无积存泥沙现象。

（二）洒水降尘

规定时间完成后路面保持湿润状态，洒水宽度达90%以上，水至路槽；雾化 路面宽度 100%，路面呈湿润状态。

**四、其他相关要求**

（一）工具、设备要求

1、供应商应具有承担成交项目业务所需要作业人员等。

2、车辆出车前后，各驾驶员对车辆进行自检，如有问题，及时维修。

3、如遇车辆故障，立即开启警示标识及时调整其他车辆，不得有不洒、丢 段现象。

4、夜间道路清洗时，开启警示标识或鸣警示音乐≤20 分贝。

5、本地气温低于 1℃时，暂停道路清洗、洒水、喷雾作业；

6、注重车容车貌，车辆作业完毕后，清洗车身。

7、车辆应保证优良状态，定期维护保养， 同时冬季做好防冻措施，保证车 辆正常作业，车辆不得在带有故障或存在安全隐患的情况下上路。

（二）道路洒水冲洗作业人员要求：

1、素质要求

①遵纪守法， 品行良好，身体健康；

②具备相关的作业知识，熟悉业务；

③具有较强的服务意识，服从安排，认真负责，勤劳敬业。

2、配置及要求

①驾驶人员须持有 B 照及以上驾驶证；

②作业人员身体健康，原则上驾驶员 55 周岁以下，严禁使用违规用工、超 龄或有病史人员；

③车辆作业、停放要遵守交通法，做好安全防护工作；

④按规定时间作业，文明作业，不得扰民；

⑤服务、管理人员必须服从采购人的管理及督查；

⑥供应商需建立服务台账， 以便采购人备查。