采购需求

**一、采购清单：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 数量（单位） | 备注 |
| 非自动衡器检定装置采购 | 1套 | 核心产品 |

**二、技术参数：**

（一）六轴计量检衡车，数量：1辆，整车质保一年，其中伸缩尾门质保3年

技术参数：

▲1、牵引车（1辆）：柴油，国六，6×4牵引车，排量不小于13升，高顶双卧带空调，自动档变速箱，带液力缓速器，带有燃油加热。

▲2、液压系统，伸缩尾门，无线遥控+手动操作等，承重≥7000kg；质保3年；

3、砝码架（要求满足24吨砝码放置要求，方便叉车搬运），制作货箱、车架加固，叉车固定架1个；

4、叉车：全柴发动机，柴油，3.8吨起重能力，满足货箱叉运高度。带有驾驶室，暖风机，折叠货叉，液压调距、侧移货叉（整车质保一年）

5、半挂车：计量检衡半挂车，空气悬挂，钢制骨架，电动遥控卷帘门（或手动侧滑门），工具放置箱2个，铝合金侧防护装置，砝码固定装置，叉车固定装置；可装24吨砝码，有挂车、牵引车备胎架各一个，安装有备胎1个。顶部带有200W太阳能电池板1个，带有12V，250AH蓄电池2个，带有5000W24V转220V逆变器一个，可用市电给蓄电池充电，配置充电线长20米。牵引车取电，取电线不小于5米。

6、完成车辆上牌等手续（购置税、交强险、车船税、商业险{车损、三者200万、车上人员座位险}）、检车费、工本费等。

（二）M1等级砝码，1000kg/个，带叉车孔，方形结构，材质为铸铁，密度:7.1g/cm3；数量：30个；符合JJG 99-2022《砝码检定规程》（所列规范标准如有更新，以最新规范标准执行），溯源至省级及以上依法设置计量技术机构（必须为社会公用计量标准），出具检定证书。