**采购需求**

本次采购项目为神木市高家堡镇人民政府贺东沟村白条小组基础设施建设项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

**工程量清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外土建 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 1 | 010302005001 | 大门  1.600\*600砖柱  2.C30钢筋混凝土板 3.真石漆饰面  4.琉璃瓦屋面 | 个 | 1 |
| 2 | 010302006001 | 围墙  1:筒瓦、板瓦  2:60厚1:3水泥砂浆垫层 3:C20混凝土压顶  4:1:2水泥砂浆抹面  3.防潮层为20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂。  4.围墙地上部分可用不低于MU10的普通烧结砖 , M5混合砂浆，地下部分用不低于MU10的普通  烧结砖M5.0水泥砂浆。 5.300厚3:7灰土垫层  6.围墙立面采用米黄色真石漆涂料饰面。 | m | 43.2 |
| 3 | 010303003001 | 砌筑检查井  1. 阀门井 05S502 | 座 | 1 |
|  | D.2 | 道路工程 |  |  |
| 4 | 040203005001 | 新建混凝土道路  1. 200cmC25混凝土路面  2. 150厚碎石碾压密实  3. 300厚3：7灰土分两层夯实  4. 路基碾压 | m2 | 319.2 |
| 5 | 040203005002 | 场地硬化 路1-B  1. 18cmC25混凝土路面  2. 20厚粗砂隔离层  3. 300厚3：7灰土分两层夯实  4. 路基碾压 | m2 | 624.19 |
|  | D.3 | 桥涵护岸工程 |  |  |
| 6 | 040304002001 | 浆砌块料  1.部位:直立式挡墙  2.材料品种:M10水泥砂浆砌MU30块石  3.泄水孔材料品种、规格:铸铁管 10\*10cm  4.每隔15米设通底变形缝一道,缝宽2cm,用沥 青麻絮沿墙顶、内、外三侧填塞,塞入深度不小 于20cm  5.墙背均设置50厘米砂砾透水层 6.2cm厚水泥砂浆抹面 | m3 | 301.54 |
| 7 | 040305005001 | 拱形护坡  1.材料品种:MU10机制红砖 2.碎落台MU30浆砌片石  3.30cm厚种植土换填  4.石渣填筑  5.200厚C20混凝土压顶 | m2 | 360.6 |
| 8 | 040402009001 | 砖砌排水沟  1.500\*600  2.10cm厚C20混凝土垫层  3.240mm厚排水沟侧壁M10水泥砂浆砌筑 4.20mm厚1:2防水砂浆抹面 | m | 58.66 |
| 9 | 040402009002 | 急流槽  1.急流槽与沉砂池采用MU10,机制红砖砌筑,砌 筑砂浆M7.5水泥砂浆。  2.急流槽槽底及侧壁压顶20厚1:2水泥砂浆抹面  。 | m | 13.38 |
|  | D.5 | 市政管网工程 |  |  |
| 10 | 040501006001 | 塑料管道铺设  1.管道材料名称:双壁波纹管DN600（钢环度8 KN/M² ) | m | 51.2 |
| 11 | 040504002001 | 混凝土检查井 （污水检查井）  [项目特征]  1.井深、尺寸: Φ1000，2.24m 2.做法：20S515图集 | 座 | 7 |
| 12 | 040504002002 | 混凝土检查井 （废水检查井）  [项目特征]  1.井深、尺寸: Φ1000，2.03m 2.做法：20S515图集 | 座 | 4 |
|  | E.1 | 绿化工程 |  |  |
| 13 | 050102011001 | 喷播植草  1.草籽种类:紫花苜蓿 2.养护期:一年 | m2 | 192.92 |
|  |  | 补充分部 |  |  |
| 14 | AB004 | 化粪池  1.03s702 G2-4SQF | 个 | 1 |
| 15 | EB001 | 隔油池  1、参04S519 P70 GG-1SQF | 个 | 1 |
| 16 |  | 挖基础土方 | m3 | 2557.03 |
| 17 |  | 回填土方 | m3 | 2666.93 |
| 18 |  | 成品铁艺大门6\*3.3m | 付 | 1 |
| 19 |  | 150厚碎石垫层 | m2 | 319.2 |
| 20 |  | 20厚粗砂隔离层 | m2 | 624.19 |
| 21 |  | 50厘米砂砾透水层 | m3 | 34.74 |
| 22 |  | 护坡石渣填筑 | m3 | 57.7 |
| 23 |  | 种植土换填 | m3 | 58 |
| 24 |  | Gr-A-4E型护栏 | m | 69.48 |
| 室外给排水 | | | | |
|  |  | 给水 |  |  |
| 1 | 030801008001 | 钢塑复合管  1.安装部位（室内、外） :室外  2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:水  3.材质:钢丝骨架塑料复合管 DN150 4.连接形式:电热熔袭连接接 | m | 6.11 |
| 2 | 030801008002 | 钢塑复合管  1.安装部位（室内、外） :室外  2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:水  3.材质:钢丝骨架塑料复合管 DN100 4.连接形式:电热熔袭连接接 | m | 23.01 |
| 3 | 030801008003 | 钢塑复合管  1.安装部位（室内、外） :室外  2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:水  3.材质:钢丝骨架塑料复合管 DN65 4.连接形式:电热熔袭连接接 | m | 4.26 |
| 4 | 030801008004 | 钢塑复合管  1.安装部位（室内、外） :室外  2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:水  3.材质:钢丝骨架塑料复合管 DN50 4.连接形式:电热熔袭连接接 | m | 0.45 |
| 5 | 030803010001 | 水表  1.型号、规格:水表（LXS-100） DN150 | 组 | 1 |
| 6 | 030803003002 | 焊接法兰阀门  1.类型:空气隔断低阻力倒流防止器 DN150 | 个 | 1 |
| 7 | 030701018001 | SS150/65-1.0型地下式消火栓 | 套 | 1 |
|  |  | 排水 |  |  |
| 8 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室外  2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:水  3.材质:双壁波纹管 DN300 4.连接形式:粘接 | m | 61.67 |
|  |  | 灭火器 |  |  |
| 9 | B | 灭火器 | 具 | 10 |
| 室外电气 | | | | |
|  |  | 室外路灯 |  |  |
| 1 | 030213006001 | 太阳能路灯（3.5米,LED型,30w(室外防水型) ) | 套 | 10 |
| 2 | 030212001002 | 电气配管  1.名称:SC32 | m | 44.81 |
| 3 | 030212001003 | 电气配管  1.名称:SC150 | m | 436 |