**技术参数及要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 全防护摇头条形效果灯 | 1、传输协议：DMX512、Artnet（RJ45接口）、RDM； 2、光源：RGBW四合一大功率灯珠≥10颗，单颗功率≥60W；≥200颗灯珠均匀分布在透镜的两侧； 3、变焦：≤3°～≥40°； 4、具有快速频闪； 5、Y轴旋转角度：≥180°； 6、控制通道：至少4种通道模式； ▲7、NFC功能：可通过手机无线设置灯具地址码、软件升级无线传输； ▲8、多灯拼接：支持多台灯具长度方向无缝拼接,且所有灯珠（含两灯相邻灯珠）之间保持同等距离； ▲9、具有云舞台灯具管理平台功能，进行设备维护管理、数据收集、设备实时状态监测，支持远程产品管理云功能、产品的故障自动报障和维护提醒功能、产品远程定位功能等； ★10、防护等级：IP66。 | 24 | 台 |

**技术参数中“★”号为实质性条款，不得负偏离，否则视为无效投标。**