| **序号** | **名称** | **工程内容** | **数量**  **（单位）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年硖石镇杨家槽村乡村建设项目 | 2025年硖石镇杨家槽村乡村建设项目拟建道路全长0.307km。道路宽度4.0m，行车道宽3.5m。道路1左侧设置水渠157m（宽0.3米，深0.3米，壁厚0.2米），按道路纵坡设置，在桩号K0+067处设置一道4m长过水管涵，管涵直径0.5m；道路2右侧设置水渠57m（宽0.3m，深0.3m，壁厚0.2m），左侧设置波形梁护栏长57m；道路3右侧设置水渠93m（宽0.3m，深0.3m，壁厚0.2m），左侧设置波形梁护栏长93m。 | 1(项) | 详见工程量清单 |