**磋商内容及采购需求**

本次采购项目为神木市高家堡镇人民政府古今滩村和美乡村基础建设项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

**工程量清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **计量****单位** | **工程****数量** |
| 1 | 新做路面C20混凝土拦水带 尺寸:0.3m\*0.3m  | m | 84.3 |
| 2 | 拆除钢筋混凝土管DN1000 | m | 65.6 |
| 3 | 混凝土管道铺设1.管有筋无筋:钢筋混凝土管 2.规格:DN1000 | m | 65.6 |
| 4 | 砖砌围墙1.高:2.2m 2.清水砖墙 | m | 8 |
| 5 | 砖砌挡墙1.墙厚240mm砖砌清水墙 2.高:800mm3.15cmC15混凝土垫层 | m | 18.2 |
| 6 | 零星砌砖1.零星砌砖名称、部位:砖砌踏步 | m3 | 0.4 |
| 7 | 其他构件 （树池座凳）1.构件的类型:圆形混凝土树池座凳2.面层1平（底侧） :通长\*100mm\*50mm厚菠萝格 3.面层2平（底侧） :通长\*50mm\*30mm厚菠萝格4.面层3平（底侧） :50mm\*50mm\*5mm厚镀锌方钢管面喷灰色氟碳漆 5.面层4侧倚靠:50mm\*20mm\*5mm厚镀锌方钢管面喷灰色氟碳漆6.面层5侧倚靠:通常\*50mm\*30mm厚菠萝格 7.混凝土等级:C258.垫层:150mm厚石粉垫层（掺7%水泥）9.尺寸：直径2800mm圆形树池座椅，坐凳高450mm,椅背高470mm。 | 套 | 2 |
| 8 | 片石铺装地面 1.150mm水泥土2.100mm厚C20混凝土垫层 3.30mm厚片石面层 | m2 | 76.02 |
| 9 | 片石铺装地面 1.150mm水泥土2.100mm厚C20混凝土垫层 3.30mm厚片石面层 | m2 | 231.94 |
| 10 | 浆砌块料1.尺寸:0.4m\*0.4m2.材料品种:毛石砌体 3.垫层:C20 | m | 31 |
| 11 | 其他构件 （树池座凳）1.构件的类型:圆形混凝土树池座凳2.面层1平（底侧） :通长\*100mm\*50mm厚菠萝格 3.面层2平（底侧） :通长\*50mm\*30mm厚菠萝格4.面层3平（底侧） :50mm\*50mm\*5mm厚镀锌方钢管面喷灰色氟碳漆 5.面层4侧倚靠:50mm\*20mm\*5mm厚镀锌方钢管面喷灰色氟碳漆6.面层5侧倚靠:通常\*50mm\*30mm厚菠萝格 7.混凝土等级:C258.垫层:150mm厚石粉垫层（掺7%水泥）9.尺寸：直径2800mm圆形树池座椅，坐凳高450mm,椅背高470mm。 | 套 | 3 |
| 12 | 素土夯实 抹灰面油漆1.神王路两侧围墙清理面层并重新粉刷彩绘图案平面彩绘 | m2 | 1828.2 |
| 13 | 砖砌挡墙1.厚240mm砖砌清水墙 2.高:800mm3.15cmC15混凝土垫层 | m | 36.2 |
| 14 | 浆砌块料1.尺寸:0.4m\*0.4m2.材料品种:砖砌排水渠 3.垫层:C20 | m | 1200 |
| 15 | 新做花篮墙 1.青砖花篮墙高1.32m，其中墙身高0.3m，180mm\*180mm\*10mm青瓦高0.66m，压顶0.36m。 | m | 148.4 |
| 16 | 抹灰面油漆1.清理面层并重新做真石漆 | m2 | 2868.39 |
| 17 | 型材屋面1.型材品种、规格、品牌、颜色:树脂瓦屋面 2.骨架材料品种、规格:钢骨架 | m2 | 829.78 |
| 18 | 型材屋面1.型材品种、规格、品牌、颜色:0.6mm彩钢板2.骨架材料品种、规格:钢骨架 | m2 | 387.72 |
| 19 | 人行道块料铺设1.尺寸:60mm厚面包砖2.100mm厚C20混凝土垫层 3.150mm厚水泥土 | m2 | 126 |
| 20 | 砖砌挡墙1.厚240mm砖砌清水墙 2.高:500mm | m | 458.74 |
| 21 | 水泥稳定土1.厚度:180mm厚水泥土分两层夯实 | m2 | 1009.58 |
| 22 | 园路1.红砖路面(插砖路) | m2 | 1009.58 |
| 23 | 砖砌挡墙1.墙厚240mm砖砌清水墙 2.高:500mm | m | 503.91 |
| 24 | 水泥稳定土1.厚度:180mm厚水泥土分两层夯实 | m2 | 772.92 |
| 25 | 园路1.红砖路面(插砖路) | m2 | 772.92 |
| 26 | 水泥混凝土1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 2.厚度:180mm | m2 | 316.9 |
| 27 | 水泥稳定土水泥含量:6厚度:180mm | m2 | 316.9 |
| 28 | 新做路面C20混凝土拦水带 1.尺寸:0.3m\*0.3m | m | 205.4 |
| 29 | 混凝土渠道1.渠道断面:水渠宽0.8m，深0.7m | m | 107.1 |
| 30 | 沟盖板(m3)、井盖板(块)、井圈(套)构件尺寸:水渠新做承载式盖板 混凝土强度等级:C25 | m3 | 14.28 |
| 31 | 浆砌块料1.尺寸:0.4m\*0.4m2.材料品种:砖砌急流槽 3.垫层:C20 | m | 772.92 |
| 32 | 水泥稳定土1.厚度:180mm厚水泥土分两层夯实 | m2 | 9.4 |
| 33 | 园路1.红砖路面(插砖路) | m2 | 9.4 |
| 34 | 砖砌挡墙1.厚240mm砖砌清水墙 2.高:800mm3.15cmC15混凝土垫层 | m | 14.6 |
| 35 | 砖砌挡墙1.厚240mm砖砌清水墙 2.高:800mm3.15cmC15混凝土垫层 | m | 12.9 |
| 36 | 浆砌块料1.尺寸:0.3m\*0.3m2.材料品种:砖砌排水渠 3.垫层:C20 | m | 192.3 |
| 37 | 混凝土管道铺设管有筋无筋:钢筋混凝土管规格:DN300 | m | 6 |
| 38 | 浆砌块料1.尺寸:0.4m\*0.4m2.材料品种:毛石砌体 3.垫层:C20 | m | 459.7 |
| 39 | 混凝土管道铺设1.管有筋无筋:钢筋混凝土管 2.规格:DN800 | m | 9 |
| 40 | 水泥混凝土混凝土强度等级、石料最大粒径:C30厚度:180mm | m2 | 559.8 |
| 41 | 水泥稳定土1.水泥含量:62.厚度:180mm | m2 | 559.8 |
| 42 | 新做路面C20混凝土拦水带 1.尺寸:0.3m\*0.3m | m | 273 |
| 43 | 浆砌块料1.尺寸:0.4m\*0.4m2.材料品种:毛石砌体 3.垫层:C20 | m | 459.7 |
| 44 | 管道挖基土方 | m3 | 317.832 |
| 45 | 管道级配碎石 | m3 | 54.448 |
| 46 | 围墙挡墙级配碎石 | m3 | 3.1398 |
| 47 | 宣传栏（长4m\*高2.2m） | 套 | 1 |
| 48 | 垃圾清理及土地平整 | m3 | 153.98 |
| 49 | 石桌石椅（1m石桌1个、0.5m石凳4个） | 套 | 1 |
| 50 | 象棋桌（0.9m\*0.9m） | 套 | 2 |
| 51 | 室外健身器材6件。1.单人漫步≥长2420mm\*宽740mm\*高2000mm、2.腿部按摩长≥595mm\*宽220mm\*高1625mm、3.三人扭腰≥1500\*1400\*1300mm、4.单人腹肌板≥1350mm\*1495mm\*2000mm、5.单人平步机≥900mm\*600mm\*1350mm、6.单人健骑≥1350mm×920mm×800mm。 | 项 | 1 |
| 52 | 木质长椅 长2m\*宽0.5m | 套 | 2 |
| 53 | 防腐木栏杆 | m | 42.4 |
| 54 | 钢筋混凝土盖板（5.8m\*2.5m） | 块 | 1 |
| 55 | 学校内杂草清理 | m3 | 56.79 |
| 56 | 学校侧墙铁艺大门翻新维修 | 项 | 1 |
| 57 | 学校侧墙外拆除破损宣传栏 | 项 | 1 |
| 58 | 神王路两侧围墙彩绘图案 | m2 | 1828.2 |
| 59 | 屋面杂草清理（按人工） | m3 | 1266.34 |
| 60 | 排洪渠渠道清理 | m3 | 1085.232 |
| 61 | 神王路南侧杂草清理 | m3 | 944.95 |
| 62 | 神王路俩侧乔木修剪 | 株 | 300 |
| 63 | 室外健身器材6件。1.单人漫步≥长2420mm\*宽740mm\*高2000mm、2.腿部按摩长≥595mm\*宽220mm\*高1625mm、3.三人扭腰≥1500\*1400\*1300mm、4.单人腹肌板≥1350mm\*1495mm\*2000mm、5.单人平步机≥900mm\*600mm\*1350mm、6.单人健骑≥1350mm×920mm×800mm。 | 项 | 1 |
| 64 | 木质长椅 2m\*0.5m  | 套 | 4 |
| 65 | 象棋桌（0.9m\*0.9m） | 套 | 3 |
| 66 | 拆除新做防腐木凉亭尺寸：6.12m\*3m\*2.597m | 座 | 1 |
| 67 | 拆除水渠 | m3 | 192 |
| 68 | 石桌石椅（1m石桌1个、0.5m石凳4个） | 套 | 1 |
| 69 | 木质长椅 2m长\*0.5m宽 | 套 | 1 |
| 70 | 象棋桌（0.9m\*0.9m） | 套 | 1 |
| 71 | 拆除旧面包砖 | m2 | 126 |
| 72 | 新做水渠C25混凝土盖板（0.88米宽） | m3 | 22.5 |
| 73 | 拆除砖石砌体 | m3 | 2.8032 |
| 74 | 神王路两侧围墙清理面层 | m2 | 1828.2 |
| 75 | 清理面层并 | m2 | 2868.39 |
| 76 | 装饰板墙面1.墙体类型:造型围墙底板2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:'8\*5铝方通 | m2 | 22.4 |
| 77 | 刷喷涂料1.围墙涂白 | m2 | 74.5 |
| 78 | 立柱彩绘 | m2 | 114.5 |
| 79 | 造型围墙(10mmPVCUV)简介 村规民约 | m2 | 44.8 |
| 80 | 核心价值观雕刻4.5m \* 2.15m(镀锌板造型制作) | 套 | 1 |
| 81 | 建设宜居和美乡村雕塑6m \* 2.15m（镀锌板造型制作） | 套 | 1 |
| 82 | 围墙造型10mmPVC亮片（宜居宜业展新颜 和美乡村谱新篇；宜居宜业展新颜；和美乡村谱新篇） | m2 | 22.03 |
| 83 | 围墙喷绘画面（喷绘布） | m2 | 7.83 |
| 84 | 红色铝板烤漆字（ '和美古今；党建引领 和美古今；党建引领） | m2 | 2.88 |
| 85 | 围墙墙绘（彩绘） | m2 | 337.92 |
| 86 | 宣传栏画面型材移动展 2.4m \* 1.2m  | 套 | 4 |
| 87 | 移动宣传栏 2m \* 1.1m  | 套 | 2 |