**采购需求**

本次采购项目为神木市栏杆堡镇人民政府栏杆堡镇附属设施提升改造项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

**工程量清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 |
| 一 | 围墙彩绘 |
| 一、1 | 刷喷涂料1.外墙面刮腻子2.丙烯酸涂料1. 涂饰面层涂料二遍2. 涂饰底涂料3. 填补缝隙，局部腻子磨平4. 清理基层 | m2 | 745.96 |
| 一、2 | 刷喷涂料1.外墙面刮腻子2.丙烯酸涂料1. 涂饰面层涂料二遍2. 涂饰底涂料3. 填补缝隙，局部腻子磨平4. 清理基层 | m2 | 539.74 |
| 一、3 | 墙面一般抹灰1.20mm厚水泥砂浆抹面 | m2 | 539.74 |
| 一、4 | 文化墙彩绘 | m2 | 745.96 |
| 二 | 机关大楼外立面改造 |
| 二、1 | 850x850mm红色亚克力宇体厂家定制安装 | 个 | 8 |
| 二、2 | 抹灰面油漆部位：财政所1.油漆品种、刷漆遍数:外墙水包砂，两遍 | m2 | 136.2 |
| 二、3 | 抹灰面油漆部位：财政所1.油漆品种、刷漆遍数:外墙丙烯酸涂料，两遍 | m2 | 156.6 |
| 二、4 | 抹灰面油漆部位：消防间1.油漆品种、刷漆遍数:外墙水包砂，两遍 | m2 | 141.4 |
| 二、5 | 抹灰面油漆部位：消防间1.油漆品种、刷漆遍数:外墙丙烯酸涂料，两遍 | m2 | 61.9 |
| 二、6 | 抹灰面油漆部位：锅炉房1.油漆品种、刷漆遍数:外墙水包砂，两遍 | m2 | 80 |
| 二、7 | 抹灰面油漆部位：锅炉房1.油漆品种、刷漆遍数:外墙丙烯酸涂料，两遍 | m2 | 82.5 |
| 二、8 | 抹灰面油漆部位：公厕1.油漆品种、刷漆遍数:外墙丙烯酸涂料，两遍 | m2 | 26.4 |
| 二、9 | 抹灰面油漆部位：碳场1.油漆品种、刷漆遍数:外墙丙烯酸涂料，两遍 | m2 | 45 |
| 二、10 | 抹灰面油漆部位：库房1.油漆品种、刷漆遍数:外墙水包砂，两遍 | m2 | 144 |
| 二、11 | 抹灰面油漆部位：库房1.油漆品种、刷漆遍数:外墙丙烯酸涂料，两遍 | m2 | 100 |
| 二、12 | 抹灰面油漆部位：厨房1.油漆品种、刷漆遍数:外墙水包砂，两遍 | m2 | 471 |
| 二、13 | 抹灰面油漆部位：厨房1.油漆品种、刷漆遍数:外墙丙烯酸涂料，两遍 | m2 | 296 |
| 二、14 | 抹灰面油漆部位：司法所1.油漆品种、刷漆遍数:外墙水包砂，两遍 | m2 | 144 |
| 二、15 | 抹灰面油漆部位：司法所1.油漆品种、刷漆遍数:外墙涂料，两遍 | m2 | 218 |
| 二、16 | 抹灰面油漆部位：主楼1.油漆品种、刷漆遍数:外墙水包砂，两遍 | m2 | 1391 |
| 二、17 | 石材台阶面-花岗岩版 | m2 | 61.5 |
| 二、18 | 拆除院小门 | 个 | 1 |
| 二、19 | 餐厅电子感应门1.尺寸10970\*3780mm | 樘 | 1 |
| 二、20 | 石材台阶拆除 | m2 | 61.5 |
| 二、21 | 铁艺大门 2500\*3000mm | 樘 | 1 |
| 二、22 | 门头广告牌 5.2m2 | 项 | 1 |
| 三 | 厨房维修改造 |
| 三、1 | 实心砖墙1.砖品种、规格、强度等级:红砖封窗口 | m3 | 0.33 |
| 三、2 | 金属平开窗1.窗类型:断桥铝合金窗 | m2 | 3.15 |
| 三、3 | 金属平开门1.门类型:断桥铝合金门 | m2 | 1.89 |
| 三、4 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1、安装部位（室内、外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水3.材质:PP-R管4.规格:DN25 | m | 55 |
| 三、5 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装部位（室内、外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:生活污水3.材质:UPVC管 DN75 | m | 20 |
| 三、6 | 抹灰面油漆1.乳胶漆 2.基层喷封闭底漆一遍,增强粘结力3.乳胶,滑石粉腻子修补刮平,三遍4.5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平5.13厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛6.涂刷专用界面剂一道7.原建筑设计抹灰水泥砂浆找平层8.原建筑设计墙体 | m2 | 286.55 |
| 三、7 | 块料楼地面1.400\*800mm2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:地面瓷砖地板 | m2 | 46.4 |
| 三、8 | 块料墙面1.墙体类型:墙面瓷砖2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:400\*800mm | m2 | 108.5 |
| 三、9 | 天棚吊顶1.吊顶形式:集成吊顶2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300\*300mm | m2 | 46.4 |
| 三、10 | 装饰灯1.名称:吸顶灯 | 套 | 1 |
| 三、11 | 控制开关1.名称:5孔插座 | 个 | 3 |
| 三、12 | 小电器1.名称:双联开关 | 个 | 1 |
| 三、13 | 电气配线1.配线形式:bv-2.5m2 | m | 75 |
| 三、14 | 电气配线1.配线形式:bv-4m2 | m | 25 |
| 三、15 | 天棚吊顶1.拆除旧吊顶 | m2 | 46.4 |
| 三、16 | 块料楼地面1.拆除旧瓷砖地面 | m2 | 46.4 |
| 三、17 | 块料墙面1.拆除旧块料墙面 | m2 | 108.5 |
| 四 | 室外附属维修 |
| 四、1 | 散水1.大理石散水 | m2 | 140.6 |
| 四、2 | 石材墙面1.外墙干挂花岗岩石材 | m2 | 75.4 |
| 五 | 中央空调 |
| 五、1 | 室外机1.规格:MDV-224W/DSN1-FIT(E1)2.型号:制冷量：56KW;制热量：61.5KW | 台 | 3 |
| 五、2 | 室内机1.型号:MDV-D36T3/BP3N1-D2F(B)2.规格:制冷量：5.6KW;制热量：6.3KW | 台 | 8 |
| 五、3 | 室内分歧器1.型号：FQZHN-01C | 个 | 4 |
| 五、4 | 室内分歧器1.型号：FQZHN-02C | 个 | 6 |
| 五、5 | 铜管1.规格:Φ9.52\*0.8 | m | 120 |
| 五、6 | 铜管1.规格:Φ12.7\*0.8 | m | 126 |
| 五、7 | 铜管1.规格: Φ15.9\*1 | m | 110 |
| 五、8 | 铜管1.规格: Φ19.1\*0.9 | m | 55 |
| 五、9 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装部位（室内、外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷凝水3.材质:UPVC4.规格:DN255.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:10mm厚橡塑保温 | m | 720 |
| 五、10 | 双层百叶送风口1.规格:150mm\*750mm | 个 | 28 |
| 五、11 | 百叶回风口1.规格:400mm\*600mm | 个 | 32 |
| 五、12 | 空调器1.形式:3匹2.质量:200kg以下3.安装位置:墙上式 | 台 | 88 |
| 六 | 电力改造 |
| 六、1 | HY5WS-17/50DL-TB跌落式避雷器 | 组 | 1 |
| 六、2 | 控制开关1.名称:高压隔离刀闸 630A | 个 | 2 |
| 六、3 | 箱式变压器1.名称:箱式变压器2.容量（kV·A）:400KVA | 台 | 1 |
| 六、4 | 低压开关柜1.名称、型号:高压开关 | 台 | 1 |
| 六、5 | 小电器1.名称:计量表箱 | 套 | 1 |
| 六、6 | 高压计量 （15/30/5） | 台 | 1 |
| 六、7 | 电力电缆1.型号:YJV22-4\*95+1\*50 | m | 80 |
| 六、8 | 电力电缆1.型号:YJV22-4\*70+1\*35 | m | 125 |
| 六、9 | 电力电缆1.型号:YJV22-4\*50+1\*25 | m | 290 |
| 六、10 | 配电柜1.一进五出电压配电柜315KVA | 台 | 2 |
| 六、11 | 接地装置1.接地母线材质、规格: -60\*6mm镀锌扁铁 | 项 | 1 |
| 六、12 | 接地装置 | 项 | 1 |
| 六、13 | 其他主材-计量电表、高压丝具等 | 项 | 1 |
| 七 | 栏杆堡镇会议室升级改造 |
| 七、1 | 天棚吊顶1.吊顶形式:不上人2.木龙骨、木工板3.9.5MM厚纸面石膏板吊顶4.刮腻子三遍，白色乳胶漆三遍5.顶面贴绷带 | m2 | 50.3 |
| 七、2 | 木窗帘盒1.规格:宽度250mm2.18MM厚木工板基层3.9.5MM厚纸面石膏板4.涂刷两遍防火涂料5.刮腻子三遍，白色乳胶漆三遍 | m | 7.59 |
| 七、3 | 磁吸轨道安装 | m | 27 |
| 七、4 | 装饰板墙面1.木工板+木龙骨 | m2 | 90 |
| 七、5 | 装饰板墙面1.1.5厚防火多孔吸音板 | m2 | 80 |
| 七、6 | 石材窗台板1.大理石窗台面 60cm以内 | m | 7 |
| 七、7 | 铺地板 50\*50cm地毯面 | m2 | 50.3 |
| 七、8 | 天棚抹灰1.刮腻子2.乳胶漆 | m2 | 55 |
| 七、9 | 柱(梁)面装饰 红色特级生态板包柱子 | m2 | 22 |
| 七、10 | 天棚吊顶跑边1.吊顶形式:不上人2.木龙骨、木工板3.9.5MM厚纸面石膏板吊顶4.刮腻子三遍，白色乳胶漆三遍5.顶面贴绷带 | m2 | 10.8 |
| 七、11 | 天棚吊顶1.吊顶形式:不上人2.木龙骨、木工板3.9.5MM厚纸面石膏板吊顶4.刮腻子三遍，白色乳胶漆三遍5.顶面贴绷带 | m2 | 100.8 |
| 七、12 | 木窗帘盒1.规格:宽度250mm2.18MM厚木工板基层3.9.5MM厚纸面石膏板4.涂刷两遍防火涂料5.刮腻子三遍，白色乳胶漆三遍 | m | 15.1 |
| 七、13 | 磁吸轨道安装 | m | 60 |
| 七、14 | 装饰板墙面1.木工板+木龙骨 | m2 | 130 |
| 七、15 | 装饰板墙面1.1.5厚防火多孔吸音板 | m2 | 120 |
| 七、16 | 石材窗台板1.大理石窗台面 60cm以内 | m | 14 |
| 七、17 | 装饰板墙面1.木龙骨+木工板+石膏板 | m2 | 21.9 |
| 七、18 | 挂电视承重墙1.8\*8方管+木工板 | m2 | 5 |
| 七、19 | 天棚抹灰1.刮腻子2.乳胶漆 | m2 | 90 |
| 七、20 | 天棚吊顶跑边1.吊顶形式:不上人2.木龙骨、木工板3.9.5MM厚纸面石膏板吊顶4.刮腻子三遍，白色乳胶漆三遍5.顶面贴绷带 | m2 | 19.6 |
| 七、21 | 拆除吊顶、墙面木板等 | m2 | 230 |
| 七、22 | 磁吸轨道安装 | m | 87 |
| 七、23 | 荧光灯1.60泛光灯 | 套 | 72 |
| 七、24 | 4寸LED筒灯1.名称:4寸LED筒灯2.规格:48W LED | 套 | 65 |
| 七、25 | 荧光灯1.20\*20mm线条灯 | m | 30 |
| 七、26 | 小电器1.名称:5孔地插 | 套 | 2 |
| 七、27 | 小电器1.名称:防水插座 | 套 | 18 |
| 七、28 | 小电器1.名称:双联开关 | 套 | 6 |
| 七、29 | 荧光灯1.T5灯管 | m | 66 |
| 七、30 | 小电器1.名称:BLD换气扇（自带防回流阀）2.排风量600m3/h 全压160Pa | 个 | 2 |
| 七、31 | 实木装饰门1.门类型:成品实木木门；门洞口0.9\*2.1m；含门套、五金安装；门扇厚度≥45 mm（国标）；材质环保 | m2 | 1.89 |
| 七、32 | 柱(梁)面装饰 红色特级生态板包柱子 | m2 | 29 |
| 七、33 | 电气配管1.名称:PVC管2.规格:PC253.配置形式及部位:暗敷 | m | 190.23 |
| 七、34 | 电气配管1.名称:PVC管2.规格:PC203.配置形式及部位:暗敷 | m | 218.16 |
| 七、35 | 电气配线1.配线形式:暗配2.导线型号、材质、规格:BV-2.53.管内配线 | m | 734.94 |
| 七、36 | 电气配线1.配线形式:暗配2.导线型号、材质、规格:BV-43.管内配线 | m | 584.9 |
| 七、37 | 显示装置 电子屏安装 | 项 | 1 |
| 七、38 | 电子屏拆除及屏体保护 | 项 | 1 |
| 七、39 | 电子屏拆除及屏体保护 | 项 | 1 |
| 七、40 | 显示装置 电子屏安装及加工改造 | 项 | 1 |
| 七、41 | 监控系统1.视频会议摄像机拆除 | 部 | 7 |
| 七、42 | 监控系统1.视频会议摄像机安装 | 部 | 7 |
| 七、43 | 主扩音箱1.会议室音响机柜 | 台 | 2 |
| 七、44 | 会议扩声系统调试 | 系统 | 1 |
| 七、45 | 电子屏拆除及屏体保护 | 项 | 1 |
| 七、46 | 显示装置 电子屏搬迁安装 | 项 | 1 |
| 七、47 | 拼接屏拆除及屏体保护 | 项 | 1 |
| 七、48 | 显示装置 拼接屏搬迁安装 | 项 | 1 |
| 七、49 | 金属地弹门1.肯德基型材电子感应门（27.3㎡）2.自动感应器 | m2 | 27.3 |
| 七、50 | 金属地弹门1.门类型:肯德基型材门 | m2 | 2.6 |
| 七、51 | 大厅电子屏维修 | 块 | 23 |
| 七、52 | 大厅电子屏维修 | 台 | 16 |
| 七、53 | 大厅排线老化 | 项 | 1 |
| 七、54 | 大厅原支架脱落吸磁 | 个 | 500 |
| 七、55 | 2楼会议室投影机及幕布拆除 | 项 | 1 |
| 七、56 | 2楼会议室排线老化 | 项 | 1 |
| 七、57 | 2楼会议室电子屏维修 | 块 | 14 |
| 七、58 | 2楼会议室电子屏维修 | 台 | 8 |
| 七、59 | 2楼会议室原支架脱落吸磁 | 个 | 25 |
| 七、60 | 2楼会议室电视拆除及安装 | 项 | 1 |
| 七、61 | 2楼会议室整理机柜及线路 | 项 | 1 |
| 七、62 | 3楼会议室排线老化 | 项 | 1 |
| 七、63 | 3楼会议室电子屏维修 | 块 | 16 |
| 七、64 | 3楼会议室电子屏维修 | 台 | 10 |
| 七、65 | 3楼会议室原支架脱落吸磁 | 个 | 120 |
| 八 | 栏杆堡镇政府旗台升级改造 |
| 八、1 | 红砖基础 | m3 | 6.5 |
| 八、2 | 独立基础1.混凝土强度等级:C20，商砼 | m3 | 3.6 |
| 八、3 | 墙面一般抹灰1.墙体类型:水泥砂浆抹灰 | m2 | 19.5 |
| 八、4 | 实心砖墙1.砖品种、规格、强度等级:红砖砖砌 | m3 | 10.35 |
| 八、5 | 石材墙面1.墙体类型:20mm厚大理石墙面 | m2 | 19.5 |
| 八、6 | 石材楼地面1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:20mm厚大理石地面 | m2 | 17.98 |
| 八、7 | 石材台阶面1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:20mm厚大理石台阶 | m2 | 4.95 |
| 八、8 | 水泥砂浆台阶面1.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 | m2 | 4.95 |
| 八、9 | 零星砌砖1.零星砌砖名称、部位:红砖砖砌台阶 | m2 | 7.92 |
| 八、10 | 人工土方回填 | m3 | 20.67 |
| 八、11 | 原有旗台拆除及清运 | m3 | 20.67 |
| 八、12 | 升旗台旗杆1.不锈钢栏杆 | m | 15.9 |
| 八、13 | 大理石栏杆 | m | 25 |