**一、项目概况**

2025年是“十四五”规划收官之年，“十五五”规划谋划之年，做好防汛抗旱工作意义重大，根据近年来灾害性天气频发，2025年我市气候状况总体偏差，极端灾害多发频发重发态势仍将延续，区域性，阶段性洪涝灾害风险较大。据预测6月下旬到9月中旬，我省局部将持续发生强降雨过程，洪涝风险大。6月份将进入汛期，为确保我市渭河度汛安全，提高对暴雨洪水；防汛突发公共事件应急快速反应和处置能力，5月份我局对防汛物资库房进行了清查盘点 ，依据省防总“防汛抗旱物资县级储备标准”结合现有的防汛抗旱物资清查情况，现对数量不足的物资进行采购。

**二、采购清单及技术要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **规格** | **功能配置描述** | **执行标准** | **数量** | **单位** | **单价最高限价（元）** |
| 1 | 备防石 | 50CM±块石或毛石,抗风化性好，单块质量≥25公斤 | 加固护坡 | 所有产品质量需满足国家质量保证。（货物附带单品质量合格证书） | 2000 | 吨 | 134 |
| 2 | 铁丝笼 | 1. 材料：镀锌钢丝 2. 规格：2\*1\*1M中间隔断   3.网孔：≤10\*12，网丝2.5mm,边丝3.0mm | 装填块石 | 1000 | 套 | 115 |
| 3 | 救生衣 | 1.面料：化纤布、EPE浮力材料  2.浮力≥75N  3.重量≤0.6kg  4.认证：CCS船级社  5.前后反光标识明显  6.用途：船用救生衣 | 救生 | 200 | 件 | 65 |
| 4 | 救生圈 | 1.泡沫实心救生圈  2、2.5KG成人国标加厚款  3.内外尺寸：≥42/70cm | 救生 | 200 | 个 | 93 |
| 5 | 吨袋 | 1. 材料：聚乙烯 2. 尺寸：≥90\*90\*100   3.双吊带加厚 | 装填砂料 | 2000 | 个 | 45 |
| 6 | 移动抽水泵 | 1.发动机：186F柴油发动机  2.进出水口：100mm ，4寸  3.排量：418ML  4.功率：6.3KW  5.扬程：最大25m  6.流量：80（m³/h）最大  7.启动方式：电启动 | 排涝 | 2 | 台 | 8100 |
| 7 | 移动抽水泵 | 1.发动机：186F柴油发动机  2.进出水口：150mm ，6寸  3.排量：499ML  4.功率：8.6KW  5.扬程：最大20m  6.流量：180（m³/h）最大  7.启动方式：电启动 | 排涝 | 2 | 台 | 13900 |
| 8 | 急救包 | 至少包含20种常备外伤医疗用品 | 应急医疗 | 50 | 包 | 95 |
| 9 | 应急照明灯 | 1.功率：2\*5W LED，  2.电池：12V,11AH  3.续航时间;12小时 | 照明 | 20 | 个 | 320 |
| 10 | 柴油升降灯 | 1.额定电压：220V  2.光源功率：4\*500WLED光源  3.发电机组额定输出功率：5KW  4.连续工作时间：满油13小时  5.升降高度：4.5米气动调节  6.重量：≥110kg | 照明 | 2 | 台 | 22900 |
| 11 | 智能充电柜 | 1. 材质：电镀钢材/防爆玻璃 2. 尺寸：≥高1600\*宽1100\*深500   3.充电层数：4层  4.功能：定时充电、充满断电、自动灭火、高温断电、高温报警、漏电保护 | 充电 | 1 | 个 | 10500 |
| 12 | 无人机电池 | 1.电池类型：锂电  2.容量：≥5500毫安时  3.电压：≥43V  4.重量：≤1.4kg | 无人机 | 2 | 个 | 4500 |
| 13 | 编织袋 | 1. 材料：聚乙烯，   2.产品尺寸：≥40\*70 | 装填沙石 | 100000 | 个 | 1 |
| 14 | 彩条布 | 1.加厚双膜、三色、满足防水、防晒功能  2.规格：6\*50米 | 防漏防雨 | 5000 | ㎡ | 2.8 |
| 15 | 尼龙绳 | 材料：聚乙烯  尺寸：8mm | 捆扎 | 1000 | 米 | 1.2 |
| 16 | 尼龙绳 | 材料：聚乙烯  尺寸：20mm | 捆扎 | 500 | 米 | 4.3 |
| 17 | 土工膜 | 1.材质：PE/土工布  2.规格：≥国标400g一布一膜  3.尺寸：4\*50米/卷 | 堤坝防渗透 | 2000 | ㎡ | 16 |
| 18 | 应急睡袋 | 面料：尼龙防水  里料：丝绵  尺寸：≥175+30\*70 | 应急装备 | 20 | 个 | 90 |
| 19 | 劳保手套 | 材质：涤棉/橡胶  功能：防滑耐磨 | 防护 | 500 | 双 | 3.8 |
| 20 | 手摇报警器 | 1.音量：≥100分贝  2.传输距离：≥1000米 | 警示.提醒 | 20 | 个 | 245 |
| 21 | 充电式电锯 | 1.机身材质：铝合金  2.导板：16寸  3.操作方式：手持式  4.电机：无刷  5.功率：1800W  6.转速：6800  7.电池：15节6.5Ah | 应急工具 | 5 | 个 | 1150 |
| 22 | 雨衣 | 1.面料成分：春亚纺/PVC涂层  2.内里：网格内衬  3.颜色：黑  4.反光材料：高亮反光条 | 雨具 | 100 | 件 | 118 |
| 23 | 船外机 | 1.发动机：2缸30HP  2.排量：496cm³  3.输出功率;22.1KW  4.启动方式：手动启动器/电启动 | 应急工具 | 1 | 台 | 33250 |
| 24 | 雨鞋 | 1.材质：PVC牛筋底 加厚，一次注塑成型  2.内衬材质：吸汗防滑内，  3.功能：舒适，美观，耐酸碱油，防滑耐磨鞋底，抓地性强，经久耐穿，透气吸汗，防止打滑； | 雨具 | 100 | 双 | 68 |
| 25 | 雨伞 | 1.材质：碳钢/纤维  2.伞骨数量：24骨  3.伞下直径：130CM | 雨具 | 200 | 把 | 62 |

**三、商务要求**

1.交付期：签订合同生效起5个工作日内。

2.交付地点：咸阳市兴平市，采购人指定地点交付。

3.付款条件（进度和方式）：所有物品参数，数量，标准符合要求，一次性付清全额货款。

4.售后服务要求

质保期：所有物品质保期自验收合格交付之日起12个月。

5.其他商务要求（包装和运输、保险等）

有原包装的，按原包装标准：无原包装的，按卖方包装标准进行包装。由供货方负责装车和指定位置卸车以及运输费。

6.采购项目的其他要求

供货方必须按需方指定的质量规格，日期，按时交货，如发生问题由供货方承担全部责任。

7.履约验收

（一）履约验收组织

（1）履约验收主体：兴平市水旱灾害防御中心

（2）验收组织方式：自行验收

（二）履约验收时间：所有货物交付完成后，3个工作日内验收。

（三）履约验收方式：一次性验收

（四）履约验收程序：简易程序

（五）履约验收内容

（1）技术履约内容

采购物资中包含功能性商品；1技术咨询，2技术培训，3技术支持，4技术维护。

（2）商务履约内容

据实结算。

（六）履约验收标准

所有物品需符合国家质量检测和环保标准，通过部门验收。