（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

**3.1技术、服务标准和要求**

采购包1：

采购包预算金额（元）: 627,657.32

采购包最高限价（元）: 627,657.32

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 |
| 1 | 980000 | 1.00 | 627,657.32 | 项 | 建筑业 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 349,043.89

采购包最高限价（元）: 349,043.89

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 |
| 1 | 420000 | 1.00 | 349,043.89 | 项 | 建筑业 |

一、技术、服务标准和要求：

采购包1：

标的名称：980000

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  序号 |  参数性质 |  技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 本次设计根据建设方意见及建议分为两个标段：一标段：铜川市金谟小学体育器材室等部室改造项目，工程内容为：新建集成房屋324m2；二标段：铜川市金谟小学路面等场地改造工程，工程内容为新做3mm陶瓷颗粒地面468.00㎡，5mm塑胶地面2367.00㎡，场地内原有混凝土地面将凸起部分敲掉或打磨整平300㎡，原有检查井升高10座，安装三合一防滑地垫-室外平台29㎡，拆除新做体育馆不锈钢地弹门:2.97m\*3.55m，拆除现状设备棚16㎡，设备1套及25cm高混凝土设备基础，基础拆除后新做C30混凝土地面18cm，操场台阶打磨刷漆，每个台阶宽度0.3m，长度15.2m，高度0.15m，共计13个台阶，卫生间门口台阶打磨刷漆43㎡。 |

采购包2：

标的名称：420000

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  序号 |  参数性质 |  技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 本次设计根据建设方意见及建议分为两个标段：一标段：铜川市金谟小学体育器材室等部室改造项目，工程内容为：新建集成房屋324m2；二标段：铜川市金谟小学路面等场地改造工程，工程内容为新做3mm陶瓷颗粒地面468.00㎡，5mm塑胶地面2367.00㎡，场地内原有混凝土地面将凸起部分敲掉或打磨整平300㎡，原有检查井升高10座，安装三合一防滑地垫-室外平台29㎡，拆除新做体育馆不锈钢地弹门:2.97m\*3.55m，拆除现状设备棚16㎡，设备1套及25cm高混凝土设备基础，基础拆除后新做C30混凝土地面18cm，操场台阶打磨刷漆，每个台阶宽度0.3m，长度15.2m，高度0.15m，共计13个台阶，卫生间门口台阶打磨刷漆43㎡。 |

二、供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：

采购包1：

达到国家现行行业施工验收规范“合格”标准

采购包2：

达到国家现行行业施工验收规范“合格”标准