分项报价表

**采购项目名称：**防汛抗旱物资补充及防汛前置库建设

**采购项目编号：**BHZB-2025036

**采购包号：**采购包 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **品牌** | **数量** | **单位** | **单价（元）** |
| 1 | 救生衣 | **型号：DHY-98-Ⅱ型**1.救生衣平铺尺寸：58cm×50cm×8cm（长 ×宽×厚）。▲2.救生衣浸入淡水中 24h 后的浮力：**7** **6.1N**。3.牛津布布料成人救生衣， 内置浮材：E PE 珍珠棉，颜色：橘色。4.外型结构：背心式救生衣，无领，腰部 有 2 根固定调节带，胸前有 1 根固定调节 带（子母插扣带）。5.救生衣缝纫工艺平整、针码密度均匀、 无散角、脱线。 | 彪 彬 | 500 | 件 | 118.00 |
| 2 | 救生圈 | **型号：5556** **I** **型** 1.救生圈颜色：橙红色。2.材料：聚乙烯复合救生圈。▲3.尺寸：外径：**712mm，** **内径：450mm,** **重量：2.61KG。**4.应有 5cm 宽度的反光材料在四个相等 间距环绕试样体的两边装配。5.外观平滑、无毛刺、无开裂、无变形。 | 华 宇 嘉 源 | 300 | 个 | 106.00 |
| 3 | 雨鞋 | 型号：8051.鞋身：PVC 材料、耐油、防酸碱。2.含棉加厚内衬里布。3.鞋底：优质橡胶鞋底，鞋底做工平整， 鞋底防滑，穿着舒适。▲4.成鞋耐折性能：（预割口 5mm,连续屈 挠 4 万次）裂口长度≤8mm,无出现新裂 纹、裂面。5.号型：38-45 码。 | 登 川 峰 | 600 | 双 | 67.00 |
| 4 | 雨衣 | **型号：168**1.名称:风衣长款雨衣；2.颜色:黑色；3.面料:春亚纺面料 PVC 涂层；▲4.拉伸强力:经向断裂强力：**540N，纬** **向断裂强力：250N**5.号型：L-XXL。 | 正 招 | 600 | 件 | 99.00 |
| 5 | 长杆伞 | **型号：711**1.长把直柄雨伞，黑色。2.伞布尺寸：半径：70CM。3.12 骨纤维杆伞骨。4.黑丝黑胶伞布防水性强。5.伞布每个伞面接缝处，缝纫针码密实、 无透光、无透雨现象。6.雨伞打开、收合顺畅，不卡顿。 | 彩 虹 城 | 250 | 把 | 68.00 |
| 6 | 折叠伞 | **型号：7005**1.折叠雨伞，黑色。2.伞面尺寸：半径：64CM。3.12 骨钢杆伞骨。4.碰击黑胶伞布防水性强。5.伞布每个伞面接缝处，缝纫针码密实、 无透光、无透雨现象。6.雨伞打开、收合顺畅，不卡顿。 | 杭 城 美 景 | 100 | 把 | 46.00 |
| 7 | 手套 | **型号：SFF-21**1.手套为棉纱手套。2.手套掌心采用PVC 大胶点，防滑耐磨。3.均码。 | 天 坤 | 2200 | 双 | 3.80 |
| 8 | 喊话器 | **型号：SH-10BU**1.功能呢：喊话、录音、音乐、报警、蓝 牙、USB/TF 卡、AUX。2.传播距离≥2000 米。3.功率：100W。4.配备可充电锂电池、容量：4800 毫瓦 时。5.材质：ABS。6.待机时间：10-20 小时。 | 双 河 | 80 | 个 | 268.00 |
| 9 | 大锤 | **型号：16** **磅**1.八角锤，锤头高碳钢材质。2.防震塑料手把，全长：95cm。3.锤头重量：4.3KG。 | 昱 兴 | 200 | 把 | 82.00 |
| 10 | 洋镐 | **型号：** **中号洋镐**1.锰钢镐头长：56cm。2.优质槐木镐把长：90cm。 | 丰 粮 王 | 200 | 把 | 58.00 |
| 11 | 尖铁锹 | **型号：大号尖锹**1.锰钢锹头：29cm\*33.5cm。2.优质槐木锹把长：120cm。 | 丰 粮 王 | 200 | 把 | 36.00 |
| 12 | 方铁锹 | **型号：大号方锹**1.锰钢锹头：25cm\*40cm。2.优质槐木锹把长：120cm。 | 丰 粮 王 | 170 | 把 | 39.00 |
| 13 | 口哨 | **型号：BXG2**1.双管求生哨材质：不锈钢。2.颜色：枪灰色。3.规格：5.7\*1.8\*0.8CM。 | 晓 宇 | 400 | 个 | 10.00 |
| 14 | 救援绳 | **型号：10mm-50m**1.救援纤维浮绳采用高强度涤纶材质编 织而成，其特点重量轻，强度大，可浮在 水面上等。2.救援浮绳两头挂塑料漂浮环、不锈钢挂 钩各一个，安全可靠。3.救援绳尺寸 :10mm\*50m。4.救援绳加反光丝。 | 鑫 铭 诚 | 75 | 根 | 160.00 |
| 15 | 落地式手摇报 警器 | **型号：SY200**1.外壳材质：铝合金。2.手摇警报器声音等级 db(A) :126±2， 音响频率 HZ:600±20。▲3.三角支架升降式(支架高度 80cm，中 心管直径 3.8cm)。▲4.声音有效范围≥2500m。 | 利 景 | 125 | 套 | 325.00 |
| 16 | 手持式手摇报 警器 | **型号：SY100**1.外壳材质：铝合金。2.手摇警报器声音等级 db(A) :120±2， 音响频率 HZ:550±20。▲3.声音有效范围≥1000m。 | 利 景 | 125 | 个 | 128.00 |
| 17 | 彩条布 | **型号：4140-50m**1.聚乙烯彩条布。2.尺寸：4\*50m。3.克重：100g/㎡。 | 胜 彩 | 150 | 包 | 430.00 |
| 18 | 铜锣 | **型号：LJ-32**1.材质：铜合钢。2.铜锣直径：32cm。3.重量：0.6KG。▲4.声音传播距离≥500m。5.带木槌一个,锣槌长度：245mm,丝带一 条,丝带宽度：50mm、长度：770mm。 | 利景 | 400 | 个 | 82.00 |
| 19 | 手提式探照灯 | **型号：ZQ-688**1.功率:30W。2.光源:LED 灯珠。3.外壳材质:全铝合金外壳。4.电池容量:5\*18650 锂电/10000mA。5.重量：1.6 千克。6.电压:4.2V。7.照明模式:强光、弱光、爆闪，长按无 极调光/SOS。8.附加功能:带 USB 充电宝输出。9.射程:1500 米，带电量显示。10.放电时间:强光 8 小时，弱光 16 小时。11.尺寸：110mm\*220mm。 | 南 慷 | 45 | 个 | 338.00 |
| 20 | 移动 工作灯 | **型号：BJQ6116**1.电池额定电压:DC21.6V。2.电池容量：13Ah。3.光源(LED)：**额定功率：60**W。4.照明形式:聚/泛光。5.外形尺寸:收缩状态长：510mm，宽：2 90mm，高：170mm,采用升降杆升降，升起 高度：1.5 米，能收缩折叠。6.灯具带红黄警示灯功能,根据现场不同 的警示要求开启红或黄的警示灯的工作模式，常亮、频闪、爆闪模式。7.重量：7.922KG。 | 晶 全 照 明 | 23 | 个 | 1980.00 |
| 21 | 头灯 | **型号：608**1.COB 照明灯珠。2.防滑开关:柔软材质，头部可上下调节 角度。3.三档光源：强、弱、红蓝闪。4.头灯带:弹性灯带设计，可根据自身头 部大小调节合适的尺寸。5.配置 3 节 18650 锂电。 | 金 龙 豹 | 250 | 个 | 115.00 |
| 22 | 强光手电 | **型号：SP-9133**1.续航≥12 小时，射程≥1000 米。2.配置锂电：**10000** **毫安**，Type-C 充电 接口。3.带电量显示,强激光灯珠，伸缩调焦变 光实现泛光模式与聚光模式的无级切换。4.档位:强、中、弱、爆闪、SOS。5.材质:铝合金外壳，手感舒适，无毛刺， 无渣点。 | 太 阳 台 | 500 | 个 | 135.00 |
| 23 | 自吸水膨胀袋（核心 产品★) | **型号：40\*60CM**1.帆布吸水膨胀袋尺寸(mm) : (长)600\* (宽)400。2.吸水后重量:吸水时间 3-5 分钟,膨胀 至：**19.4kg**。3.耐压强度：150kg 时无破裂现象。4.抗压后失水率：**6.9%。**5.产品重量:吸水前：**352g。** | 龙 兴 | 10000 | 条 | 9.50 |
| 24 | 镰刀 | **型号：50CM** **镰刀**1. 钢管把镰刀。
2. 2.刀头长：15CM，刀把长：50CM。
 | 丰 粮王 | 350 | 把 | 23.00 |
| 25 | 砍刀 | **型号：188** **柴刀**1.淬火优质锰钢。2.刀宽尺寸：10CM，刀长：43CM。3.手柄采用包胶设计，不易打滑。 | 丰 粮 王 | 350 | 把 | 25 |
| 26 | 钢钎 | **型号：20/1000**1.规格：锰钢六棱两用撬杠，一端为尖头、 一端为扁头形状。2.尺寸：直径：2CM，长：108CM。 | 昱 兴 | 200 | 支 | 26 |
| 27 | 8#镀锌铁丝 | **型号：8#**1.8 号镀锌铁丝。2.一捆：22.5KG。 | 华 锦 | 70 | 盘 | 27 |
| 28 | 10#镀 锌铁丝 | **型号：10#**1.10 号镀锌铁丝。2.一捆：22.5KG。 | 华 锦 | 70 | 盘 | 28 |
| 29 | 户外应急电源 | **型号：MP7**1.功率：1200W，容量：1080wh。2.AC 输出（x4）：220V 50Hz。3.DC 输出/输出（x2）：12V/10A，120W。4.USB 快充口 3.0（x2）： 18W。5.Type-C3.0（x2）：65W。6.点烟器输出（x1）： 12V/10A，120W。7.太阳能光伏充电输入（x2）：最大支持 200W\*2，18V/10A。8.LED 照明：5WLED 灯照明/SOS。9.车载行车充电：支持。10.放电温度：-20 °C~55 °C， 充电温度：-10 °C~40 °C。 | 特 奥 亚 | 10 | 个 | 29 |
| 30 | 防汛 抽水泵 | **型号：SBT100**▲1.最大流量：**102.44m³/h。**2.最高扬程：**42.27m。**▲3.最高吸程：**8.1m。**4.进出水口直径：100mm。5.最大转速：3600r/min。6.启动方式：手拉/电启动。7.燃油箱容积：6.5L。8.机油容积：1.1L。9.缸径×行程：90mm×66mm。10.排量：420cc。11.汽油机形式：单缸、四冲程、强制风 冷。12.发动机最大输出功率：8.5kW。▲13.泵机组在规定的使用条件和额定工 况下运行时，平均首次故障前工作时间应 不少于 8h。14.配进水管:PVC 钢丝软管，100mm\*5m。 出水管：100mm\*20m 编织水带三盘。 | 斯 巴 通 | 15 | 套 | 4620.00 |
| 31 | 吨袋 | **型号：90-90-110**1.尺寸：90\*90\*110CM。2.承重≥1.5 吨。3.材质：PP 新料。4.结构： 四吊托底大开口。 | 雨 泽 | 650 | 条 | 45.00 |
| 32 | 锥桶 | **型号：LZ70**1.材质：PVC。2.尺寸：高：70CM，底座：35\*35CM。3.重量：2.3KG。 | 晓 宇 | 150 | 个 | 82.00 |
| 33 | 警戒线 | **型号：5-100A**1.规格：100m\*5cm。2.材质:化纤布。3.塑料盒装可收纳。4.印禁止通行。 | 晓宇 | 300 | 卷 | 46.00 |
| 34 | 油锯 | **型号：6900**1.摩托锯功率：2.8kw。▲2.最高功率转速：12800rpm，怠速≥2 700rpm。3.导板尺寸:20 寸。4.燃油箱容积≥550m1。5.起动性能：常温启动≤6s。▲6.锯切效率≥66cm²/s。7.手把振动≤8m²/s。8.切燃油消耗率≤65g/m²。 | 飞 狐 | 15 | 台 | 34 |
| 35 | 5KW发电机 | **型号：SBT6500**1.额定电压:230/400V。2.额定功率 :5.0kW，最大功率:6.0kW。▲3.额定电流: ≥21.7/9.5A。4.额定频率:50Hz，相数:单相/三相。5.启动方式:手起动/电启动。▲6.可连续工作时间: ≥8h。7.燃油箱容量 : ≥25L，机油容量 : ≥1L。8.排气量: ≥420cm³。9.缸径\*行程(mm) : ≥90\*64。10.燃油:汽油。11.毛重/净重:95/90kg。12.发电机组在正常工作温度，额定电压、 额定频率、75%额定功率，测量距离为 7m 时，噪声声压级限值 LpA：**80.2dB(A)。**13.发动机类型:四冲程风冷单缸。14.最大输出功率≥9.5/3600kw/rpm。▲15.发电机组应能承受 1min，频率为 5 0HZ，正弦波电压，施加电压为 1800V，试验期间无击穿闪络现象。 | 斯 巴 通 | 5 | 台 | 35 |
| 36 | 工具包 | **型号：16** **寸**尺寸:36\*21\*26CM。材质：1680D 防水牛津布。功能：工具包两端各有一个插袋，两侧各 有 3 个小包和 2 个插袋，可收纳工具，包 底含 4 个防滑脚垫，可手提，配置肩背带 可背。 | 绿 林 | 50 | 个 | 65.00 |

供应商全称（公章）： 西安鑫绒装商贸有限公司

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：