**采购需求**

本次采购项目为神木市迎宾路街道办事处城区综合市场一条街公共配套项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单：** | | | | | | |
| 工程名称：铺装工程 专业：土建工程 | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | 项目名称 | | 计量 单位 | 工程数量 |
|
|  |  | | 铺装 | |  |  |
| 1 | 050201001002 | | 园路 900x300x50花岗岩砖 粘结层(根据面层选用) 100厚C20混凝土 素土夯实（夯实系数≥0.93） | | m2 | 8480.19 |
| 2 | 050201001003 | | 园路 50厚30~50深灰色砾石散置 | | m2 | 174.31 |
| 3 | 050201002001 | | 路牙铺设 1. 花岗岩道牙 2.500\*300\*150 | | m | 284.86 |
|  |  | | 泵坑、坐凳 | |  |  |
| 4 | EB001 | | 泵坑 100厚C30钢筋砼盖板，8@150单层双向 10厚钢板内框 M7.5水泥砂浆砌筑MU10废渣混凝土砖 180厚C30钢筋砼池壁 20厚1：2水泥砂浆找平层 4mm厚SBS防水卷材 20厚1：2水泥砂浆保护层 100厚C25混凝土垫层 150厚级配碎石垫层（夯实系数≥96%）另计 素土夯实（夯实系数≥93%） | | 个 | 1 |
| 5 | 040204006001 | | 室外坐凳一 1.100厚C20混凝土垫层 2.砖砌体 3.5厚通长304不锈钢收边 4.3厚镀锌矩管龙骨 5.50厚栗木高耐竹木 6.高耐竹木面板与龙骨衔接 | | 个 | 1 |
| 6 | 040204006002 | | 室外坐凳二 1.100厚C20混凝土垫层 2.砖砌体 3.5厚通长304不锈钢收边 4.3厚镀锌矩管龙骨 5.50厚栗木高耐竹木 6.高耐竹木面板与龙骨衔接 | | 个 | 1 |
|  |  | | 喷泉 | |  |  |
| 7 | 050201001004 | | 喷泉铺装 900x300x50花岗岩砖 | | m2 | 144 |
|  |  | | 粘结层(根据面层选用) 100厚C20混凝土 素土夯实（夯实系数≥0.93） | |  |  |
| 8 | AB001 | | 线性排水沟 1.100厚C20混凝土垫层 2.Mu10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 3.5MM厚，304#不锈钢 300MM宽缝隙式排水沟 | | m | 47.8 |
| 9 | AB002 | | 混凝土线性排水沟 1.20厚1:25水泥沙浆找平层 2.400g/m2丙纶防水卷材防水层 3.20厚1:25水泥砂浆找平层 4.150厚C20钢筋混凝土(A8@150 双层双向) 5.100厚C15 混凝土垫层 6.5厚热镀锌钢板托盘 L90\*40\*5热镀锌角钢 | | m | 29.35 |
| 10 |  | | 原有大理石铺装拆除（含基础） | | M³ | 8480.19\*0.15 |
| 11 |  | | 304不锈钢检查井支架50套 | | 套 | 50 |
| 12 |  | | 110X100x10厚通长304不锈钢拉丝面原色收边条 | | m | 100.48 |
| 13 |  | | 40cm高不锈钢护栏 | | m | 569 |
| 14 |  | | 花岗石烧面盖板留洞R80 | | m2 | 42 |
| 工程名称：安装工程 | | | |  | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | | 计量 单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 电气 | | |  |  |
| 1 | 050305004001 | 电气控制柜 1.规格、型号:AL1配电箱 | | | 台 | 2 |
| 2 | 030208001001 | 电力电缆 1.型号:YJV-0.6/1KV-5\*16 | | | m | 750 |
| 3 | 030208003001 | 电缆保护管 1.材质:PE20穿线管 | | | m | 913.1 |
| 4 | 050305002002 | 喷泉电缆 1.电缆品种、规格:YJV-0.6/1-3\*4 | | | m | 143.3 |
| 5 | 050305002003 | 喷泉电缆 1.电缆品种、规格:YJV-0.6/1-5\*4 | | | m | 19.8 |
| 6 | 050305003001 | 水下艺术装饰灯具 1.灯具品种、规格、品牌:喷泉灯 | | | 套 | 27 |
| 7 | 030213003001 | 装饰灯(市政借用) 1.名称：地埋灯 2.灯具材质:304不锈钢面罩,磨砂银 3.透光材料:钢化玻璃灯罩 4.光源类型:LED 5.规格:Φ22mm-H33mm 6.光源功率:1W  7.防护等级:IP67 8.色温:3000k 9.电压:DC 24V | | | 套 | 171 |
| 8 | 030213006001 | 一般路灯(市政借用) 1.名称:庭院灯 2.灯头、灯杆材质:不锈钢灯体,上装10 \*10方管焊接成型 3.灯罩材料:米黄色4mm仿云石 4.光源类型:LED 5.光源功率:40W  6.规格:200mm\*200mm \*3500mm 7.防护等级:IP55 8.色温:3000k 9.电压:AC 220V 10.防触电保护等级：Ⅰ类灯具 | | | 套 | 49 |
| 9 | 030213003002 | 装饰灯(市政借用) 1.灯具材质:龟背灯 2.光源类型:LED | | | 套 | 32 |
|  |  | 给水 | | |  |  |
| 10 | 050305001001 | 喷泉管道 1.管材、管件规格、品牌:PE管道 DN50 | | | m | 55.77 |
| 11 | 050305001002 | 喷泉管道 1.管材、管件规格、品牌:UPVC  DN50 | | | m | 6.6 |
| 12 | 030803003001 | 焊接法兰阀门 1.型号、规格:蝶阀 DN50 | | | 个 | 3 |
| 13 | 030803003002 | 焊接法兰阀门 1.型号、规格:止回阀 DN50 | | | 个 | 1 |
| 14 | 030803003003 | 焊接法兰阀门 1.型号、规格:软接头 DN50 | | | 个 | 2 |
| 15 | 030701011001 | 水喷头 1.型号:万向直射喷头(带阀) | | | 个 | 27 |
| 16 | 030109001001 | 离心式泵 1.名称:1.6KW水泵(设备自带控制柜) | | | 台 | 1 |
| 17 |  | 土方开挖 | | | m3 | 197.95 |
| 18 |  | 土方回填 | | | m3 | 168.98 |
| 19 |  | 砂垫层 | | | m3 | 28.97 |
| 20 |  | 音乐喷泉系统  可以存储预先编排好的或实时生成的喷泉动作序列（水型高度、灯光颜色变化模式）；控制系统接收选定的音乐曲目，软件实时分析音乐的节拍、旋律、音量 | | | 套 | 1 |