**采购需求**

本次采购项目为神木市城市管理执法局西沙街道西锦苑小区东侧环境综合整治工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

**工程量清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称：西沙街道西锦苑小区东侧环境综合整治工程 专业：市政土建** | | | | |
|
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 040205013003 | 隔离护栏安装 1.部位:护坡上方 2.形式:方形 3.长度:240.9m | m | 240.9 |
| 2 | 040203006002 | 块料面层 1.材质:透水砖 2.规格:6mm厚 3.30mm厚1:5干硬性水泥 4.缝隙8mm粗砂灌缝 | m2 | 153.25 |
| 3 | 010404001001 | 直形墙（新做C30混凝土挡墙） 1.墙类型:外墙 2.墙厚度:1200mm 3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 404.19 |
| 4 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:Φ16Φ18Φ20 | t | 28.839 |
| 5 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:ф12 | t | 8.074 |
| 6 | 040302014001 | 混凝土楼梯 1.形式:方形 2.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 5~40 | m3 | 1.66 |
| 7 | 010306002001 | 砖地沟、明沟（砖砌排水沟) 1.沟截面尺寸:130\*120 2.砖基础材料:200mm砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 | m | 160.94 |
| 8 | 040203005003 | 伸缩缝 1.厚度:25mm 2.材料:聚酯板填缝 | m2 | 0.63 |
| 9 | 040203005001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 2.厚度:20cm | m2 | 35.7 |
| 10 | 010302001001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:红机砖 2.墙体类型:挡墙 3.墙体厚度:370mm 4.墙体高度:2米 | m3 | 11.61 |
| 11 | 010301001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:红机砖 2.基础类型:条形基础 3.基础深度:300mm 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 | m3 | 2.35 |
| 12 | 010401006002 | 垫层（砖砌体挡墙） 1.混凝土强度等级:C15 2.垫层厚度:10CM | m3 | 1.1 |
| 13 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 | m2 | 62.76 |
| 14 | 040205013002 | 隔离护栏安装 1.部位:变电箱防护栏 2.规格:高度1.5m | m | 49.3 |
| 15 | 040203005004 | 水泥混凝土（变电箱处混凝土地台） 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:c20 | m2 | 30.48 |
| 16 | 040204003003 | 安砌侧（平、缘）石 1.材料:混凝土道牙 2.尺寸:600mm\*300mm\*120mm | m | 71.78 |
| 17 | 010401006001 | 垫层（道牙） 1.混凝土强度等级:C20 2.垫层厚度:5CM | m3 | 7.2 |
| 18 | 040204001001 | 人行道块料铺设 1.材质:混凝土砖 2.结合层：30mm厚1:5干硬水泥砂浆 | m2 | 122.74 |
| 19 | 040305002002 | 现浇混凝土挡墙墙身（混凝土护坡） 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 5~40 | m3 | 240.44 |
| 20 | 040305004001 | 挡墙混凝土压顶（混凝土镶边石） 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C20 5~40 | m3 | 46.31 |
| 21 | 040305002001 | 现浇混凝土挡墙墙身（护坡处混凝土挡水台） 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 5~40 | m3 | 27.36 |
| 22 | 040203005005 | 水泥混凝土（混凝土硬化） 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 5~40 2.厚度:15cm 3.10cm厚砂砾石压实 | m2 | 289.3 |
| 23 | 040501006001 | 塑料管道铺设 1.管道材料名称:PE钢带DV300波纹管 2.管材规格:Φ300 3.埋设深度:1.2m | m | 39.2 |
| 24 | 040504001001 | 砌筑检查井 1.材料:MU10砖 | 座 | 1 |
| 25 |  | 回填素土，运输距离8km | m³ | 2087 |
| 26 |  | 人工挖土方，运输距离8km | m³ | 348 |
| 27 |  | 拆除墙体 | ㎡ | 3 |
| 28 |  | 混凝土路面20厚砂砾石垫层 | m³ | 7.14 |
| 29 |  | 拆除变电箱栏杆 | m | 49.3 |
| 30 |  | PE钢带DV300波纹管埋管土方开挖 | m³ | 37.632 |
| 31 |  | 埋管原土回填 | m³ | 31.73 |
| 32 |  | 埋管中粗砂垫层 | m³ | 3.136 |
| 33 |  | 混凝土硬化粗砂垫层 | m³ | 28.93 |