服务内容及要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 |  技术参数与性能指标 |
|  | 1 | 1. 服务内容

1、MBR膜组件 200 片采购与安装调试。 |
|  | 2 | 2、安装调试期间不得影响污水站正常运行。 |
|  | 3 | 3、拆除旧料及垃圾由承包方按规定及时清理。 |
|  | 4 | 二、技术要求MBR膜技术要求（1）聚偏氟乙烯复合膜（PVDF）帘式中空纤维膜（带内衬） |
|  | 5 | （2）中空纤维膜材质：聚偏氟乙烯复合膜（PVDF） |
|  | 6 | （3）膜形式：帘式中空纤维膜（带内衬） |
|  | 7 | （4）截留孔径：0.03-0.05um； |
|  | 8 | （5）中空纤维膜内径：1.0±0.1mm |
|  | 9 | （6）中空纤维膜外经：2.1±0.1mm |
|  | 10 | （7）设计通量≥2T/D |
|  | 11 | （8）膜面积≥ 12㎡ |
|  | 12 | （9）膜片尺寸：宽660±0.01mm 高1160±0.01mm |
|  | 13 | 三、服务要求（1）供应商严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照环保要求进行施工，做好各项质量检查记录。 |
|  | 14 | （2）供应商要遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题。 |
|  | 15 | （3）供应商必须严格按照工期约定完工。因供应商责任不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 |
|  | 16 | （4）本工程质量应达到相关环保要求。由于供应商原因造成质量事故，其返工费用由供应商承担，工期不顺延。 |