**工程量清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 040203005001 | 水泥混凝土  1.180厚C30混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6m，  缝宽10 15mm，沥青沙子嵌缝  2.300厚级配砂石垫层（另计）  3.路基碾压，压实系数大于0.93 | m2 | 3328.57 |
| 2 | 040203005002 | 水泥混凝土  1.180厚C30混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6m，  缝宽10 15mm，沥青沙子嵌缝  2.300厚级配砂石垫层（另计）  3.路基碾压，压实系数大于0.93 | m2 | 2515 |
| 3 | 040203005003 | 水泥混凝土  1.180厚C30混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6m，  缝宽10 15mm，沥青沙子嵌缝  2.300厚级配砂石垫层（另计）  3.路基碾压，压实系数大于0.93 | m2 | 2012 |
| 4 |  | 土地平整 | m³ | 1164.285 |
| 5 |  | 300厚级配碎石垫层 | m³ | 998.571 |
| 6 |  | 机械土方开挖 | m³ | 12446.3 |
| 7 |  | 300厚级配碎石垫层 | m³ | 754.5 |
| 8 |  | 300厚级配碎石垫层 | m³ | 471 |