**技术参数及要求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及要求 | 备注 |
| 1 | 落地式空调 | 台 | 66 | 1.空调类型：落地式空调，冷暖双制，变频;  2.产品功率：3.0P;  3.冷暖类型：冷暖型;  4.能效等级：一级及以上;  5.制冷量(W)：≥7330W;  6.制冷功率：≤1945W;  7.制热量(W)：≥10000W;  8.制热功率：≤2850W;  9.循环风量(m3/h)：≥1550m3/h;  10.运行噪音室内机噪音≤47dB(A);  11.运行噪音室外机噪音≤56dB(A);  12.室外机变频压缩机形式：全部压缩机必须为直流变频压缩机;  13.电压/频率：220V/50HZ。  14.内机：高\*长\*宽(1750\*510\*315)mm，浮动范围±5mm  15.外机：高\*长\*宽(810\*990\*420)mm，浮动范围±5mm | 包含空调安装及其他附件 |
| 2 | 挂式空调 | 台 | 1 | 1.空调类型：壁挂式/挂式空调，冷暖双制，变频;  2.产品功率：1.5P;  3.冷暖类型：冷暖型;  4.能效等级：一级及以上;  5.制冷量(W)：≥3510W;  6.制冷功率：≤845W;  7.制热量(W)：≥6000W;  8.制热功率：≤1240W;  9.循环风量(m3/h)：≥720m3/h;  10.运行噪音室内机噪音≤41dB(A);  11.运行噪音室外机噪 音≤51dB(A);  12.室外机变频压缩机形式：全部压缩机必须为直流变频压缩机;  13.电压/频率：220V/50HZ。  14.内机：高\*长\*宽(301\*845\*207)mm，浮动范围±5mm  15.外机：高\*长\*宽(555\*820\*303)mm，浮动范围±5mm | 包含空调安装及其他附件 |
| 3 | 空调专用铜管 | 米 | 1050 | 材质：国标紫铜；  管径（双管同步敷设）：直径6mm，厚度0.6mm，直径12mm，厚度0.8mm； | 空调自带铜管以外部分 |
| 4 | 连接电缆 | 米 | 1050 | 材质：国标电缆  规格：ZC-RVVP4\*4Z阻燃电缆 | 空调自带电缆以外部分 |
| 5 | 空调外机防护罩 | 个 | 66 | 长1030mm高840mm宽450mm，0.8mm厚铝合金材质定制， |  |
| 6 | 空调外机防护罩 | 个 | 1 | 长850mm高585mm宽333mm，0.8mm厚铝合金材质定制 |  |
| 7 | 不锈钢管槽 | 米 | 500 | 材质：国标不锈钢0.3mm厚  规格，宽500mm，厚300mm |  |