**技术参数及要求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及要求 | 备注 |
| 1 | 落地式空调 | 台 | 66 | 1.空调类型：落地式空调，冷暖双制，变频; 2.产品功率：3.0P; 3.冷暖类型：冷暖型; 4.能效等级：一级及以上; 5.制冷量(W)：≥7330W; 6.制冷功率：≤1945W; 7.制热量(W)：≥10000W; 8.制热功率：≤2850W; 9.循环风量(m3/h)：≥1550m3/h; 10.运行噪音室内机噪音≤47dB(A); 11.运行噪音室外机噪音≤56dB(A); 12.室外机变频压缩机形式：全部压缩机必须为直流变频压缩机; 13.电压/频率：220V/50HZ。14.内机：高\*长\*宽(1750\*510\*315)mm，浮动范围±5mm15.外机：高\*长\*宽(810\*990\*420)mm，浮动范围±5mm | 包含空调安装及其他附件 |
| 2 | 挂式空调 | 台 | 1 | 1.空调类型：壁挂式/挂式空调，冷暖双制，变频; 2.产品功率：1.5P; 3.冷暖类型：冷暖型; 4.能效等级：一级及以上; 5.制冷量(W)：≥3510W; 6.制冷功率：≤845W; 7.制热量(W)：≥6000W; 8.制热功率：≤1240W; 9.循环风量(m3/h)：≥720m3/h; 10.运行噪音室内机噪音≤41dB(A); 11.运行噪音室外机噪 音≤51dB(A); 12.室外机变频压缩机形式：全部压缩机必须为直流变频压缩机; 13.电压/频率：220V/50HZ。14.内机：高\*长\*宽(301\*845\*207)mm，浮动范围±5mm15.外机：高\*长\*宽(555\*820\*303)mm，浮动范围±5mm | 包含空调安装及其他附件 |
| 3 | 空调专用铜管 | 米 | 1050 | 材质：国标紫铜；管径（双管同步敷设）：直径6mm，厚度0.6mm，直径12mm，厚度0.8mm； | 空调自带铜管以外部分 |
| 4 | 连接电缆 | 米 | 1050 | 材质：国标电缆规格：ZC-RVVP4\*4Z阻燃电缆 | 空调自带电缆以外部分 |
| 5 | 空调外机防护罩 | 个 | 66 | 长1030mm高840mm宽450mm，0.8mm厚铝合金材质定制， |  |
| 6 | 空调外机防护罩 | 个 | 1 | 长850mm高585mm宽333mm，0.8mm厚铝合金材质定制 |  |
| 7 | 不锈钢管槽 | 米 | 500 | 材质：国标不锈钢0.3mm厚规格，宽500mm，厚300mm |  |