**谈判内容及采购需求**

本次采购项目为采购区”打非办“办公设备及家具货物项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

采购需求：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | ▲办公室-班台 | 1. 基材:采用优质E0级中密纤维板做基材，经防腐、防虫环保处理，静曲强度≥35MPa，弹性模量≥4600 MPa，吸水厚度膨胀率≤5%； 2. 木皮:采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm。 3. 环保水性漆。 4. 采用优质五金配件。   5.导轨：采用优质导轨。  配置:台面配有2个060线圈.整体坚固耐用。  规格：1600mm\*800mm\*760mm （±5mm）  颜色：定制胡桃木色 | 23 | 张 |  |
| 2 | ▲办公室-班椅 | 1. 环保水性漆.   2.西皮：采用优质西皮。  3.海绵：采用优质高弹海绵。  4.椅架：采用优质实木框架，密度≤0.677g/cm³；外观质量符合要求，含水率≤8%。  规格：470mm\*540mm\*920mm （±5mm）  颜色：定制胡桃木色+黑色西皮 | 23 | 把 |  |
| 3 | ▲木质  文件柜 | 1. 基材:采用优质E0级中密纤维板做基材，经防腐、防虫环保处理。 2. 木皮:采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%。 3. 采用优质五金配件。   规格：900mm\*420mm\*2000mm（±5mm）  颜色：定制胡桃木色 | 23 | 个 |  |
| 4 | ▲茶水柜 | 1. 基材:采用优质E0级中密纤维板做基材，经防腐、防虫环保处理，表面胶合强度≥1.8Mpa，含水率≤6%。 2. 木皮:采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%。 3. 采用优质五金配件。   规格：1200mm\*400mm\*870mm（±5mm）  颜色：定制胡桃木色 | 21 | 个 |  |
| 5 | ▲衣橱(更衣柜) | 1. 基材:采用优质E0级中密纤维板做基材，经防腐、防虫环保处理，表面胶合强度≥1.8Mpa，含水率≤6%。 2. 木皮:采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%。 3. 采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。   规格：900mm\*420mm\*2000mm（±5mm）  颜色：定制胡桃木色 | 19 | 个 |  |
| 6 | ▲楼道机场椅 | 扶手、椅脚：采用≥1.2MM冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷粉/喷油处理。  座板：采用≥1.0MM冷轧钢板，  横梁:冷轧钢板折压焊接成三角形，厚度1.2MM，除油除锈后静电喷粉处理。  皮垫：采用优质仿皮，加高密度海绵，加高密度板扪制而成，厚度≥25mm  每个座板宽：500mm  规格：2320mm\*680mm\*790mm（±5mm）  四人位 | 13 | 组 |  |
| 7 | 三人  沙发 | 1.环保水性漆。  2.西皮：采用优质西皮，撕裂力≥20N，干擦（500次）摩擦色牢度≥4级，湿擦（250次）摩擦色牢度≥4级,耐光性≥5级。  3.海绵：采用优质高弹海绵。  4.椅架：采用优质实木框架，密度≤0.677g/cm³；外观质量符合要求，含水率≤8%。  注：靠背可拆卸。  尺寸：2100mm\*890mm（±5mm）  颜色：皮质黑色+定制胡桃木色 | 7 | 张 | 背靠  可调节 |
| 8 | ▲调解桌 | 1. 基材:采用优质E0级中密纤维板做基材，经防腐、防虫环保处理。 2. 木皮:采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%。   3.环保水性漆。  4.采用优质五金配件.  规格：2200mm\*1100mm\*760mm（±5mm）  颜色：定制胡桃木色 | 2 | 张 |  |
| 9 | ▲调解室-班椅 | 1. 环保水性漆   2.西皮：采用优质西皮，撕裂力≥20N，干擦（500次）摩擦色牢度≥4级3.海绵：采用优质高弹海绵。  3.环保水性漆。  4.椅架：采用优质实木框架，密度≤0.677g/cm³；外观质量符合要求，含水率≤8%。  规格：615mm\*680mm\*1020mm（±5mm）  颜色：定制胡桃木色+黑色西皮 | 2 | 把 |  |
| 10 | ▲接待室、调解室小茶几 | 1. 基材:采用优质E0级中密纤维板做基材，经防腐、防虫环保处理，表面胶合强度≥1.8Mpa，含水率≤6%。 2. 木皮:采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%。   3.环保水性漆。  4.采用优质五金配件.  规格：2400mm\*600mm\*400mm（±5mm）  颜色：定制胡桃木色 | 7 | 个 |  |
| 11 | 接待室、调解室茶水柜 | 1. 基材:采用优质E0级中密纤维板做基材，经防腐、防虫环保处理。   2.木皮:采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%3.环保水性漆。3.环保水性漆。  4.采用优质五金配件。  规格：800mm\*400mm\*870mm（±5mm）  颜色：定制胡桃木色 | 2 | 个 |  |
| 12 | ▲桌前椅 | 1.面料：采用优质网布.  2.海绵：采用优质高弹海绵，65%/25%压陷比≥3，回弹率≥45%  3.钢管：采用优质钢管，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；  4.喷涂粉末：表面采用环氧树脂粉末喷涂，外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐沸水性、耐盐雾性、耐湿性均通过检测。  尺寸：585mm\*580mm\*960mm（±5mm）；黑色为主 | 10 | 把 |  |
| 13 | 档案室保密柜 | 1. 表面:喷涂粉末：表面采用环氧树脂粉末喷涂，外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状   2.基材:采用优质冷轧钢板；产品表面涂层理化性能：硬度≥H，附着力应不低于2级；  组五金:采用优质五金。  配置:白拉手.窄边.密码锁  坚固耐用，抗变形能力强  规格：900mm\*420mm\*1850mm（±5mm） | 10 | 个 |  |
| 14 | ▲挂衣架 | 1.橡木：所有原木经脱脂烘干处理，含水率8%-16%，经平刨处理，不带树皮，无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材。表面经过打磨处理，触感光滑细腻。  2.白乳胶  3.环保水性漆。 | 22 | 个 |  |
| 15 | ▲会议桌（小会议室） | 1. 基材:采用优质E0级中密纤维板做基材，经防腐、防虫环保处理。 2. 木皮:采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%； 3. 环保水性漆。   4.采用优质五金配件。  规格：3200mm\*1400mm\*760mm（±5mm）颜色：定制胡桃木色 | 1 | 张 | 14位 |
| 16 | ▲会议桌（大会议室） | 1. 基材:采用优质E0级中密纤维板做基材，经防腐、防虫环保处理。 2. 木皮:采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm。   3.采用优质五金配件。  规格：7000mm\*2000mm\*760mm（±5mm）  颜色：定制胡桃木色 | 1 | 张 | 20位 |
| 17 | ▲会议椅 | 1. 环保水性漆。 2. 西皮：采用优质西皮，撕裂力≥20N，干擦（500次）摩擦色牢度≥4级。 3. 海绵：采用优质高弹海绵。   4.椅架：采用优质实木框架，密度≤0.677g/cm³；外观质量符合要求，含水率≤8%。  规格：615mm\*680mm\*1020mm（±5mm）  颜色：定制胡桃木色+黑色西皮 | 34 | 把 |  |
| 18 | 窗帘 | 面料：涤纶(聚酯纤维)，遮光度90%-99.99%，抗菌功能。耐人造光色牢度5级  规格：7300mm\*2800mm（±5mm）  轨道：铝合金材质，明轨、壁厚1.5~2.6mm。 | 24 | 架 |  |
| 19 | 便民直饮机 | 1.设备尺寸：500\*470\*1770mm（±5mm）。  2.加热功率：3000W，额定电压/频率：220V~/50Hz，防触电类型：Ⅰ类，防水等级：IP44。  3.适用水源：市政自来水，适用水压：0.1MPa-0.4MPa，适用湿度：≤90% 。  4.取水方式：触摸或按键取水。  5.热胆容积：≥35L，压力桶≥3G  6.制水能力：≥60L/小时 。  7.机器具有两个出水嘴，可以出常温和开水（开水出水温度不低于98℃），2个龙头中至少有一个是开水/常温水双温龙头。出水嘴具备防尘防溅防烫功能，防止取水时的二次污染，保证饮水健康。  8.净水工艺：PP棉+椰壳颗粒活性炭+椰壳烧结活性炭棒+反渗透膜+后置活性炭，预处理滤芯规格不小于20吋，RO膜不低于400G。  9.杀菌方式：UV紫外线杀菌。  10.外观：六面均采用不锈钢，其中除背面、底面外的其他四面均作防指纹处理（不锈钢厚度不小于0.8mm）。  11.涉水管路和部件采用不锈钢材质。  12.显示：显示内容要求包含：水温、净水量、是否可饮用、日期、时间、水质状态、每个滤芯的寿命提示、水位、缺水、加热、保温、故障  13.智能技术：本机：水不开不出水，龙头开启10分钟自动关闭，滤芯寿命提醒，滤芯复位，智能加热控制连续出开水，故障提醒，TDS显示，自动开关机设置；远程：滤芯防伪，扫码了解设备详情，一键报修，远程调整温度，滤芯复位，故障提醒，自动开关机设置。  14.水效：1级水效。 | 1 | 台 |  |
| 20 | 库房货物架 | 1.2200mm\*500mm\*1850mm（±5mm），五层。  2.整体采用SUS201不锈钢制作，平板厚度优于1.0mm。  3.立柱采用优于38mm×38mm×1.0mm厚不锈钢方管。  4.配不锈钢可调子弹脚。 | 10 | 个 |  |
| 21 | 恒温智能烧水器 | 类型：电热水壶；特征特质：消毒，自动上水；容量：≥0.8L；额定电压：220V；产品净重：≥3.3kg；材质：单层玻璃；功能：自动断电防干烧；CCC强制性认证：是；电源线长：1m；额定功率：1810W；包装清单：煮水壶\*1，消毒锅\*1，加热底座\*1，食品接触用进水管\*1。 | 4 | 个 |  |
| 22 | 专业音箱 | 1. 阻抗≤8Ω。 2. 频响等同或优于70Hz-20KHz。 3. 额定功率≥150W。 4. 灵敏度≥96dB/W/M。 5. 水平覆盖角≥100°，垂直覆盖角≥80°。 6. 高音≥3"锥形高音单元×2。   7.低音≥8"低音×1。 | 2 | 个 | 小会  议室 |
| 23 | 专业主功放 | 1. 音源具备光纤，同轴，USB，蓝牙，路线，麦克风等多路输入。 2. 内置DSP音效处理，具备延时、混响、混音、防啸叫（7级移频）、变调（10级），人声激励，消原唱等功能。 3. 控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能。 4. 面板LCD显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态。 5. 提供≥3路RCA线路输入，≥3路平衡麦带幻象电源输入。 6. 采用DSP处理器，预置多种场景模式。7.每路话筒音量独立可调，效果可调，音乐音量独立可调，高中低音调节。 7. 具备≥1路RS485接口，支持RS485通讯中控集成控制。 8. 支持USB播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC等主流音乐格式。   10.具有开关机软启动保护功能，具有功放有压限、短路、过载、过热保护。  11.面板：铝合金材质。  12.内置≥48V幻象开关控制功能。  13.支持蓝牙功能，可以手机，电脑等设备连接。  14.每个话筒输入有增益调节功能，话筒能最佳匹配功放输入状态。  15.额定输出功率：≥2x500W@4R；≥2x350W@8R。 | 1 | 台 |
| 24 | 无线会议话筒主机 | 1. 采用数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，抗干扰能力强，误码率低，传输稳定。 2. 可一键频率扫描，避开干扰；可一键红外对频。 3. 具有混响、高中低音调节。   4.接收机采用TFT-LCD屏。  5.具有≥8路平衡输出、≥2路非平衡混音输出。 | 1 | 台 |
| 25 | 无线会议话筒单元 | 1. 采用数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式。 2. 支持自动频率扫描功能，可快速地找到清晰的频率。 3. 支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节不低于25个档位。   4.支持麦克风均衡器调节功能，不低于高、中、低音三种调节档位。  5.支持音频加密功能，开启后话筒与接收机通过独特的ID码导频加密技术，不受同频段或其他设备干扰。  6.支持调节发射功率，包含高、低发射功率。  7.产品具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率状态、电量显示状态。  8.不低于1个3.5mm耳机孔，可通过3.5mm耳机孔输入音频。  9.支持通过Type-C口进行充电。  10.设备电池孔位不低于4个，连续使用时长不低于15小时；电池具有扩展性，连续使用时长可扩展至60小时。 | 8 | 只 |
| 26 | 数字处理器 | 1. 后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 2. 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 3. 具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。   4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。   1. 产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。   6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。  7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。  8.设备具有统一集中控制功能，支持≥300台设备通过软件集中控制。  9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 1 | 台 |
| 27 | 电源时序器 | 1. 支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2. 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。   3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。  4.具有一路及以上USB输出接口。 | 1 | 台 |
| 28 | 网络机柜 | 后门类型：单开网门机柜类型：网络机柜；材质：冷轧钢防护等级：IP120容量:18U；高度：1000mm；静载(带支脚)：800kg；宽度：600mm深度：600mm(±10mm) | 1 | 个 |
| 29 | 线材 | 音响线、连接线、吊架等 | 1 | 项 |  |
| 30 | 专业音箱 | 1. 阻抗≤8Ω 2. 频响等同或优于70Hz~20KHz。 3. 额定功率≥120W。 4. 灵敏度≥95dB/W/M。 5. 水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60°。   6.高音：≥3"锥形高音单元×2。  7.低音：≥6.5"低音×1。 | 4 | 个 | 大会  议室 |
| 31 | 专业主功放 | 1. 标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2. 标准XLR输入接口，和LINK输出口。3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。   4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。  5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。  6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 1 | 台 |
| 32 | 无线会议话筒主机 | 1. 采用数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，抗干扰能力强，误码率低，传输稳定。 2. 可一键频率扫描，避开干扰；可一键红外对频。 3. 具有混响、高中低音调节。   4.接收机采用2.2英寸TFT-LCD屏。  5.具有≥8路平衡输出、≥2路非平衡混音输出。 | 1 | 台 |
| 33 | 无线会议话筒单元 | 1. 采用数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式。 2. 支持自动频率扫描功能，可快速地找到清晰的频率。 3. 支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节不低于25个档位。   4.支持麦克风均衡器调节功能，不低于高、中、低音三种调节档位。  5.支持音频加密功能，开启后话筒与接收机通过独特的ID码导频加密技术，不受同频段或其他设备干扰。  6.支持调节发射功率，包含高、低发射功率。  7.产品具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率状态、电量显示状态。  8.不低于1个3.5mm耳机孔，可通过3.5mm耳机孔输入音频。  9.支持通过Type-C口进行充电。  10.设备电池孔位不低于4个，连续使用时长不低于15小时；电池具有扩展性，连续使用时长可扩展至60小时。 | 8 | 只 |
| 34 | 数字处理器 | 1. 后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 2. 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 3. 具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 4. 音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 5. 产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。   6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。  7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。  8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。  9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 1 | 台 |
| 35 | 调音台 | 1. 支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 2. 具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。   3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。  4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 | 1 | 台 |
| 36 | 电源时序器 | 1. 支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2. 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。   3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。  4.具有一路及以上USB输出接口。 | 1 | 台 |
| 37 | 机柜 | 后门类型：单开网门机柜类型：网络机柜；材质：冷轧钢防护等级：IP120容量：22U；高度：1200mm宽度：600mm深度：600mm；(±10mm)静载(带支脚)：800kg | 1 | 个 |
| 38 | 线材 | 音响线、连接线、吊架 | 1 | 项 |
| 39 | 诉讼服务大厅窗口显示器 | 产品功能：1080P FHD全高清显示、USB多媒体视频，音频，图片，文字，播放、DLED直下式节能背光设计外壳及外观：贴合防爆钢化玻璃设计、 颜色：黑色  整机外形尺寸：971.8\*570.8\*63.2mm（宽×高×厚）建议嵌入式框预留尺寸：1052\*651\*92mm（宽×高×厚含壁挂)  壁挂厚度：24mm（1142款）整机耗率：<70W待机功率：≤0.5W电压范围：AC220V~50Hz输入端口（IN）： HDMI端口：3组、VGA端口：1组、AUDIO IN：1组、 AV端口：1组、USB2.0端口：2组输出端口（OUT）：Earphone：1组、COAX端口：1组显示屏尺寸：43英寸（16：9）背光类型： DLED液晶显示屏  画面显示尺寸：941.184（H）×529.416（V）mm物理分辨率：1920（H）×1080（V）（FHD））显示色彩：8bit，16.7M  刷新率：60HZ亮度：中心点200cd/m2(±20)均匀度：>60%对比度：1200：1（Typ.）  响应时间：8ms可视角度：178°显示屏防护：2mm钢化防爆玻璃背光灯寿命：30000小时喇叭规格：10W/8欧×2 扬声器音频特性：平衡，环绕声，均衡器 | 2 | 台 |  |
| 40 | 数码复合机 | 1．黑白≥25页/分钟, 彩色≥24页/分钟.首页输出时间： 5.5秒；预热时间0秒。  2．打印分辨率最高4800x1200dpi，最大扫描分辨率：9600dpi。  3．标配打印、复印、扫描、传真、wifi, 支持A3+幅面，最长可至1200mm长纸,纸张厚度至64g-256g.  4．标配双面同步书稿器、双面器、单纸盒，后部进纸。  5．显示屏幕：5.0英寸 LCD屏幕。  6．采用环保型耗材，耗材符合国家字迹耐久性检测标准：DA/T 16-1995。  7．可实现（1）漫游打印（2）智能扫描（扫描到email、文件夹、服务器）（3）权限控制，强制黑白输出，强制双面输出，配额充值管理，（4）智能报表，定期把报表通过email发送到管理员（5）支持用户门禁卡进行身份认证。  8．整机采用节能环保型设计，零臭氧、0零粉尘、零PM2.5排放，最大工作功耗≤43W。  9.整机质保5年或60万印。 | 1 | 台 |  |
| 41 | 财务保险柜 | 产品重量：≥55公斤；产品材质：低碳高强度合金钢；使用领域：家用/办公；规格尺寸：600mmx420mmx390mm；产品颜色：雅白金/金刚黑；开启方式：钥匙/密码忘记密码：应急钥匙开启；天地锁栓6个天地锁栓；隔板：一块、高低可调；密码内柜：有；报警：错码/震动 双报警；安装：背后预留安装孔；内饰：3D精美皮革；售后：全国联保 终身质保 | 4 | 个 |  |
| 42 | 大、小会议室电视 | 一级能效屏幕尺寸：100英寸百寸类纸屏（0反光，0眩光）330Hz超高刷解码  色域标准：DCI-P3色域值：95%屏幕分辨率：超高清4K护眼功能：无闪屏护眼认证，低蓝光护眼认证存储内存：128GB  运行内存：4GBCPU架构：四核A73  1.8T算力NPU画质处理芯片：G画质芯片ProUSB3.0接口：1个HDMI2.1接口：3个五大投屏方式AI语音控制百寸办公 | 2 | 台 |  |
| 43 | 接待室、调解室电视 | 屏幕尺寸：65英寸330Hz超高刷解码  屏幕分辨率：超高清4K护眼功能：无闪屏护眼认证，存储内存：32GB运行内存：2GBCPU架构：四核A35USB3.0接口：1个HDMI2.1接口：2个五大投屏方式。 | 2 | 台 |  |
| 44 | 电话 | CCC入网型号：HCD6238(20)P/TSDL03；闹钟，来去电查询，两个外接口，可并联分机，来去电查询，来电储存，去电储存，屏幕亮度5级调节，FSK/DTMF双制式兼容，FSK自动校时，预拨号、回拨功能，防雷功能，来电显示；电话线直连、无需电池、无需电话卡、可连分机。 | 19 | 个 |  |
| 45 | 电脑 | 基本要求：国产自主品牌机箱：机箱≥15L，支持全高全长扩展卡处理器：配置1颗国产X86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，所有核心智能频率可提升至≥3.3GHz； 内存：配置≥8GB DDR4内存，配置≥2个内存插槽，支持内存扩展显卡：标配2G独立显卡，支持VGA+HDMI视频输出显示硬盘：≥256GB M.2接口NVME协议SSD，最高可支持≥2块M.2 SSD，支持机械硬盘扩展；光驱：选配Slim DVD RW刻录光驱；电源：电源功率≥300W；电源通过80PLUS认证，支持500W金牌电源。网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口，标配1个内置M.2 WiFi接口；接口扩展：1个PCIe x16，1个PCIe x4，1个PCIe x1扩展槽；USB接口≥9个（其中前置USB3.0 Type A数量≥4个，前置TYPE C数量≥1个，后置USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥2个；），串口1个；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口；数据安全：（1）支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能），提供软件著作权证书；（2）BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下全部接口一键开关、前后置USB口分组开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换、前后置USB口分组切换禁止访问模式/只读模式。操作系统：支持银河麒麟、统信UOS等国产操作系统质控水平：（1）静音舒适性：考虑工作环境的静音舒适，要求设备的噪声声功率级≤3.13Bel，噪声声压级≤27.41dB，提供证书证明文件；（2）环境适应性：考虑使用环境差异，要求设备通过温度0~40℃/低气压61.6kPa（4000m）的环境适应性认证，提供证书证明文件；（3）MTBF≥1000000小时；键鼠：与主机同品牌，USB光电鼠标，USB防水标准键盘。显示器：配置≥23.8寸LED显示器，与主机同品牌，分辨率≥1920\*1080，刷新频率≥75Hz，对比度≥3000:1，视频接口VGA+HDMI；售后服务：整机提供3年原厂质保，3年免费上门服务。 | 3 | 台 |  |
| 46 | 激光多功能一体机 | 打印、复印、扫描、三合一、打印复印速度30张/分钟、自动双面打印，首页打印输出时间(从Ready模式开始计算，标准纸盒）: 少于8.5秒，自动双面打印速度: 15面/分钟、分辨率: 600\*600dpi，HQ1200dpi，网络打印、35页自动进稿器、彩色扫描、32MB内存、一键式身份证复印、双行液晶显示屏、250页多功能纸盒、手动进纸托盘、随机2600页粉盒 硒鼓12000页 | 2 | 台 |  |
| 47 | 全彩LED显示屏 | 屏体尺寸：长3.3M，宽1.86M  LED封装方式SMD1515表贴三合一2水平视角（H）170°±5°3垂直视角（V）170°±5°4像素组成1R1G1B5点间距1.86mm6扫描方式1/43扫描7驱动方式恒流驱动8模组分辨率172×86点9模组尺寸320mm×160mm×17mm10模组重量480g±5g11模组类型灯驱合一12模组工作电压4.2V-5V13模组平均功率13W14模组最大功率25W整屏1使用环境室内2白平衡亮度≥500cd/m23色温3000-21000K4平均功率246W/m25最大功率492W/m26亮度均匀性≥98.5%  47色度均匀性±0.002Cx，Cy之内8像素密度（点/平方米）2889069供电方式AC200-240V,50/60Hz10对地漏电流≤3.5mA/m211工作环境温度-20°C～40°C12工作环境湿度10%～60%13存储环境温度-20°C～60°C14存储环境湿度10%～60%15换帧频率60Hz16刷新频率≥3840Hz17最佳视距≥1.86m18信号处理深度6553619亮度调节方式软件软件16级调节/16级自动20控制方式与电脑显示屏同步显示21无中继有效通讯距离非屏蔽双绞线最大传送距离100米，多模光纤传输距离可达500米，单模光纤传输距离可达15公里22计算机操作系统Windows(XP、Vista)、Win7、Win8、Win1023视频信号VGA、DVI、RF、S-Video、RGBHVYUV、YC、COMPOSITION等24平均无故障时间≥10000小时25寿命≥100000小时26整屏像素失控率≤1/1000027区域像素失控率≤3/1000028稳定性支持7\*24H连续工作29阻燃（防火）PCB的阻燃等级达到UL94V-0级30套件材质PC+纤31衰减率（工作3年）≤15。显示屏构成：钢结构、含电源、连接线、控制系统、安装等全套配件。 | 1 | 套 |  |
| 48 | 碎纸机 | 类型：自动碎纸机，单次碎纸张数：6-10张，碎纸量（页）：自动碎纸100张，手动碎纸8张；碎纸效果：米粒状，可碎介质：纸、卡，保密等级：5级，连续碎纸时间：31-40分钟，纸箱容量：21-30L，安全触停，移动轮：有移动轮，功能：自动反向退纸，产品尺寸：长360mm;宽265mm;高573mm，(±10mm)产品净重(kg)：≥11KG。 | 8 | 台 |  |
| 49 | 安防监控系统 | 8路硬盘录像机1台、600万网络高清摄像机8台、4T监控硬盘2块、电源、线材等。能与芹河院区安防监控相兼容。 | 1 | 套 |  |
| 备注 | 1.所有办公家具颜色需要定制,与芹河院区目前使用的颜色一致,经采购人确认后生产。  2.本项目标注▲产品为核心产品供应商需提供但不限于第三方出具的检测报告、官网截图、工艺流程及产品彩图等。  3.采购清单中所涉及所有货物的品牌规格型号名称，须在分项报价清单描述中注明，未注明货物品牌规格型号的响应无效。 | | | | |