**采购需求**

本次采购项目为神木市农业农村局马镇镇宜居宜业和美乡村节点打造及河道整治项目，第二标段：神木市农业农村局马镇镇宜居宜业和美乡村节点打造及河道整治项目N2，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

**工程量清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **神木市马镇镇宜居宜业和美乡村节点打造及河道整治-N2标段（道路及管网）** | | | |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  | 3.5米宽路面 |  |  |
| 1 | 水泥稳定土 1.18cm厚水泥稳定土基层 | m2 | 2176 |
| 2 | 水泥混凝土 1.18cm厚C30混凝土面层 | m2 | 1904 |
| 3 | C25混凝土路肩 | m3 | 75.4 |
|  | 停车场硬化 |  |  |
| 4 | 人行道块料铺设 1.7cm厚正方形嵌草砖（70\*230\*230） 2.3cm厚黄土粗砂找平层（砂：土=1:1） | m2 | 1507 |
| 5 | 树池砌筑 1.混凝土树池 2.1200\*250\*120 | 个 | 17 |
|  | 污水管道 |  |  |
| 6 | 塑料管道铺设 1.DN400双壁波纹管（环刚度8KN/平方米） | m | 617.4 |
| 7 | 塑料管道铺设 1.DN50-PE给水管 | m | 304 |
| 8 | 混凝土检查井 1.直径1100\*1100闸阀井（07MS101-2/66） | 座 | 4 |
| 9 | 砌筑检查井 1.DN1000砖砌圆形污水检查井（图集06MS201-3-20页） | 座 | 11 |
|  | 挡墙护坡 |  |  |
| 10 | 浆砌块料 1.部位:M10浆砌MU30块石挡墙 | m3 | 255.9 |
| 11 | 护坡 1.C25混凝土拱形骨架护坡 | m³ | 109.32 |
| 12 | 栽植色带 1.苗木种类:拱形内种植沙地柏（36株/平方米） | m2 | 294 |
| 13 | 栽植色带 1.苗木种类:侧柏（36株/平方米） 2.苗木株高、株距:H=0.8 3.养护期:2年 | m2 | 454.23 |
|  | 防护砖墙及绿化 |  |  |
| 14 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:长城垛砖墙（总长105米） | m3 | 46.62 |
| 15 | 栽植乔木 1.乔木种类:山杏，定杆150cm；地径8cm 2.养护期:2年 | 株 | 4 |
| 16 | 栽植乔木 1.乔木种类:山桃，定杆150cm；地径8cm | 株 | 4 |
| 17 | 栽植乔木 1.乔木种类:造型油松，H=5m；冠幅2.5m 2.养护期:2年 | 株 | 3 |
| 18 | 栽植乔木 1.乔木种类:独杆金叶榆；H=1.8m;胸径6cm 2.养护期:2年 | 株 | 72 |
| 19 | 栽植色带 1.苗木种类:桧柏绿篱（H=1.0m），12株/平方米 | m2 | 45.4 |
| 20 | 栽植灌木 1.灌木种类:圆柏球；H=1m | 株 | 3 |
| 21 | 挖弃土方 | m3 | 849 |
| 22 | 填缺土方 | m3 | 6 |
| 23 | 15cm厚砂砾石垫层 | m3 | 367.2 |
| 24 | 30cm厚级砂砾石垫层 | m3 | 452.1 |
| 25 | 挖基坑土方 | m3 | 2046.68 |
| 26 | 中、粗砂垫层 | m3 | 524.79 |
| 27 | 回填土方 | m3 | 722.36 |
| 28 | 边坡土方清理及基坑开挖土方 | m3 | 220 |
| 29 | 原有砖砌挡墙破除 | m3 | 56 |
| 30 | 种植土换填 | m3 | 69.04 |
| 31 | 拆除2坑位旱厕1座 | 座 | 1 |