一、技术、服务标准和要求：

本次改造主要包括三部分内容：一是在凤渭路与秦汉大道、白庙村等两处平面交叉口增设交通信号灯及三火灯；二是秦王一桥护栏擦洗翻新及增设机非分隔护栏，秦王一桥全长2.3公里，放置2道机非分隔护栏，共计约4.8公里；三是对局部区域提升改造，总改造面积约44537平方米，其中增加绿化种植面积约43006平方米，硬化面积约1531平方米。

二、投标人针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：

工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范要求“合格”标准

三、针对本项目的其他技术服务要求：

详见初步设计图纸