**采购需求**

**一、项目概述**

满足医院主院区、一分院、康养中心导视和宣传工作开展需求，按照医院整体风格和要求完成导视系统、宣传制品的设计、制作、安装和维保服务。

1. **采购内容及参数**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品名 | 材质 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| 1 | 一级导视 | 立体字PVC | 20mm厚度PVC激光雕刻造型（含UV）0.2\*0.2m（一个字） | 个 | 40 |
| 水晶字 | 20mm厚度亚克力激光雕刻造型（含UV）覆水晶膜0.2\*0.2m（一个字） | 个 | 58 |
| 卡布灯箱 | 0.12m厚度双面UV画面卡布灯箱+型材边框（含灯、含画面、含滚轮）0.6\*1.6m | 个 | 750 |
| 0.12m厚度单面UV画面卡布灯箱+型材边框（含灯、含画面、含滚轮）0.6\*1.6m | 个 | 600 |
| 80mm厚度2.4\*0.5m亚克力单面吊装灯箱 | 个 | 1700 |
| 80mm厚度2.4\*0.5m可更换软膜单面吊牌灯箱 | 个 | 1400 |
| 户外立式导视 | 冷板烤漆（发光字、发光标识）2.8\*0.65\*0.25m | 套 | 6700 |
| 白板公告栏 | 20mm厚度画面表格UV+白板+铝形框架2.4\*2.3m | 套 | 1450 |
| 门诊楼公告栏 | 不锈钢公告栏+白板2.4m\*2.3m | 套 | 1320 |
| 不锈钢公告栏+白板2.4\*1.2\*0.15m | 套 | 1120 |
| 吊牌灯箱 | 1.5\*0.3\*0.1m1.5mm镀锌板起光切割、折弯、镂空烤汽车漆内置光源 | 套 | 2500 |
| 1.5\*0.3\*0.1m型材边框烤漆+2mm厚度亚克力UV内置光源 | 套 | 2100 |
| 烤漆灯箱式吊牌 | 1.5\*0.28m亚克力烤漆镂空雕刻 | 套 | 1700 |
| 形象墙 | 4.2\*2.8\*0.2m防火板造型、石膏板造型、立体烤漆字 | 项 | 13000 |
| 2 | 二级导视 | 楼层索引 | 0.6\*0.9m亚克力激光雕刻UV5mm三层级亚克力雕刻含UV | 套 | 300 |
| 1.2\*0.5m20mm厚度，铝型材，折弯烤汽车漆楼层索引可更换 | 套 | 1950 |
| 2.2\*0.5m镀锌板激光雕刻5mm亚克力烤漆可更换 | 套 | 2020 |
| 楼层号牌 | 0.2\*0.2m5mm亚克力UV | 个 | 54 |
| 电梯内索引 | 0.6\*0.4m6mm亚克力激光雕刻含UV | 套 | 85 |
| 0.6\*0.8mm20mm厚度铝型材+pvc底板+微晶板+可更换画面 | 套 | 180 |
| 电梯（号）牌 | 0.15\*0.3cm5mm亚克力雕刻含UV | 套 | 30 |
| 电梯海报框 | 0.6\*0.8mm20mm厚度铝型材+pvc底板+微晶板+可更换画面 | 套 | 180 |
| 电梯楼层指引条 | 52.5\*3.4cm车贴 | 条 | 7 |
| 电梯温馨提示 | 0.24\*0.12m5mm亚克力UV含设计 | 个 | 50 |
| 消防指引疏散图 | 0.4\*0.6m5mm亚克力UV | 个 | 120 |
| 宣传海报支架 | 黑色可调节单腿支架可调式至0.6\*0.9m（含画面） | 套 | 115 |
| 展板 | KT板+不锈钢边框 | 套 | 50 |
| 亚克力双夹+相纸3mm+1.9mm 0.6\*0.9m | 套 | 120 |
| 20mm厚度实木画框0.6\*0.9m | 套 | 95 |
| 展板内页 | Kt板\UV（KT）板\插卡（0.6\*0.9m、0.9\*1.8m、1.1\*1.8cm) | 个 | 30/100/110 |
| 楼层吊牌双面 | 5mm亚克力激光雕刻UV1.2\*0.23m | ㎡ | 400 |
| 楼层吊牌单面 | 5mm亚克力激光雕刻UV1.2\*0.23m | ㎡ | 400 |
| 铝型材落地支架 | 0.6\*0.8m水牌铝型材开启式落地支架 | 套 | 110 |
| 开启式科室宣传栏 | 铝合金、PVC背板、透明亚克力面板0.6\*0.9/1.2\*0.9/1.50\*0.9m四面开启式宣传栏 | 套 | 120/290/430 |
| 开启式科室宣传栏 | 1.5\*0.9m铝合金、PVC背板、透明亚克力面板下方开启式宣传栏 | 套 | 880 |
| 地面导视 | 耐磨加厚车贴 | ㎡ | 60 |
| 3 | 三级导视 | 护士站吊牌 | 5mm亚克力雕刻透明白板含UV1.2\*0.3m | 个 | 320 |
| 护士站灯箱 | 1.5mm镀锌板起光切割，折弯，烤汽车漆3\*0.5\*0.08m | 个 | 3300 |
| 护士站立体字 | 10+2mm亚克力字三个字带图标＋英文0.3\*0.3m | 套 | 300 |
| 20mm不锈钢立体烤漆字三个字＋英文 | 套 | 480 |
| 科室竖/横门牌 | 30mm二层级亚克力雕刻含UV含设计（0.15\*0.3m） | 个 | 60 |
| 科室门牌 | 201不锈钢、内页可拆卸更换（0.15\*0.3m） | 个 | 85 |
| Kt板UV（0.15\*0.3m） | 个 | 3.2 |
| 镀锌板烤漆带可替换插槽（0.15\*0.3m） | 个 | 70 |
| 病房门牌 | 亚克力激光雕刻UV0.15\*0.3m | 个 | 55 |
| 亚克力激光雕刻UV0.24\*0.24m | 个 | 65 |
| 密度板造型雕刻，烤漆0.28\*0.18m | 个 | 88 |
| 可更换姓名条双色板UV | 条 | 1.5 |
| 病床床头牌 | 5mm三层级亚克力雕刻含UV含设计0.2\*0.15m | 个 | 30 |
| 1mm镀锌板烤漆带可替换插槽0.2\*0.15m | 个 | 70 |
| 密度板造型雕刻，烤漆，亚克力卡槽可更换0.32\*0.2m | 个 | 90 |
| 制度牌 | 型材边框+2mm有机板+pvc底板+可更换画面0.6\*0.9m | 个 | 120 |
| 洗手间标牌 | 5MM亚克力Uv0.15\*0.3m | 个 | 80 |
| 茶水间标牌 | 5MM亚克力Uv0.15\*0.3m | 个 | 80 |
| 公共卫生间 | 密度板UV0.35\*0.15m | 个 | 79 |
| 锦旗 | 定制旗帜布0.7\*1.1m | 个 | 75 |
| 党旗 | 定制1.92\*1.28m | 个 | 80 |
| 亚克力V形桌牌 | 加厚2mm亚克力0.19\*0.1m | 个 | 6 |
| A4桌台 | 透明亚克力（横竖） | 个 | 18 |
| 磁吸透明亚克力（横竖） | 个 | 20 |
| 4 | 写真类 | 医生专家介绍牌 | 0.2\*0.14m亚克力激光雕刻UV | 套 | 22 |
| 宣传栏展板A |  宣传栏PVC车贴裱板 | 套 | 105 |
| pvc裱车贴 | 5mm pvc裱车贴 | ㎡ | 90 |
| 门型展架 | 1.8\*0.8m | 套 | 100 |
| 立屏展架 | 1.8\*0.8m | 套 | 290 |
| X展架+高清写真 | 2\*0.8m | 套 | 72 |
| 铝合金加厚易拉宝 | 1.8\*0.8m/2\*0.8m | 套 | 95/100 |
| 专家简介 | 灯箱片0.193\*0.28m | 个 | 4 |
| 乘梯须知 | 5mm亚克力画面带卡槽0.5\*0.6m | 块 | 97 |
| 医疗废弃物贴纸 | 不干胶0.15\*0.21m | 张 | 2 |
| 接触隔离标语 | 铜版纸并塑封0.15\*1m | 张 | 3 |
| 不干胶易撕贴纸 | A3/A4 | 10张 | 7\5 |
| 科室导向箭头（地贴） | 车贴/斜纹贴 | 张 | 16 |
| 黑胶车贴 | A3/A4/0.12\*0.12m/0.1\*0.2m | 张 | 12/8/2/4 |
| 地贴 | 斜纹膜 圆形/椭圆形0.6m/0.9m | 张 | 12\20 |
| 不干胶玻璃反光字 | 单层字 | ㎡ | 35 |
| 双层字 |
| 异形切割 |
| 椭圆形床头贴 | 0.06\*0.09m | 张 | 0.9 |
| 医生护士姓名贴 | 方形0.2\*0.27m | 张 | 0.9 |
| 腰线、推拉牌 | 2\*0.12m1\*0.12m | 条 | 35 |
|
| 0.12\*0.12cm | 4 |
| 卫生间温馨提示 | 0.24\*0.12m | 个 | 63 |
| （7步洗手法，小心烫伤，小心地滑，垃圾入篓） | 5mm厚度亚克力操行雕刻文字图片UV喷印 |
| 垃圾桶标识 | 斜纹膜贴0.1\*0.25m | 张 | 1.8 |
| 5 | 写真喷绘类 | 高清喷绘写真 | 喷绘布喷头1020，精度最高 | ㎡ | 15 |
| 高清喷绘写真 | 加厚喷绘布 | ㎡ | 18 |
| 高清喷绘写真 | 刀刮布 | ㎡ | 35 |
| 广告车贴 | 白/黑胶广告车贴 | ㎡ | 30 |
| 高清相纸写真 | 高光相纸 | ㎡ | 28 |
| 地面喷漆 | 警戒线喷绘、车位划线 | m | 12 |
| 海报 | 相纸哑膜0.6\*0.9m | 张 | 16 |
| 6 | 金属类 | 不锈钢广告牌不锈钢材质拉丝工艺防水晒uv印刷 | 尺寸定制0.4\*0.6m | 个 | 100 |
| 尺寸定制0.6\*0.9m | 155 |
| 尺寸定制0.7\*1m | 200 |
| 不锈钢工牌胸牌 | 1mm不锈钢材质拉丝工艺(50个起） | 个 | 6.5 |
| 限速标识 | 铝板3M反光膜0.6\*0.6m | 个 | 100 |
| 减速标识 | 铝板3M反光膜0.6\*1m | 个 | 200 |
| 水电管道标识 | 铝板0.15\*0.3m | 25个 | 20 |
| 防腐蚀填漆不锈钢牌匾 | 腐蚀不锈钢牌匾0.4\*0.6M（长期不掉色） | 个 | 175 |
| 不锈钢牌匾 | UV不锈钢牌匾2.3\*0.4m不锈钢含UV | 个 | 320 |
| 7 | 奖证类 | 证书 | 皮面烫金工艺带医院logo含内页0.26\*0.18m | 套 | 12 |
| 亚克力透明奖牌 | 亚克力透明水晶高端奖牌A4/A5/A6 | 个 | 30/26/22 |
| 木质奖牌匾额 | 浮雕金箔/银箔木质奖牌0.4\*0.6m  | 个 | 65 |
| 铜牌 | 钛金不锈钢腐蚀挂牌含UV0.4\*0.6m | 个 | 90 |
| 亚克力卡槽 | 透明双层亚克力有机面板2寸—7寸/A5-A3 | 个 | 9 |
| 8 | 其他 | 软膜 | 0.6\*1.6m | 个 | 80 |
| 横幅 | 70cm宽（每米） | m | 5 |
| 90cm宽（每米） | 7 |
| 全彩写真布 | 70cm宽 | m | 25 |
| CT袋子 | 环保PE新材料50\*40cm | 个 | 0.45 |
| 桌面水牌 | 亚克力A4（2张相纸） | 个 | 28 |
| 设备状态管理标识牌 | 插卡式银色亚克力底板+亚克力内壳卡点转动状态文字（手柄）6\*9cm | 表层彩色亚克力面板，背后附胶 | 个 | 6.5 |
| 表层彩色亚克力面板，背后磁铁 | 8 |
| 春联 | 相纸50\*370cm（临床楼） | 副 | 50 |
| 相纸50\*270cm（康复楼） |
| 宣传单 | 铜版纸/双胶纸（A4/A5） | 张 | 0.2 |
| 发光字 | 迷你字/亚克力字/不锈钢字 | ㎡ | 320 |
| 广告机 | 32寸，超薄（安装厚度不超过6厘米） | 台 | 2000 |
| 分诊台、门诊部立体字 | （总面积1.8\*0.4m） | 套 | 85 |
| 1.5cm亚克力激光雕UV水晶字20cm |
| 9 | 设计 | 文字类排版（A4） | 张 | 4.5 |
| 图片类排版（A4） | 张 | 9 |
| 画册类排版（A4） | 张 | 28 |
| 宣传海报排版（易拉宝、x展架、门型） | 张 | 35 |
| 宣传栏 | 张 | 60 |
| 书籍排版费（A4） | 张 | 2.5 |
| 折页设计（A4） | 张 | 75 |
| 10 | 安装 | 施工安装 | 日 | 150 |
| **备注：****1.制作实体产品的“单价最高限价”指一价全含费用，不在另收取设计、制作、安装、运输费用。** |

1. **服务标准**
2. **服务内容**

根据医院实际需求在合同期内分批完成医院导视系统和宣传制品的设计、制作、安装，并在约定的保修期内完成维保服务。每月对院内标识标牌进行巡查，对存在安全隐患、缺失、破损、松动等情况进行维修或更换。

1. **服务人员数量及组成**

成交人提供不少于3人为本项目服务，成交人员配置方案中应包含至少1名具备3年以上标识标牌服务项目管理经验的项目经理，全程负责项目统筹、质量监督及沟通协调工作，2名具备3年以上标识标牌、展厅、宣传制品设计经验的设计师。

1. **商务要求**
2. **交付要求**
3. 交货时间：接单后2—4个工作日内交付；加急制作：24—48小时内完成并交付；如遇紧急情况需在2—8小时完成并交付。紧急情况经双方协商，确定时间，尽可能地满足甲方需求。
4. 交付标准：依据科室要求或规定尺寸上门安装。
5. 验收标准：服务质量评估、安全性合规性评估。以上标准均按法律条例规定执行。
6. 交货地点：陕西省康复医院指定地点。
7. **服务期限**

按需采购，自合同签订之日起一年或最终结算价格达到合同最高执行总价，以上两项任一达成，合同均自动终止。服务期满后，根据乙方服务情况，进行年度考核（附件1：服务期内供应商服务评价表），如考核合格，甲方可考虑与乙方续签合同，累计合同履行期限不超过三年。

1. **付款方式**

（1）付款方式：据实结算，年预算不超过26.95万元。在甲方收到订单产品验收合格并签署确认单后，乙方提供符合甲方要求的增值税发票及相关结算申请材料，在甲方收到符合要求的付款申请材料及增值税发票后 30 个工作日内支付相应款项。

（2）实际供货中如有产品未在上表所列清单中，应参考清单中类似产品进行综合计算，经双方协商最终确定产品价格。

（3）支付方式：甲方以人民币电汇支付，各方自行承担与己方相关的银行费用。乙方要如实开具发票，不得变更开票内容，乙方开具发票出现税务争议时，乙方需承担税款、滞纳金、罚款等赔偿责任及其他相关责任。乙方迟延开具发票、无法开具发票或开具的发票金额低于约定金额的，甲方有权相应地延迟付款、暂不付款或按低于约定金额的发票金额来付款，并对此不承担任何责任。

1. **质量保证及售后服务**
2. 提供2年质保期，保质期内出现质量问题需重新制作；建立专属服务团队，响应时间≤2小时，问题处理≤24小时；
3. 产品质量应当符合国家或行业规定的标准，并无任何瑕疵，满足设计、标识制作及印刷标准要求。如交付产品不符合合同约定的，由乙方负责退换，由此产生的一切费用及给甲方造成的相关损失由乙方全部承担并赔偿相应损失。
4. 乙方保证每周进行一次例行电话回访，了解产品使用情况等，安排不定期的例行巡检、维护以确保产品始终处于最佳状态。
5. 乙方应派遣技术支持工程师至少每月一次到甲方现场走访，帮助甲方进行产品使用状况检测，了解产品的使用情况，听取甲方意见和建议。帮助甲方进行预防性的维护。解答甲方与产品维护有关的问题，了解甲方对服务的满意程度和新的需求。
6. 乙方对提供产品的技术特点和性能满足甲方需求，乙方免费培训甲方工作人员对产品的使用操作，直至甲方工作人员能够独立使用为止。
7. **质量保修范围和保修期**

提供制作的产品保质期均为2年，如质保期内出现问题，应在24小时内到现场维修、返工；如标识标牌类有质量问题，在24小时内进行更换；如采购方要求转移、拆除的在接到采购方通知后1个工作日内到现场完成工作。

1. **知识产权归属和处理方式**

供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购方享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。