采购包1：

标的名称：三七炮弹

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  序号 |  参数性质 |  技术参数与性能指标 |
| 1 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 口径：37mm |
| 2 | 炮弹全长：382mm～386mm |
| 3 | 全弹质量：1100～1500g |
| 4 | 弹丸质量：420～630g |
| 5 | 炸药质量：34～70.5g |
| 6 | 初速：≥890m/s |
| 7 | 膛压：平均膛压≤284MPa |
| 8 | 引信类别：隔爆型引信 |
| 9 | 引信数量：1个 |
| 10 | 最大射高：≥6500m |
| 11 | 碘化银含量：≥1g |
| 12 | 最大破片：≤14g |
| 13 | 瞎火率：≤1/1000 |
| 14 | 使用温度：-20℃～+50℃ |
| 15 | 条维码标识：二维码 |
| 16 | 数量：10000枚**（最终以单价据实结算）** |

 |