采购包1：

标的名称：三七炮弹

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | |  |  | | --- | --- | | 1 | 口径：37mm | | 2 | 炮弹全长：382mm～386mm | | 3 | 全弹质量：1100～1500g | | 4 | 弹丸质量：420～630g | | 5 | 炸药质量：34～70.5g | | 6 | 初速：≥890m/s | | 7 | 膛压：平均膛压≤284MPa | | 8 | 引信类别：隔爆型引信 | | 9 | 引信数量：1个 | | 10 | 最大射高：≥6500m | | 11 | 碘化银含量：≥1g | | 12 | 最大破片：≤14g | | 13 | 瞎火率：≤1/1000 | | 14 | 使用温度：-20℃～+50℃ | | 15 | 条维码标识：二维码 | | 16 | 数量：10000枚**（最终以单价据实结算）** | |