**竞争性磋商内容及要求**

一、**项目概况**

为了实现以水灭火的目的，计划在林区有水源的位置建设防火蓄水池2座，尺寸为（长、宽、高）5.0m×4.0m×3.0m，容积分别为60立方米的钢筋混凝土蓄水池；108国道K1456+900左侧大虎沟口蓄水池De50PE引水管道60米及浆砌片石蓄水坝1座。

**二、服务内容**

（一）工程内容：本项目建设内容为新建防火蓄水池2座，长5米，宽4米，高3米混凝土结构及108国道K1456+900左侧大虎沟口蓄水池De50PE引水管道60米及浆砌片石蓄水坝1座。

（二）工程地点：西安市小王涧国有生态林场林区。

（三）计划工期：自进场之日起90个日历日内竣工。

（四）缺陷责任期：严格按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》执行。

（五）质量保修期：严格按照《建设工程质量管理条例》执行。

**三、工程量清单和计价依据**

计价依据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009年）、《陕西省建筑工程、装饰工程消耗量定额》（2006年）、《陕西省建筑装饰工程2009 年价目表》、《全国修缮定额土建工程陕西省价目表》（2001年）及配套费用定额、 相关取费文件，报价以给定的工程量清单及现场情况自主编报。

1. **施工要求**

在施工期间，中标供应商必须注意野外作业人员安全，加强安全防范措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗，根据甲方的要求，规范施工，主动接受甲方监督检查，确保工程质量达标。

**五、商务要求**

合同签订后10个工作日内支付合同总价款的40%;工程交付验收合格后，10个工作日内支付合同剩余款项。每次付款需乙方提供等额发票（工程类发票）

六、其他

（一）质量验收标准或规范

满足现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度以及现行的行业标准。

（二）与本工程相关的特别说明：

项目需要同时釆购监理服务的，应明示。监理服务费用少于政府釆购限额标准时可以向采购监管部门申请自行釆购或分散釆购。