**采购需求**

1. **项目采购内容及技术要求**

**1.北师大神木学校教师宿舍家具采购（共219 间），以下为1间教师宿舍配置清单。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的** | **参数** | **数量** | **单位** | **参考图片** | **备注** |
| 1 | 双人床带床垫 | **1.**★**尺寸：**≥（长\*宽\*高）2000mm\*1800mm\*500mm。  **2.贴面材料：**采用优质实木皮,胡桃木木皮饰面，厚度≥0.8mm；颜色：胡桃木色；  **3.封边用材：**选择优于等于白木或与贴面相同的实木木材；  **4.基材：**采用优质高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%；  **5.油漆：**面漆采用优质PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合国家环保要求；  **6.五金配件：**优质锁具、五金配件；  **7.床空间设计：**有储物床箱；  **8.靠板高度：**（从床板表面到靠板顶端的垂直高度）尺寸≥700mm；靠板宽度：≥1500mm；靠板厚度：≥30mm；靠板材质：优质实木材质。  **9.连接方式：**固定式，与床架一体成型，不可拆卸； **10.床垫：**采用天然棕丝，优质针织印花面料，尺寸：≥（长\*宽\*厚）2000mm\*1800mm\*150mm，全面受力，透气性好，防腐、防蛀、防潮等特点； **11.底板：**带底板防潮,底板厚度≥3mm。 | 2 | 张 |  | **核心**  **产品** |
| 2 | 床头柜 | **1.**★**尺寸**：≥（长\*宽\*高）500\*400\*450mm； **2.基材：**采用优于等于E1级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.2mg/L； **3.五金件：**采用优质五金件； **4.工艺：**人造板件均双饰面、封四边，走线孔内缘和隐蔽部位一律封闭处理；2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；板材采用数控多功能加工中心进行切割，切口整齐，无崩茬，尺寸精确度**优于等于**0.5mm；五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。  **5.抽屉：**内附单层抽屉，容量优于等于：20-40L；承重优于等于10-20KG；隐藏式凹槽拉手。 | 4 | 个 |  |  |
| 3 | 更衣柜 | **1.**★**尺寸：**≥（长\*宽\*高）1350\*600\*2100mm ； **2.基材：**采用E1级优质环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.2mg/L； **3.五金件：**采用优质五金件； **4.工艺：**人造板件均双饰面、封四边，走线孔内缘和隐蔽部位一律封闭处理；2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。板材切割精密细致，切口整齐，无崩茬，尺寸精确到**优于等于**0.5mm；优质五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。 | 2 | 套 |  |  |
| 4 | 三人沙发 | **1.**★**尺寸：**≥（长\*宽\*高）2100\*800\*800mm；座位高度：≥400mm ；沙发座位深度：≥600mm；两侧扶手尺寸：≥（宽\*高\*厚）280mm\*580mm\*150mm；  **2.软包材质：**面料选择优于等于六防猫抓皮；  **3.填充物：**高密度海绵，密度≥40D，10cm（回弹好）加乳胶层≥2cm，确保支撑性和耐用性，纯实木框架；  **4.沙发腿高度：**≥50mm；  **5.弹簧系统：**蛇形弹簧加绷带；  **6.拼接工艺：**榫卯结构；  **7.环保认证：**优于等于国标GB 18580-2017（甲醛释放量≤0.124mg/m³）。 | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 茶几 | **1.**★**尺寸：**≥（长\*宽\*高）1200mm\*600mm\*340mm；  **2.材质：**台面采用天然石材岩板。金属框架，带抽屉款（一侧两个，两侧共计4个），单层抽屉承重大于等于15kg；  **3.框架拼接工艺**：榫卯结构；  **4.边缘处理：**倒圆角设计（R角≥5mm），防撞伤； **5.环保认证：**国标甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB 18580-2017），优先选≥E0/E1级板材。 | 1 | 个 | **IMG_256** |  |
| 6 | 鞋柜 | **1.**★**尺寸：**≥（长\*宽\*高）70cm\*32cm\*96cm；  **2.工艺：**对开门设计，采用清漆或环保涂料，保留天然木纹的同时防止开裂，吸潮，甲醛释放量≤0.2mg/L；  **3.基材：**加厚人造板。 | 1 | 个 |  |  |
| **1、本次采购所有货物的有害物质限量、阻燃性能、结构安全等必需满足国家相关标准、行业标准、规范。** | | | | | | |

**二、综合要求**

1、投标人所投货物各项指标符合或优于本次货物招标的技术条件要求、国家标准、行业标准及规范。

2、投标人必须按招标文件各章节条款的内容和顺序逐项作出实质性应答。无论招标文件如何表述，评标人欢迎投标人尽可能用数据响应技术要求。所投产品的技术要求与所规定货物技术要求的任何偏离都必须逐条列入投标文件中的技术规格偏离表中，任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后，投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越此偏离表中已被采购人确认的条款。

3、投标人应在投标文件中指明所投产品主要技术指标和性能及品牌、规格、型号、制造商的详细说明、详细的交货清单、验收标准、技术资料以及必须的备件。

4、所供货物必须为原装品牌产品。

5、货物到场经采购人初验合格后方可交验。

6、供货时资料要求：

（1）提供货物、清单、技术资料和货物制造、执行的标准、规范的名称和代号。

（2）提供货物的出厂合格证。

（3）提供本次产品的质量抽检报告（由法定第三方机构出具），作为交货的依据之一，不提供视乙方为违约。

**7、投标人所投办公设备及办公家具类货物（指满足行政事业单位办公基本需要的设备、家具，不含专业性、涉密性的办公设备、家具）报价须执行神财发【2024】9号关于印发《神木市行政事业单位通用办公设备及家具配置标准（2024版）》通知的规定，清单详见附件。**

**三、服务要求**

（一）实施要求

针对本标段提供实施方案，方案内容包括：①实施计划②供货、运输、安装、调试③验收措施④技术人员配备⑤物力调配的相应保障措施⑥应急措施。

（二）质量保证方案

根据本标段实际需要，提供质量保证方案。方案内容包含①产品性能、使用寿命及效果②质量管理体系及保证措施。

1. 设备保障

投标人提供产品制造商的生产车间和相关设备的清单和图片。

（四）售后服务方案

1、根据本标段实际需求，提供售后服务方案，内容包含：①售后服务范围及保障措施②响应时间、响应方式。

2、投标人提供的设备（货物）质保期限**3**年（从安装完成经采购人验收合格之日算起）。质保期内中标方接到采购人反映电话后，2 小时内响应，24 小时内派技术人员到现场，72 小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，中标方应向采购人提供同类新产品替代，以保证采购人的正常使用。质保期外，中标人只收取材料费。

3、安装调试后，中标人免费为采购人提供现场操作培训，通过培训使用户人员了解设备（货物）工作原理，熟悉设备（货物）的安装及使用、维护方法，掌握各种设备（货物）的初始化及故障诊断、定位和排除技能。

4、设备（货物）正式使用后，定期回访用户，当设备（货物）出现重大缺陷问题而影响到采购人实际应用时需及时响应并派人到现场解决。

**四、环境标志产品**

投标人所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品的中国环境标志产品认证证书。中国环境标志产品认证证书需由国家确定的认证机构出具且处于有效期内。

**五、中标人的职责**

1、中标人在投标文件中提供的设备（货物）、品牌和类型及主要部件必须与实际提供给采购人的产品一致，否则采购人有权利拒收并追究中标人因此而给采购人造成的损失和相应的责任。

2、中标人应提供供货产品的全套技术资料。

3、中标人在项目验收时需提供详细完整的验收报告书。

**★六、实质性条款要求（以下条款须提供承诺函，未提供承诺函的视为无效投标）**

1、投标人须承诺：完全满足本标段全部采购货物数量要求。

2、投标人须承诺：所投产品出厂检测合格、全新、未启封过，无假货。

3、投标人须承诺：所供产品均符合国家及行业相关质量、环保等标准。

4、投标人须承诺：质保期内产品出现任何质量问题，投标人应予以全部免费维修，经两次维修仍无法达到正常使用的产品，应予以免费更换。用于更换的产品应与原产品同款，确无同款产品时，在参数、性能等方面不得低于原款产品，并须经采购人确认。保修期满后，供应商应提供良好的后续维修服务，服务响应及完成时间同保修期内的约定，只收取材料及配件成本费。

**备注：**

**（1）“★”内容为实质性条款，投标人应在第六章“投标文件构成及格式”中的“实质性条款响应”处逐条响应，未逐条响应、有缺漏将被视为无效投标。**

**（2）根据招标文件要求，若“★”内容项须附相关证明材料，则投标人应将相关证明材料附至第六章“技术服务偏差表”（二）其他材料，如未按要求提供相关证明材料，将被视为无效投标。**