|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量（套） | 参数要求 |
| 1 | 雨衣 | 280 | 1、材质：春亚纺材质，面料细腻柔软，具有防雨保暖功能；2、款式：长款；3、尺寸：提供不同尺寸大小，以适应不同使用者身体尺寸。（印字新城应急） |
| 2 | 雨鞋 | 120 | 1、材质颜色：PVC材质黑色，2、性能：防水抗腐蚀功能；舒适衬布；3、筒高：≥30cm；4、可提供不同尺寸大小，以适应不同使用者身体尺寸。 |
| 3 | 强光手电 | 100 | 1、多功能强光手电2、档位：强光-中光-弱光3、照明有效距离：≥1000米4、电池容量：4000mA5、续航：≥10小时以上 |
| 4 | 救生衣 | 50 | 1、材质：聚乙烯抗折泡沫2、面料：牛津布料带有反光片；3、绑带：≥3处；4、执行标准：GB4304-84 国家标准5、体重：成人通用、根据身材自行调节绑定松紧。6、浮态：保持人体垂直或后倾，头部高于水 |
| 5 | 下水裤 | 10 | 1、面料成分:PVC三合-PVC针织布2、材料厚度:≥85丝3、背带宽带≥3cm加宽型(穿着舒适)4、口袋宽度≥10cm加宽型(坚固耐穿） |
| 6 | 警戒线 | 40 | 1、黄白颜色，带反光条，宽4厘米，长度≥80米。 |
| 7 | 反光马甲 | 40 | 1、反光马甲安全防护，车前灯照射路程可达300米，360度高亮反光条，立体口袋，面料透气耐磨，名片插口顺滑拉链。 |
| 8 | 挡水板 | 40 | 1、制造工艺：一体成型；2、大小：≥700×650×500mm（长×宽×高）；3、厚度：立面和贴地面≥4mm；4、▲有效防水高度≥400mm；5、立面和贴地面均有两条加强筋来增加强度；6、立面单独设有两条横加强筋来增加强度；7、▲硬度≥80HD；（提供第三方检验机构出具的检验报告复印件，加盖供应商公章予以证明）8、▲简支梁无缺口冲击强度≥60KJ/m³；（提供第三方检验机构出具的检验报告复印件，加盖供应商公章予以证明）9、▲拉伸强度≥40MPa；（提供第三方检验机构出具的检验报告复印件，加盖供应商公章予以证明）10、▲断裂伸长率≥20%；（提供第三方检验机构出具的检验报告复印件，加盖供应商公章予以证明）11、▲弯曲强度≥75MPa；（提供第三方检验机构出具的检验报告复印件，加盖供应商公章予以证明）12、▲立面具有与防洪板一体成型的椭圆型把手防洪板底部采用耐磨记忆材料。ABS工程塑料，表面抗UV涂层，壁厚5mm，每片底部侧面佳密封条。 |
| 9 | 头灯 | 50 | 1、功能：防水防爆，功率≥3W；2、续航：工作光8-10小时；3、特点：体积小，重量轻、高效强光； |
| 10 | 路锥 | 50 | 1、由高弹性，高强度环保橡胶材料加工而成，颜色鲜艳，安装便捷，安全耐用，冲击力小，一体化全封闭设计，防风防晒，防腐蚀，耐热耐寒。 |
| 11 | 太阳能爆闪警戒灯 | 5 | 1、分体式爆闪灯2、可视距离＞800M3、阴雨工作＞140小时4、灯壳材料：ABS塑料一体壳5、灯珠数量：大于等于80颗6、可视距离较远，可穿透大雾雨雪天气一键开关 |
| 12 | 哨子 | 20 | 1、不锈钢哨子2、声音响亮3、哨子外表光滑舒适，不易划伤嘴巴，使用安全 |
| 13 | 应急灯 | 20 | 1、便携式手提照明灯IPX4防水，可用做日常应急。 |
| 14 | 沙袋 | 1000 | 1、国标防汛沙袋，采用抽绳设计，以供防汛洪涝使用。 |
| 15 | 对讲机 | 10 | 1、频率范围：400-520Mhz2、电池容量：4200mAh3、通话距离：≥15公里，室内外、地下室均可使用4、智能省电芯片，音质清晰，坚硬的密封外壳，可多角度承受≥3m跌落与震荡 |
| 16 | 水泵 | 3 | 1、不锈钢款潜污泵，符合国标。2、冷轧800矽钢片，耐高温180度铜线，全铜电机。3、内置过热保护器，高强度不锈钢中轴，表面做防滑处理，转子含有转子漆，高扬程大流量。 |
| 17 | 消防水带 | 10 | 1、型号：8-65-252、有衬里消防专用水带3、外部材料：涤纶长丝/涤纶纱4、爆破压力≥22.4MPA |
| 18 | 担架 | 1 | 1、便携式软担架，产品采用加厚防水尼龙面，保险带两条，滚轮材质为塑料。 |
| 19 | 铁锹 | 20 | 1、锹头一体成型，采用通体恒温淬火处理，硬度高不卷边，铲头厚度≥1.3mm,实木手柄不宜弯折 |
| 20 | 应急电源 | 4 | 1、额定功率 3000w2、最大功率 3500w3、额定电压 220V4、频率 50HZ5、项数：单项6、动力型号 170F7、排量 220cc8、马力/转数 7hp/3000rpm9、启动方式 手动10、油箱大小≥12L11、使用时长 可连续工作≥10h |
| 21 | 应急电源配套连接线 | 5 | 1、可连接应急电源供电子设备使用 |
| 22 | 汽油桶 | 2 | 1、加厚便携立式油桶 2、规格：10升3、材质：优质冷轧钢板 |
| 23 | 煤油桶 | 2 | 1、加厚便携立式油桶 2、规格：10升3、材质：优质冷轧钢板 |
| 24 | 工具箱 | 3 | 1、五金维修套装2、套装至少但不限于包括手工锯、测电笔、美工刀片、内六角扳手、老虎钳、羊角锤、尖嘴钳、锂电钻、活动扳手、卷尺等 |
| 25 | 30米线盘 | 4 | 1、一体式三脚架底座，具有稳定性，安放稳妥2、全长：30m3、有过热保护功能4、孔型配置:4位10A五孔5、执行标准：GTB/T 19637-20176、完全卷盘最大负载≥800w7、完全退卷最大负载≥1700w |
| 26 |  预警专用物联网广播系统 | 4 | 1. 预警专用物联网广播系统，能够通过多种方式实现可寻址、可感知、可反馈、可控制的功能。该广播系统需具有自检功能，可向管理平台发送信息，反馈运行状态；单个设备传播距离约200米，部署灵活。可通过后台系统，前端APP等途径，实现对终端的实时管理和功能控制。

2、控制器 2.1防护等级：IP662.2功放功能：内置功放模块2.3网络：支持三网4G/5G物联网通信2.4喇叭接口：2路，最多可同时接入2个高音喇叭2.5喇叭：8Ω 50W2.6配置方式：通过蓝牙连接小程序远程配置2.7输入电压：AC180～260V2.8功率：待机≤5W，满负荷运行100W3、高音喇叭3.1外形：圆筒形3.2尺寸：身长≥300mm、口径≥300mm3.3磁铁材质：铁氧体3.4传送距离：有效预警声音信号传送距离≥200m3.5功率： 50W3.6阻抗：8Ω3.7灵敏度：97±2dB3.8最大声压：107±2dB3.9有效频率范围；130Hz ~16kHz4、爆闪灯4.1静态光通 1000LM4.2色温：5700K4.3防护等级：IP655、安全稳定：具备7×24小时的不间断运行，支持断电数据保护和离线数据播放；支持SSL通信机制，通信协议中增加协议攻击屏蔽及危险注入防护。6、通信接口：支持三网4G/5G物联网通信通信接口。7、模拟演练：支持多灾种自定义模拟演练数据配置，如震级、时间、发震地点等；支持地震、消防、人防、防暴等模拟演练。8、远程控制：具备实时在线监测、实时状态抓取，远程升级、数据下载与备份、重启和参数设置的功能；具有完整的预警日志及操作日志。9、系统管理：心跳数据实时反馈，后台管理休眠，远程升级和重启，实时通知信息、预警信息推送，实时状态抓取。10、第三方数据接口：可提供第三方数据接口，根据实际需求进行开发。11、提供合法来源渠道证明材料（不限于厂家授权、销售协议等） |