**技术参数及要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 电器  系统 | 电控 | 英博尔控制器 |
| 电池 | 12块/6V/200AH免维护干电池 |
| 电机 | 5KW交流电机 |
| 充电机 | 内置充电机 |
| 充电时间 | 8-10小时(放电率为90%) |
| 空调 | 车顶冷暖空调带遥控 |
| 车身  配置 | 车身基本颜色 | 上白下警蓝 |
| 座椅 | 前排为两个单座椅，后两排为连排矮靠背座椅 |
| 车体 | 钢制车架十铁壳 |
| 仪表 | 液晶多功能仪表，聚氨脂方向盘，前进后退开关 |
| 后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 |
| 灯光及信号 | 前照灯，前后转向灯，后尾灯，电喇叭 |
| 警灯 | 红蓝双闪警灯，喊话器 |
| 车架 | 微型汽车底盘优化，高强度钢结构件 |
| 底盘 | 动力传动系统 | 无级调速系统 |
| 转向系统 | 电子方向助力 |
| 前桥及悬挂 | 前桥麦弗逊式独立悬挂 螺旋弹簧+筒式液压减震 |
| 后桥及悬挂 | 整体式后桥，钢板弹簧非独立悬挂+筒式液压减震 |
| 制动系统 | 前蝶后鼓式双回路液压制动+手刹驻车 |
| 轮胎 | 155-65R13真空铝轮胎 |
| 技术  参数 | 额定乘员 | 6人 |
| 最小离地间隙 | ≥140mm |
| 外形尺寸长\*宽\*高 | 约4000×1650/1550×1950mm |
| 初速20km/h时制动距离 | ≤5m |
| 充电输入电压 | 220v |
| 最小转弯半径 | ≤6.6m |
| 续航里程 | ≥100km |
| 质保 | 整车电控系统2年 | |