|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 |  | 数量 |
| 1 | 三人位沙发 | 长度：173cm,1.面料：仿羊绒面料，平滑柔软、抗皱耐用、透气性强。高弹45D高密度海绵座包，云端坐感。可拆洗抱枕，3A孕婴级蓬松公仔棉，榉木沙发腿，产品外观及材质完全符合GB/T 3324-20081的标准，甲醛释放量应符合GB18584-2001《木家具中有害物质限量》的规定，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，标准无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境， | 个 | 1 |
| 2 | 茶几 | 规格;100\*50\*42cm、主要材料：E0级1.8cm厚实木多层板，产品外观及材质完全符合GB/T 3324-20081的标准，甲醛释放量应符合GB18584-2001《木家具中有害物质限量》的规定，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境，色泽自然，漆膜丰满、晶莹透亮，并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变等特点，结实耐用，优质五金配件，承重力强，安装后结构紧密，稳固性。 | 个 | 1 |
| 3 | 2文件门柜 | 160\*40\*200cm，主要材料：E0级1.8cm厚实木多层板，，产品外观及材质完全符合GB/T 3324-20081的标准，甲醛释放量应符合GB18584-2001《木家具中有害物质限量》的规定，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境，色泽自然，漆膜丰满、晶莹透亮，并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变等特点，结实耐用，优质五金配件，承重力强，安装后结构紧密，稳固性。 | 个 | 4 |
| 4 | 茶水柜（矮柜） | 120\*40\*75cm，主要材料：E0级1.8cm厚实木多层板，产品外观及材质完全符合GB/T 3324-20081的标准，甲醛释放量应符合GB18584-2001《木家具中有害物质限量》的规定，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境，色泽自然，漆膜丰满、晶莹透亮，并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变等特点，结实耐用，优质五金配件，承重力强，安装后结构紧密，稳固性。 | 个 | 4 |
| 5 | 办公桌单人位 | 规格:120\*60\*110cm;1、主要材料：E0级1.8cm厚实木多层板，产品外观及材质完全符合GB/T 3324-20081的标准，甲醛释放量应符合GB18584-2001《木家具中有害物质限量》的规定，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，标准无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境，并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变等特点。2、桌面材料：E0级2.5cm厚实木多层板，材质燃烧性能符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中平板状建筑材料及制品B1（B-s1，d0）级难燃材料（制品）的技术要求。色泽自然，结实耐用；甲醛释放量≤0.124mg/m³，符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛放量分级》的规定，检测结果判定为ENF级，并符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的规定。不污染环境，抗冲击、耐干/湿热、耐磨、不易产生划痕、不易开裂，尺寸性能稳定不易变形符合GB/T7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板HPL）》的规定。3、五金配件：选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。 | 张 | 35 |
| 6 | 办公椅 | 规格:55×55×90cm;黑色细纹背网，高弹力海绵，静电喷涂铁架。万向轮，可升降。 | 把 | 35 |
| 7 | 铁皮文件柜 | 规格：85\*39\*185cm;材质厚度：0.8毫米、冷轧钢优质冷轧板，望通锁，热固型环保粉末喷涂，上2下1活板，ABS拉手 | 个 | 20 |
| 8 | 会议桌 | 5000\*1500\*750；1、主要材料：E0级1.8cm厚实木多层板，产品外观及材质完全符合GB/T 3324-20081的标准，甲醛释放量应符合GB18584-2001《木家具中有害物质限量》的规定，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，标准无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境，并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变等特点。2、桌面材料：采用ENF级抗倍特—阻燃洁菌板，材质燃烧性能符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中平板状建筑材料及制品B1（B-s1，d0）级难燃材料（制品）的技术要求。色泽自然，结实耐用；甲醛释放量≤0.124mg/m³，符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛放量分级》的规定，检测结果判定为ENF级，并符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的规定。不污染环境，抗冲击、耐干/湿热、耐磨、不易产生划痕、不易开裂，尺寸性能稳定不易变形符合GB/T7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板HPL）》的规定。3、五金配件：选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。 | 张 | 1 |
| 9 | 会议椅 | 规格:55×55×90cm;黑色细纹背网，高弹力海绵，静电喷涂铁架。 | 把 | 60 |
| 10 | 财务柜 | 规格:90\*40\*185cm;材质厚度：1毫米冷轧钢、带密码锁 | 个 | 4 |
| **11** | 培训桌 | 1200\*400\*760台面板 板材采用优质三聚氰胺饰面的中纤板基材，基材经过防潮，防腐，防虫处理，表面防刮，耐磨，防污、牢固耐用，不变形、比重合理。面板厚度2.5CM,PVC封边，台面形状是长方形，且木板四个角为R角安全角上托 采用优质高精度冷轧钢板而成，上托尺寸是380\*30mm,壁厚是3.0mm厚，牢固耐用，美观大方，抗变型。旋转开关 采用优质高精度铝合金（5.0MM 厚）压铸而成，且外面盖上塑胶盖，以实现旋转折叠顺畅。中柱 采用优质直径50大圆管表面再经防锈静电喷涂处理，壁厚是1.2MM。实用牢固，承受力大。底脚 采用优质钢板通过特定机器冲压而成，壁厚是1.5T, 表面采用防锈静电喷涂处理。底脚与立柱管相吻合，底脚整体美观大方，抗变型设计。表面采用防锈静电喷涂处理。横梁 采用优质直径50大圆管表面再经防锈静电喷涂处理，壁厚是1.2MM。内有小铝管连接旋转铝头。实用牢固，承受力大。轮子 4个轮都为刹车轮，采用优质增强尼龙为基材，在受压迫100kg内不易损坏，移动杂音小，耐磨性大 | 张 | 4 |
| **12** | 培训椅 | 1.面料优质耐磨网饰面，高级耐磨弹力绒布座饰面；2.海绵5公分35密度纯新海绵，永不变形；3.配置pp加纤固定背匡，PP固定扶手，4.架子1.2厚喷涂黑色32\*20旦型4脚椅架，带黑色尼龙固定脚塞（或5MM黑色PU活动轮）；5.功能坐垫可翻起，架子可全折叠，可收缩活动写字板带杯槽 | 把 | 60 |
| 序号 | 名称 | 规 格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 六人桌 | 120\*60\*53/55cm | 材质：桌面为橡胶木、围板和桌腿为樟子松，桌面板材厚度≥22mm;桌腿采用≧50\*50mm 的方木，围板采用≧72\*22mm的方木，桌脚底部装有软胶垫，防止对地板产生划痕。含水率不高于16.6%;甲醛释放量≤0.124mg/m³；产品应无霉变、虫眼、明显变形和明显色差；上色产品应无长度到边缘、宽度超过0.15mm的裂缝和影响产品性能的活节。安装应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉。漆膜要求平滑、光亮，牢固；主要表面应无堆漆、起泡、皱纹、泛白及影响美观的补漆、擦毛和流痕。外露金属配件应电镀，镀层要牢固、光亮，不得有气泡、脱壳，露底、锈蚀、发毛及明显的擦伤和冲制拉丝。产品符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB18580-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及制品中甲醛释放限量》的标准要求。 | 张 | 30 |
| 2 | 幼儿椅 | 33\*30\*50cm、 | 材质:椅面为橡胶木、围板和椅腿为樟子松，板材厚度≥22mm:椅腿采用≥25\*45mm的方木，拉方采用≥35\*20mm的方木，椅脚底部装有软胶垫，防止对地板产生划痕。含水率不高于16.6%;甲醛释放量≤0.124mg/m³;产品应无霉变、虫眼、明显变形和明显色差;上色产品应无长度到边缘、宽度超过0.15mm的裂缝和影响产品性能的活节。安装应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉。漆膜要求平滑、光亮，牢固；主要表面应无堆漆、起泡、皱纹、泛白及影响美观的补漆、擦毛和流痕。外露金属配件应电镀，镀层要牢固、光亮，不得有气泡、脱壳，露底、锈蚀、发毛及明显的擦伤和冲制拉丝产品符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB18580-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及制品中甲醛释放限量》的标准要求。 | 张 | 200 |
| 3 | 实木玩具柜 | 120\*40\*80cm | 1、材质：橡胶木实木。产品应无霉变、虫眼、死结、树脂漏（明子）、明显的变形；含水率不高于18%。产品表面应无黑点、结疤、裂纹和明显的色差。上色产品应无长度到边缘、宽度超过0.15mm的裂缝和影响产品性能的活节。产品的安全要求应符合GB6675的有关规定。装配应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，错应不大于1.5mm，活动部位应灵活。柜角及板边均充分参考相关标准标准要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免儿童磕碰伤害。柜体底部安装耐磨、防滑塑料PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。2、采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准要求 3、五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》 的标准要求。4、产品符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB18580-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及制品中甲醛释放限量》的标准要求。 | 个 | 26 |
| 4 | 实木玩具柜 | 120\*40\*80cm | 1、材质：橡胶木实木。产品应无霉变、虫眼、死结、树脂漏（明子）、明显的变形；含水率不高于18%。产品表面应无黑点、结疤、裂纹和明显的色差。上色产品应无长度到边缘、宽度超过0.15mm的裂缝和影响产品性能的活节。产品的安全要求应符合GB6675的有关规定。装配应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，错应不大于1.5mm，活动部位应灵活。柜角及板边均充分参考相关标准标准要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免儿童磕碰伤害。柜体底部安装耐磨、防滑塑料PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。2、采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准要求 3、五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》 的标准要求。4、产品符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB18580-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及制品中甲醛释放限量》的标准要求。 | 个 | 26 |
| 5 | 实木玩具柜 | 120\*40\*80cm | 1、材质：橡胶木实木。产品应无霉变、虫眼、死结、树脂漏（明子）、明显的变形；含水率不高于18%。产品表面应无黑点、结疤、裂纹和明显的色差。上色产品应无长度到边缘、宽度超过0.15mm的裂缝和影响产品性能的活节。产品的安全要求应符合GB6675的有关规定。装配应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，错应不大于1.5mm，活动部位应灵活。柜角及板边均充分参考相关标准标准要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免儿童磕碰伤害。柜体底部安装耐磨、防滑塑料PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。2、采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准要求 3、五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》 的标准要求。4、产品符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB18580-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及制品中甲醛释放限量》的标准要求。 | 个 | 26 |
| 6 | 四格弯柜 | 82\*30\*60cm | 1、材质：橡胶木实木。产品应无霉变、虫眼、死结、树脂漏（明子）、明显的变形；含水率不高于18%。产品表面应无黑点、结疤、裂纹和明显的色差。上色产品应无长度到边缘、宽度超过0.15mm的裂缝和影响产品性能的活节。产品的安全要求应符合GB6675的有关规定。装配应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，错应不大于1.5mm，活动部位应灵活。柜角及板边均充分参考相关标准标准要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免儿童磕碰伤害。柜体底部安装耐磨、防滑塑料PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。2、采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准要求 3、五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》 的标准要求。4、产品符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB18580-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及制品中甲醛释放限量》的标准要求。 | 个 | 26 |
| 7 | 口杯柜 | 90\*30(12)\*96cm | 材质：橡胶木，板材厚度≥18mm，含水率不高于16.6%;甲醛释放量≤0.124mg/m³；产品应无霉变、虫眼、明显变形和明显色差；上色产品应无长度到边缘、宽度超过0.15mm的裂缝和影响产品性能的活节。安装应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉。漆膜要求平滑、光亮，牢固；主要表面应无堆漆、起泡、皱纹、泛白及影响美观的补漆、擦毛和流痕。外露金属配件应电镀，镀层要牢固、光亮，不得有气泡、脱壳，露底、锈蚀、发毛及明显的擦伤和冲制拉丝。4产品符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB18580-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及制品中甲醛释放限量》的标准要求。 | 个 | 13 |
| 8 | 毛巾架 | 120\*35\*90cm | 1、柜体采用厚度18mm、隔板厚度15mm环保桦木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准。2、采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好， 涂层不起泡不剥落，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求。3、五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。4、产品符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB18580-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及制品中甲醛释放限量》的标准要求。 | 个 | 13 |
| 9 | 衣帽柜 | 尺寸：120\*40\*120cm | 材质：橡胶木，板材厚度≥18mm，含水率不高于16.6%;甲醛释放量≤0.124mg/m³；产品应无霉变、虫眼、明显变形和明显色差；上色产品应无长度到边缘、宽度超过0.15mm的裂缝和影响产品性能的活节。安装应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉。漆膜要求平滑、光亮，牢固；主要表面应无堆漆、起泡、皱纹、泛白及影响美观的补漆、擦毛和流痕。外露金属配件应电镀，镀层要牢固、光亮，不得有气泡、脱壳，露底、锈蚀、发毛及明显的擦伤和冲制拉丝。4产品符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB18580-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及制品中甲醛释放限量》的标准要求。 | 个 | 26 |
| 10 | 图书柜 | 尺寸：120\*30\*80cm | 1、柜体采用厚度18mm、隔板厚度15mm环保桦木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准。2、采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好， 涂层不起泡不剥落，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求。3、五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。4、产品符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB18580-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及制品中甲醛释放限量》的标准要求。 | 个 | 30 |
| 11 | 黑板 | 120\*75cm | 1、类型：双面可移动书写板。可翻转、 书写面颜色：一面墨绿色，一面白板，亚光。书写面材质：采用烤漆钢板，厚度0.4mm，硬度为6H-8H，漆层为0.05mm，板面为墨绿色。产品符合国家《黑板安全卫生标准》书写表面粗糙度：Ra1.63.2um。光泽度：﹤12%，没有明显玄光。 | 张 | 15 |
| 12 | 幼儿用床 | 尺寸：1380\*580\*170 | 规格：138\*58\*17cm，主体材料采用厚度1.8cm橡胶木实木板、床板采用厚度9mm实木板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。油漆采用环保漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 张 | 380 |