|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 规格参数 |
| 办公电脑 | ★1、ARM架构，CPU：核心数≥8核，主频≥2.3GHz，TDP≤15W2、CPU支持的内存速率≥3200MT/s▲3、内存≥16G，DDR4/LPDDR4及以上▲4、硬盘≥256GB固态硬盘+1TB机械硬盘5、集成显卡或国产独立显卡6、主板集成10/100/1000M自适应以太网卡7、同品牌抗菌键盘、鼠标8、USB接口数量：≥8个主板原生USB接口（含Type-C），其中原生USB 3.0接口≥6个9、预装操作系统UOS或KOS10、机箱≤12L11、显示屏≥23.8英寸，分辨率≥1920\*1080，色域≥100%sRGB，刷新率≥100Hz，亮度≥250尼特，对比度≥1000:112、支持 USB 端口管控，至少支持将USB接口设置为存储设备只读、拒绝两种模式13、MTBF≥100000小时14、电源≥180W |
| 融合云桌面系统 | 1、云桌面系统可兼容现阶段主流国产化处理器，包括但不限于海光、兆芯、飞腾、麒麟、盘古等。2、可实现包含但不限于主流国产化操作系统的切换，支持用户自行选择操作系统使用或默认进入某一操作系统。3、可在国产化CPU的PC中运行office、Auto CAD、MySQL、Oracle、Python、3Dmax等软件，不得使用第三方软件介入实现。4、支持操作系统的自动还原，每次开机系统都会重新恢复至模板状态。5、支持系统隐藏功能。★6、具有广告弹窗拦截功能，开启后系统自动拦截用户设备桌面弹窗广告。(提供功能截图)7、具有环境监测功能，针对用户正在使用的桌面系统环境进行巡检，监测内容以列表形式呈现内容包含但不限于电脑名称、系统版本、IP、内存、硬盘等状态。如出现网络连接中断、USB未连接、未知盘符，均会进行告警。▲8、云桌面软件支持流量监控功能，可检测设备机目前进程的流量接收与发送的情况。(提供功能截图)▲9、支持垃圾清理功能，对于垃圾文件扫描后进行自动清理。(提供功能截图)▲10、支持网络检测功能，可针对设备现阶段网络情况进行检测，协助管理员进行网络排障。(提供功能截图) |
| 无线网卡 | 无线速率≥286Mbps，支持2.4GHz及以上，支持国产操作系统驱动程序 |

备注：“★”代表实质性指标，不允许负偏离，不满足该指标将导致投标被拒绝。（★、▲及一般参数正偏离需提供相关证明材料）

商务要求

1、交货期：自合同签订之日起20日。

2、服务质量：合格

3、付款方式：合同签订后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.00%；完成项目供货、安装调试完毕，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的50.00%；验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的10.00%。

4、服务范围：完成本次采购项目所有内容。

5、服务要求：满足本次采购项目所有内容。