工程量清单：

	序号
	项目

编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量

	
	
	
	
	
	

	一、装饰装修工程

	
	
	拆除工程
	
	
	

	1
	011706003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.原有顶面造型拆除
2.垃圾外运
	m2
	209.42

	2
	011706002001
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	1.原有墙面完成面造型拆除
2.垃圾外运
	m2
	268.62

	3
	011705001001
	平面块料拆除
	1.原有地砖拆除
2.垃圾外运
	m2
	209.42

	4
	011714003001
	窗台板拆除
	1.拆除大理石台面(窗口）
2.垃圾外运
	m
	4.5

	5
	011714001001
	暖气罩拆除
	1.拆除暖气罩以及暖气罩上方大理石台面
	项
	1

	6
	011710002001
	拆除网吧、储藏室旧门、卫生间门
	1.拆除网吧、储藏室旧门、卫生间门
2.拆除原器材室门，砖墙封堵
	樘
	3

	7
	011710002002
	拆除窗
	1.拆除半开放讲隔断窗户
	樘
	1

	8
	011702001001
	混凝土构件拆除（计入费用汇总）
	1.拆除150mm地面混凝土垫层
	m3
	31.41

	
	
	楼地面装饰工程
	
	
	

	9
	011104002001
	竹、木(复合)地板
	1.150mmc15混凝上垫层，20厚水泥砂浆找平，复合木地板拼花铺设在木楞上单层企口，实木复合地板材质:1210*165*15
	m2
	187.17

	10
	011109001001
	架空地板
	1.150mmc15混凝上垫层，20厚水泥砂浆找平，面层防静电地板(含支架)
	m2
	22.25

	11
	011105002007
	石材踢脚线
	1.踢脚线高度:50mm
	m
	96.76

	
	
	天棚工程
	
	
	

	12
	011302004001
	铝方通吊顶
	1.铝合金龙骨及吊筋
80*40@80铝方通
	m2
	101.08

	13
	011302001001
	石膏板吊顶
	1.石膏板吊顶，轻钢龙骨，细木工板基层，基层板防火涂料2遍，石膏板面层，刮腻子3遍，乳胶漆3遍
	m2
	86.48

	14
	011302003001
	艺术造型吊顶天棚
	1.木龙骨，基层细木工板,基层板防火涂料2遍，面层炭纤板
	m2
	17.2

	15
	011303007001
	装饰板梁面
	1.轻钢龙骨，
2.9mm石膏板基层
3.9mm基层板防火涂料2遍
4.2遍白色乳胶漆(3遍腻了/打磨)
	m2
	7.5

	16
	011303002001
	灯带(槽)
	1.9mm防火板
2.碳纤板
	m2
	0.83

	17
	011303003001
	石膏线
	
	m
	79.54

	
	
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	

	18
	011403001001
	原顶涂料
	1.腻子三遍，乳胶漆三遍
	m2
	95.25

	
	
	其他工程
	
	
	

	19
	011502001001
	门厅轻钢龙骨屏风两侧安装不锈钢封口条
	
	m
	55.83

	20
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗洞口尺寸:1400*2300
	m2
	9.66

	
	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	
	
	大厅A立面
	
	
	

	21
	01B002
	书柜
	[项目特征 ]
1.环保实木材质
2.板材厚度20mm
3.双筋多层ENF级环保实木板材
4.背板与柜体材料相同
5.灯槽尺寸宽20mm*深10mm
6.合金百叶门14扇（宽300mm*高600mm）
[工作内容 ]
1.设计、实木加工
2.制作、运输、安装
3.基层清底、粉刷石膏找平、刮腻子、乳胶漆
4.柜边加工格栅板造型
5.底柜安装合金百叶门
6.柜体每层板材开凹槽布置灯带
	m2
	9.85

	22
	01B003
	圆形造景
	[项目特征 ]
1.整体造型尺寸：宽1740mm*高2650mm
2.圆形尺寸：直径1560mm*深度350mm
3.造景树高1200mm
4.写真画面宽1740mm*高2650mm
5.100系列轻钢龙骨框架、实木板造型封面
6.双筋多层ENF级环保实木板材
7.定制U型不锈钢金属圆圈包边（宽250mm）
8.圈内预留软硅胶灯带槽
9.实木板材置物平台长1740mm*250mm
[工作内容 ]
1.基层清底、粉刷石膏找平、刮腻子、乳胶漆
2.轻钢龙骨制作框架
3.实木板材封面、加工造型
4.制作、运输、安装
5.写真画面粘贴
6.圆形不锈钢凹槽定制、加工安装
7.硅胶灯槽预留、安装
	项
	1

	23
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	[项目特征 ]
1.轻钢龙骨110系列间距400 mm,
2.定制格栅柜门
[工作内容 ]
1.基层清底、粉刷石膏找平、刮腻子、乳胶漆
2.轻钢龙骨制作框架
3.制作、运输、安装
	m2
	8.73

	24
	011205001002
	墙、柱面装饰板
	[项目特征 ]
1.轻钢龙骨110系列间距400mm,
2.基 层18mm防火阻燃板 ，面层长城板
[工作内容 ]
1.基层清底、粉刷石膏找平、刮腻子、乳胶漆
2.轻钢龙骨制作框架
3.制作、运输、安装
	m2
	1.92

	25
	010801001001
	隐形门
	[项目特征 ]
1.楼道轻钢龙骨110系列宽1500mm*高2.650mm隐形门框架门洞
3.双面石膏板、柜体同色5mm木饰面板封面
4.定制精品烤树皮实木门宽1300mm*高2100mm
5.封面粘5mm厚柜面同色木饰面板
6.专用隐形门合页
[工作内容 ]
1.轻钢龙骨制作加工隐形门框架门洞
2.定做超大隐形门
3.封面粘贴木饰面
制作、运输、安装
	m2
	1.89

	26
	011403001003
	抹灰面油漆
	[项目特征 ]
1.雨虹100型墙固、界面剂粉刷加固底层
2.多乐士轻质石膏冲筋、找平
3.腻子三遍 、净味环保乳胶漆三遍
[工作内容 ]
1.基层清底、墙固、界面剂粉刷加固底层
2.石膏冲筋、找平
3.刮腻子三遍、喷乳胶漆三遍
4.材料运输、施工
	m2
	1.5

	27
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	[项目特征 ]
1.雨虹100型墙固、界面剂粉刷加固底层
2.轻质石膏冲筋、找平
3.腻子二遍 、多乐士净味乳胶漆二遍
[工作内容 ]
1.基层清底、墙固、界面剂粉刷加固底层
2.石膏冲筋、找平
3.刮腻子二遍、喷乳胶漆二遍
4.材料运输、施工
	m2
	27.55

	
	
	大厅B立面
	
	
	

	28
	01B004
	书柜
	[项目特征 ]
1.环保实木材质
2.板材厚度20mm
3.双筋多层ENF级环保实木板材
4.背板与柜体材料相同
5.灯槽尺寸宽20mm*深10mm
[工作内容 ]
1.设计、实木加工
2.制作、运输、安装
3.基层清底、粉刷石膏找平、刮腻子、乳胶漆
4.柜边加工格栅板造型
5.柜体每层板材开凹槽布置灯带
	m2
	8.2

	29
	01B005
	层板书柜
	[项目特征 ]
1.环保实木材质
2.板材厚度20mm
3.双筋多层ENF级环保实木板材
4.背板与柜体材料相同
5.实木电动卷帘框架、电动卷帘安装预埋件
6.大理石台面4520mm长*400mm宽
[工作内容 ]
1.设计、实木加工
2.制作、运输、安装
3.基层清底、粉刷石膏找平、刮腻子、乳胶漆
	m2
	12

	30
	011205001004
	墙、柱面装饰板
	[项目特征 ]
1.轻钢龙骨110系列间距400 mm,
2.基 层18mm防火阻燃板 ，面层长城板
[工作内容 ]
1.基层清底、粉刷石膏找平、刮腻子、乳胶漆
2.轻钢龙骨制作框架
3.制作、运输、安装
	m2
	1.92

	31
	011403001002
	抹灰面油漆
	[项目特征 ]
1.雨虹100型墙固、界面剂粉刷加固底层
2.轻质石膏冲筋、找平
3.腻子三遍 、多乐士净味乳胶漆三遍
[工作内容 ]
1.基层清底、墙固、界面剂粉刷加固底层
2.石膏冲筋、找平
3.刮腻子三遍、喷乳胶漆三遍
4.材料运输、施工
	m2
	1.5

	32
	010803001001
	金属卷帘(闸)门
	[项目特征 ]
1.门洞口尺寸:宽4520mm*高1620mm
2.全铜电机
3.合金轨道
4.智能遥控系统
5.遮光、隔热、防尘亚麻油画布山水画面
[工作内容 ]
1.画面定制
2.加大电动框架制作
3.安装预埋件加工
制作、运输、安装
	m2
	2.35

	33
	011201001002
	墙、柱面一般抹灰
	[项目特征 ]
1.雨虹100型墙固、界面剂粉刷加固底层
2.轻质石膏冲筋、找平
3.腻子二遍 、多乐士净味乳胶漆二遍
[工作内容 ]
1.基层清底、墙固、界面剂粉刷加固底层
2.石膏冲筋、找平
3.刮腻子二遍、喷乳胶漆二遍
4.材料运输、施工
	m2
	23.62

	
	
	大厅C立面
	
	
	

	34
	011205001005
	墙、柱面装饰板
	[项目特征 ]
1.轻钢龙骨110系列间距400 mm,
2.基 层18mm防火阻燃板 ，面层长城板
[工作内容 ]
1.基层清底、粉刷石膏找平、刮腻子、乳胶漆
2.轻钢龙骨制作框架
3.制作、运输、安装
	m2
	1.12

	35
	011403001004
	抹灰面油漆
	[项目特征 ]
1.100型墙固、界面剂粉刷加固底层
2.轻质石膏冲筋、找平
3.腻子三遍 、多乐士净味乳胶漆三遍
[工作内容 ]
1.基层清底、墙固、界面剂粉刷加固底层
2.石膏冲筋、找平
3.刮腻子三遍、喷乳胶漆三遍
4.材料运输、施工
	m2
	0.76

	36
	01B006
	定制展示墙
	[项目特征 ]
1.轻钢龙骨110系列间距200 mm（宽2450mm*高2550mm）
2.双层石膏板
3封面轻质石膏冲筋、找平
.4.腻子三遍 、净味环保乳胶漆三遍
5.格栅板贴面
6.15mm宽U型不锈钢扣边、长6800mm
7.亚克力画面（4.6m²）、精工字（5个）
[工作内容 ]
1.轻钢龙骨框架加工、双层石膏板封面
2.找平、粉刷
3.表面粘贴格栅板
4.双侧面安装U型不锈钢条
5.广告画面安装
6.制作、运输、安装
	m2
	6.25

	37
	011201001003
	墙、柱面一般抹灰
	[项目特征 ]
1.100型墙固、界面剂粉刷加固底层
2.轻质石膏冲筋、找平
3.腻子二遍 、多乐士净味乳胶漆二遍
[工作内容 ]
1.基层清底、墙固、界面剂粉刷加固底层
2.石膏冲筋、找平
3.刮腻子二遍、喷乳胶漆二遍
4.材料运输、施工
	m2
	8.13

	
	
	大厅D立面
	
	
	

	38
	011205001006
	墙、柱面装饰板
	[项目特征 ]
1.轻钢龙骨110系列间距400 mm,
2.基 层18mm防火阻燃板 ，面层长城板
[工作内容 ]
1.基层清底、粉刷石膏找平、刮腻子、乳胶漆
2.轻钢龙骨制作框架
3.制作、运输、安装
	m2
	1.1

	39
	011201001004
	墙、柱面一般抹灰
	[项目特征 ]
1.100型墙固、界面剂粉刷加固底层
2.轻质石膏冲筋、找平
3.腻子二遍 、多乐士净味乳胶漆二遍
[工作内容 ]
1.基层清底、墙固、界面剂粉刷加固底层
2.石膏冲筋、找平
3.刮腻子二遍、喷乳胶漆二遍
4.材料运输、施工
	m2
	1.1

	
	
	大厅E立面
	
	
	

	40
	01B009
	定制金属浮雕
	[ 项目特征]
1.设计、定制画面
2.浮雕墙、文化墙高3050mm*宽8500mm*后300mm
3.铸铜工艺
4.安装预埋件预埋（墙体内预埋金属挂件）
5.双筋多层ENF级环保实木板材造型边框（宽280mm*长8500mm）
6.两侧两块水晶屏风设计、安装（宽1200mm*高3050mm）
7.3盏射灯打光
[工作内容 ]
1.基层清底、粉刷石膏找平、刮腻子、乳胶漆
2.设计、雕刻浮雕墙
3.预埋件墙体内预埋
4.实木造型边框加工
5.屏风制作安装
6.制作、运输、安装
	m2
	25.93

	41
	01B008
	定制屏风
	[ 项目特征]
1.造型设计、定制画面
2.两块屏风宽1200mm*高3050mm
3.铝体结构
[工作内容 ]
1.款式定制
2.预埋件铺设
3.制作、运输、安装
	套
	3

	42
	011205001007
	墙、柱面装饰板
	[项目特征 ]
1.轻钢龙骨110系列间距600 mm,
2.基 层18mm防火阻燃板 ，面层长城板
[工作内容 ]
1.基层清底、粉刷石膏找平、刮腻子、乳胶漆
2.轻钢龙骨制作框架
3.制作、运输、安装
	m2
	1.1

	43
	011201001005
	墙、柱面一般抹灰
	[项目特征 ]
1.100型墙固、界面剂粉刷加固底层
2.轻质石膏冲筋、找平
3.腻子二遍 、多乐士净味乳胶漆二遍
[工作内容 ]
1.基层清底、墙固、界面剂粉刷加固底层
2.石膏冲筋、找平
3.刮腻子二遍、喷乳胶漆二遍
4.材料运输、施工
	m2
	1.1

	
	
	大厅F立面
	
	
	

	44
	01B011
	定制展示墙
	[项目特征 ]
1.根据要求定制 展示墙内容
2.含艺术字
3.亚克力画面宽7000mm*高1800mm
4.底层找平、腻子三遍 ，乳 胶漆三遍（高3050mm*宽9500mm）
[工作内容 ]
基层清底、粉刷石膏找平、刮腻子、乳胶漆
1.设计、安装文化墙内容
2.预埋件墙体内预埋
3.制作、运输、安装
	套
	1

	45
	011205001008
	墙、柱面装饰板
	[项目特征 ]
1.轻钢龙骨110系列间距600 mm,
2.基 层18mm防火阻燃板 ，面层长城板
[工作内容 ]
1.基层清底、粉刷石膏找平、刮腻子、乳胶漆
2.轻钢龙骨制作框架
3.制作、运输、安装
	m2
	1.1

	46
	010801001002
	定制门
	[项目特征 ]
1.定制、加工娱乐间专用款式合金门
2.门洞口尺寸:900mm*2200mm
[工作内容 ]
1.制作、运输、安装
2.五金安装
	m2
	1.98

	47
	011403001005
	抹灰面油漆
	[项目特征 ]
1.100型墙固、界面剂粉刷加固底层
2.轻质石膏冲筋、找平
3.腻子三遍 、多乐士净味乳胶漆三遍
[工作内容 ]
1.基层清底、墙固、界面剂粉刷加固底层
2.石膏冲筋、找平
3.刮腻子三遍、喷乳胶漆三遍
4.材料运输、施工
	m2
	26.52

	48
	011201001006
	墙、柱面一般抹灰
	[项目特征 ]
1.100型墙固、界面剂粉刷加固底层
2.轻质石膏冲筋、找平
3.腻子二遍 、多乐士净味乳胶漆二遍
[工作内容 ]
1.基层清底、墙固、界面剂粉刷加固底层
2.石膏冲筋、找平
3.刮腻子二遍、喷乳胶漆二遍
4.材料运输、施工
	m2
	27.62

	
	
	大厅G立面
	
	
	


	49
	010801001003
	隐形门
	[项目特征 ]
1.楼道轻钢龙骨110系列宽2140mm*高3000mm隐形门框架门洞
2.双面石膏板找平、刮腻子三遍、喷乳胶漆三遍
3.定制精品烤树皮实木门宽1500mm*高2200mm与墙体同色（隐形）
4.专用隐形门合页
[工作内容 ]
1.轻钢龙骨制作加工隐形门框架门洞
2.定做超大隐形
3.制作、运输、安装
	m2
	6.42

	
	
	网吧立面
	
	
	

	50
	010801001004
	定制门
	[项目特征 ]
1.定制钢木门
2.门洞口尺寸:90 0*2200
[工作内容 ]
1.门制作、运输、安装
2.五金安装
	m2
	1.98

	51
	011205001009
	网吧造型背景墙�
	[项目特征 ]
1.底层找平、腻子三遍 ，特调制蓝色乳胶漆三遍（高2800mm*宽1730mm）
2.设计、定制画面
3.12D炫光墙布
3.无缝12D凹凸感材质
4.造型墙内线性灯
[工作内容 ]
1.基层清底、粉刷石膏找平、刮腻子、乳胶漆
2.设计、安装造型墙画面内容
3.制作、运输、安装
	m2
	48.38

	52
	011201001007
	墙、柱面一般抹灰
	[项目特征 ]
1.100型墙固、界面剂粉刷加固底层
2.轻质石膏冲筋、找平
3.腻子二遍 、多乐士净味乳胶漆二遍
[工作内容 ]
1.基层清底、墙固、界面剂粉刷加固底层
2.石膏冲筋、找平
3.刮腻子二遍、喷乳胶漆二遍
4.材料运输、施工
	m2
	48.38

	
	
	大厅H立面
	
	
	

	53
	01B010
	置物架
	[项目特征 ]
1.烤漆实木板加工
2.不规则造型制作
[工作内容 ]
1.基层清底、粉刷石膏找平、刮腻子、乳胶漆
2.制作、运输、安装
	个
	1

	54
	011403001006
	抹灰面油漆
	[项目特征 ]
1.100型墙固、界面剂粉刷加固底层
2.轻质石膏冲筋、找平
3.腻子三遍 、多乐士净味乳胶漆三遍
[工作内容 ]
1.基层清底、墙固、界面剂粉刷加固底层
2.石膏冲筋、找平
3.刮腻子三遍、喷乳胶漆三遍
4.材料运输、施工
	m2
	40.26

	55
	011403001009
	照片墙
	[项目特征 ]
1.根据要求定制照片墙内容
2.含艺术字
3.亚克力画面宽6500mm*高1850mm
4.底层找平、腻子三遍 ，乳 胶漆三遍（高3050mm*宽9500mm）
[工作内容 ]
1.基层清底、粉刷石膏找平、刮腻子、乳胶漆
2.设计、安装照片墙内容
3.预埋件墙体内预埋
4.制作、运输、安装
	m2
	12.03

	56
	011201001008
	墙、柱面一般抹灰
	[项目特征 ]
1.100型墙固、界面剂粉刷加固底层
2.轻质石膏冲筋、找平
3.腻子二遍 、多乐士净味乳胶漆二遍
[工作内容 ]
1.基层清底、墙固、界面剂粉刷加固底层
2.石膏冲筋、找平
3.刮腻子二遍、喷乳胶漆二遍
4.材料运输、施工
	m2
	40.26

	
	
	大厅I立面
	
	
	

	57
	01B012
	置物架
	[项目特征 ]
1.烤漆实木板加工
2.不规则造型制作
[工作内容 ]
1.基层清底、粉刷石膏找平、刮腻子、乳胶漆
2.制作、运输、安装
	个
	1

	58
	011403001007
	抹灰面油漆
	[项目特征 ]
1.100型墙固、界面剂粉刷加固底层
2.轻质石膏冲筋、找平
3.腻子三遍 、多乐士净味乳胶漆三遍
[工作内容 ]
1.基层清底、墙固、界面剂粉刷加固底层
2.石膏冲筋、找平
3.刮腻子三遍、喷乳胶漆三遍
4.材料运输、施工
	m2
	24.26

	59
	01B013
	定制柜
	[项目特征 ]
1.环保实木材质
2.板材厚度20mm
3.双筋多层ENF级环保实木板材
4.背板与柜体材料相同
5.灯槽尺寸宽20mm*深10mm
[工作内容 ]
1.设计、实木加工
2.制作、运输、安装
3.基层清底、粉刷石膏找平、刮腻子、乳胶漆
4..柜边加工格栅板造型
5.柜体每层板材开凹槽布置灯带
	m2
	12.23

	60
	011504001001
	暖气罩
	[项目特征 ]
1.轻钢龙骨110系列间距400 mm框架,
2.基 层18mm防火阻燃板 ，面层双筋多层ENF级环保实木板材3.尺寸长5600mm*高700mm
4.合金百叶散热片2片：1600mm*600mm
[工作内容 ]
1.基层清底、粉刷石膏找平、刮腻子、乳胶漆
2.轻钢龙骨制作框架
3.制作、运输、安装
	m2
	3.89

	61
	010809001001
	窗台板
	[项目特征 ]
1.加宽大理石：石材
2.5600mm*350mm
[工作内容 ]
1制作、运输、安装
	m2
	1.95

	62
	011201001009
	墙、柱面一般抹灰
	[项目特征 ]
1.100型墙固、界面剂粉刷加固底层
2.轻质石膏冲筋、找平
3.腻子二遍 、多乐士净味乳胶漆二遍
[工作内容 ]
1.基层清底、墙固、界面剂粉刷加固底层
2.石膏冲筋、找平
3.刮腻子二遍、喷乳胶漆二遍
4.材料运输、施工
	m2
	36.49

	
	
	大厅J立面
	
	
	

	63
	011403001008
	抹灰面油漆
	[项目特征 ]
1.100型墙固、界面剂粉刷加固底层
2.轻质石膏冲筋、找平
3.腻子三遍 、多乐士净味乳胶漆三遍
[工作内容 ]
1.基层清底、墙固、界面剂粉刷加固底层
2.石膏冲筋、找平
3.刮腻子三遍、喷乳胶漆三遍
4.材料运输、施工
	m2
	3.83

	64
	011504001002
	暖气罩
	[项目特征 ]
1.轻钢龙骨110系列间距400 mm框架,
2.基 层18mm防火阻燃板 ，面层双筋多层ENF级环保实木板材
3.尺寸长5600mm*高700mm
4.合金百叶散热片2片：1600mm*600mm
[工作内容 ]
1.基层清底、粉刷石膏找平、刮腻子、乳胶漆
2.轻钢龙骨制作框架
3.制作、运输、安装
	m2
	4.49

	65
	010809001002
	窗台板
	[项目特征 ]
1.加宽大理石：石材
2.5600mm*350mm
[工作内容 ]
1.制作、运输、安装
	m2
	0.5

	66
	011201001010
	墙、柱面一般抹灰
	[项目特征 ]
1.100型墙固、界面剂粉刷加固底层
2.轻质石膏冲筋、找平
3.腻子二遍 、多乐士净味乳胶漆二遍
[工作内容 ]
1.基层清底、墙固、界面剂粉刷加固底层
2.石膏冲筋、找平
3.刮腻子二遍、喷乳胶漆二遍
4.材料运输、施工
	m2
	3.83

	二、电气安装工程

	
	
	电气
	
	
	

	1
	030413003001
	荧光灯
	1.名称:暗藏灯带
	m
	25.2

	2
	030413002001
	装饰灯
	1.名称:暗藏筒灯
	套
	32

	3
	030413003003
	荧光灯
	1.名称:网吧异型灯
	套
	7

	4
	030413003004
	荧光灯
	1.名称:线型灯
	套
	16

	5
	030413003005
	荧光灯
	1.名称:长条灯
	套
	20

	6
	030413003006
	荧光灯
	1.名称:台球专用灯
	套
	1

	7
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:单联单控开关
	套
	1

	8
	030413012002
	开关、按钮
	1.名称:双联单控开关
	套
	1

	9
	030413012003
	开关、按钮
	1.名称:双联双控开关
	套
	3

	10
	030413013003
	插座
	1.名称:强电插座
	套
	22

	11
	030413013002
	插座
	1.名称:强电UPS插座
	套
	6

	12
	030111005001
	附属设备
	1.名称:电脑机箱
	台
	1

	13
	030412005001
	接线盒
	1.名称:接线盒
	个
	65

	14
	030412001001
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:DN20
	m
	320

	15
	030412003001
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-2.5mm2
	m
	480

	16
	030412003002
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-4mm2
	m
	360

	
	
	弱电
	
	
	

	17
	030502002001
	弱电插座
	1.名称:弱电网线口
	个
	3

	18
	030412005002
	接线盒
	1.名称:接线盒
	个
	3

	19
	030607001001
	钢管
	1.名称:钢管
2.规格:G50
	m
	4.85

	20
	030502003001
	双绞线缆
	1.名称:六类非屏蔽网线
2.类别:CAT-6
	m
	6.35

	21
	BB017
	原电路管线拆除
	
	m2
	209.32

	22
	BB043
	消防应急灯、监控、烟感器等装修需拆卸，装修完后重新安装
	
	项
	1

	三、采暖燃气工程

	1
	031004002001
	钢制散热器
	1.型号:钢制暖气片
2.规格:20柱
3.安装散热器
	组
	10

	2
	031004002002
	钢制散热器
	1.型号:钢制暖气片
2.规格:20柱
3.拆除散热器
	组
	10

	3
	031002001001
	阀门
	1.名称:截止阀
2.规格:DN25
3.安装阀门
	个
	20

	4
	031002001002
	阀门
	1.名称:截止阀
2.规格:DN25
3.拆除阀门
	个
	20

	5
	031001002001
	钢管
	1.名称:焊接钢管
2.规格:DN25
3.安装钢管
	m
	85

	6
	031001002002
	钢管
	1.名称:焊接钢管
2.规格:DN25
3.拆除钢管
	m
	85

	7
	BB047
	原有水路改装、封堵
	
	项
	1

	8
	BB048
	拆卸原来安装空调，施工完成后重修安装空调
	
	项
	1

	9
	BB049
	拆除暖气片
	
	项
	1


