工程量清单：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	临时抢修
	
	
	

	1
	040504001001
	砌筑检查井（含铸铁井盖）
1.砖墙圆形检查井
2.尺寸：h=2.0m,d=1.5m
	
	座
	1

	2
	040504001002
	砌筑检查井（不含铸铁井盖）
1.砖墙圆形检查井
2.尺寸：h=2.0m,d=1.5m
	
	座
	1

	3
	040501005001
	塑料管
1.DN1000钢带增强双壁波纹管（12.5KN/m）
	
	m
	20

	
	
	箱涵
	
	
	

	4
	040303001005
	混凝土垫层
1.C20混凝土垫层
	
	m3
	21

	5
	040306003001
	箱涵底板
1.C30混凝土
	
	m3
	27.9

	6
	040306004001
	箱涵侧墙
1.C30混凝土
	
	m3
	29.88

	7
	040306005001
	箱涵顶板
1.C30混凝土
	
	m3
	27.9

	8
	040901001001
	构件钢筋
1.HRBF400
	
	t
	12.901

	9
	040402018001
	变形缝
1.伸缩缝：沥青麻絮
	
	m2
	17.93

	
	
	排洪渠
	
	
	

	10
	040303001004
	混凝土垫层
1.C20混凝土垫层
	
	m3
	30.1

	11
	040306003002
	箱涵底板
1.C30混凝土
	
	m3
	39.99

	12
	040306004002
	箱涵侧墙
1.C30混凝土
	
	m3
	55.47

	13
	040901001002
	构件钢筋
1.HRBF400
	
	t
	14.96

	
	
	6.2米深收水井
	
	
	

	14
	040303001001
	混凝土垫层
1.C20混凝土垫层
	
	m3
	2.3

	15
	040303002001
	混凝土基础
1.C30防水混凝土底板
	
	m3
	10.58

	16
	040303015001
	混凝土挡墙墙身
1.C30防水混凝土墙身
	
	m3
	26.93

	17
	040303013001
	混凝土板梁
1.C30防水混凝土顶板
	
	m3
	3.89

	18
	040901001003
	构件钢筋
	
	t
	5.349

	19
	040901009001
	预埋铁件
	1.材料种类:爬梯
	t
	0.11

	
	
	4米深收水井
	
	
	

	20
	040303001002
	混凝土垫层
1.C20混凝土垫层
	
	m3
	2.18

	21
	040303002002
	混凝土基础
1.C30防水混凝土底板
	
	m3
	6

	22
	040303015002
	混凝土挡墙墙身
1.C30防水混凝土墙身
	
	m3
	16.88

	23
	040901001004
	构件钢筋
	
	t
	2.328

	24
	040901009002
	预埋铁件
	1.材料种类:爬梯
	t
	0.06

	
	
	泄水井
	
	
	

	25
	040303015003
	混凝土挡墙墙身
1.C30防水混凝土墙身
	
	m3
	2.28

	26
	040901001005
	构件钢筋
	
	t
	0.596

	27
	011503001001
	不锈钢栏杆
1.铸钢护栏
2.尺寸1.6m*0.9m
3.刷防锈底漆及面漆
	
	m
	16

	
	
	挡水墙
	
	
	

	28
	040303015004
	混凝土挡墙墙身
1.C30毛石混凝土墙
	
	m3
	104.5

	
	
	消力池
	
	
	

	29
	040303015007
	混凝土挡墙墙身
1.C30混凝土墙身
	
	m3
	3.72

	
	
	边沟
	
	
	

	30
	040303002003
	混凝土基础、
1.C30混凝土基础
	
	m3
	8.25

	31
	040303015006
	混凝土挡墙墙身
1.C30混凝土边沟
	
	m3
	9

	32
	040901001006
	构件钢筋
	
	t
	0.892

	
	
	长城墙
	
	
	

	33
	040305004001
	砖砌体
1.砖砌长城墙
	
	m3
	15.9

	34
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
1.2cm厚M10水泥砂浆抹面
	
	m2
	88.2

	35
	011404001001
	墙面喷刷涂料
1.丙烯酸涂料
	
	m2
	88.2

	36
	040305001001
	垫层
1.3:7灰土垫层
	
	m3
	3

	
	
	维修污水管
	
	
	

	37
	040501001001
	混凝土管
1.III DN1000mm钢筋混凝土圆管，承插式
	
	m
	10

	
	
	恢复绿化
	
	
	

	38
	050103009002
	栽植花卉
1.种类:八宝景天
2.单位面积株数:50株/平方米
	
	m2
	480

	
	
	拆除工程
	
	
	

	39
	041001006001
	拆除管道
1.材质:破除混凝土圆管，旧排洪穿路管
	
	m
	30

	40
	041001006002
	拆除管道
1.拆除波纹管
	
	m
	43

	
	
	破除恢复五陈路道路
	
	
	

	41
	040203006001
	沥青混凝土
1.粒式改性沥青混凝土上面层厚5cm（SBS AC-13）
	
	m2
	449

	42
	040203004001
	粘层
1.洒粘层油0.5kg/m2
	
	m2
	449

	43
	040203006002
	沥青混凝土
1.中粒式沥青混凝土上面层厚7cm（AC-20）
	
	m2
	449

	44
	040203003001
	透层
1.透层0.5kg/m2
	
	m2
	449

	45
	040203005001
	封层
1.封层（同步碎石）1.0kg/m2
	
	m2
	449

	46
	040202014001
	水泥稳定碎(砾)石
1.18厚水泥稳定碎石上基层
	
	m2
	461.47

	47
	040202014002
	水泥稳定碎(砾)石
1.18厚水泥稳定碎石下基层
	
	m2
	473.94

	48
	ab002
	玻纤格栅
	
	m2
	81

	
	
	施工区北侧路面破除恢复
	
	
	

	49
	040203006003
	沥青混凝土
1.细粒式改性沥青混凝土上面层厚5cm（SBS AC-13）
	
	m2
	474

	50
	040203004002
	粘层
1.洒粘层油0.5kg/m2
	
	m2
	474

	51
	040203006004
	沥青混凝土
1.中粒式沥青混凝土上面层厚7cm（AC-20）
	
	m2
	474

	52
	040203005004
	封层
1.封层（同步碎石）1.0kg/m2
	
	m2
	474

	53
	040203003002
	透层
	
	m2
	474

	54
	040202016001
	水泥混凝土基层
1.C30混凝土找平层厚5cm
	
	m2
	474

	
	
	施工区南侧路面破除恢复
	
	
	

	55
	040203006005
	沥青混凝土
1.细粒式改性沥青混凝土上面层厚5cm（SBS AC-13）
	
	m2
	265

	56
	040203004003
	粘层
1.洒粘层油0.5kg/m2
	
	m2
	265

	57
	040203006006
	沥青混凝土
1.中粒式沥青混凝土上面层厚7cm（AC-20）
	
	m2
	265

	58
	040203003003
	透层
	
	m2
	265

	59
	040203003005
	透层
1.透层0.5kg/m2
	
	m2
	265

	60
	040203005005
	封层
1.封层（同步碎石）1.0kg/m2
	
	m2
	265

	
	
	破除恢复人行道
	
	
	

	61
	040204001001
	人行道块料铺设
1.30*15*6cm透水砖
	
	m2
	20

	62
	040202016002
	水泥混凝土基层
1.15cm厚C20混凝土垫层
	
	m2
	20

	63
	041001002001
	拆除人行道
1.拆除透水砖地面
	
	m2
	20

	64
	
	级配碎石垫层
	
	m3
	346.204

	65
	
	收水井挖土方
	
	m3
	124.51

	66
	
	挡水墙基坑挖石方
	
	m3
	98.3

	67
	
	基坑及墙背回填土，人工
	
	m3
	10.8

	68
	
	塌陷区域回填土方
	
	m3
	3360

	69
	
	箱涵及排洪渠段挖土方
	
	m3
	1867

	70
	
	破除钢筋混凝土旧井
	
	个
	2

	71
	
	破除旧穿路管混凝土管基
	
	m3
	160

	72
	
	破除旧混凝土边沟
	
	m3
	17.4

	73
	
	破除沥青混凝土面层
	
	m3
	142.56

	74
	
	破除路面基层
	
	m3
	292.36

	75
	
	人工防汛沙袋
	
	个
	6500

	76
	
	种植土换填
	
	m3
	1848

	77
	
	成品钢格板
1.尺寸1.6m*0.9m
	
	m2
	1.44

	78
	
	拆除检查井
	
	座
	2


