**第四章 采购内容及技术要求**

**一、采购内容**

工程名称：白马河路雨水泵站及白马河路雨水管网清淤项目

工程地点：采购人指定地点

工期：自合同签订之日起30日历天。

工程概况：该工程全长约为1659米。管径2.6m为1486米，管涵4.5\*1.3m为104米，管径2dn2m为69米。雨水井30座，需要雨水管清淤以及管道井的垃圾清理干净。污水淤泥垃圾抽出及施工过程中产生的污水排放至指定地点，集中处理，淤泥使用真空吸污车清运至指定地点。管底使用人工配合高压水车冲洗干净。冲洗的淤泥污水使用真空吸污车清运至指定地点。工程量最终以现场实际发生为准，按照相关要求对本管道内进行专业清淤作业。

**二、质量验收标准：合格**

**三、商务要求：**

1.付款方式：根据采购人出具的项目清单内任务要求启动清淤工作，费用以清单中载明的实际完成工作量经财政投资评审后根据审定金额据实结算。

2.结算方式：采取银行转账方式支付。付款前，中标单位须按照采购人要求提供等额发票。