**第二次谈判报价表**

**一、开标一览表**

项目编号：YLCG2024-172J

项目名称：五楼院史馆提升改造工程货物采购项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 内容 | 交货期 |
| 谈判报价 | 小写：221000.00元  大写：贰拾贰万壹仟元整  单位：元 | 在合同签订生效之日起 15 天内交货到甲方指定地点， 随即在 15 日内全部完成安装调试验收合格交付使用。 |



供应商名称（盖章） 陕西跃鹏广告文化传媒有限公司

2025年1月23日

**备注：** 1、“谈判报价 ”为总价。谈判报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、 间接费、 利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定 责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、 以上费用均为含税价格。

**二、分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | | **品牌** | **规格型号** | **生产厂家** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 1 | 神木检察赋提升 | 造型背景板 | 海佳彩亮 | 拆除原有造型，40方管搭建背墙，展层木工板，表面铝塑板贴图，装U型型材灯槽。 | 陕西跃鹏广告文化传媒有限公司 | ㎡ | 15.5 | 400 | 6200 |  |
| 2 | LED屏（3520\*1920） | 海佳彩亮 | 灯珠间距P1.86 1.像素间距 P1.86±0.05mm  2.分辨率3520\*1920， 3. 寿命典型值≥100000 小时 4. PCB 阻燃 等级通过 UL94 V-0 等级要求 5.产品防尘等级满足IP6X 防护等级 6. 支持一键调节亮、暗线功能 7. 亮度 ≥1500cd/㎡ 8.色温可调范围：≥1000k~20000k，并可自 定义色温值。 9. 对比度 10000:1☆ 10.视角：水平视角 160 °, 垂直视角160 ° 11. 刷新频率≥3840HZ 12. 换帧频率：≤50&60HZ 12.模组亮度均匀性≥98% 13.平均功耗150W/㎡ 峰值功耗400W/㎡ 14.产品满足盐雾10 级要求 15.工作温度范围-30℃到 50℃,在 40℃ 80%RH 恒定湿热环境下，工作正常。 16.图像处理：具有 降噪、增强、运动补偿处理功能。 17.抗紫外 UV 辐射达 到 5 级或以上。 18. 光生物安全：无危害。19.显示屏具 有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电功能 | 福建省海佳股份有限公司 | ㎡ | 6.8 | 8000 | 54400 |  |
| 3 | 电源 | 国标 | 5 根网线，2 组 2.5 平方线缆 | 国标 | 套 | 1 | 2800 | 2800 |  |
| 4 | 音箱 | 香港声汇 | 主要功能特点： 1.阵列声柱扬声器采用流线型设计，外形美观实用，适合各种建筑空间扩声，音质优美动听。 2.声柱扬声器采用复合材料箱体，坚固耐用。 3.前方的圆形波导孔与箱体的阻尼口形成一个独特的低 频心型扩散，高音清脆悦耳，音色表现自然厚实，低音 饱满。 4.用于中小型视频会议室、数字法庭、会议中心、报告 厅、阶梯教室等语言类扩声系统，教堂、博物馆、交通 枢纽、广场公共区域等各种建筑空间的背景音乐系统。 5.解决传统会议室扬声器体积过大，壁挂在墙上而不美 观的问题。 主要技术参数： 驱动单元： ≥4x3"铁氧体单元； 额定阻抗： ≥8 Ω ; 额定功率：100W（350W，PEAK） | 香港声汇 | 套 | 1 | 1800 | 1800 |  |
| 5 | 窑洞造型改造 | 跃鹏 | 木工基础、铝塑板造型、10亚克力立体字，暗藏灯带 | 陕西跃鹏广告文化传媒有限公司 | ㎡ | 5.5 | 680 | 3740 |  |
| 6 | 入口诗句 | 跃鹏 | 15亚克力烤漆立体字 | 陕西跃鹏广告文化传媒有限公司 | cm | 286 | 7 | 2002 |  |
| 6 | 入口顶部党徽灯光提升 | 跃鹏 | 党徽需要灯光处理，提升展示效果 | 陕西跃鹏广告文化传媒有限公司 | 项 | 1 | 400 | 400 |  |
| 7 | 表彰奖励情况提升 | 造型背景板改造 | 跃鹏 | 原基础墙增加造型展示，木工造型，表面石膏板基层，批腻子两遍，打麿，轩绒布写真画面，10PVC烤漆板UV | 陕西跃鹏广告文化传媒有限公司 | ㎡ | 18.5 | 280 | 5180 |  |
|  | 造型展台 | 跃鹏 | 木工造型烤漆面，10mm钢化玻璃罩 | 陕西跃鹏广告文化传媒有限公司 | m | 5 | 300 | 1500 |  |
| 8 | 投影机+数字动画内容 | 乐尔丽RL-S5U | 产品类型: 1920X1200p, 5300Lm 基本规格 显示系统:DLP 分辨率:0.65" S600 DC3, 1920x1080  亮度:5300 流明 ANSI 对比度: 100000:1 图像尺寸:80" ~150" 缩放比例:固定 光源类型:激光 功耗：480W 待机功耗：0.5W | 深圳市乐尔丽科技有限公司 | 台 | 3 | 22800 | 68400 |  |
|  | 投影机吊架 | 跃鹏 | 加厚吊架 | 陕西跃鹏广告文化传媒有限公司 | 只 | 3 | 0 | 0 |  |
| 9 | 融合软件 | 中赢 | 定制软件 | 深圳市中赢智影科技有限公司 | 套 | 3 | 1620 | 4860 |  |
|  | 雷达 | 中赢 | 探测范围 0.1-5m @ 90%反射率 0.1-5m @ 10%反射率 扫描范围 270 ° , 点云数据合并 1/2/4/8 点 ，扫描帧率 10-30 Hz 最小角分辨率 0.08 °功耗2.5 W 数据传输 接口 Ethernet 100BASE-TX 启动时间≤10 s，振动测试 10-55Hz，振幅 0.75mm，XYZ 三轴向，每轴 2 小时； 50-200Hz，196m/s2(20G)，扫频速度 2min/循环， XYZ 三轴向，每轴 2 小时，防护等级 IP65 | 深圳市中赢智影科技有限公司 | 套 | 1 | 7000 | 7000 |  |
| 10 | 音箱 | JUSBE 佳比GL-320T | 主要功能特点： 1、室内高档天花喇叭，同轴高音设计，高音辐射角度可 调，音质清晰明亮；2、采用 ABS 塑料盆架，铝质网罩，螺丝紧固安装系统， 安全牢靠； 产品技术参数： 3、额定功率：20W； 4、最大功率：40W； 5、灵敏度（ 1m,1W)：91dB； 6、最大声压级(1m)：104dB； 7、频率响应：80~18000Hz | 广州佳比亚电子科技有限公司 | 套 | 1 | 800 | 800 |  |
| 11 | 拆除书架+修补地面顶面 | 跃鹏 | 清理建筑垃圾，修补木地板、地面石膏板及顶部天花软 膜。 | 陕西跃鹏广告文化传媒有限公司 | 套 | 1 | 1200 | 1200 |  |
| 12 | 案件办理情况一览表区 | 造型背景板改造 | 跃鹏 | 木工造型，表面石膏板基层，批腻子两遍，打麿，轩绒 布写真画面，10PVC 烤漆板 UV | 陕西跃鹏广告文化传媒有限公司 | ㎡ | 7 | 300 | 2100 |  |
|  | 85寸液晶屏 | 合视达 | 尺寸85 寸 | 河南合视达科技有限公司 | ㎡ | 1 | 7000 | 7000 |  |
| 13 | 造型展台 | 跃鹏 | 木工造型烤漆面， 10mm 钢化玻璃罩 | 陕西跃鹏广告文化传媒有限公司 | m | 2.5 | 350 | 875 |  |
| 14 | 神木行政区划图造型 | 神木行政区划图造型展台 | 跃鹏 | 木工造型地台烤漆面、暗藏灯带（地台尺寸 1700mm\*1700mm\*600mm） | 陕西跃鹏广告文化传媒有限公司 | 项 | 1 | 7000 | 7000 |  |
| 15 | 数字投影、动态数字内容 | 乐尔丽RL-S5U | 产品类型: 1920X1200p, 5300Lm 基本规格 显示系统:DLP 分辨率: 0.65" S600 DC3, 1920x1080  亮度:5300 流明 ANSI 对比度: 100000:1 图像尺寸:80" ~150" 缩放比例:固定 光源类型:激光 功耗：480W 待机功耗： 0.5W | 深圳市乐尔丽科技有限公司 | 套 | 1 | 24000 | 24000 |  |
|  | 投影机吊架 | 跃鹏 | 加厚吊架 | 陕西跃鹏广告文化传媒有限公司 | 只 | 1 | 0 | 0 |  |
| 16 | 隔空互动 | 中赢 | ★4 点快速校准，调试非常方便，无需安装各类插件， 一键切换接口。 ★支持任意水平面或者有角度的水平面，或者不规则的 平面上实现多点触控。 ★将任意大小的矩形转换成多点触控区域，实现用户与 影像的触控互动。 ★可达到隔空触屏的效果，形成与屏幕内容的互动 ★可串联多个雷达，实现立体空间的触控互动。 ★可以模拟鼠标操作，可以通过 TUIO 协议操控，可以通 过 UDP 协议操作，可以同时多个点触控 | 深圳市中赢智影科技有限公司 | 套 | 1 | 5000 | 5000 |  |
| 17 | 音箱 | JUSBE 佳比GL-320T | 主要功能特点： 1、室内高档天花喇叭，同轴高音设计，高音辐射角度可 调，音质清晰明亮；2、采用 ABS 塑料盆架，铝质网罩，螺丝紧固安装系统， 安全牢靠； 产品技术参数： 3、额定功率：20W； 4、最大功率：40W； 5、灵敏度（ 1m,1W)：91dB； 6、最大声压级(1m)：104dB； 7、频率响应：80~18000Hz | 广州佳比亚电子科技有限公司 | 套 | 1 | 743 | 743 |  |
| 18 | 强弱电 | 灯光提升 | 跃鹏 | 原有筒灯改为射灯41个，更换原轨道射灯10组，强弱电走线等 | 陕西跃鹏广告文化传媒有限公司 | 项 | 1 | 14000 | 14000 |  |
|  | **合计** |  |  |  |  |  |  |  | 221000 |  |
| 投标报价 | | | 小写：221000.00元  大写：贰拾贰万壹仟元整  单位：元 | | | | | | | |

备注： 1、本表“谈判报价 ”金额应与“开标一览表 ” 中的“谈判报价 ”一致；

2、本表为样表，仅供参考，**供应商根据项目实际需求进行填写**。



供应商名称（盖章） 陕西跃鹏广告文化传媒有限公司

2025年1月23日