技术、服务标准和要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 一、改造提升内容   1. 拆除房间内墙体及门洞；拆除原地面塑胶地板及踢脚线；拆除原有铝板吊顶及墙面医用洁净板；拆除卫生间洁具、墙地面瓷砖及铝扣板吊顶； 2. 地面新做自流平铺贴2.0厚医用抗菌塑胶地面； 3. 顶面新做铝板吊顶； 4. 墙面新做医用洁净板，黑色不锈钢踢脚线，定制家具、茶几、陪护椅等； 5. 拆除原有照明灯具、开关、插座、管线及网线，新作照明灯具、开关、插座、管线及网线改造； 6. 新增直饮水机给水管；新做综合医疗带及医疗气体改造； 7. 增加洗手台、感应洗手盆及给排水改造；空调回水管、消防喷淋改造； 8. 卫生间重新装修；   9、未尽事宜以工程量清单、图纸为准。 |
| 2 |  | 二、主要材料品牌参考表：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **序号** | **名称** | **建议参考品牌** | |  | 电线电缆 | 江苏上上、江苏远东、宝胜 | |  | 开关插座 | ABB、施耐德、西门子 | |  | 卫生洁具 | 科勒、toto、高仪（杜拉维特） | |  | 防水材料 | **西卡 德高 东方雨虹** | |  | 灯具 | 雷士、飞利浦、欧普 | |  | 上水不锈钢管 | 金洋、泰丰桥、秦西盟 | |  | 下水材料柔性铸铁管 | 新兴铸管 穆松桥 泫氏 | |  | 网络插座 | 施耐德 、西门子、ABB 罗格朗 | |  | 网线 | 康普 泛达 西蒙 | |  | 医用抗菌塑胶地面 | 洁福、得嘉、LG、盟多 | |  | 医疗洁净板 | 万事达洁净 协多利 林森净化 | |  | 医疗带 | 港通 晴阳 宇峰 | |  | 铝板 | 可耐福 杰科 西飞 | |  | 浴霸 | 飞利浦、奥普、欧普 | |  | 瓷砖 | 马可波罗，诺贝尔，东鹏 | |  | 墙面漆 | 立邦，多乐士，三棵树 | |  | 石膏板 | 可耐福、泰山、龙牌 | |  | 轻钢龙骨 | 龙牌、北新、冀龙 | |  | 阻燃免漆一体板柜体 | 卡诺亚 索菲亚 尚品宅配 | |  | 智能马桶 | 科勒、toto、高仪（杜拉维特） | |  | 洗澡折叠椅 | 爱护佳 扶佑 美瑞德 | |  | 浴室镜 | 科勒、toto、箭牌 | |  | 加热毛巾架 | 科勒、toto、箭牌 | |  | 陪护椅 | 爱陪 美陪 花粉云 嘉护 | |  | 智能窗帘 | 科思顿 杜亚 米家 | |  | 不锈钢踢脚线 | 天时雅铝业、苏洛克、卡西朗、贝安象 | |  | 不锈钢扶手 | 蓝品盾 中扶实业 赫轩 | |  | 成品时钟 | 通用品牌 | |  | 成品挂画 | 通用品牌 | |  | 星空射灯 | 通用品牌 | |  | 香氛系统 | 通用品牌 | | **备注：以上材料及品牌仅供参考，供应商需提供上述主要设备材料要求的同等质量品牌的产品，且需与现有系统兼容。** | | | |