|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 名称:风管式室内机 参数:额定制冷量KW：7.1-7.2KW；额定制热量KW：8-8.2KW；风量m3/min：8.5-21.7；噪音dB：28-41；电源：220V；重量Kg：22.5-33；制冷剂连接管径直径mm：液管（6.35-9.53），气管（12.7-15.88） 备注：含安装调试，含辅材，辅材包含：高低压铜管外敷15mm厚难燃B1级橡塑材料保温绝热保护层、冷凝水管外敷15mm厚的难燃B1级橡塑材料保温绝热保护层、内外机电源通讯线及配管、层配电箱至设备供电电缆（含走廊电路）及配管、静压箱定做、橡塑保温软管。 | 台 | 9 |
| 2 | 名称:四面出风嵌入式室内机 参数:额定制冷量KW：12-12.5KW；额定制热量KW：13.2-16KW；风量m3/min：18.3-33；噪音dB：39-52；电源：220V；重量Kg：26-28.5；制冷剂连接管径直径mm：液管（6.35-9.53），气管（12.7-15.88） 备注：含安装调试，含辅材，辅材包含：高低压铜管外敷15mm厚难燃B1级橡塑材料保温绝热保护层、冷凝水管外敷15mm厚的难燃B1级橡塑材料保温绝热保护层、内外机电源通讯线及配管、层配电箱至设备供电电缆（含走廊电路）及配管、内外机连接管路定做白色烤漆桥架敷设。 | 台 | 23 |
| 3 | 名称:风管式室内机 参数:额定制冷量KW：12-12.5KW；额定制热量KW：13.2-16KW；风量m3/min：19.5-35.5；噪音dB：31-46；电源：220V；重量Kg：39.5-53；制冷剂连接管径直径mm：液管（6.35-9.53），气管（12.7-15.88） 备注：含安装调试，含辅材，辅材包含：高低压铜管外敷15mm厚难燃B1级橡塑材料保温绝热保护层、冷凝水管外敷15mm厚的难燃B1级橡塑材料保温绝热保护层、内外机电源通讯线及配管、层配电箱至设备供电电缆（含走廊电路）及配管、静压箱定做、橡塑保温软管。 | 台 | 22 |
| 4 | 名称:四面出风嵌入式室内机 参数:额定制冷量KW：14-15.5KW；额定制热量KW：15.5-16KW；风量m3/min：18.3-36；噪音dB：39-51；电源：220V；重量Kg：26-28.5；制冷剂连接管径直径mm：液管（6.35-9.53），气管（12.7-15.88） 备注：含安装调试，含辅材，辅材包含：高低压铜管外敷15mm厚难燃B1级橡塑材料保温绝热保护层、冷凝水管外敷15mm厚的难燃B1级橡塑材料保温绝热保护层、内外机电源通讯线及配管、层配电箱至设备供电电缆（含走廊电路）及配管、内外机连接管路定做白色烤漆桥架敷设。 | 台 | 10 |
| 5 | 名称:风管式室内机 参数:额定制冷量KW：14-15.5KW；额定制热量KW：15.5-16KW；风量m3/min：24-39；噪音dB：34-48；电源：220V；重量Kg：41-54；制冷剂连接管径直径mm：液管（6.35-9.53），气管（12.7-15.88） 备注：含安装调试，含辅材，辅材包含：高低压铜管外敷15mm厚难燃B1级橡塑材料保温绝热保护层、冷凝水管外敷15mm厚的难燃B1级橡塑材料保温绝热保护层、内外机电源通讯线及配管、层配电箱至设备供电电缆（含走廊电路）及配管、静压箱定做、橡塑保温软管。 | 台 | 1 |
| 6 | 名称:室外机 参数:额定制冷量KW：7.2-8KW；额定制冷功率KW：2-3.2；额定制热量KW：8-9KW；额定制热功率KW：2.3-2.7；噪音dB：45-56；电源：220V；重量Kg：37.5-47；制冷剂连接管径直径mm：液管（6.35-9.53），气管（12.7-15.88） 备注：含安装调试，含辅材，辅材包含：高低压铜管外敷15mm厚难燃B1级橡塑材料保温绝热保护层、内外机电源通讯线及配管、层配电箱至设备供电电缆（含走廊电路）及配管。 | 台 | 9 |
| 7 | 名称:室外机 参数:额定制冷量KW：12-12.5KW；额定制冷功率KW：3.3-4.65；额定制热量KW：13.2-16KW；额定制热功率KW：3.6-4.9；噪音dB：45-62；电源：220V或380V；重量Kg：64-115；制冷剂连接管径直径mm：液管（6.35-9.53），气管（12.7-15.88） 备注：含安装调试，含辅材，辅材包含：高低压铜管外敷15mm厚难燃B1级橡塑材料保温绝热保护层、内外机电源通讯线及配管、层配电箱至设备供电电缆（含走廊电路）及配管。 | 台 | 45 |
| 8 | 名称:室外机 参数:额定制冷量KW：14.1-15.5KW；额定制冷功率KW：5-6.24；额定制热量KW：15.3-16KW；额定制热功率KW：3.8-4.9；噪音dB：48-60；电源：220V或380V；重量Kg：72-90；制冷剂连接管径直径mm：液管（6.35-9.53），气管（12.7-15.88） 备注：含安装调试，含辅材，辅材包含：高低压铜管外敷15mm厚难燃B1级橡塑材料保温绝热保护层、内外机电源通讯线及配管、层配电箱至设备供电电缆（含走廊电路）及配管。 | 台 | 11 |
| 9 | 名称:2匹壁挂式空调机 参数:制冷量kW:5-5.02;制冷功率kW:1.3-1.5;制热量kW:6.5-6.68;制热功率kW:1.8-2.14;电辅热KW:1.05-1.2 备注：含安装调试，含辅材，辅材包含：支架、高低压铜管外敷难燃B1级橡塑材料保温绝热保护层、内外机电源通讯线、32A漏电保护器、外机支架。 | 套 | 52 |
| 10 | 名称：配电箱 规格:600\*800\*200 备注：含每层空调设备断路器，含安装调试，含辅材，辅材包含：固定螺栓、电井内桥架。 | 台 | 5 |