**工程量清单：**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称：神木市金澜小区6#楼夜间景观提升改造工程 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 金澜小区6# |  |  |
| 1 | 030213003004 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X24DD[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 119 |
| 2 | 030213003006 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X24DD—0.5[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 25 |
| 3 | 030213003005 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X24DD—0.3[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 2 |
| 4 | 030213003001 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X12DD[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 274 |
| 5 | 030213003002 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X12DD—0.3[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 46 |
| 6 | 030213003003 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X12DD—0.5[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 82 |
| 7 | 030204018001 | 配电箱[项目特征]1.名称、型号:照明配电箱 | 台 | 1 |
|  |  | 2.规格:户外防雨箱，IP54 材质：304不锈钢材质 安装方式：抬高0.3米落地式安装 箱体参考尺寸：宽\*高\*深（800\*1000\*200） [工作内容]1.箱体安装2.基础、型钢制作、安装3.接地 |  |  |
| 8 | 030204018002 | 配电箱[项目特征]1.名称、型号:开关电源箱400W[工作内容]1.基础型钢制作、安装2.箱体安装 | 台 | 32 |
| 9 | 031004004001 | 顺序控制装置[项目特征]1.型号:时钟控制器[工作内容]1.本体安装2.各类试验 | 套 | 1 |
| 10 | 030208002001 | 控制电缆[项目特征]1.型号: WDZ-YJV-5x6mm2[工作内容]1.电缆敷设2.电缆头制作、安装 | m | 140 |
| 11 | 030208002002 | 控制电缆[项目特征]1.型号: WDZ-YJV-3x4mm2[工作内容]1.电缆敷设2.电缆头制作、安装 | m | 539.73 |
| 12 | 030212003001 | 电气配线[项目特征]1.配线形式:管内穿线2.导线型号、材质、规格:ZR-RVV-2x4mm2[工作内容]1.管内穿线 | m | 772.01 |
| 13 | 030212001001 | 金属软管[项目特征]1.材质型号:KJG-V-25[工作内容]1.刨沟槽2.钢索架设（拉紧装置安装）3.支架制作、安装4.电线管路敷设 | m | 64 |
|  |  | 5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装6.防腐油漆7.接地 |  |  |
| 14 | 030208004001 | 电缆桥架[项目特征]1.型号、规格:铝合金桥架100\*50[工作内容]1.电缆桥架安装2.桥架支撑架安装 | m | 321.99 |
| 15 | 030208004002 | 电缆桥架[项目特征]1.型号、规格:铝合金桥架 50\*50[工作内容]1.电缆桥架安装2.桥架支撑架安装 | m | 100.07 |
| 工程名称：神木市金澜小区8#楼夜间景观提升改造工程 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 金澜小区8# |  |  |
| 1 | 030213003007 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X12DD[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 274 |
| 2 | 030213003008 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X12DD—0.3[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 46 |
| 3 | 030213003009 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X12DD—0.5[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 82 |
| 4 | 030213003010 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X24DD[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 167 |
| 5 | 030213003011 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X24DD—0.3[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 2 |
| 6 | 030213003012 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X24DD—0.5[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 41 |
| 7 | 030204018003 | 配电箱[项目特征]1.名称、型号:照明配电箱 | 台 | 1 |
|  |  | 2.规格:户外防雨箱，IP54 材质：304不锈钢材质 安装方式：抬高0.3米落地式安装 箱体参考尺寸：宽\*高\*深（800\*1000\*200） [工作内容]1.箱体安装2.基础、型钢制作、安装3.接地 |  |  |
| 8 | 030204018004 | 配电箱[项目特征]1.名称、型号:开关电源箱400W[工作内容]1.基础型钢制作、安装2.箱体安装 | 台 | 38 |
| 9 | 031004004002 | 顺序控制装置[项目特征]1.型号:时钟控制器[工作内容]1.本体安装2.各类试验 | 套 | 1 |
| 10 | 030208002003 | 控制电缆[项目特征]1.型号: WDZ-YJV-5x6mm2[工作内容]1.电缆敷设2.电缆头制作、安装 | m | 140 |
| 11 | 030208002004 | 控制电缆[项目特征]1.型号: WDZ-YJV-3x4mm2[工作内容]1.电缆敷设2.电缆头制作、安装 | m | 536.77 |
| 12 | 030212003002 | 电气配线[项目特征]1.配线形式:管内穿线2.导线型号、材质、规格:ZR-RVV-2x4mm2[工作内容]1.管内穿线 | m | 1058.8 |
| 13 | 030212001002 | 金属软管[项目特征]1.材质型号:KJG-V-25[工作内容]1.刨沟槽2.钢索架设（拉紧装置安装）3.支架制作、安装4.电线管路敷设 | m | 80 |
|  |  | 5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装6.防腐油漆7.接地 |  |  |
| 14 | 030208004003 | 电缆桥架[项目特征]1.型号、规格:铝合金桥架100\*50[工作内容]1.电缆桥架安装2.桥架支撑架安装 | m | 400.65 |
| 15 | 030208004004 | 电缆桥架[项目特征]1.型号、规格:铝合金桥架 50\*50[工作内容]1.电缆桥架安装2.桥架支撑架安装 | m | 96.81 |
| 工程名称：神木市和谐家园1#楼夜间景观提升改造工程 |  |
|  |  | 和谐家园1# |  |  |
| 1 | 030213003001 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X24DD[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 141 |
| 2 | 030213003002 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X24DD—0.5[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 18 |
| 3 | 030213003003 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯X12GN[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 40 |
| 4 | 030204018001 | 配电箱[项目特征]1.名称、型号:照明配电箱2.规格:户外防雨箱，IP54 材质：304不锈钢材质 安装方式：抬高0.3米落地式安装 箱体参考尺寸：宽\*高\*深（600\*800\*200） [工作内容]1.箱体安装2.基础、型钢制作、安装3.接地 | 台 | 1 |
| 5 | 030204018002 | 配电箱[项目特征]1.名称、型号:开关电源箱400W[工作内容]1.基础型钢制作、安装2.箱体安装 | 台 | 19 |
| 6 | 031004004001 | 顺序控制装置[项目特征]1.型号:时钟控制器[工作内容]1.本体安装2.各类试验 | 套 | 1 |
| 7 | 030208002001 | 控制电缆[项目特征]1.型号: WDZ-YJV-5x6mm2 | m | 100 |
|  |  | [工作内容]1.电缆敷设2.电缆头制作、安装 |  |  |
| 8 | 030208002002 | 控制电缆[项目特征]1.型号: WDZ-YJV-3x4mm2[工作内容]1.电缆敷设2.电缆头制作、安装 | m | 406.29 |
| 9 | 030212003001 | 电气配线[项目特征]1.配线形式:管内穿线2.导线型号、材质、规格:ZR-RVV-2x4mm2[工作内容]1.管内穿线 | m | 182.11 |
| 10 | 030212001001 | 金属软管[项目特征]1.材质型号:KJG-V-25[工作内容]1.刨沟槽2.钢索架设（拉紧装置安装）3.支架制作、安装4.电线管路敷设5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装6.防腐油漆7.接地 | m | 38 |
| 11 | 030208004001 | 电缆桥架[项目特征]1.型号、规格:铝合金桥架100\*50[工作内容]1.电缆桥架安装2.桥架支撑架安装 | m | 205.72 |
| 12 | 030208004002 | 电缆桥架[项目特征]1.型号、规格:铝合金桥架 50\*50[工作内容]1.电缆桥架安装2.桥架支撑架安装 | m | 153.34 |
| 工程名称：神木市和谐家园2#楼夜间景观提升改造工程 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 和谐家园2# |  |  |
| 1 | 030213003004 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X24DD[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 141 |
| 2 | 030213003005 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X24DD—0.5[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 18 |
| 3 | 030213003006 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯X12GN[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 40 |
| 4 | 030204018003 | 配电箱[项目特征]1.名称、型号:照明配电箱2.规格:户外防雨箱，IP54 材质：304不锈钢材质 安装方式：抬高0.3米落地式安装 箱体参考尺寸：宽\*高\*深（600\*800\*200） [工作内容]1.箱体安装2.基础、型钢制作、安装3.接地 | 台 | 1 |
| 5 | 030204018004 | 配电箱[项目特征]1.名称、型号:开关电源箱400W[工作内容]1.基础型钢制作、安装2.箱体安装 | 台 | 19 |
| 6 | 031004004002 | 顺序控制装置[项目特征]1.型号:时钟控制器[工作内容]1.本体安装2.各类试验 | 套 | 1 |
| 7 | 030208002003 | 控制电缆[项目特征]1.型号: WDZ-YJV-5x6mm2 | m | 100 |
|  |  | [工作内容]1.电缆敷设2.电缆头制作、安装 |  |  |
| 8 | 030208002004 | 控制电缆[项目特征]1.型号: WDZ-YJV-3x4mm2[工作内容]1.电缆敷设2.电缆头制作、安装 | m | 406.29 |
| 9 | 030212003002 | 电气配线[项目特征]1.配线形式:管内穿线2.导线型号、材质、规格:ZR-RVV-2x4mm2[工作内容]1.管内穿线 | m | 182.11 |
| 10 | 030212001002 | 金属软管[项目特征]1.材质型号:KJG-V-25[工作内容]1.刨沟槽2.钢索架设（拉紧装置安装）3.支架制作、安装4.电线管路敷设5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装6.防腐油漆7.接地 | m | 38 |
| 11 | 030208004003 | 电缆桥架[项目特征]1.型号、规格:铝合金桥架100\*50[工作内容]1.电缆桥架安装2.桥架支撑架安装 | m | 205.72 |
| 12 | 030208004004 | 电缆桥架[项目特征]1.型号、规格:铝合金桥架 50\*50[工作内容]1.电缆桥架安装2.桥架支撑架安装 | m | 153.34 |
| 工程名称：神木市和谐家园3#楼夜间景观提升改造工程 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 和谐家园3# |  |  |
| 1 | 030213003007 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X24DD[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 145 |
| 2 | 030213003008 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X24DD—0.5[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 20 |
| 3 | 030213003009 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯X12GN[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 64 |
| 4 | 030213003010 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯L12N[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 16 |
| 5 | 030213003011 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯L12N—0.5[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 32 |
| 6 | 030213003012 | 装饰灯[项目特征]1.名称:投光灯2.型号:T150CN[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 8 |
| 7 | 030204018005 | 配电箱[项目特征]1.名称、型号:照明配电箱2.规格:户外防雨箱，IP54 材质：304不锈钢材质 安装方式：抬高0.3米落地式安装 箱体参考尺寸：宽\* | 台 | 1 |
|  |  | 高\*深（600\*800\*200） [工作内容]1.箱体安装2.基础、型钢制作、安装3.接地 |  |  |
| 8 | 030204018006 | 配电箱[项目特征]1.名称、型号:开关电源箱400W[工作内容]1.基础型钢制作、安装2.箱体安装 | 台 | 25 |
| 9 | 031004004003 | 顺序控制装置[项目特征]1.型号:时钟控制器[工作内容]1.本体安装2.各类试验 | 套 | 1 |
| 10 | 030208002005 | 控制电缆[项目特征]1.型号: WDZ-YJV-5x6mm2[工作内容]1.电缆敷设2.电缆头制作、安装 | m | 120 |
| 11 | 030208002006 | 控制电缆[项目特征]1.型号: WDZ-YJV-3x4mm2[工作内容]1.电缆敷设2.电缆头制作、安装 | m | 426.02 |
| 12 | 030212003003 | 电气配线[项目特征]1.配线形式:管内穿线2.导线型号、材质、规格:ZR-RVV-2x4mm2[工作内容]1.管内穿线 | m | 462.77 |
| 13 | 030212001003 | 金属软管[项目特征]1.材质型号:KJG-V-25[工作内容]1.刨沟槽2.钢索架设（拉紧装置安装）3.支架制作、安装4.电线管路敷设5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装6.防腐油漆 | m | 50 |
|  |  | 7.接地 |  |  |
| 14 | 030208004005 | 电缆桥架[项目特征]1.型号、规格:铝合金桥架100\*50[工作内容]1.电缆桥架安装2.桥架支撑架安装 | m | 283.34 |
| 15 | 030208004006 | 电缆桥架[项目特征]1.型号、规格:铝合金桥架 50\*50[工作内容]1.电缆桥架安装2.桥架支撑架安装 | m | 140.09 |
| 工程名称：神木市和谐家园6#楼夜间景观提升改造工程 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 和谐家园6# |  |  |
| 1 | 030213003013 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X24DD[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 145 |
| 2 | 030213003014 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X24DD—0.5[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 20 |
| 3 | 030213003015 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯X12GN[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 32 |
| 4 | 030213003016 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯L12N[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 16 |
| 5 | 030213003017 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯L12N—0.5[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 32 |
| 6 | 030213003018 | 装饰灯[项目特征]1.名称:投光灯2.型号:T150CN[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 8 |
| 7 | 030204018007 | 配电箱[项目特征]1.名称、型号:照明配电箱2.规格:户外防雨箱，IP54 材质：304不锈钢材质 安装方式：抬高0.3米落地式安装 箱体参考尺寸：宽\* | 台 | 1 |
|  |  | 高\*深（600\*800\*200） [工作内容]1.箱体安装2.基础、型钢制作、安装3.接地 |  |  |
| 8 | 030204018008 | 配电箱[项目特征]1.名称、型号:开关电源箱400W[工作内容]1.基础型钢制作、安装2.箱体安装 | 台 | 23 |
| 9 | 031004004004 | 顺序控制装置[项目特征]1.型号:时钟控制器[工作内容]1.本体安装2.各类试验 | 套 | 1 |
| 10 | 030208002007 | 控制电缆[项目特征]1.型号: WDZ-YJV-5x6mm2[工作内容]1.电缆敷设2.电缆头制作、安装 | m | 120 |
| 11 | 030208002008 | 控制电缆[项目特征]1.型号: WDZ-YJV-3x4mm2[工作内容]1.电缆敷设2.电缆头制作、安装 | m | 368 |
| 12 | 030212003004 | 电气配线[项目特征]1.配线形式:管内穿线2.导线型号、材质、规格:ZR-RVV-2x4mm2[工作内容]1.管内穿线 | m | 307.23 |
| 13 | 030212001004 | 金属软管[项目特征]1.材质型号:KJG-V-25[工作内容]1.刨沟槽2.钢索架设（拉紧装置安装）3.支架制作、安装4.电线管路敷设5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装6.防腐油漆 | m | 46 |
|  |  | 7.接地 |  |  |
| 14 | 030208004007 | 电缆桥架[项目特征]1.型号、规格:铝合金桥架100\*50[工作内容]1.电缆桥架安装2.桥架支撑架安装 | m | 298.88 |
| 15 | 030208004008 | 电缆桥架[项目特征]1.型号、规格:铝合金桥架 50\*50[工作内容]1.电缆桥架安装2.桥架支撑架安装 | m | 77.23 |
| 工程名称：神木市和谐家园8#楼夜间景观提升改造工程 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 和谐家园8# |  |  |
| 1 | 030213003019 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X24DD[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 145 |
| 2 | 030213003020 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X24DD—0.5[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 20 |
| 3 | 030213003021 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯X12GN[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 32 |
| 4 | 030213003022 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯L12N[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 16 |
| 5 | 030213003023 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯L12N—0.5[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 32 |
| 6 | 030213003024 | 装饰灯[项目特征]1.名称:投光灯2.型号:T150CN[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 8 |
| 7 | 030204018009 | 配电箱[项目特征]1.名称、型号:照明配电箱2.规格:户外防雨箱，IP54 材质：304不锈钢材质 安装方式：抬高0.3米落地式安装 箱体参考尺寸：宽\* | 台 | 1 |
|  |  | 高\*深（600\*800\*200） [工作内容]1.箱体安装2.基础、型钢制作、安装3.接地 |  |  |
| 8 | 030204018010 | 配电箱[项目特征]1.名称、型号:开关电源箱400W[工作内容]1.基础型钢制作、安装2.箱体安装 | 台 | 23 |
| 9 | 031004004005 | 顺序控制装置[项目特征]1.型号:时钟控制器[工作内容]1.本体安装2.各类试验 | 套 | 1 |
| 10 | 030208002009 | 控制电缆[项目特征]1.型号: WDZ-YJV-5x6mm2[工作内容]1.电缆敷设2.电缆头制作、安装 | m | 120 |
| 11 | 030208002010 | 控制电缆[项目特征]1.型号: WDZ-YJV-3x4mm2[工作内容]1.电缆敷设2.电缆头制作、安装 | m | 367.87 |
| 12 | 030212003005 | 电气配线[项目特征]1.配线形式:管内穿线2.导线型号、材质、规格:ZR-RVV-2x4mm2[工作内容]1.管内穿线 | m | 312.1 |
| 13 | 030212001005 | 金属软管[项目特征]1.材质型号:KJG-V-25[工作内容]1.刨沟槽2.钢索架设（拉紧装置安装）3.支架制作、安装4.电线管路敷设5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装6.防腐油漆 | m | 46 |
|  |  | 7.接地 |  |  |
| 14 | 030208004009 | 电缆桥架[项目特征]1.型号、规格:铝合金桥架100\*50[工作内容]1.电缆桥架安装2.桥架支撑架安装 | m | 263.2 |
| 15 | 030208004010 | 电缆桥架[项目特征]1.型号、规格:铝合金桥架 50\*50[工作内容]1.电缆桥架安装2.桥架支撑架安装 | m | 143.5 |
| 工程名称：神木市和谐家园12#楼夜间景观提升改造工程 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 和谐家园12# |  |  |
| 1 | 030213003025 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X24DD[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 145 |
| 2 | 030213003026 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X24DD—0.5[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 20 |
| 3 | 030213003027 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯X12GN[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 32 |
| 4 | 030213003028 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯L12N[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 32 |
| 5 | 030213003029 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯L12N—0.5[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 64 |
| 6 | 030213003030 | 装饰灯[项目特征]1.名称:投光灯2.型号:T150CN[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 8 |
| 7 | 030204018011 | 配电箱[项目特征]1.名称、型号:照明配电箱2.规格:户外防雨箱，IP54 材质：304不锈钢材质 安装方式：抬高0.3米落地式安装 箱体参考尺寸：宽\* | 台 | 1 |
|  |  | 高\*深（600\*800\*200） [工作内容]1.箱体安装2.基础、型钢制作、安装3.接地 |  |  |
| 8 | 030204018012 | 配电箱[项目特征]1.名称、型号:开关电源箱400W[工作内容]1.基础型钢制作、安装2.箱体安装 | 台 | 25 |
| 9 | 031004004006 | 顺序控制装置[项目特征]1.型号:时钟控制器[工作内容]1.本体安装2.各类试验 | 套 | 1 |
| 10 | 030208002011 | 控制电缆[项目特征]1.型号: WDZ-YJV-5x6mm2[工作内容]1.电缆敷设2.电缆头制作、安装 | m | 120 |
| 11 | 030208002012 | 控制电缆[项目特征]1.型号: WDZ-YJV-3x4mm2[工作内容]1.电缆敷设2.电缆头制作、安装 | m | 452.39 |
| 12 | 030212003006 | 电气配线[项目特征]1.配线形式:管内穿线2.导线型号、材质、规格:ZR-RVV-2x4mm2[工作内容]1.管内穿线 | m | 427.18 |
| 13 | 030212001006 | 金属软管[项目特征]1.材质型号:KJG-V-25[工作内容]1.刨沟槽2.钢索架设（拉紧装置安装）3.支架制作、安装4.电线管路敷设5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装6.防腐油漆 | m | 50 |
|  |  | 7.接地 |  |  |
| 14 | 030208004011 | 电缆桥架[项目特征]1.型号、规格:铝合金桥架100\*50[工作内容]1.电缆桥架安装2.桥架支撑架安装 | m | 283.42 |
| 15 | 030208004012 | 电缆桥架[项目特征]1.型号、规格:铝合金桥架 50\*50[工作内容]1.电缆桥架安装2.桥架支撑架安装 | m | 145.22 |
| 工程名称：神木市恒源首府3#楼夜间景观提升改造工程 |  |
|  |  | 恒源首府3# |  |  |
| 1 | 030213003006 | 装饰灯[项目特征]1.名称:投光灯2.型号:T150CN[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 8 |
| 2 | 030213003005 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯L12N—0.5[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 132 |
| 3 | 030213003004 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯L12N[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 66 |
| 4 | 030213003001 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X24DD[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 255 |
| 5 | 030213003003 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯X12GN[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 9 |
| 6 | 030213003002 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X24DD—0.5[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 21 |
| 7 | 030204018001 | 配电箱[项目特征]1.名称、型号:照明配电箱2.规格:户外防雨箱，IP54 材质：304不锈钢材质 安装方式：抬高0.3米落地式安装 箱体参考尺寸：宽\* | 台 | 1 |
|  |  | 高\*深（600\*800\*200） [工作内容]1.箱体安装2.基础、型钢制作、安装3.接地 |  |  |
| 8 | 030204018002 | 配电箱[项目特征]1.名称、型号:开关电源箱400W[工作内容]1.基础型钢制作、安装2.箱体安装 | 台 | 34 |
| 9 | 031004004001 | 顺序控制装置[项目特征]1.型号:时钟控制器[工作内容]1.本体安装2.各类试验 | 套 | 1 |
| 10 | 030208002001 | 控制电缆[项目特征]1.型号: WDZ-YJV-5x6mm2[工作内容]1.电缆敷设2.电缆头制作、安装 | m | 150 |
| 11 | 030208002002 | 控制电缆[项目特征]1.型号: WDZ-YJV-3x4mm2[工作内容]1.电缆敷设2.电缆头制作、安装 | m | 607.06 |
| 12 | 030212003001 | 电气配线[项目特征]1.配线形式:管内穿线2.导线型号、材质、规格:ZR-RVV-2x4mm2[工作内容]1.管内穿线 | m | 711.27 |
| 13 | 030212001001 | 金属软管[项目特征]1.材质型号:KJG-V-25[工作内容]1.刨沟槽2.钢索架设（拉紧装置安装）3.支架制作、安装4.电线管路敷设5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装6.防腐油漆 | m | 68 |
|  |  | 7.接地 |  |  |
| 14 | 030208004001 | 电缆桥架[项目特征]1.型号、规格:铝合金桥架100\*50[工作内容]1.电缆桥架安装2.桥架支撑架安装 | m | 451.24 |
| 15 | 030208004002 | 电缆桥架[项目特征]1.型号、规格:铝合金桥架 50\*50[工作内容]1.电缆桥架安装2.桥架支撑架安装 | m | 168.97 |
| 工程名称：神木市恒源首府6#楼夜间景观提升改造工程 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 恒源首府6# |  |  |
| 1 | 030213003018 | 装饰灯[项目特征]1.名称:投光灯2.型号:T150CN[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 8 |
| 2 | 030213003017 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯L12N—0.5[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 81 |
| 3 | 030213003016 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯L12N[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 81 |
| 4 | 030213003013 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X24DD[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 358 |
| 5 | 030213003014 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X24DD—0.5[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 40 |
| 6 | 030213003015 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯X12GN[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 7 |
| 7 | 030204018005 | 配电箱[项目特征]1.名称、型号:照明配电箱2.规格:户外防雨箱，IP54 材质：304不锈钢材质 安装方式：抬高0.3米落地式安装 箱体参考尺寸：宽\* | 台 | 1 |
|  |  | 高\*深（600\*800\*200） [工作内容]1.箱体安装2.基础、型钢制作、安装3.接地 |  |  |
| 8 | 030204018006 | 配电箱[项目特征]1.名称、型号:开关电源箱400W[工作内容]1.基础型钢制作、安装2.箱体安装 | 台 | 50 |
| 9 | 031004004003 | 顺序控制装置[项目特征]1.型号:时钟控制器[工作内容]1.本体安装2.各类试验 | 套 | 1 |
| 10 | 030208001001 | 电力电缆[项目特征]1.型号:WDZ-YJV-5\*10[工作内容]1.电缆敷设2.电缆头制作、安装3.电缆防护 | m | 170 |
| 11 | 030208002005 | 控制电缆[项目特征]1.型号: WDZ-YJV-3x4mm2[工作内容]1.电缆敷设2.电缆头制作、安装 | m | 711.36 |
| 12 | 030212003003 | 电气配线[项目特征]1.配线形式:管内穿线2.导线型号、材质、规格:ZR-RVV-2x4mm2[工作内容]1.管内穿线 | m | 1043.82 |
| 13 | 030212001003 | 金属软管[项目特征]1.材质型号:KJG-V-25[工作内容]1.刨沟槽2.钢索架设（拉紧装置安装）3.支架制作、安装4.电线管路敷设5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 | m | 100 |
|  |  | 6.防腐油漆7.接地 |  |  |
| 14 | 030208004005 | 电缆桥架[项目特征]1.型号、规格:铝合金桥架100\*50[工作内容]1.电缆桥架安装2.桥架支撑架安装 | m | 555.6 |
| 15 | 030208004006 | 电缆桥架[项目特征]1.型号、规格:铝合金桥架 50\*50[工作内容]1.电缆桥架安装2.桥架支撑架安装 | m | 248.64 |
| 工程名称：神木市恒源首府7#楼夜间景观提升改造工程 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 恒源首府7# |  |  |
| 1 | 030213003024 | 装饰灯[项目特征]1.名称:投光灯2.型号:T150CN[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 8 |
| 2 | 030213003023 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯L12N—0.5[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 108 |
| 3 | 030213003022 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯L12N[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 135 |
| 4 | 030213003019 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X24DD[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 358 |
| 5 | 030213003020 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X24DD—0.5[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 40 |
| 6 | 030213003021 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯X12GN[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 7 |
| 7 | 030204018007 | 配电箱[项目特征]1.名称、型号:照明配电箱2.规格:户外防雨箱，IP54 材质：304不锈钢材质 安装方式：抬高0.3米落地式安装 箱体参考尺寸：宽\* | 台 | 1 |
|  |  | 高\*深（600\*800\*200） [工作内容]1.箱体安装2.基础、型钢制作、安装3.接地 |  |  |
| 8 | 030204018008 | 配电箱[项目特征]1.名称、型号:开关电源箱400W[工作内容]1.基础型钢制作、安装2.箱体安装 | 台 | 53 |
| 9 | 031004004004 | 顺序控制装置[项目特征]1.型号:时钟控制器[工作内容]1.本体安装2.各类试验 | 套 | 1 |
| 10 | 030208001002 | 电力电缆[项目特征]1.型号:WDZ-YJV-5\*10[工作内容]1.电缆敷设2.电缆头制作、安装3.电缆防护 | m | 170 |
| 11 | 030208002006 | 控制电缆[项目特征]1.型号: WDZ-YJV-3x4mm2[工作内容]1.电缆敷设2.电缆头制作、安装 | m | 1045.48 |
| 12 | 030212003004 | 电气配线[项目特征]1.配线形式:管内穿线2.导线型号、材质、规格:ZR-RVV-2x4mm2[工作内容]1.管内穿线 | m | 1245.85 |
| 13 | 030212001004 | 金属软管[项目特征]1.材质型号:KJG-V-25[工作内容]1.刨沟槽2.钢索架设（拉紧装置安装）3.支架制作、安装4.电线管路敷设5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 | m | 106 |
|  |  | 6.防腐油漆7.接地 |  |  |
| 14 | 030208004007 | 电缆桥架[项目特征]1.型号、规格:铝合金桥架100\*50[工作内容]1.电缆桥架安装2.桥架支撑架安装 | m | 618.61 |
| 15 | 030208004008 | 电缆桥架[项目特征]1.型号、规格:铝合金桥架 50\*50[工作内容]1.电缆桥架安装2.桥架支撑架安装 | m | 252.6 |
| 工程名称：神木市恒源首府8#楼夜间景观提升改造工程 | 专业：电气设备安装工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 恒源首府8# |  |  |
| 1 | 030213003025 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X24DD[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 248 |
| 2 | 030213003026 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X24DD—0.5[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 11 |
| 3 | 030213003027 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X24DD—0.3[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 12 |
| 4 | 030213003028 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯L12N[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 108 |
| 5 | 030213003029 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯L12N—0.5[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 54 |
| 6 | 030204018009 | 配电箱[项目特征]1.名称、型号:照明配电箱2.规格:户外防雨箱，IP54 材质：304不锈钢材质 安装方式：抬高0.3米落地式安装 箱体参考尺寸：宽\*高\*深（600\*800\*200） [工作内容]1.箱体安装2.基础、型钢制作、安装3.接地 | 台 | 1 |
| 7 | 030204018010 | 配电箱[项目特征] | 台 | 34 |
|  |  | 1.名称、型号:开关电源箱400W[工作内容]1.基础型钢制作、安装2.箱体安装 |  |  |
| 8 | 031004004005 | 顺序控制装置[项目特征]1.型号:时钟控制器[工作内容]1.本体安装2.各类试验 | 套 | 1 |
| 9 | 030208002007 | 控制电缆[项目特征]1.型号: WDZ-YJV-5x6mm2[工作内容]1.电缆敷设2.电缆头制作、安装 | m | 150 |
| 10 | 030208002008 | 控制电缆[项目特征]1.型号: WDZ-YJV-3x4mm2[工作内容]1.电缆敷设2.电缆头制作、安装 | m | 306.75 |
| 11 | 030212003005 | 电气配线[项目特征]1.配线形式:管内穿线2.导线型号、材质、规格:ZR-RVV-2x4mm2[工作内容]1.管内穿线 | m | 868.37 |
| 12 | 030212001005 | 金属软管[项目特征]1.材质型号:KJG-V-25[工作内容]1.刨沟槽2.钢索架设（拉紧装置安装）3.支架制作、安装4.电线管路敷设5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装6.防腐油漆7.接地 | m | 68 |
| 13 | 030208004009 | 电缆桥架[项目特征]1.型号、规格:铝合金桥架100\*50[工作内容]1.电缆桥架安装2.桥架支撑架安装 | m | 387.42 |
| 14 | 030208004010 | 电缆桥架[项目特征]1.型号、规格:铝合金桥架 50\*50[工作内容]1.电缆桥架安装2.桥架支撑架安装 | m | 103 |
| 工程名称：神木市恒源首府13#楼夜间景观提升改造工程 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 恒源首府13# |  |  |
| 1 | 030213003030 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X24DD[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 260 |
| 2 | 030213003031 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X24DD—0.5[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 32 |
| 3 | 030213003032 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯2.型号:X24DD—0.3[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 21 |
| 4 | 030213003033 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯L12N[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 108 |
| 5 | 030213003034 | 装饰灯[项目特征]1.名称:洗墙灯L12N—0.5[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 54 |
| 6 | 030204018011 | 配电箱[项目特征]1.名称、型号:照明配电箱2.规格:户外防雨箱，IP54 材质：304不锈钢材质 安装方式：抬高0.3米落地式安装 箱体参考尺寸：宽\*高\*深（600\*800\*200） [工作内容]1.箱体安装2.基础、型钢制作、安装3.接地 | 台 | 1 |
| 7 | 030204018012 | 配电箱[项目特征] | 台 | 37 |
|  |  | 1.名称、型号:开关电源箱400W[工作内容]1.基础型钢制作、安装2.箱体安装 |  |  |
| 8 | 031004004006 | 顺序控制装置[项目特征]1.型号:时钟控制器[工作内容]1.本体安装2.各类试验 | 套 | 1 |
| 9 | 030208002009 | 控制电缆[项目特征]1.型号: WDZ-YJV-5x6mm2[工作内容]1.电缆敷设2.电缆头制作、安装 | m | 160 |
| 10 | 030208002010 | 控制电缆[项目特征]1.型号: WDZ-YJV-3x4mm2[工作内容]1.电缆敷设2.电缆头制作、安装 | m | 470.54 |
| 11 | 030212003006 | 电气配线[项目特征]1.配线形式:管内穿线2.导线型号、材质、规格:ZR-RVV-2x4mm2[工作内容]1.管内穿线 | m | 830.48 |
| 12 | 030212001006 | 金属软管[项目特征]1.材质型号:KJG-V-25[工作内容]1.刨沟槽2.钢索架设（拉紧装置安装）3.支架制作、安装4.电线管路敷设5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装6.防腐油漆7.接地 | m | 74 |
| 13 | 030208004011 | 电缆桥架[项目特征]1.型号、规格:铝合金桥架100\*50[工作内容]1.电缆桥架安装2.桥架支撑架安装 | m | 407.62 |
| 14 | 030208004012 | 电缆桥架[项目特征]1.型号、规格:铝合金桥架 50\*50[工作内容]1.电缆桥架安装2.桥架支撑架安装 | m | 123.17 |