**工程量清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **分项编号** | **工程或费用名称** | **单位** | **数量** |
|  | 1 | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 |  |
|  | **101** | **临时工程** | 公路公里 | 2.0493 |
|  | 10101 | 水稳拌合站安拆 | 座 | 1 |
|  | 10102 | 沥青拌合站安拆 | 座 | 1 |
|  | **102** | **路基工程** | km | 2.033 |
|  | LJ01 | 场地清理 | km | 2.033 |
|  | LJ0102 | 挖除旧路面 | m2 | 15975 |
|  | LJ010202 | 泥灰结碎石路面拆除20cm | m3 | 3195 |
|  | LJ010203 | 磨耗层拆除 | m3 | 479.25 |
|  | LJ010204 | 边沟（排水沟）拆除 | m3 | 356.4 |
|  | LJ010205 | 原有天然砂砾石层整平 | m2 | 15975 |
|  | LJ06 | 排水工程 | km | 2.8933 |
|  | LJ0601 | 边沟 | m3 | 997.79 |
|  | LJ060101 | 现浇混凝土边沟 | m3 | 997.79 |
|  | LJ07 | 路基防护与加固工程 | km | 0.143 |
|  | LJ0701 | 浆砌片石护面墙 | m3 | 797.6 |
|  | **103** | **路面工程** | km | 2.0493 |
|  | LM01 | 沥青混凝土路面 | m2 | 15975.18 |
|  | LM0103 | 路面基层 | m2 | 18220.54 |
|  | LM010302 | 水泥稳定碎石基层20cm（ 5%水泥掺量） | m2 | 18220.54 |
|  |  |  |  |  |
|  | LM0104 | 透层、黏层、封层 | m2 | 15975.18 |
|  | LM010403 | 封层 | m2 | 15975.18 |
|  | LM0105 | 沥青混凝土面层 | m2 | 16991.68 |
|  | LM010502 | 中粒式沥青混凝土（Ac- 16)路面5cm | m2 | 16991.68 |
|  | LM04 | 路槽、路肩及中央分隔带 | m2 | 1441.22 |
|  | LM0402 | 路肩 | m2 | 1441.22 |
|  | LM040202 | 土路肩加固 | m3 | 360.305 |
|  | **107** | **交通工程及沿线设施** | 公路公里 |  |
|  | 10701 | 交通安全设施 | 公路公里 |  |
|  | JA03 | 标志牌 | 块 | 6 |
|  | JA0301 | 铝合金标志牌 | 块 | 6 |
|  | JA04 | 标线 | m2 | 628.2 |
|  | JA0401 | 路面标线 | m2 | 628.2 |
|  | JA0403 | 减速带 | m | 39 |
|  | 报价含专项费用（施工场地建设费、安全生产费等相关费用） | | | |